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第一章  招标公告
[bookmark: _Toc856_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc213396945][bookmark: _Toc213396759][bookmark: _Toc213397009][bookmark: _Toc213496267][bookmark: _Toc217446031]项目概况
新疆农业大学附属中学专递课堂设备采购招标项目的潜在投标人应在新疆政府采购云平台https://www.zcygov.cn/获取招标文件，并于2026年09月24日16点00分（北京时间）前上传投标文件。
[bookmark: _Toc35393622][bookmark: _Toc28359080][bookmark: _Toc28359003][bookmark: _Toc35393791]一、项目基本情况：
项目编号：[2026]17893号
项目名称：新疆农业大学附属中学专递课堂设备采购
采购方式：公开招标
预算金额（元）：231160.00
最高限价（元）：231160.00
采购需求：
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：新疆农业大学附属中学专递课堂设备采购，内容详见“第四章 招标项目技术要求”；
合同履约期限：自合同签订之日起30个日历日完成设备的供货、安装、调试、培训等，且验收合格；
本项目（否）接受联合体投标。
二、申请人的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
[bookmark: _Toc28359004][bookmark: _Toc28359081]2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为专门面向中小企业（含中型、小型、微型企业）采购项目；
3.本项目的特定资格要求：（1）除单一来源采购外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加本项目同一包的采购活动。
[bookmark: _Toc35393623][bookmark: _Toc35393792]三、获取招标文件
时间：2026年09月04日至2026年09月11日，每天上午00：00至14：00，下午14：00至23：59（北京时间，法定节假日除外）
地点：政采云平台线上
方式：投标人登录新疆政府采购云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取招标文件（登录政府采购云平台→项目采购→获取招标文件→申请，审核通过后可下载招标文件）。
售价（元）：0
[bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc35393793][bookmark: _Toc35393624]四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
[bookmark: _Toc28359007][bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc35393794][bookmark: _Toc35393625]提交投标文件截止时间：2026年09月24日16点00分（北京时间）
投标地点：请登录政采云投标客户端投标
开标时间：2026年09月24日16点00分（北京时间）
开标地点：投标人登录政采云平台https://www.zcygov.cn/，进入“项目采购-开标评标-右边选择对应项目点击“进入项目”进入开标大厅。
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
[bookmark: _Toc35393795][bookmark: _Toc35393626]六、其他补充事宜
[bookmark: _Toc28359085][bookmark: _Toc28359008][bookmark: _Toc35393796][bookmark: _Toc35393627]1.本项目实行电子招投标，供应商须登录政采云平台申请获取采购文件，并需要使用CA锁，登录政采云电子投标客户端制作投标文件，若供应商参与投标,自行承担与投标有关的一切费用。
2.各供应商应在开标前确保是新疆维吾尔自治区政府采购网正式注册入库的供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果的由供应商自行承担。
3.供应商可前往新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区，下载政采云电子投标客户端，安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。
4.供应商在开标时须携带制作加密电子投标文件所使用的CA锁，电脑须提前配置好浏览器，以便开标时在线解密。
5.投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”，投标截止时间以后上传递交的投标文件将被“政府采购云平台”拒收。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系：
1.采购人信息
名 称：新疆农业大学附属中学
地 址：乌鲁木齐市沙依巴克区农大东路311号
联系方式：贾老师 13139661031
2.采购代理机构信息
名 称：新疆拓源工程管理咨询有限公司
地 址：乌鲁木齐市水磨沟区龙盛街898号万科中央公园S6栋5层
联系方式：13209920205、15099530785
3.项目联系方式
项目联系人：金山虎、黄莎莎
电 话：13209920205、15099530785
[bookmark: _Toc20968][bookmark: _Toc28983][bookmark: _Toc14336]
第二章  投标人须知
[bookmark: _Toc189727030][bookmark: _Toc213396946][bookmark: _Toc213496268][bookmark: _Toc213397010][bookmark: _Toc28950][bookmark: _Toc217446032][bookmark: _Toc213396760]一、投标人须知前附表
	序号
	名称
	内容

	1
	采购人
	名  称：新疆农业大学附属中学
地  址：乌鲁木齐市沙依巴克区农大东路311号
联系人：贾老师
电  话：13139661031

	2
	采购代理机构
	名  称：新疆拓源工程管理咨询有限公司
地  址：乌鲁木齐市水磨沟区龙盛街898号万科中央公园S6栋5层
项目联系人：金山虎、黄莎莎 
电  话：13209920205、15099530785 

	3
	项目名称
	新疆农业大学附属中学专递课堂设备采购

	4
	项目编号
	[2026]17893号

	5
	资金来源、预算金额及最高限价
	资金来源：其他
预算金额（元）：231160.00
最高限价（元）：231160.00
投标人报价不得高于最高投标限价，如超过上述最高投标限价的投标无效。

	6
	采购需求
	新疆农业大学附属中学专递课堂设备采购，内容详见“第四章 招标项目技术要求”；

	7
	标段（包）划分
	本项目不划分标段（包）

	8
	合同履约期限
	自合同签订之日起30个日历日完成设备的供货、安装、调试、培训等，且验收合格；

	9
	质保期
	货物综合验收合格之日起3年。

	10
	落实的政府采购政策
	1、本项目为专门面向中小企业（含中型、小型、微型企业）采购项目，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，投标人在投标文件中须提交《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
2、所属行业：工业
3、项目属性：货物
《中小企业声明函》中所列行业与采购文件所明确的行业不一致但不改变划型结果的不影响声明有效性。

	11
	投标人资格要求
	1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为专门面向中小企业（含中型、小型、微型企业）采购项目；
3.本项目的特定资格要求：（1）除单一来源采购外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加本项目同一包的采购活动。

	12
	投标保证金
	投标保证金的金额：
4000.00元（大写：肆仟元整）
投标保证金须在投标文件上传截止时间前确认到账。
一、投标保证金缴纳：
1.投标保证金应当以电汇、网银、保函等非现金形式提交；
2.缴纳投标保证金时需备注项目名称；
3.投标保证金上传截止时间：与投标文件上传截止时间相同；
投标保证金缴纳账户：
单位名称：新疆拓源工程管理咨询有限公司
账号：107675470537
开户行名称：中国银行乌鲁木齐市银川路支行
行号：104881006135
二、投标保证金退还：
1.未中标人的投标保证金将在中标通知书发出后5个工作日内退还；
2.中标人的投标保证金将在自采购合同签订之日起5个工作日内无息退还；
3.有下列情形之一的，投标保证金不予退还：详见总则第15.5条。
三、加盖公章的投标保证金缴纳凭证扫描件需装订在投标文件中相应位置。
注：投标人未按照招标文件的规定提交投标保证金的，将被视为投标无效。
财务部联系电话：0991-2338817

	13
	是否接受联合体投标
	不接受/接受

	14
	分包
	不允许/允许

	15
	投标文件上传截止时间及地点
	投标文件上传截止时间：2026年09月24日16时00分（北京时间）；
[bookmark: _GoBack]投标人应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传至“政府采购云平台”，否则投标无效。

	16
	采用电子招标投标
	具体要求：
1、投标文件解密时间：投标文件解密时间30分钟，开标前需投标单位用CA证书登录政采云平台开标大厅签到，在30分钟解密时间内输入CA证书PIN码解密投标文件。在30分钟解密时间内未进行解密的投标单位将导致投标无效。（解密时间开始时政采云平台将以短信形式向投标人在政采云平台预留的手机号发送短信通知，请投标人及时关注。）
2、投标人报价CA签字确认：报价文件开启后将开启签字时段，投标人须在20分钟内用CA证书对报价进行签字确认。
3、备注:（1）本次采购采用电子交易方式，电子交易平台为“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”。投标人参与本项目电子交易活动前，应注册成为政府采购平台投标人。编制电子投标文件前还需申领CA证书并绑定帐号。
（2）投标人编制电子投标文件应安装“电子招投标投标人客户端”软件，并按照本招标文件和电子招投标投标人客户端的要求编制并加密投标文件。未按规定加密的投标文件，将被电子招投标投标人客户端拒收。“电子招投标投标人客户端”请投标人自行前往“新疆政府采购网—下载专区—新疆维吾尔自治区全流程电子招投标项目管理系统--电子招投标投标人客户端”版块获取。
（3）投标人应当在投标截止时间前，将“电子招投标投标人客户端”生成的“电子加密投标文件”上传电子交易平台。
（5）服务与支持。各政府采购代理机构（含集采机构）及投标人对不见面开评标系统的技术操作咨询，可通过https://edu.zcygov.cn/luban/xinjiang-e-biding自助查询，也可在政采云帮助中心常见问题解答和操作流程讲解视频中自助查询，网址为：https://service.zcygov.cn/#/help，“项目采购—操作流程—电子招投标—政府采购项目电子交易管理操作指南-投标人”版面获取操作指南，同时对自助查询无法解决的问题可通过钉钉群及政采云在线客服获取服务支持。政采云热线人工号码：400-881-7190（工作时间：工作日08:00~20：00）

	17
	投标报价
	1、报价合理性：采购评审中出现下列情形之一的，评标委员会启动异常低价响应审查程序：
1.投标(响应)报价低于全部通过符合性审查供应商投标(响应)报价「平均值」50%的，即投标(响应)报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
2.投标(响应)报价低于通过符合性审查的「次低报价」供应商投标(响应)报价50%的，即投标(响应)报价<通过符合性审查供应商投标(响应)报价×50%；
3.投标(响应)报价低于采购项目「最高限价」45%的，即投标(响应)报价<采购项目最高限价×45%；
4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
2、投标人的报价包含提供的所有货物及相关工作范围内所有费用的总价。

	18
	踏勘现场
	不组织，投标人自行踏勘，无论投标人对现场考察与否，都将被视为熟悉履行合同有关的一切情况，投标人现场踏勘发生的费用自理。

	19
	投标答疑会
	不召开

	20
	近年财务状况年份要求
	银行出具的近1年内资信证明或2025年度经审计的财务审计报告

	21
	投标有效期
	从开标之日起60日历天

	22
	评标委员会的组建
	评标委员会构成：5人；
评标专家确定方式：经济、技术专家不少于评标委员会组成人员的三分之二，按相关规定从政府采购专家库中随机抽取。

	23
	评标办法
	综合评分法

	24
	是否授权评标委员会确定中标人
	否，推荐3名中标候选人。

	25
	履约保证金
	本项目无需缴纳履约保证金。
履约保证金的缴纳时间：中标人应于中标通知书发出之日起/个工作日内；

	26
	代理费用
	本次招标代理服务费参照发改价格[2011]534号及计价格[2002]1980号文件计算下浮30%计取。本项目招标代理服务费为3000.00元，由中标单位在中标通知书领取前一次性支付给招标代理公司。

	27
	付款方式
	合同签订后，招标人支付30%的预付款，交货验收后支付剩余设备款，具体以合同签订为主。

	28
	核心产品
	互动云主机、高清特写摄像机

	29
	支持本国产品
	1.支持本国产品
1.1本国产品标准(依据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》国办发〔2025〕34号)
本国产品应当符合以下条件：
（一）在中国境内生产
产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。属性改变是指经过制造、加工或者组装等工序，产生完全不同于原材料、组件的新产品，并具有新的名称和特征（用途）。属性改变不包括以下细微操作：
1.为确保产品在运输或者储存期间保持某种状态而进行的操作；
2.为产品运输或者销售进行的包装或者展示；
3.在产品或者其包装上粘贴或者印刷品牌、标志、标识以及其他用于区别的标记；
4.简单的上漆、磨光和分装；
5.其他不属于属性改变的情形。
（二）在中国境内生产的组件成本占比达到规定比例产品在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，计算公式为：（产品在中国境内生产的组件成本/产品总成本）≥规定比例。
财政部会同有关行业主管部门，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比应当达到的规定比例。在分产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，符合本通知第一条第（一）项条件的产品在政府采购活动中视同本国产品。
（三）特定产品的关键组件、关键工序符合相关要求对特定产品，在符合本通知第一条第（一）项和第（二）项条件的基础上，应当符合财政部会同有关行业主管部门确定的其关键组件、关键工序在中国境内生产、完成等要求。
财政部会同有关行业主管部门自本通知施行之日起5年内，在充分征求有关内外资企业、行业协会商会等方面意见的基础上，分类施策、稳妥推进，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比要求，以及特定产品的关键组件、关键工序相关要求，并根据不同行业的发展情况，在出台具体产品相关要求时，设置3-5年过渡期，逐步建立政府采购中本国产品标准体系和动态调整机制。
1.2 本国产品标准的适用范围
本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
1.3 对本国产品的支持政策
政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
1.4有关证明文件
可享受本国产品支持政策的投标人应按照招标文件格式要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件。投标人提供虚假《关于符合本国产品标准的声明函》、虚假证明文件谋取中标的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。
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	其他
	特别说明：
（1）投标企业严格遵守国家的法律法规及招标纪律，无违法违纪及商业贿赂行为。
（2）不管投标结果如何，供应商均应自行承担投标所需一切费用(应包括：劳务、管理、材料、制作、安装、调试、维修、利润、税金及政策性文件规定的各项应有费用以及垃圾处理、环保费、保险费、检验费、仓储费等；现场安全措施、服务期保证、质量保证、各种不利因素的影响产生的措施和风险费用以及设备的装卸费)。
（3）为保证本项目产品质量，良好的售后服务；最低报价不作为中标的唯一依据。
（4）各供应商的调研费、差旅费等费用自理。无论投标结果如何，供应商均应自行承担投标所需一切费用。
（5）采购文件中除（技术要求外）部分加标“★”、加粗、加下划线、废标、无效标、投标被拒绝字样的条款，为招标的实质性要求和条件，着重提醒各供应商注意，并认真查看采购文件中的每一个条款及要求，因误读采购文件而造成的后果，采购人概不负责。
（6）投标文件中有弄虚作假的内容，是指技术参数有负偏离的在偏离表中标注正偏离或无偏离的，其投标文件作废。在签订合同之前，采购人如发现供应商的投标文件有弄虚作假内容，采购人可拒绝与其签订合同。
（7）采购文件前后如出现不一致情况，以前附表为准。


[bookmark: _Toc14518]
二、总  则
[bookmark: _Toc183682342][bookmark: _Toc183582205][bookmark: _Toc217446034]1. 适用范围
1.1 本招标文件仅适用于本次招标项目。
[bookmark: _Toc183582206][bookmark: _Toc183682343][bookmark: _Toc217446035]2. 有关定义
2.1 “采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本项目采购人是新疆农业大学附属中学。
2.2 “采购代理机构”系指根据采购人的委托依法办理招标事宜的采购机构。本次招标的采购代理机构是新疆拓源工程管理咨询有限公司。
2.3 “采购单位”系指“采购人”和“采购代理机构”的统称。
2.4 “投标人”系指下载了招标文件拟参加投标和向采购人提供货物的投标人。
[bookmark: _Toc217446036][bookmark: _Toc183682344][bookmark: _Toc217390843][bookmark: _Toc183582207]3. 合格的投标人
合格的投标人应具备以下条件：
（1）本招标文件“招标公告”第二条规定的条件；
（2）遵守国家有关的法律、法规、规章和其他政策规定；
（3）下载招标文件并参与竞争。
[bookmark: _Toc183682345][bookmark: _Toc217446037][bookmark: _Toc183582208]4. 投标费用
投标人参加投标的有关费用由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc183582209][bookmark: _Toc217446038][bookmark: _Toc183682346][bookmark: _Toc77400779][bookmark: _Toc89075875][bookmark: _Toc21149]三、招标文件
[bookmark: _Toc183682347][bookmark: _Toc217446039][bookmark: _Toc183582210]5．招标文件的构成
5.1 招标文件是投标人准备投标文件和参加投标的依据，同时也是评标的重要依据，具有准法律文件性质。招标文件用以阐明招标项目所需的资质、技术、报价、招标程序、有关规定和注意事项以及拟签订的合同文本等。本招标文件包括以下内容：
（1）招标公告	
（2）投标人须知	
（3）投标文件格式	
（4）招标项目技术要求	
（5）评标办法	
（6）拟签订的合同文本	
5.2 投标人应认真阅读和充分理解招标文件中所有的事项、格式条款和规范要求。投标人没有对招标文件全面做出实质性响应是投标人的风险。没有按照招标文件要求作出实质性响应的投标文件，按无效处理。
[bookmark: _Toc183582211][bookmark: _Toc183682348][bookmark: _Toc217446040]6. 招标文件的澄清和修改
[bookmark: _Toc217446041][bookmark: _Toc208848971]6.1 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件，进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。
6.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人，不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。
7. 答疑会和现场考察。
[bookmark: _Toc77400780][bookmark: _Toc183582214][bookmark: _Toc183682351][bookmark: _Toc89075876][bookmark: _Toc217446042]7.1 本项目不组织答疑会和现场考察。
[bookmark: _Toc5703]四、投标文件
[bookmark: _Toc183682352][bookmark: _Toc183582215][bookmark: _Toc217446043]8．投标文件的语言
8.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购人就有关投标的所有来往书面文件均须使用中文。投标文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文并加盖投标人公章后附在相关外文资料后面，否则，投标人的投标文件将作为无效投标处理。
8.2 翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。但不能故意错误翻译，否则，投标人的投标文件将作为无效投标处理。
[bookmark: _Toc183682353][bookmark: _Toc183582216][bookmark: _Toc217446044]9．计量单位
除招标文件中另有规定外，本招标项下的投标均采用国家法定的计量单位。
[bookmark: _Toc217446045]10. 投标货币
本次招标项目的投标均以人民币报价。
[bookmark: _Toc217446046]11. 联合体投标
详见“投标人须知前附表”第13条。
[bookmark: _Toc217446047]12. 知识产权
12.1 投标人应保证在本项目使用的任何产品或服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。
12.2 采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。
12.3 投标人如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在投标文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，投标人需提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权。
12.4 如采用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。 
[bookmark: _Toc183582217][bookmark: _Toc217446048][bookmark: _Toc183682354]13．投标文件的组成
投标人应按照招标文件的规定和要求编制投标文件。招标文件允许分包的，投标人拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。投标人编写的投标文件应包括下列部分：
[bookmark: _Toc183582218][bookmark: _Toc183682355][bookmark: _Toc217446049]一、投标函
二、身份证明书及授权委托书
三、投标报价明细表
四、投标人基本情况表
五、投标人类似项目业绩一览表
六、商务、技术需求偏离表
七、拟配备人员情况
八、实施方案
九、投标人认为需要提供的其他文件和资料
14．投标文件格式
14.1 投标人应严格按照招标文件第三章中提供的“投标文件格式”填写相关内容。除明确允许投标人可以自行编写的外，投标人不得以“投标文件格式”规定之外的方式填写相关内容。
14.2 对于没有格式要求的投标文件由投标人自行编写。
[bookmark: _Toc183582223][bookmark: _Toc217446050][bookmark: _Toc183682360]15．投标保证金
15.1 投标人投标时，必须按招标文件规定数额和形式缴纳投标保证金，并作为其投标文件的一部分。
15.2未按招标文件要求在规定时间前缴纳规定数额和形式的投标保证金，将被视为投标无效。
15.3 投标人所缴纳的投标保证金不计利息。
15.4未中标人的投标保证金，将在中标通知书发出后五个工作日内全额退还。中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人的投标保证金。
15.5发生下列情形之一的，采购代理机构将不予退还投标人缴纳的投标保证金：
[bookmark: _Toc183582224][bookmark: _Toc183682361][bookmark: _Toc217446051]（1）投标人在提交投标文件截止时间后撤回投标文件的；
（2）投标人在投标文件中提供虚假材料的；
（3）投标人不接受按投标文件规定对其投标报价进行修正的；
（4）除因不可抗力或投标文件认可的情形以外，中标人不履行与采购人签订合同的，在签订合同时向采购人提出附加条件；
（5）中标人未能在规定期限内与采购人签署合同协议书或提交履约保证金的；
（6）投标人与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；
（7）招标文件规定的其他情形；
（8）符合法律、法规规定的其他情形的。 
16．投标有效期
16.1 投标有效期详见投标人须知前附表。投标有效期短于此规定期限的，投标无效。
16.2 特殊情况下，采购人可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均应为书面形式。投标人可以拒绝上述要求，其投标保证金不被没收。拒绝延长投标有效期的投标人不得再参与该项目后续招标活动。同意延长投标有效期的投标人不能修改其投标文件，关于投标保证金的有关规定在延长的投标有效期内继续有效。
[bookmark: _Toc183682362][bookmark: _Toc217446052][bookmark: _Toc183582225][bookmark: _Toc183582228][bookmark: _Toc183682365][bookmark: _Toc217446055]17．投标文件的印制和签署
17.1 招标文件要求供应商法定代表人或者被授权代表签字处，均须加盖其个人电子印章或签字，并逐页加盖单位公章的电子印章。
[bookmark: _Toc183682363][bookmark: _Toc183582226][bookmark: _Toc77400781][bookmark: _Toc89075877][bookmark: _Toc217446053]18. 投标文件的密封和标注
本项目采用不见面开标，供应商须在投标截止时间前，将生成的“电子加密响应文件”上传递交至“政府采购云平台”，投标截止时间以后上传递交的响应 文件将被“政府采购云平台”拒收。
[bookmark: _Toc183582227][bookmark: _Toc217446054][bookmark: _Toc183682364]19．投标文件的上传
供应商应在招标文件规定的投标截止时间前，将响应文件按供应商须 知第15条规定加密上传，投标截止时间以后上传递交的响应文件将被“政府采购云平台”拒收。
20．投标文件的修改和撤回
20.1 投标人在投标截止时间前，可以对所上传的投标文件进行补充、修改或者撤回。
20.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其上传的投标文件做任何修改或撤回投标。
20.3 投标文件中如果出现计算上或累加上的算术错误，可按以下原则进行修改：
（1）投标文件中投标函内容与投标报价明细表不一致的，以投标函为准；
（2）用小写金额和大写金额不一致，应以大写金额为准；
（3）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；
（4）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以投标函的总价为准，并修改单价。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的投标报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
[bookmark: _Toc77400782][bookmark: _Toc217446056][bookmark: _Toc89075878][bookmark: _Toc183582231][bookmark: _Toc183682368][bookmark: _Toc11288]五、开标和中标
[bookmark: _Toc183582232][bookmark: _Toc217446057][bookmark: _Toc183682369]21．开标
21.1 采购代理机构在招标文件规定的时间和地点组织招标活动，邀请下载招标文件并参与竞争的投标人参加开标，投标人未参加开标的，视同认可开标结果。
投标人不足3家的，不得开标。
21.2 开标时，采购代理机构可以邀请有关监督管理部门对开标进行现场监督。
21.3 宣布开标会开始。开标时间到，主持人宣布开标会开始并致辞，当众宣布参加开标会的现场监督人员、主持人、唱标、会议记录等招标工作人员，根据“投标人签到表”宣布参加投标的投标人名单
21.4宣布会场纪律和有关注意事项。
21.5开标时，投标单位完成在线解密后，由工作人员开始唱标
21.6唱标完毕后，如果投标人对所唱“报价一览表”内容有异议，应当立即提出。经现场监标人员确认，认为有必要重新唱标的，由唱标人员重新唱标。
22.资格审查及组建评标委员会
22.1公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。
22.2符合性审查。符合性审查是指依据招标文件的规定，从商务和技术角度对投标文件的有效性和完整性进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。
22.3评标委员会采用综合评分法对满足招标文件全部实质性要求的投标文件和投标报价进行综合评分。
22.4评标委员会根据综合评分情况，按照评标得分由高到低顺序推荐3名中标候选人，并编写评标报告。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。
22.5采购代理机构在评标结果后2个工作日内将评标报告送采购人确认。
[bookmark: _Toc183582238][bookmark: _Toc183682375][bookmark: _Toc217446063]23．中标通知书
23.1 中标通知书为签订中标合同的依据，是合同的有效组成部分。
23.2 中标通知书对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标人无正当理由放弃中标的，应当承担相应的法律责任。
23．3中标人的投标文件本应作为无效投标处理或者有招投标法律法规规章制度规定的中标无效情形的，采购代理机构在取得有权主体的认定以后，应当宣布发出的中标通知书无效，并收回发出的中标通知书（中标人也应当缴回），依法重新确定中标人或者重新开展招标活动。
[bookmark: _Toc18794][bookmark: _Toc217446064][bookmark: _Toc183682377][bookmark: _Toc183582240]六、签订及履行合同和验收
[bookmark: _Toc217446065]24. 签订合同
24.1 中标人在收到采购人发出的《中标通知书》后，应在法律法规规定的时间内与采购人签订采购合同。由于中标人的原因逾期未与采购人签订采购合同的，将视为放弃中标，取消其中标资格并将按相关规定进行处理。
24.2 采购人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。
24.3 中标人因不可抗力原因不能履行招标合同或放弃中标的，采购人可以与排在中标人之后第一位的中标候选人签订采购合同，以此类推。
24.4 中标人在合同签订之后三个工作日内，将签订的合同（扫描件）交至采购代理机构。
[bookmark: _Toc217446066]25. 合同分包（如有）
25.1 若本项目允许分包的，经采购人同意，中标人可以依法采取分包方式履行合同。这种要求应当在合同签订之前征得采购人同意，并且分包人履行分包项目的货物及技术要求等，必须与中标的一致。
25.2 招标合同实行分包履行的，中标人就招标项目和分包项目向采购人负责，分包人就分包项目承担责任。
[bookmark: _Toc217446067]26. 采购人增加合同标的权利
招标合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标投标人协商签订补充合同，但所有补充合同的招标金额不得超过原合同招标金额的百分之十。
[bookmark: _Toc217446068]27. 履约保证金
履约保证金金额：/
提交履约保证金的时间：中标人应于中标通知书发出之日起7个工作日内；
履约保证金有效期：自履约保证金交付之日至货物验收合格，合同约定的全部货物验收合格后，采购人应在7个工作日内无息退还保证金；
履约保证金提交方式：履约保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。
不予退还情形：
中标人出现以下行为时，采购人有权没收全部或部分履约保证金：
(1) 无正当理由放弃中标/拒绝按照中标结果签订合同或不履行合同义务；
(2) 未按合同约定完成服务或交付标的，经整改仍不合格；
(3) 擅自转包、分包或改变合同实质性内容；
(4) 存在弄虚作假、围标串标等违法违规行为。 
[bookmark: _Toc217446069]28. 履行合同
28.1 中标人与采购人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。
28.2 在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《中华人民共和国民法典》的有关规定进行处理。
[bookmark: _Toc217446070]29. 验收
[bookmark: _Toc217446071]中标人与采购人应严格按照国家财政部《关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）的要求进行验收。
[bookmark: _Toc217446074][bookmark: _Toc4503][bookmark: _Toc183682380][bookmark: _Toc183582243]七、投标纪律要求
[bookmark: _Toc217446075]30. 投标人不得具有的情形
投标人参加投标不得有下列情形：
（1）提供虚假材料谋取中标；
（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；
（3）与采购人、其他投标人恶意串通；
（4）向采购人、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；
（5）在招标过程中与采购人进行协商谈判；
（6）拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况。
有上述情形之一的投标人，属于不合格投标人，其投标或中标资格将被取消。
[bookmark: _Toc217446076][bookmark: _Toc25431]八、合同价款支付
[bookmark: _Toc217446077]31. 申请支付
31.1招标项目验收合格，采购人签署《验收结算书》后，向财政部门提出支付申请。采购人的自有资金，由采购人直接支付给中标人或者按照有关合同规定执行。
[bookmark: _Toc217446078]31.2 财政部门根据采购人的支付申请，并对采购合同进行审核后，直接支付给中标人。
[bookmark: _Toc3889][bookmark: _Toc217446079]九、质疑和投诉
32．质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人共和国政府采购法》、《政府采购质疑和投诉办法》、《财政部关于加强政府采购投标人投诉受理审查工作的通知》的规定办理。
32.1投标人认为招标文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。针对同一采购环节的质疑应一次性提出，提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目招标活动的投标人。
32.2潜在投标人已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。对招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。
32.3投标人可以委托代理人进行质疑和投诉。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。
代理人提出质疑和投诉，应当提交投标人签署的授权委托书。
32.4投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：
（一）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
（二）质疑项目的名称、编号；
（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
（四）事实依据；
（五）必要的法律依据；
（六）提出质疑的日期。
投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人或者其被授权人签字或盖章，并加盖公章。
接收质疑函的方式：书面形式
联系部门：新疆拓源工程管理咨询有限公司招标部
联系人及联系电话：金山虎、黄莎莎13209920205、15099530785
通讯地址：乌鲁木齐市水磨沟区龙盛街898号万科中央公园S6栋5层
32.5质疑投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向本办法第六条规定的财政部门提起投诉。
32.6投诉人投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、采购代理机构（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的投标人数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列内容：
（一）投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；
（二）质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；
（三）具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；
（四）事实依据；
（五）法律依据；
（六）提起投诉的日期。
投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
32.7投诉人应当根据《政府采购质疑和投诉办法》第七条第二款规定的信息内容，并按照其规定的方式提起投诉。
投诉人提起投诉应当符合下列条件：
（一）提起投诉前已依法进行质疑；
（二）投诉书内容符合本办法的规定；
（三）在投诉有效期限内提起投诉；
（四）同一投诉事项未经财政部门投诉处理；
（五）财政部规定的其他条件。

质疑函范本
一、质疑投标人基本信息
质疑投标人：                                        
地址：                          邮编：                                                   
联系人：                      联系电话：                              
被授权人：                                          
联系电话：                                            
地址：                         邮编：                                                
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：                                      
质疑项目的编号：               包号：                 
采购人名称：                                         
招标文件获取日期：                                           
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                                         
事实依据：                                          
                                                       
法律依据：                                          
                                                     
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：                                               
签字(签章)：                   公章：                      
日期：    




质疑函制作说明：
1.投标人提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑投标人若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“被授权人”的有关内容，并在附件中提交由质疑投标人签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑投标人若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑投标人为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑投标人为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人或者其被授权人签字或者盖章，并加盖公章。



[bookmark: _Toc5850_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc19536][bookmark: _Toc21780][bookmark: _Toc2180]
第三章  投标文件格式
投标文件封面示例


投标文件







项目名称：

项目编号：
            
投标人名称（盖章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

项目联系人： 

联系电话：

编制时间：

目录
[bookmark: _Toc217446082]
一、投标函
二、身份证明书及授权委托书
三、投标报价明细表
四、投标人基本情况表
五、投标人类似项目业绩一览表
六、商务、技术需求偏离表
七、拟配备人员情况
八、实施方案
九、投标人认为需要提供的其他文件和资料


（备注：投标人应按以上目录顺序编排投标文件，并标注相应页码。）














[bookmark: _Toc17753]
一、投标函
[bookmark: _Toc217446083]__________（采购人）：
我方全面研究了 “         （项目名称、项目编号）”项目招标文件，决定参加贵单位组织的本项目投标。我方授权    （姓名、职务）代表我方        （投标人的名称）全权处理本项目投标的有关事宜。
1、我方自愿按照招标文件规定的各项要求向采购人提供所需货物，总投标价为人民币         元（大写：          ），投标有效期      日历天。
2、一旦我方成交，我方将严格履行合同规定的责任和义务，合同履约期限：    ，并达到采购人要求。
3、我方同意按照招标文件的要求，向贵单位缴纳人民币        元（大写：            ）的投标保证金，并承诺如发生符合“第二章投标人须知”第15.5条的任何情况时，我方将不要求退还投标保证金。
4、我方承诺我方中标后将提供符合招标文件要求的检验检测报告。
5、我方提交的投标文件满足招标文件实质性要求。
6、我方愿意提供采购人可能另外要求的，与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。
7、我方完全理解采购人不一定将合同授予最低报价的投标人。

投标人名称（盖章）：
         法定代表人或被授权人（签字或盖章）：
通讯地址：
联系电话：
日    期：







2、 [bookmark: _Toc30244]身份证明书及授权委托书

身份证明书
单位名称：                               。
地    址：                               。
姓    名：       性别：       年龄：      职务：       。 
身份证号码：                             。 
系                 的法定代表人，为参加              （项目名称）的投标、签署上述投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务权利的投标人。 
特此证明。
                       
附：法定代表人身份证正反面扫描件。



                       投标人名称（盖章）：                  
                        日   期：  年   月   日




授权委托书

__________________（采购人）：
本授权声明：                     （投标人名称）          （法定代表人姓名、职务）授权                        （被授权人姓名、职务）为我方 “              （项目名称、项目编号）” 项目投标活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜。
被授权人无权转让本授权，特此声明。
附：法定代表人及被授权人身份证正反面扫描件


               投标人名称（盖章）：
              法定代表人或被授权人（签字或盖章）：   
             日    期：  年   月   日

[bookmark: _Toc18644][bookmark: _Toc217446088]三、投标报价明细表
项目名称：
货币单位：人民币元
	序号
	名 称
	品牌
	型号
	数量
	单位
	单价（元）
	总价（元）
	备 注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	...
	
	
	
	
	
	
	

	合计总价（元）：
	



备注：
1、投标项目和数量满足本项目招标范围，内容由投标人结合自身情况填写。
2、投标人填报价格总价应与投标函载明价格一致，若不一致，以投标函为准。
3、报价货币为人民币报价,投标人的报价应包含货物及其包装、运输、安装、调试、培训费、人工费、管理费、税费等货物交付正常使用前的全部费用，采购人无需再另外支付任何费用。

       投标人名称（盖章）：         
                   法定代表人或被授权人（签字或盖章）：
            日    期：   年   月   日


[bookmark: _Toc4284]四、投标人基本情况表
	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	成立时间
	
	企业性质
	

	社会统一信用代码
	
	注册资金
	

	法定代表人
	姓名
	
	电话
	

	联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	邮箱
	
	网址
	

	开户银行
	
	账号
	

	经营范围
	

	备注
	



[bookmark: _Toc217446089]

[bookmark: _Toc27527][bookmark: _Toc28946][bookmark: _Toc3020][bookmark: _Toc128476878][bookmark: _Toc113901849][bookmark: _Toc142664978]4.1、具有独立承担民事责任的能力；
提供：法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明
一、如供应商是企业（包括合伙企业)，应提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”;
二、如供应商是事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”;
三、供应商是非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件;
四、如供应商是个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”;
五、如供应商是自然人，应提供有效的自然人身份证明。




[bookmark: _Toc142664979][bookmark: _Toc128476879][bookmark: _Toc29355][bookmark: _Toc113901850][bookmark: _Toc29872][bookmark: _Toc11344]4.2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
提供：（1）以开标截止时间点投标人未列入“信用中国”<www.creditchina.gov.cn>网站的“失信被执行人”和“重大税收违法失信主体”及“中国政府采购网”<www.ccgp.gov.cn>网站的“政府采购严重违法失信行为记录名单”，投标人提供网址查询截图，如未提供，开标截止时间后，由采购代理公司统一登陆网站查询上传投标文件的投标人信誉情况，并以保存的网页查询截图为准；
（2）银行出具的近1年内资信证明或2025年度经审计的财务报告，新成立企业无需提供。
新成立企业是指：营业执照申领时间至今未满一年的企业，新成立企业仅需提供近3个月内任意1个月银行出具的资信证明即可

财务状况报告（满足下述一条要求即可）：
要求1、经审计的财务报告（2025年度，包括“四表-注”，即资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注）或银行出具的资信/金证明。
要求2、财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的有效期内的投标担保函。
要求3、成立不足一个月（以响应文件递交截止之日为期限）的供应商无需提供。


[bookmark: _Toc128476880][bookmark: _Toc6233][bookmark: _Toc113901851][bookmark: _Toc16867][bookmark: _Toc142664980][bookmark: _Toc31849][bookmark: _Toc111556488]4.3、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
提供：①近6个月内任意1个月已依法缴纳税收的凭据；②近6个月内任意1个月已依法缴纳社会保险的凭据（依法免税的投标人，应提供相应证明文件，新成立企业或自然人无需提供）

依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料：
1、依法缴纳税收的证明材料：
供应商参加政府采购活动前一段时间（响应文件递交截止之日前六个月内任一个月）内缴纳税收的完税凭证（指各种完税证、缴款书、印花税票、扣（收）税凭证以及其他完税证明）。
2、依法缴纳社会保障资金的证明材料：
供应商参加政府采购活动前一段时间（响应文件递交截止之日前六个月内任一个月）内缴纳社会保险的凭据，其他组织和自然人也需要提供缴纳税收的凭据和缴纳社会保险的凭据。
3、依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。



[bookmark: _Toc749]4.4、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；


具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函

致：              （采购人名称）

我单位郑重承诺： 
我单位具备履行                        （项目名称）合同所必需的设备和专业技术能力；
特此承诺。 




投标人名称：               （盖章）


                                               日期： 年  月  日









[bookmark: _Toc128476881][bookmark: _Toc32430][bookmark: _Toc113901852][bookmark: _Toc16485][bookmark: _Toc142664981][bookmark: _Toc4038][bookmark: _Toc111556490]4.5、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

致：              （采购人名称）

我单位在参与            （项目名称）前三年内（以响应文件递交截止之日为期限）在经营活动中没有重大违法记录。
若贵方在本项目采购过程中发现我方参加政府采购活动前三年内有重大违法记录；我单位将无条件退出本项目的投标，并承担因此引起的一切后果。我方对此声明负全部法律责任。
特此声明！


备注：
若供应商在响应文件递交截止之日成立时间不足三年，以自成立以来的时间计取。


投标人名称：               （盖章）


                                               日期： 年  月  日



[bookmark: _Toc13474]4.6、不存在与参加本项目的其它供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系承诺函

    采购人    ：
我公司参加贵单位组织的      (项目名称)招标活动，郑重承诺：在参加本项目里不存在与参加本项目的其它供应商负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系。我公司对上述承诺的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。特此承诺！




投标人名称：               （盖章）

                                               日期： 年  月  日
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[bookmark: _Toc13040]4.7、未提供本采购项目的整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的承诺函

   采购人    ：
我公司承诺在     （项目名称）招标活动中，除单一来源采购项目外，未提供本项目整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。我公司对上述承诺的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。特此承诺！



投标人名称：               （盖章）

                                               日期： 年  月  日


[bookmark: _Toc17444]
五、投标人类似项目业绩一览表

	序号
	采购人
	联系人
	联系电话
	项目名称
	完成时间
	合同金额
	项目描述

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



备注：
1.本表后附投标人近三年完成的类似业绩，须提供中标通知书（或网站可查中标结果公示截图）、及项目合同（包含但不限于合同首页、关键信息页、双方签章页、验收报告）。
2.具体年份要求：2023年01月01日-投标文件上传截止时间前，业绩认定日期以合同签订日期为准。
[bookmark: _Toc21658][bookmark: _Toc217446091]

六、商务、技术需求偏离表
商务条款偏离表
	序号
	主要商务条款
	是否
响应
	偏离说明

	1
	完全理解并接受对合格投标人、合格的服务质量和服务要求；
	
	

	2
	完全理解并接受对投标人的各项须知、规约要求和责任义务；
	
	

	3
	同意接受拟签订的合同文本所列述的各项条款；
	
	

	4
	同意按本项目要求缴付相关款项；
	
	

	5
	可提供货物来源证明或合法性证明；
	
	

	6
	投标有效期；
	
	

	7
	投标内容均涵盖招标要求及一切费用和伴随服务；
	
	

	8
	同意接受本项目供货期、相关进度安排要求；
	
	

	9
	同意接受本项目的验收要求及验收标准；
	
	

	10
	同意采购人以任何形式对我方的投标文件内容的真实性和有效性进行审查、验证；
	
	

	11
	同意接受本项目付款的各项要求。
	
	


备注：1.对于上述要求，如投标人完全响应，则请在“是否响应”栏内打“√”，对打“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况；
2.投标人应认真填写本响应表，若评标委员会在评标期间，发现有虚假填写本响应表的，则将可能被视为存在两个投标方案，评标委员会将按本招标文件相关规定执行；
3.本表内容不得擅自修改。


投标人名称：               （盖章）

                                               日期： 年  月  日
    



技术需求偏离表
	序号
	货物名称
	招标文件条款号
	招标文件的要求
	响应文件的响应
	偏离
	说明

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


备注：
1、投标人应根据其提供的货物，对照招标文件“第四章招标项目技术要求”中的条款号逐项填写，“投标文件的响应”一栏应如实反映响应情况，不得完全复制招标文件内容，不得虚假响应，否则将视为未实质性响应招标文件要求，响应无效。
2、“第四章招标项目技术要求”，每项产品要求投标人须提供与采购需求参数相应的证明材料，例如产品检测报告、测试报告、产品合格证、鉴定证书、制造商产品彩页、制造商官网截图、制造商产品说明书等或相应实物照片等。


投标人名称：               （盖章）

                                               日期： 年  月  日
[bookmark: _Toc23988]
七、拟配备人员情况

1、项目负责人介绍应包括：姓名、性别、年龄、学历、参加工作时间等。
2、项目负责人近三年（2023年1月1日-投标文件上传截止时间前）的类似业绩（如有，按下表填写）
	采购人名称
	项目名称
	采购内容
	服务时间
	备注

	
	
	
	
	


3、项目负责人简历格式自拟，后附身份证、资格证书（如有）、学历证书等扫描件。
4、项目配备人员
	类别
	姓名
	联系方式
	职称或职务
	常住地
	资格证明

	
	
	
	
	
	证书名称
	级别
	证号
	专业

	管
理
人
员
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	服
务
人
员
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	其
他
人
员
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：后附人员相关证书扫描件。


[bookmark: _Toc16104]八、实施方案
                                   
[bookmark: _Toc31271_WPSOffice_Level1]根据第五章“评标办法”所需内容自拟格式
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[bookmark: _Toc25079]九、投标人认为需要提供的其他文件和资料

1、以下《中小微企业声明函》、《监狱企业的证明文件》及《残疾人福利性单位声明函》投标人根据自身的实际情况选用（如有）。
2、投标人同时为小型（或微型）企业、监狱企业、残疾人福利性单位任两种或以上情况的，评审中只享受一次价格扣除（或评审得分优惠），不重复进行价格扣除。
（一）中小企业声明函
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. （标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2. （标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
企业名称（盖章）：
日 期：
从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报



[bookmark: OLE_LINK13][bookmark: OLE_LINK14]（二） 残疾人福利性单位声明函（如有）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加         单位的      项目采购活动提供本单位制造的服务（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


                单位名称（盖章）：
       日  期：


备注：须提供证明材料（能反映出企业残疾人的占比等情况的材料及残疾人证等）。



（三）监狱企业证明文件（如有）

1. 监狱企业证明（监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。）。
2.证明材料加盖投标人公章。



（四）关于符合本国产品标准的声明函（如有）

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

 

公司（单位）名称（盖章）：　        

日期：　     年　  月　  日         

__________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。


本国产品成本占比承诺函

致:[采购人/采购代理机构名称]
本单位就参与[项目名称           、编号          ]政府采购项目，郑重承诺如下:
本单位为该项目(或采购包)提供的符合本国产品标准的产品成本之和，占所提供全部产品成本之和的比例为     %。本承诺内容真实有效，若存在虚假承诺，愿意承担相应法律责任，放弃中标(成交)资格，并接受政府采购监管部门处罚。

承诺人(供应商公章)：
法定代表人(签字或盖章)：
日期：  年  月  日

注：若供应商所投产品均符合本国产品标准，且已提供《声明函》，可不填写《承诺函》。



（五）投标保证金缴纳凭证

	投标保证金缴纳凭证





[bookmark: _Toc2964]（六）其他
投标人认为需提供的其他补充资料。
[bookmark: _Toc12340][bookmark: _Toc21070][bookmark: _Toc20068]
第四章  招标项目技术要求
[bookmark: _Toc17884_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc4510][bookmark: _Toc15082]（一）技术参数要求
	序号
	采购设备名称
	主要技术参数
	采购数量
	单位

	1
	高清全景摄像机
	一、核心性能参数
1.支持 H.265、H.264 高清视频编码协议；
▲2.有效像素≥800 万，最大可支持 3840×2160 视频分辨率；（提交有效检验/检测报告）
3.传感器尺寸≥1/2.5 英寸；
4.支持 OPUS、G.711A、AAC 等常用音频编码协议；
5.支持 2D/3D 数字降噪技术，信噪比≥55dB；
6.快门速度范围：最慢不小于 1/25s，最快不小于 1/10000s；
7.水平视场角≥70°，垂直视场角≥43°；
8.支持自动变焦与手动变焦双模式，综合变焦倍数≥20 倍。
二、云台控制参数
1.配备机械云台，支持转动跟踪功能；
2.水平最大转动速度≥90°/s；
3.垂直最大转动速度≥70°/s。
三、接口配置参数
1.HDMI 视频输出接口≥1 个；
2.RJ45 网络接口≥1 个；
3.Line in 音频输入接口≥1 个；
4.USB Type-A 接口≥1 个；
5.RS232/RS422 控制接口≥1 个。
四、智能功能参数
▲1.搭载 AI 人物识别技术，支持自动跟踪拍摄，单设备无需额外配件即可实现人物移动跟踪；（提交有效检验/检测报告）
▲2.在有其他显示设备或动态视频播放下，抗干扰能力可保障画面持续锁定跟踪对象（提交有效检验/检测报告）
▲3.支持实时跟焦，支持水平运动、俯仰运动、变焦、聚焦四维实时跟踪（提交有效检验/检测报告）
▲4.支持人体与面部特征交叉识别，能够自动识别并锁定跟踪对象，在多人同时进入拍摄画面的情况下，不跟丢不误跟。（提交有效检验/检测报告）
	2
	台

	2
	高清特写摄像机
	一、核心性能参数
1.支持 H.265、H.264 高清视频编码协议；
▲2.有效像素≥800 万，最大可支持 3840×2160 视频分辨率；（提交有效检验/检测报告）
3.传感器尺寸≥1/2.5 英寸；
4.支持 OPUS、G.711A、AAC 等常用音频编码协议；
5.支持 2D/3D 数字降噪技术，信噪比≥55dB；
6.快门速度范围：最慢不小于 1/25s，最快不小于 1/10000s；
7.支持水平视场角≥50°，垂直视场角≥30°；
8.支持自动变焦与手动变焦双模式，综合变焦倍数≥25 倍。
二、云台控制参数
1.配备机械云台，支持转动跟踪功能；
2.水平最大转动速度≥90°/s；
3.垂直最大转动速度≥70°/s。
三、接口配置参数
1.HDMI 视频输出接口≥1 个；2.RJ45 网络接口≥1 个；3.Line in 音频输入接口≥1 个；4.USB Type-A 接口≥1 个；5.RS232/RS422 控制接口≥1 个。
四、智能功能参数
▲1.搭载 AI 人物识别技术，支持自动跟踪拍摄；（提交有效检验/检测报告）
▲2.在有其他显示设备或动态视频播放下，抗干扰能力可保障画面持续锁定跟踪对象（提交有效检验/检测报告）
▲3.支持实时跟焦，支持水平运动、俯仰运动、变焦、聚焦四维实时跟踪；（提交有效检验/检测报告）
五、兼容性要求
应支持标准协议（如ONVIF、SIP、RTSP等）与录播系统兼容对接。
	3
	台

	3
	数字阵列麦克风
	1.类型：360°全指向数字阵列麦克风。
2.具备独立音频处理能力，可独立工作或对接音频处理系统。
3.拾音距离：不小于8米拾音距离。
4.支持标准音频输出，可对接功放或有源扬声器完成扩声。
5.音频输出接口：line out（3.5mm）≥2。
6.USB接口：USB 2.0≥1，支持UAC 1.0及以上协议，实现音频数据通信。
7.灵敏度：不小于-26dBFS。
8.信噪比：不小于80dB(A)。
9.频率响应：不小于20Hz-16kHz。
10.采样率：不小于32K采样的宽带音频采样。
11.供电：USB DC5V。
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	电源管理器
	1.向录播视频系统、音频系统、显示系统提供统一的、至少八路电源管理；
2.支持对录播系统控制功能，实现通过录制面板一键启动录播系统相关设备的电源；
3.支持录播系统的远程集中统一控制，实现录播主机远程开关机；
4.支持标准控制协议（如RS232、TCP/IP等），可与第三方录播系统对接。
	1
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	导播控制台
	1.支持远程操作录播主机的开关机；
2.支持不少于5种特技效果；
3.支持不少于6布局选择；6路视频直播切换；6个预置位；6个视频预选功能；
4.支持云台控制功能：上下左右及变焦功能；
5.支持录制、暂停、停止功能；
6.支持全自动录播模式和手动录播模式。
7.支持通过标准接口（USB/网络等）连接录播主机；
8.安装导播控制台软件，并设置录播地址；
9.导播界面与导播控制台按键/状态同步对应；
10.导播控制台关机按键为控制录播系统软关机/唤醒功能。
11.支持标准控制协议，可与符合标准协议的第三方录播主机兼容对接。
	1
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	互动云主机
	一、整体要求
1.硬件外观：标准1U机架式设备，便于安装部署；
2.硬件结构：采用ARM嵌入式架构设计高稳定性、低功耗；
3.操作系统：Linux；
4.功能设计：要求支持多点视音频互动、分组互动、负载均衡、双机热备等功能；
5.网络：标准RJ45网络接口，10M/100M/1000M自适应LAN口x 1，要求支持IPv4、IPv6双协议栈；
6.设备复位：支持一键Reset复位；
7.工作电压：采用不高于DC 36V安全电压供电；
8.功耗：节能环保，待机功率＜20W，满负荷工作功率＜50W；
9.工作温度：10℃~35℃；10.工作湿度：20%～80%；
11.通过标准协议（SIP/H.323等）兼容对接。
二、性能指标
1.视音频互动能力：具备不小于50路终端同时接入进行视音频互动的能力；
2.协议兼容：支持SIP/H.323标准协议，可对接主流视频会议系统；
3.互动画质：要求互动视频画质不低于1080P，并兼容720P视频互动画质；
4.分组互动能力：要求支持分组同时互动功能，单机需支持同时不少于10个互动组独立互动能力；单组互动最大支持50个互动终端并发接入；
5.堆叠级联能力：支持使用多台设备对系统能力进行扩容，通过级联的方式扩展互动的最大接入数量；
6.动态负载均衡：具备动态负载均衡能力，在多台互动云主机堆叠级联部署的基础上，实现动态监测整个互动系统的资源占用率同时完成资源均衡调度；
7.热备容灾：要求支持热备容灾能力，在多台设备堆叠级联的基础上若其中一台互动云主机出现故障宕机时，系统能动态检测故障情况并在短时间内（≤5秒）快速完成其他设备资源的调度并快速重组互动会议，实现热备容灾效果；
8.网络状态探测能力：支持在互动状态下，通过接收与发送音视频流的同时完成网络状态的嗅探，根据网络状况的好坏实现互动视频画面质量的自适应动态调节；
9.互动抗损伤：要求系统针对常见的网络丢包、抖动、延时等情况具备抗损伤能力，在时延、抖动达到200ms或丢包率达到10%的情况下依旧保持互动的流畅与稳定；
10.SVC自适应能力：支持基于SVC可伸缩视频编码技术实现将视频流按质量、帧率、分辨率进行不同维度的分层切割；
11.接口指标：要求具备不少于2路RJ45网络接口，支持10/100/1000Mbps网络带宽自适应；具备1路HDMI输出接口；具备2路USB接口；
12.移动端设备接入服务：要求提供移动端互动软件，支持Windows7以上、Android 6.0以上版本等多种类型移动终端设备安装接入互动；其中Android 端软件需满足以下指标要求：a.高品质互动效果：支持1080P30fps高清视音频互动效果。b.互动录制功能：支持参与互动过程中同步进行互动画面录制。
13.应通过标准协议兼容对接。
	1
	台
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	智能音频主机
	1.音频处理器和数字功率放大器一体式设计，可扩展IP广播、红外或UHF无线麦一体式设计，机架式结构，高度≤1U，采用纯嵌入式模块化设计。
▲2.满足复杂音频算法处理。
▲3.不少于31段频谱实时显示分析功能。（提交检测报告及软件界面截图）
4.软件可支持白噪声消除，白噪声降噪能力大于9dB。
5.主机具有6路麦克风输入、3路音频线路输入、4路音频线路输出。
▲6.软件至少带8入6出音频矩阵功能，每路输入通道带扩展器、自动增益、参数均衡模块，每路输出通道带高低通、参数均衡、限幅器模块功能。（提交检测报告）
7.音频主机连接电脑音频输入输出，电脑连接外网，可通过腾讯会议、钉钉、YY语音等实现远程互动和本地扩音；主机支持去混响、环境降噪、反馈抑制、网络回声抑制，支持本地扩音与远程互动同时进行。
8.主机能够通过桌面控制面板或中控实现吊麦音量加减、全麦静音及学生麦静音等功能。
9.主机软件带有4级优先级别闪避器功能，可以把麦克风和音频信号分为4类，并分别进行闪避设置，每个级别闪避器设置内容包含阈值、衰减增益、启动和释放及保持时间。
10.主机带软件电平表功能，可通过串口或网络远程监视智能监测信号的输入输出的动态。
11.采用宽电压开关电源供电，AC150V-240V宽电压范围工作，要求内部电路板采用防潮工艺。
▲12.专业级数字功放芯片组，解析力更高，发热量低。具有延时保护、短路过流保护、过热保护功能，带散热风扇。
13.调试控制接口：支持RJ45网络调试和串口通讯功能。
14.软件支持局域网集中远程管理、查看设备在线情况、版本信息等；可远程管理音量或静音。支持一键远程开机关机功能，支持网络远程升级。
15.具有空间去混响算法功能，在有混响的教室扩声清晰洪亮，回声和混响时间≤1秒，具有抑制和消除混响的功能。
16.具有环境降噪算法功能，可以去除风扇、空调、翻书、打铃等噪声。
17.具有音乐播放去回声算法:在扩声中消除音乐播放源，确保语音扩声不发生干扰。支持单声道和立体声AEC。
▲18.主机前面板具有常用功能按键（含参数恢复、待机、模式切换、静音等）和麦克风音量旋钮、音乐音量旋钮，支持自动房间均衡功能（通过产生粉红噪声自动调节房间均衡）。（提交检测报告）
▲19.可生成房间均衡调试报告。（提交检测报告）
▲20.主机具有自动温控功能，当机箱内温度超过设定阈值时自动启动风扇。（提交检测报告）
21.信噪比：≥95dB。
22.功率放大器的额定输出功率≥2*150W（3.2Ω），满足大教室多对音箱需求。
23.频率响应：20Hz-20kHz（±3dB）。
24.总谐波失真：≤0.1%。
25.增益差：≤0.2dB。
26.反馈抑制（AFC）：传声增益提升幅度：≥15dB 。
27.自适应背景降噪（ANS）：信噪比提升≥20dB。
28.自动增益控制（AGC）：增益控制幅度：-12dB - +12dB。
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	教学扩声系统话筒
	1.采用心形指向音头,可8米远距离宽范围拾音并清晰扩声.
2.用48伏幻象电源进行操作与运转,卡龙输出接口
3.根据建筑层高配套铝合金伸缩吊杆
4.麦克风具备运行指示灯
5.频率响应：100Hz～16KHz
6.敏感度：-32dB±3dB
7.输出阻抗： 200Ω
8.安装方式：吊装（含吊杆）
	2
	支
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	无线麦克风
	1.2.4G传输，红外对频，不串频、不干扰。第一次对频成功后开机即可使用，无需再次对频；
2.传输距离：≥25m；
3.麦克风内置PPT翻页模块与激光笔模块；
4.可通过麦克风上的OLED显示屏调节高音、低音、自动增益等功能；
5.笔形麦身设计，抓握舒适，符合人体工程学。
6.带磁控锁充电底座；
7.将笔形麦克风放入充电底座即可自动感应上锁；
8.放入充电底座30分钟后自动关机，加快充电速度；
9.可独立工作或内嵌于音频主机内，支持标准音频输出接口。
	1
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	扩声系统音箱
	1.室内壁挂式安装，角度可万向调节；
2.采用环保材料，专业结构设计确保输出平滑的频响、高效出色的音质，真实还原人声及乐曲；
3.具备特殊结构设计，单导向管、音柱型箱体设计，在同等声压下可输出更大动态范围；
4.高音单元，采用专业分频器；
5.面网：模压钢制平面型面网；
6.表面处理：白色颗粒状树脂喷涂；
7.分频器经过专业扬声器测试系统调校、检测；音质清晰自然、人声表达准确。
8.频率响应范围：50Hz-20kHz（-3dB）
9.输入阻抗：8 ～16Ohm
10.灵敏度：≥87dB 1.0W/1m
11.额定输入功率（RMS）：≥65W
12.峰值输入功率（PEAK POWER）：≥260W
13.箱体结构：后导向
14.覆盖角度：90°（H）× 60°（V）
	2
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	融合终端主机
	1.标准1.5U高度，自主开发的嵌入式内核集成IIS服务器，前面板开模注塑，带2.5英寸以上的LCD显示屏，实时显示主音量、话筒音量和电压电流等；
▲2.集成≥4路HDMI和≥1路VGA输入，≥5路HDMI和≥1路VGA输出，可扩展≥1路HDBaseT接口，核心为≥4*4的无缝切换矩阵，实现高清混合信号的无缝切换（切换不闪烁不黑屏）、异步切换、同屏分割对比显示（2或4分割）、画中画、多屏拼接显示等等，HDMI支持4K信号；（提交检测报告）
▲3.通用总线接口，≥1路MODBUS总线端口，≥8路检测输入接口，≥1路可控制12V输出；（提供接口实物图片）
4.≥2路3.5音频输入，≥1路混合音频输出，≥1路6.5话筒输入，≥1路凤凰端子话筒平衡输入接口，带48V幻象供电开关，直接连接吊麦实现远距离拾音；支持对音频通道和吊麦等独立≥80级数字音量调节，支持对音频输出通道进行静音设置；
5.集成≥4路视音频/RS485输入和≥1路视音频/RS485输出（凤凰端子接口），集成HDMI音频数字解码，HDMI信号无需另外接入音频；
6.通用总线，搭配智能开关、调光模块、串口模块、控制面板等组成免编程物联控制系统，带≥256组场景，整个系统可挂≥63个模块；
7.集成≥1路可编程RS485总线，扩展连接其他协议的物联设备；
8.集成MODBUS总线，可连接≥32个智能断路器，实现智能用电管理；
9.主音量和4路话筒音量≥80级编码数字调节，LCD液晶显示，调节方便精准；
10.带自动记忆存储功能，各项功能及参数设置好后，每次开关机，自动恢复至原始设置，防止非管理员误操作；
11.可集成专业DSP音频处理模块，具备AEC（自动回声消除）、AFC（自动反馈抑制）、ANC（自动降噪），提供清晰的授课环境；
▲12.支持过零触发保护功能。（提交检测报告）
13.≥1个双向电子锁控制接口及≥1个电脑开关接口，带电脑信号光隔离检测；
14.具有≥2路独立电源智能管理，高效管理教室多媒体设备，自带2路精密能耗计量芯片，实时读取电流、电压、电度等参数值，可精确统计连接设备的能耗及使用时长。
15.集成≥5口(1口内置)100M网络交换机，可以供设备联网；
▲16.集成网络模块：可以在WEB界面直接登录设置网络参数；支持远程集中化可视管理、与远程批处理、支持手机APP远程管理，采用DHCP技术自动分配IP地址；可以网页设置≥100个电脑MAC地址，实现远程或本地触摸屏控制≥100台电脑的单台或分组批量软开关。（提供功能界面截图）
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	触摸屏
	1.≥10.1 寸 IPS 屏幕，支持10点电容式触控，可编程的控制界面及功能；
2.屏幕分辨率：≥1280*800，屏幕亮度：≥ 450cd/㎡；
3.处理器：≥4 核 1.6GHz，内存：≥2GB；存储：≥16GB EMMC；
4.显示教室环境参数和设备状态，实现对教室灯光、空调、交互大屏的控制等；
5.内置RTC时钟，支持日期及时间显示；支持亮度调节及屏幕保护，空闲时电子时钟屏保显示模式可编程；
6.触摸屏带可编程的二维码，可通过手机扫码方式进行对授权的教室一键开启功能；
7.通过标准协议兼容对接；
	1
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	边缘高聚合网关
	1.支持远程控制，IP地址可自动获取，无需调试及设置；
2.搭配开关、调光或串口模块和控制面板等组成免编程控制系统，带≥256组场景，整个系统可挂≥63个模块；
3.通用总线，配合各种控制器，实现智能灯光、电动窗帘、智能用电用水、空调等的控制；
4.集成≥1路MODBUS子总线，扩展连接多达32个智能空开；
5.集成≥1路可编程RS485总线，扩展连接其他协议的物联设备；
6.集成≥1路RS232输入总线，扩展连接其他控制面板等；
7.采用SUBGHZ低功耗无线联网，无线设备自动搜索自动加入；
8.通用协议，根据教室环境灵活部署；
9.集成网络模块：可以在WEB界面直接登录设置网络参数；支持远程集中化可视管理、与远程批处理、支持手机APP远程管理，采用DHCP技术自动分配IP地址；可以网页设置≥100个电脑MAC地址，实现远程或本地触摸屏控制≥100台电脑的单台或分组批量软开关。
	1
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	智能开关
	1.≥3个16A过零触发开关回路，微动按键控制，可通过自发电开关、遥控器、手机、IPAD或集控平台进行灯光及其它负载设备的控制；
2.SUBGHZ无线连接网关，可实现单开、联动开启、自定义场景模式等多种开启方式；
3.≥16A大电流继电器，强电控制采用过零触发方式，保护设备上电安全；
4.≥32路场景开关无线对接，无线距离：室外≥100m，室内≥30m；
5.工作电压：AC 220V，待机功耗小于1W；
6.工作类型：86型自复位，可以安装在墙壁86底盒上；
7.工作电源：≥5W的隔离开关电源；
8.指示灯：每回路带电源开关LED指示灯；
9.开关次数：大于20万次；
10.无线距离：室外≥100m，室内≥30m；
	3
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	红外遥控转发器
	1.可定位定向红外发送，每个空调都能独立控制；
2.智能无线组网，与主机或网关无线连接使用，可实现用户自定义可编程逻辑管理；
3.供电方式:USB线供电，5V/2A充电头，配1米数据线；
4.同时具备RS232和无线两种连接方式
	4
	个
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	开合电动窗帘电机
	1.智能、手自一体、超静音开合帘电机；
2.支持手拉启动以及停电手拉功能，不影响窗帘常规的手动使用功能；
3.支持最大承重为50KG；
4.无线数据传输方式连接网关或主机；
	6
	个

	17
	电动帘轨道
	1.轨道表面采用特殊工艺，确保同步齿形带在轨道内部运行灵滑；
2.含顶安装码、轨道成品机构；
3.与开合电动窗帘电机配合使用；
	30
	米
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	监听音箱
	1.箱体材质：木质箱体，降噪防震、音质还原性更佳；
2.音频声道规格：2.0立体声声道；
3.供电方式：外接电源供电，适配常规市电稳定供电；
4.信噪比：≥99dB，底噪低，人声及音频还原清晰度高；
5.信号输入接口：设备配备不少于1组6.35mmTRS平衡输入接口，抗干扰能力强，适配专业音频设备对接传输。
	1
	对
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	全频扬声器
	1.系统类型：2单元2分频倒相式专业音箱；
2.分频模式：被动式分频设计；
3.换能器配置：配置1只8英寸低频驱动器（低频单元音圈≥50mm、磁钢直径≥140mm）、1只1.4英寸高频驱动器（高频单元音圈≥36mm、磁钢直径≥90mm）；
4.额定功率：≥250W；
5.最大功率：≥500W；
6.峰值功率：≥1000W；
7.标称阻抗：8OHMS；
8.适配功放参数：适配8OHMS阻抗下，额定输出功率300W-400W专业功放配套驱动使用；
9.标称灵敏度（1W@1m）：≥96dB；
10.最大声压级：额定功率工况下最大声压级≥120dB，峰值功率工况下最大声压级≥126dB；
11.频率带宽：80Hz—20KHz，人声及中高频音色还原完整；
12.标称指向性（-6dB）：水平指向性100°、垂直指向性60°，声场覆盖均匀；
13.接线连接器：配置不少于2组SPEAKON NL4专业接线端口，接线标准PIN1+=正极、PIN1-=负极；
14.箱体材质：采用厚度≥15mm高品质MDF高密度板一体成型，结构稳固防震；
15.配套配件：设备原厂配套专用壁挂安装支架，满足墙面固定安装使用；
16.适用场景：适配会议室、多功能厅、礼堂、室内小型文艺演出场所扩声使用。
	6
	只
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	功率放大器
	1.输出功率：8欧姆立体声输出功率≥350W，4欧姆立体声输出功率≥525W；
2.频率响应：20Hz～20KHz，偏差≤-0.5dB；
3.内置保护系统：设备内置短路、过热、电涌、低电压、高频、开关机静音、失真限制多重安全保护功能；
4.总谐波失真：＜0.01%；
5.阻尼系数：＞200；
6.输入阻抗：30KΩ；
7.信噪比：≥100dB；
8.输入插座：配置标准卡侬公/母适配输入接口；
9.输出插座：配置NL4MP四芯专业输出插座；
10.适配工作电压：220V～240V，适配工频50～60Hz市电使用；
11.散热方式：采用智能温控风扇散热，根据设备温度自动启停调速，降噪节能；
	3
	台
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	数字音频处理器
	1.核心处理技术：采用DSP数字音频处理技术，采样规格不低于24bit/48kHz，设备支持不少于8路模拟输入、不少于8路模拟输出音频信号处理；
2.输入通道功能：通道具备低切、哑音、相位调节、48V幻像供电功能，内置粉红噪声、白噪声、正弦波信号发生器，自带噪声门、压缩器、31段图示均衡处理功能；
3.输出通道功能：通道具备10段参量均衡、延时调节、分频、限幅、信号反相、通道静音管控功能；
4.内置算法模块：内置自动增益、自动混音、反馈消除（AFC)、回声消除(AEC)、噪声消除(ANC)专业音频处理算法；
5.拓展接口：设备支持选配Dante网络接口，可对接适配Dante音频组网系统；
6.控制网口：配备不少于1路ETHERNET网络控制接口，用于设备在线调试、运行状态实时监控；
7.多媒体接口：配备不少于1路USB接口，支持本地音频录音、音频文件播放功能；
8.通讯接口：配备不少于1路RS-485接口，兼容自动摄像跟踪联动，可接收外接中控指令管控设备；
9.联动接口：配备不少于2路GPIO接口，支持外接电平信号对接，可联动实现消防报警音频联动管控功能；
10.场景存储：设备可存储不少于100组场景预设程序，具备断电参数自动保存记忆功能；
11.管控模式：设备内置网页后台控制系统，适配Windows、Android、iOS全平台访问，输入设备预置IP即可实现通道管控、场景调用、配套软件下载操作；
12.系统设置：设备操作界面支持简体中文、繁体中文、英文多语言切换，自带界面参数加密锁定功能，防止参数误修改；
13.采样规格：采样率不低于48k@24bit；
14.频率响应：20Hz ～ 20K Hz，误差≤±0.8dB；
15.数模动态范围(A-计权)：≥120dB；
16.总谐波失真：≤0.005% @1K，0dBu；
17.信噪比：≥110dB；
18.最大输入电平：≥17dBu；
19.最大输出电平：≥17dBu；
	1
	台
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	调音台
	1.设备架构：采用2编组4母线调音架构，配备专业镀金接线端子；
2.放大技术：搭载双差分低噪声高增益放大处理技术，降低传输底噪，提升音源纯度；
3.输入通道：配备不少于8路独立线路输入+2组立体声输入通道，内置不少于16种专业数码效果程序；
4.媒体播放：内置多格式蓝牙MP3播放模块，MP3音源可接入本机立体声声道，实现混音、独立调音管控；
5.互联功能：内置蓝牙无线对接模块、外置声卡功能，可对接手机、电脑设备传输音频音源接入本机混音；
6.专属输出：设备自带可调频独立低音炮输出接口，可独立调控低频输出参数；
7.结构配件：配备原厂加厚标准机架式侧板，适配机柜固定安装，结构耐磨稳固；
8.通道调控：每通道配备独立3段美式均衡调节，自带通道衰减、指示灯哑音选择开关，独立配置监听管控功能；
9.母线配置：配置不少于6路功能母线，包含主输出、双编组输出、监听室输出、录音输出及录音返回通道；
10.音源输出：无需外接外置处理设备，可独立实现不少于6路差异化音源同步输出；
11.辅助均衡：配备1路AUX外接输入及返回通道，自带双7段图示均衡调控模块；
12.推子配置：采用100mm长行程专业调控推子，操控顺滑耐用；
13.供电配置：通道支持独立48V幻象供电，整机支持80V-240V宽幅电压适配工作；
14.电源方案：采用专业高频开关电源设计，运行稳定节能环保，可有效隔绝交流市电杂音干扰；
	1
	台
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	电源时序器
	1.设备规格：8路专业电源时序控制器，机身自带数码管数字电压显示仪表；
2.插座配置：设备后面板配置不少于8路16A万用输出插座，其中1-4路插座具备电源滤波降噪功能；前面板配置不少于1路16A万用输出插座；
3.电气承载：单通道最大承载电流≥16A，整机总输入承载电流容量≥32A；
4.主机管控功能：具备标准顺序开启、逆序关闭、自定义通道启停顺序、密码键盘锁定防护功能；
5.通讯端口：设备原生搭载RS232、RS485双通讯接口，适配中控系统联动管控；
6.联动互锁功能：自带通道互锁管控程序，可联动控制投影机升降幕、设备升降架、电动窗帘
7.整机供电：内置高频开关电源，适配AC90V-260V宽幅全球电压，适配50-60Hz工频市电运行；
8.操控方式：面板采用轻触式按键启停开关，操控耐用、故障率低；
9.独立控通功能：设备上电运行后，支持任意单路通道独立开启、关闭，不影响其余通道供电状态；
10.显示模块：采用数码管可视化操作面板，实时显示整机输入电压数值，运行参数直观可视；
11.状态指示灯：前面板每路通道集成一体式按键指示灯，按键自带绿色运行指示灯，可直观识别单路通断工作状态；
12.延时可调：每一路通道启停延时可独立自定义设置，延时可调区间0-999秒，适配整套音响设备启停时序调试；
	1
	台
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	U段双手持双接收无线话筒
	1.接收模式：采用自动选讯真分集接收方式，接收传输距离远，无线信号抗干扰稳定性优异；
2.显示配置：接收机搭载双液晶显示屏，多角度可视，可高清查看整机运行工作状态；
3.监控功能：主机屏幕可实时监控无线接收信号强度、音频电平、工作频率、静噪阀值、话筒发射功率、话筒剩余电量、设备加锁运行状态；
4.输出接口：接收机配备不少于2路卡侬独立输出接口，不少于1路6.35mm混合输出接口；
5.频率功能：具备一键自动扫频功能，可自动筛选周边无干扰纯净频段，匹配最优通信通道；
6.防护功能：设备自带面板按键锁定功能，可锁定操作按键，规避现场人员误触更改参数；
7.智能静音：具备话筒智能自动静音功能，话筒跌落防冲击噪音、话筒长时间静置闲置可自动开启静音降噪；
8.主机接收频率范围：512~562MHz；
9.主机可存储频道数量：不少于100个；
10.接收灵敏度：＜-98dBm；
11.主机调制方式：FM调频调制；
12.输出信噪比（XLR接口）：≥105dB；
13.整机射频频带宽度：≥50MHz；
14.音频频率响应：60Hz~16KHz；
15.音频总谐波失真度：≤0.3%；
16.音频动态范围：≥102dB；
17.拾音咪头：手持话筒配置动圈式咪头；
18.咪头拾音指向性：心形指向拾音，精准拾取人声，抑制环境侧方杂音；
19.话筒拾音灵敏度：-53dB±1.5dB；
20.手持发射频率范围：470MHz~690MHz；
21.手持发射可存储频道数量：不少于100个；
22.话筒射频输出功率：≥13dBm；
23.手持端调制方式：FM调频调制；
24.标准调制度：12KHz±2KHz；
25.设备最大调制度：≥55KHz；
26.话筒最大输入电平：＞350mVrms；
27.整机杂散抑制：＞60dBc；
28.手持话筒满电续航时长：≥8h；
	1
	套
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	U段双头戴双接收无线话筒
	1.设备类型与拾音模式：采用U段双领夹、双接收无线话筒设计，拾音模式为心型指向，可精准拾取声源人声，有效抑制环境侧方、后方杂音干扰；
2.射频载波频段：采用UHF超高频频段，射频载波频率范围为512MHz~562MHz；
3.频率振荡方式：采用PLL锁相环频率合成技术，频率稳定性高；
4.有效工作距离：理想无障碍环境下，无线有效传输工作距离≥90米；
5.频率设置功能：设备内置自动频率搜索功能，可自主扫描空闲干净频段，支持快速搜频、对频；
6.传输制式：采用FM调频传输制式，信号传输稳定；
7.预设通道数量：设备预设工作通道≥32路；
8.频率响应范围：音频频响范围60Hz~16kHz，频响误差±3dB；
9.工作频带宽度：设备工作频带宽度可达120MHz；
10.总谐波失真：音频总谐波失真≤1.2%；
11.信噪比指标：设备信噪比≥50dB≥80dB，有效降低底噪、电流声，提升音频纯净度；
12.供电参数：支持宽电压输入，工作电压适配100V-240V，AC 50/60Hz，额定功耗10W；
	1
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	反馈抑制器
	1.接口配置：设备具备≥2路卡侬输入、≥2路大三芯输入、≥2路卡侬输出、≥2路大三芯输出；
2.输入模式：输入通道支持线路输入、麦克风输入两种模式切换，麦克风输入模式具备48V幻像电源供电功能；
3.AI降噪功能：每一路输入通道内置AI人工智能语音降噪功能（ANS），可有效过滤空调噪音、环境摩擦声、翻书声等各类现场环境杂音；
4.自动增益功能：所有输入通道搭载AGC自动增益控制功能，可有效提升麦克风有效拾音距离；
5.音频处理功能：单路输入通道集成4级自动反馈抑制器(AFS)、专业分频器、10段参量均衡器；
6.最大输入电平：设备线路输入最大电平≥+15dBu@1kHz，麦克风输入最大电平≥10dBu@1kHz；
7.最大输出电平：设备线路输出最大电平≥+15dBu@1kHz；
8.频率响应：整机频率响应范围65Hz～20kHz，频响误差≤±1dB；
9.动态范围：设备输入、输出动态范围≥110dB；
10.总谐波失真：整机总谐波失真≤0.02%；
11.采样率：设备标准采样率为48kHz；
12.信噪比：整机信噪比≥93dB；
13.设备控制：标配USB控制接口，可连接Windows系统电脑，支持设备参数自定义设置、运行状态实时监控；
14.场景预设：设备本地可存储不少于23组场景预设参数，可快速调取适配不同使用场景；
	1
	台

	27
	一拖四无线会议话筒
	1.核心电路与抗干扰性能：设备采用数字导频ID码静噪线路设计，搭载自动静噪检测功能，可实现自动噪声检测+自动数字ID码双重静噪检测；
2.设备显示配置：配备高清LCD液晶显示屏，可清晰、直观展示接收机、发射器全部实时工作状态；
3.射频载波频段及通道划分：采用专业UHF超高频工作频段，整体射频范围为640.25MHz~690.00MHz，支持多频点自由选择；
4.信道与带宽参数：设备支持红外线自动对频，内置不少于200组独立工作信道，单通道可用带宽为250KHz；
5.频率搜索与锁定功能：主机配备一键搜频功能，可快速扫描并锁定现场干净无干扰频率；自带一键上锁功能；
6.对频方式：采用全自动红外对频技术，主机一键触发即可完成发射机与接收机频率自动匹配校准；
7.拾音参数：采用心型指向拾音模式，精准聚焦人声声源；最佳拾音距离为50mm~80mm；
8.传输制式与调制度：采用FM专业调频调制方式，标准调制度45KHz；
9.音频性能指标：音频频率响应范围60Hz~18KHz；综合信噪比≥105dB；动态范围＞110dB；综合失真度＜0.5%；
10.接收灵敏度与杂散抑制：设备接收灵敏度可达-100dBm；杂散抑制＞80dB；
11.天线接口配置：配备标准TNC天线接口，包含CH1A、CH1B、CH2A、CH2B四组接口；
12.音频输出参数：支持双模式音频输出，非平衡输出：+4dB(1.25V)/1.5KΩ；平衡输出：+10dB(1.5V)/300Ω；
13.供电方式与参数：设备支持多模式灵活供电，包含充电宝供电、适配器供电、5号电池供电三种方式；设备标准供电电压DC12V，供电电流2000mA；
14.输出功率：支持高低功率档位切换，输出功率范围3dBm~10dBm(LO/HI可调)；
15.电池续航能力：采用常规碱性5号电池供电，大功率模式下连续使用时长不低于8小时，小功率模式下连续使用时长不低于12小时；
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	天线放大器
	1.470MHz～960MHz，全频段连续覆盖，适配对应频段天线信号放大传输需求；
2.工作带宽：最大工作频宽≥300MHz；
3.中心频段噪声系数：≤4.0dB（中心频段测试）；
4.中心频段增益：6dB～9dB（中心频段）；
5.输入截断点：≥+22dBm；
6.特性阻抗：标准50Ω；
7.输出回波损耗：≥15dB；
8.射频接口类型：采用TNC母座（TNC female）；
9.投标设备为专用天线放大器，整机性能符合射频通信行业相关国家标准及行业规范；
10.设备支持7×24小时不间断连续稳定运行；
11.设备结构紧凑，安装便捷，适配常规工程安装场景；
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	29
	嵌入式COB面光灯
	1.输入电源：AC100-240V，50/60Hz工频交流供电
2.整机功耗：额定功耗≤220W
3.光源配置：内置1颗200W双色COB LED灯珠，色温组合：暖白2700K+冷白6000K
4.光源使用寿命：光源理论使用寿命≥50000小时
5.显色指数：整机显色指数Ra≥95
6.出光角度：固定出光角度60°
7.控制面板：配备四位数码管显示+4颗实体功能按键，操作直观便捷
8.控制模式：支持自走模式、主从同步模式、DMX512控台控制模式
9.DMX通道：标准5路DMX控制通道
10.信号接口：配置2组RJ45信号输入输出接口、2组XLR信号输入输出接口
11.调光性能：支持0-100%无级线性调光，调光平滑无频闪跳变
12.频闪功能：支持频闪功能，最大频闪速度20次/秒
13.散热方式：搭载智能静音风机散热系统，温控启停，运行低噪音
14.安装方式：支持嵌入式安装，适配吊顶内嵌安装场景
15.机箱材质外观：机箱采用防火ABS工程塑料材质，整机外观为白色
16.工作环境温度：设备最高适配工作环境温度≤40℃
17.IP防护等级：整机防护等级IP20
18.投标设备整机性能符合舞台照明灯具行业标准，适配室内演播、展厅、会议室内照明补光使用。
19.灯具调光、频闪、控台信号传输稳定，双色混光均匀，色彩还原度高。
20.设备静音散热效果良好，长期满负荷运行无过热死机、光源衰减过快问题。
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	嵌入式平板柔光灯
	1.输入电源：AC220V，50Hz工频交流供电
2.整机功率：额定功率100W
3.显色指数：整机显色指数Ra≥90
4.色温规格：支持档位色温3200K/4000K/5600K可调，或连续色温2900K-5900K可调，色温误差±150K
5.光源使用寿命：光源使用寿命≥50000小时；
6.调光性能：支持线性调光，调光全程无频闪、无光噪
7.出光角度：固定出光角度120°
8.操作面板：配备数码显示管，可直接设置、查看设备DMX地址码
9.ANSI E1.11现行版本
10.通道模式：单通道控制模式，共计1路DMX通道
11.标配菜单功能：自带多功能菜单，包含DMX地址设置、手动模式、信号保持、屏幕屏保、屏幕镜像等常用功能。
12.信号接口：配置三芯卡侬头信号输入、三芯卡侬座信号输出，适配通用舞台信号线
13.散热方式：自然风冷散热，整机运行无风机噪音
14.外壳材质：整机采用金属外壳，结构坚固、抗形变、耐用性强
15.工作环境温度：设备适配工作温度：-20℃~+50℃
16.存储环境温度：设备适配存放温度：-20℃~+60℃
17.投标设备整机性能符合室内影视、会议、演播补光灯具行业标准。
18.设备调光平滑稳定，色温切换流畅，信号接收传输稳定，具备断电信号保持功能。
19.整机静音运行，依靠自然散热即可满足长时间满负荷工作。
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	信号放大器
	1.数字信号类型：兼容标准DMX512-A（ANSI E1.11现行版本）数字灯光控制协议
2.信号输入端口：配置1路DMX信号输入
3.直通输出端口：配置1路非隔离直通信号输出端口，可级联外接灯光设备
4.隔离分配输出端口：配置8路光隔离独立信号分配输出端口
5.接口隔离电压：设备所有输入、输出接口之间电气隔离电压＞1000V
6.信号指示灯：自带独立数字信号指示灯，实时监测DMX信号通断状态
7.输入连接器规格：DMX信号输入接口为XLR-D3M、XLR-D5M通用接口
8.设备信号传输稳定，光隔离抗干扰能力强，适配会议室、演播厅、舞台灯光整套系统配套使用。
9.端口分区独立防护，单路后端设备故障，不影响其余通道灯光信号正常传输。
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	控制台
	1.通讯协议：严格遵循DMX512-A（ANSI E1.11现行版本）国际标准灯光控制协议，标准可控最大控制通道数量≥1024路；
2.信号防护：整机配备光电隔离信号输出模块，具备抗干扰、防静电、防浪涌能力；
3.负载管控：单台控台最大可联动控制电脑灯数量≥96台，或独立管控96路调光回路；
4.兼容行业通用灯库格式，市面主流摇头电脑灯、染色灯、图案灯、调光灯具均可直接调取使用，无需二次适配；
5.自主编辑：控台本机自带可视化灯库编写功能，无需外接电脑软件，可现场新增、修改、适配非标灯具、新款灯具灯库参数；
6.内置特效程序：搭载专用图形轨迹发生器，设备内置标准图形程序数量≥135组，原生自带画圆、螺旋、彩虹、全域追逐、渐变波浪、平移缩放等舞台常用灯光动态特效，一键调用即可成型；
7.参数独立可调：每组图形特效支持参数独立自定义调节，可调维度包含特效振幅、运行速度、灯具间隔、波浪形态、运行方向、启停延时；
8.重演存储空间：整机标配≥60组独立重演场景，兼容单步静态场景、多步联动动态场景两类存储模式；
9.步数存储上限：单组多步联动场景，最大可编程存储步数≥600步；
10.显示模块：配备背光式LCD高清显示屏，支持中文、英文双语操作系统界面；
11.数据防护：具备断电关机数据自动保持功能；
12.外设拓展：标配USB外接接口，支持U盘本地程序备份、灯库备份、整机系统固件离线升级；
13.辅助照明：控台标配一体式专业鹅颈工作灯，角度可调、亮度可控；
14.供电规格：设备宽压适配供电，工作输入电压适配AC100V-240V宽幅市电。
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（二）供货及报价要求：
1、供货要求：自合同签订之日起30个日历日完成设备的供货、安装、调试、培训等，且验收合格；
[bookmark: _Hlk173223487]2、报价要求：报价货币为人民币报价投标人的报价应包含货物及其包装、运输、安装、调试、培训费、人工费、管理费、税费等货物交付正常使用前的全部费用，采购人无需再另外支付任何费用。
（三）付款方式：
[bookmark: _Hlk173223588]1、合同签订后，招标人支付30%的预付款，交货验收后支付剩余设备款，具体以合同签订为主。
2、中标供应商根据国家税法依法纳税。如中标供应商按照国家税法缴纳税率与合同约定税率不一致或根据国家政策法规变化按照新的增值税率开具增值税专用发票，合同结算费用不变。
（四）履约验收：
1、履约验收标准：采购人按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》及招标文件的规定验收。
2、履约验收主体：甲方指定地点。
3、履约验收时间：货物送达采购人指定交货地点，安装调试并试运行成功后十个工作日内进行验收。
4、履约验收方式：采购人单位内部验收。
5、履约验收程序：多次验收，分为开箱及技术验收和综合验收两个阶段。开箱及技术验收由采购人使用单位完成，合格后由使用单位联系国有资产管理处组织综合验收。综合验收合格后，参与验收的各方在验收资料上签字及加盖单位印章。 
6、履约验收内容详见招标文件、投标文件、采购合同中技术、服务要求及商务要求条款。
7、验收程序：
7.1货物送达交货地点后，分为开箱及技术验收和综合验收两个阶段。开箱及技术验收由采购人使用单位完成，合格后由使用单位联系国有资产管理处组织综合验收。
7.2验收合格后，参与验收的各方在验收资料上签字及加盖单位印章。
（五）售后服务要求：
[bookmark: _Hlk173223660]1、货物质保期：货物综合验收合格之日起3年。
2、1年内设备如出现重大故障停机可进行包换。
3、质保期内提供7*24小时故障报修，并在1小时内作出电话响应，如遇电话支持无法解决的问题，于24小时内派技术人员赶赴现场进行故障排查，并在3日内排除故障，如在3日内无法排除故障，中标供应商为采购人提供同类型货物，以保障采购人的正常使用；如因货物性能故障连续维修两次仍不能正常使用的，中标供应商应在一个月内更换相同品牌型号的全新货物给采购人，并重新计算质保期。
3、质保期外中标供应商继续提供服务，差旅费（包括机票、住宿、交通费等）和人工服务费包含在本次报价中，如需更换零配件、购买附件，按成本价收取费用。
4、中标供应商负责上门安装调试，现场操作培训，培训包括货物的基本原理、操作及货物维护保养知识。
5、如中标供应商维修联系人和维修电话发生变更，应于变更后两日内书面告知采购人。中标供应商怠于履行售后服务义务，经采购人书面催告后仍未履行售后服务义务的，采购人有权退货并要求中标供应商承担退货产生的全部费用；同时，采购人有权要求中标供应商退还已支付的全部货款并按中标总价款的20%支付违约金。
[bookmark: _Hlk173223876]（六）知识产权
中标供应商在本项目使用任何产品和服务(包括部分使用)时,不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权、著作权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由成交供应商承担所有相关责任。
（七）质量保证
1、 中标供应商应保证所供货物是全新的、未使用过的，并完全符合项目采购要求，中标供应商投标文件所响应的品牌、型号规格、数量、技术参数及招标文件所规定其他实质性条款要求。中标供应商应保证其货物在使用寿命期内，在正确安装、正常使用和保养条件下具有满意的性能。质保期内，中标供应商应对货物的所有质量问题（包括但不限于因设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何故障等）负全责，因质量问题所产生的故障、事故、人身损害、经济损失等责任与费用均由中标供应商承担。
2、 如中标供应商交付品牌、型号规格、数量、技术参数与合同不符，或证实货物存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，采购人有权要求中标供应商对已交付货物进行退换并承担由此产生的全部费用。
3、 质保期内，中标供应商应在接到采购人通知后，应在项目约定的响应时间内维修或更换有缺陷的货物或部件。如果中标供应商未在约定响应时间内维修或更换有缺陷的货物，采购人可采取必要的补救措施（如委托第三方予以维修等），但其风险和费用将由中标供应商负担，采购人根据合同约定对中标供应商行使的其他权利不受影响。
4、 质保期内，中标供应商所供货物经维修两次或更换一次后，采购人仍不能正常使用的，视为中标供应商违约，采购人有权退货，中标供应商应承担因采购人退货所产生的全部费用并按货物总金额的20%向采购人支付违约金及赔偿损失。
（八）误期赔偿
如果中标供应商没有按照合同约定的时间将货物送至采购人指定地点并完成安装调试，视为违约，采购人有权从应付未付款合同款中扣除违约金，违约金按每周支付合同总价的百分之一（1%）计收，直至交货、安装调试完毕为止。一周按七（7）天计算，不足七（7）天按一周计算。同时，采购人有权解除合同，并保留向中标供应商索赔的权利。
（九）双方需要说明的其他事项
1、中标供应商免费为采购人相关人员进行培训指导，保证采购人相关人员能正常使用货物。采购人在使用货物时可通过电话、传真、网上通讯等方式随时咨询中标供应商。
2、凡与合同有关的任何争议，由双方友好协商解决，协商不成的，可向采购人所在地人民法院提起诉讼。
3、合同内容（含附件）不涉及中标供应商的商业秘密，中标供应商同意公告合同。
4、 除非另有约定，中标供应商履行合同不符合合同约定或怠于履行合同义务，经采购人催告后拒不改正或不履行的，或者因中标供应商的履行导致合同目的不能实现，采购人有权单方面解除合同。
5、除非合同另有约定，因中标供应商原因导致的合同终止或解除的，如果采购人尚未支付中标供应商费用，采购人有权不再支付中标供应商费用，如果采购人已经支付中标供应商费用，中标供应商需退还采购人已支付的所有款项。同时，中标供应商按合同总金额费用的20%向采购人另行支付违约金。
6、中标供应商违约金不足以弥补损失的，就不足部分，中标供应商还应向采购人承担赔偿责任。
7、中标供应商违约，除承担上述违约责任外，中标供应商还应当承担采购人因主张权利产生的包括但不限于调查费、评估费、鉴定费、律师费、公证费、诉讼费、财产保全费、担保费、差旅费等合理费用。
8、采购人有权在未支付的合同价款、履约保证金中扣除中标供应商应支付给采购人的违约金、赔偿金及其他费用等。
9、违约金的特别约定：
本项目所约定违约金，均是考虑了商誉、社会影响、时间成本、机会成本、处理违约事件所耗费资源（人力、财力）等综合抽象要素所造成的损失的。该等损失的抽象性虽难以精确量化，但各方诚信认可其在商业交易中确实存在，为避免届时难以精确衡量，故在此事先约定以违约金方式，尽量弥补损失，同时合同所约定的违约金具有惩罚性违约金性质。在充分理解和认可上述原则的基础上，双方在违约情况发生后，一方向违约方主张违约责任时，中标供应商均不再以“违约金过分高于/低于损失”等为由作为抗辩要求调低/调高违约金，采购人亦无需举证具体损失。
10、在合同履行中及合同结束后，因中标供应商过错导致的纠纷，采购人有权委托采购人员工、律师或中标供应商相关人员参加诉讼和各种协调工作；并有权暂不向中标供应商支付案件或纠纷对应的款项。在诉讼和协调过程中采购人产生的任何损失和费用，均由中标供应商承担，包括但不限于采购人承担的实际损失、差旅费、律师费、诉讼费、鉴定费等；并有权在履约保证金中直接扣除。
11、中标承诺，按照采购人提供的合同模板签订采购合同。

[bookmark: _Toc15595][bookmark: _Hlt101846155][bookmark: _Toc217446097][bookmark: _Toc208849007][bookmark: _Toc183582280][bookmark: _Toc183682415]第五章  评标办法
1. 总则
1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部第87号令）等法律法规、规章和相关规定，结合招标项目特点制定本评标办法。
1.2 评标工作由采购人负责组织，具体评标工作由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成。
1.3 评标工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则。
1.4 评标委员会按照招标文件规定的评标方法和标准进行评标，并独立履行下列职责：
（1）审查投标文件是否符合招标文件要求，并作出评价；
（2）要求投标投标人对投标文件有关事项作出解释或者澄清；
（3）推荐中标候选投标人名单，或者受采购人委托按照事先确定的办法直接确定中标投标人；
[bookmark: _Toc217446098]（4）向采购人或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。
1.5 评标过程严格保密。投标人对评标委员会的评标过程或合同授予决定施加影响的任何行为都可能导致其投标被拒绝。
1.6评标委员会决定投标文件的响应性应依据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
1.7评标委员会发现招标文件表述不明确或需要说明的事项，可提请采购人书面解释说明。发现招标文件违反法律、法规、规章和相关规定的，可以拒绝评标，并向采购人书面说明情况。
2. 评标方法
本项目评标方法为：综合评分法。
3. 评标程序
[bookmark: _Toc217446099]3.1资格审查

资格审查表
	序号
	审   查   标   准
	审查结果

	
	
	通过
	不通过

	1
	具有独立承担民事责任的能力；
【供应商满足以下条件之一即可：
供应商为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的“营业执照”；
供应商为事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”；
供应商是非企业机构的，应提供有效的“执业许可证”、“登记证书”等证明文件；
供应商是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”；
供应商是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。
分支机构参加投标的，应提供该分支机构或其所属法人/其他组织的相应证明文件；同时还应提供其所属法人/其他组织出具的授权其参与本项目的授权书（格式自拟，须加盖其所属法人/其他组织的公章）；对于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业的分支机构，可以提供上述授权，也可以提供其所属法人/其他组织的有关文件或制度等能够证明授权其独立开展业务的证明材料。】
	
	

	2
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
【（1）以开标截止时间点投标人未列入“信用中国”<www.creditchina.gov.cn>网站的“失信被执行人”和“重大税收违法失信主体”及“中国政府采购网”<www.ccgp.gov.cn>网站的“政府采购严重违法失信行为记录名单”，投标人提供网址查询截图，如未提供，开标截止时间后，由采购代理公司统一登陆网站查询上传投标文件的投标人信誉情况，并以保存的网页查询截图为准；
（2）银行出具的近1年内资信证明或2025年度经审计的财务报告，新成立企业无需提供。
新成立企业是指：营业执照申领时间至今未满一年的企业，新成立企业仅需提供近3个月内任意1个月银行出具的资信证明即可】。
	
	

	3
	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
【须提供：①相关设备或设施的购置发票或单据（任一）或提供承诺函；②提供具有履行合同所必需的专业技术能力相关证明材料或声明】。
	
	

	4
	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
【须提供：①近6个月内任意1个月已依法缴纳税收的凭据；②近6个月内任意1个月已依法缴纳社会保险的凭据（依法免税的投标人，应提供相应证明文件，新成立企业或自然人无需提供）】。
	
	

	5
	参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
【须提供：书面承诺（投标人自行承诺并承担后果，声明不实的，按《政府采购法》及相关法律法规中提供虚假材料的有关规定处理）】。 
	
	

	6
	本项目为专门面向中小企业（含中型、小型、微型企业）采购项目；【须提供中小企业声明函】
	
	

	7
	（1）除单一来源采购外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加本项目同一包的采购活动。【须提供：书面承诺（投标人自行承诺并承担后果，声明函不实的，按《政府采购法》及相关法律法规中提供虚假材料的有关规定处理）】。
	
	

	审查结果（通过/不通过）
	
	

	备注：如果投标文件中有一项未通过上述审查标准，评标委员会将认定整个投标文件不响应招标件而予以无效处理，并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。


3.2符合性审查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
符合性审查表
	序号
	审   查   标   准
	审查结果

	
	
	通过
	不通过

	1
	投标文件的编制符合招标文件要求；
	
	

	2
	按照招标文件规定和要求加密、签字或盖章；
	
	

	3
	按照招标文件规定缴纳投标保证金；
	
	

	4
	投标报价不得高于设定的最高限价；
	
	

	5
	合同履约期限符合招标文件规定期限；
	
	

	6
	按照招标文件规定的格式要求编制投标文件，实质性响应招标文件内容；
	
	

	7
	投标文件不得附有采购人不能接受的条件。
	
	

	审查结果（通过/不通过）
	
	

	备注：如果投标文件中有一项未通过上述审查标准，评标委员会将认定整个投标文件不响应招标文件而予以无效处理，并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。


3.2.1在投标文件符合性审查过程中，如果出现评标委员会成员意见不一致的情况，按照少数服从多数的原则确定，但不得违背政府采购基本原则和招标文件规定。
[bookmark: _Toc183582287][bookmark: _Toc217446104][bookmark: _Toc183682422]3.3澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会签字）要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权人或者被授权人签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
3.4比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行综合比较与评价。
3.5推荐中标候选人名单。中标候选人数量应当根据招标文件确定，但必须按顺序排列中标候选人。
3.5.1评标委员会根据综合评分情况，按照评标得分由高到低顺序推荐3名中标候选人，并编写评标报告。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。
3.6编写评标报告。评标报告是评标委员会根据评标委员成员签字的原始评标记录和评标结果编写的报告，其主要内容包括：
（1）项目概况、开标日期和地点；
（2）参与竞争的的投标人名单和评标委员会成员名单；
（3）评审因素和评分标准；
（4）开标记录和评标情况及说明，包括投标无效投标人名单及原因；
（5）评标结果和中标候选人排序。
[bookmark: _Toc217446103]4. 评标细则及标准
4.1 评标委员会只对通过符合性审查的投标文件，根据招标文件的要求采用相同的评标程序、评分办法及标准进行评价和比较。
4.2 本次综合评分的因素是：商务、价格、技术服务、业绩、对招标文件的响应程度以及投标文件规范性等。
4.3 除价格因素外，评标委员会成员应依据投标文件规定的评审因素和评分标准进行比较打分。
4.4评标细则及标准的制定以科学合理、降低评标委员会自由裁量权为原则。
4.5评标委员会将按照下述评分标准对通过符合性审查的投标文件进行详细评标，投标人评标得分等于所有评委评分的算术平均值，结果保留两位小数。
评审因素权重表
	序号
	1
	2
	3

	评审因素
	投标报价
	技术、商务部分
	合计

	权重
	30%
	70%
	100%



技术、商务部分评审标准（70分）
	商务部分（6分）

	
评分项目
	分值
	标准

	业绩
	6分
	投标人提供（2023年1月1日至投标截止之日）完成类似项目的业绩，每提供一项得2分，最高得6分。
注：须提供中标通知书（或网站可查中标结果公示截图）、及项目合同（包含但不限于合同首页、关键信息页、双方签章页、合同金额页），未提供或提供不全不得分。

	技术部分（64分）

	
评分项目
	分值
	标准

	产品性能指标
	45分
	根据招标文件第四章“货物内容及项目要求”技术参数（每条技术参数前标注“▲”的为主要技术参数，未标注的为一般技术参数），根据投标人提供的产品配置及技术性能指标的响应情况进行评审。所投产品技术参数完全响应招标文件要求的得45分；
标注“▲”的技术参数，每有一项负偏离的扣2分；一般技术参数，每有一项负偏离的扣0.5分，最多扣45分，扣完为止。
注：1.负偏离评审依据：①所提供产品技术参数要求低于招标文件要求的，视为负偏离；②技术参数响应条款（以投标文件内技术偏离表为准）与招标文件对比有缺项、漏项的，视为负偏离；③投标文件内技术偏离表完全复制招标文件技术参数的（不涉及具体参数指标的描述性技术要求除外），视为负偏离；④投标人提供的投标文件中产品技术偏离表、产品技术规格书和产品检测报告内描述的同一产品技术参数响应值不一致的，视为负偏离。
2.如投标人技术响应与检测报告不一致，将以检测报告为准。
3.投标人需按照采购文件中的要求提供证明材料复印件。

	项目组织
实施方案
	8分
	投标人针对本项目编制详细的项目实施方案，包含但不限于以下内容：①项目的设备及设施实施的详细计划及相关流程(供货流程、退货流程、换货流程）；②项目人员组织保障责任分工（附本项目参与成员表及岗位分配表、职责）；③项目实施进度计划图（附交货期、供货时间进度表）；④设备节能方案；⑤项目实施期间投入的调试人员、工器具配置方案；⑥应急方案，必须考虑在整个项目执行过程中可能存在风险和突发情况，针对不同的突发情形提供详细的应急措施及应对方案；⑦针对安装设备安装流程作出详细方案；⑧设备安装完成后统计数据并做档案管理作出详细方案等。
以上内容完整且完全满足项目需求得8分，每缺失一项内容扣1分，每项内容中每有一处内容缺陷扣0.5分(缺陷是指：存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容遗漏、不符合项目需求等)。

	售后服务保障与支持
	4分
	投标人针对本项目提供技术支持服务，在满足招标文件要求的质保期（保修期）前提下，售后服务方案制定完善：包含但不限于：①响应时效：承诺7×24小时服务热线；
②紧急故障（如活动前设备宕机。1小时内电话/远程指导排查），质保期后，按照合同约定提供技术支持服务；③根据项目特点，提供备品备件；④其他售后及增值服务。以上内容完整且完全满足项目需求得4分，每缺失一项内容扣1分，每项内容中每有一处内容缺陷扣0.5分(缺陷是指：存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容遗漏、不符合项目需求等)。

	培训方案
	3分
	投标人根据采购人要求针对设备全流程操作的专业培训（包含理论讲解与实操指导），确保参训人员熟练掌握相关技能，提供详细的培训方案，包含但不限于以下内容：①详细的指导时间及地点；②所投产品设备使用基本原理、设备操作使用和维修保养；③培训设备发生故障应对措施及应急预案；
以上内容完整且完全满足项目需求得3分，每缺失一项内容扣1分，每项内容中每有一处内容缺陷扣0.5分(缺陷是指：存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容遗漏、不符合项目需求等)。

	供货方案
	2分
	提供针对本项目的供货方案，包括：①供货计划（供货时间安排等）； ②验收方案。 
以上内容完整且完全满足项目需求得2分，每缺失一项内容扣1分，每项内容中每有一处内容缺陷扣0.5分(缺陷是指：存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容遗漏、不符合项目需求等)。

	产品质量保证措施

	2分
	投标人根据本项目需求提供详细的质量保障措施，内容包含但不限于：①进货渠道及货源品质保障、备货、货物质量检查；②货物包装、防护保障；③内部质量监督管理；④临时存放与配送途中货物质量保证。
以上内容完整且完全满足项目需求得2分，每缺失一项内容扣0.5分，每项内容中每有一处内容缺陷扣0.25分(缺陷是指：存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容遗漏、不符合项目需求等)。


报价部分评审标准（30分）
	序号
	评审因素
	评审标准

	1
	投标报价
	评标基准价即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价。
投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30

	
	
	本项目为专门面向中小企业（含中型、小型、微型企业）采购项目，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，评标时不再执行价格优惠扣除。
根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发[2025]34号），对符合规定的本国产品报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

	2
	政府采购价格折扣优惠政策说明
	中小企业
	根据工信部等部委发布的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），按照本次政府采购标的所属行业的划型标准（采购文件载明的行业），符合条件的中小企业须提供采购文件提供格式的《中小企业声明函》。投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

	
	
	监狱企业
	根据财库〔2014〕68号《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，能够提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的“属于监狱企业的证明文件”的监狱企业，视同小型。

	
	
	福利企业
	根据财库〔2017〕141号《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，符合享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位条件且提供自拟格式的《残疾人福利性单位声明函》的残疾人福利性单位，视同小型。

	评分注意事项：
因落实政府采购政策进行价格调整的，评标委员会应记录价格调整的依据、计算过程及计算结果。
报价合理性审查：
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。


4.5.1投标人总分=报价部分得分+技术、商务部分得分，结果保留两位小数。
[bookmark: _Toc217446060]5. 终止招标
采购人、采购代理机构在发布招标公告、资格预审公告或者发出投标邀请书后，除因重大变故采购任务取消情况外，不得擅自终止招标活动。
终止招标的，采购人或者采购代理机构应当及时在原公告发布媒体上发布终止公告，以书面形式通知已经获取招标文件、资格预审文件或者被邀请的潜在投标人，并将项目实施情况和采购任务取消原因报告本级财政部门。已经收取招标文件费用或者投标保证金的，采购人或者采购代理机构应当在终止采购活动后5个工作日内，退还所收取的招标文件费用和所收取的投标保证金及其在银行产生的孳息。
[bookmark: _Toc217446061]6. 定标
6.1. 定标原则：本项目根据评标委员会推荐的中标候选人名单，按顺序确定中标人。
[bookmark: _Toc217446062]6.2. 定标程序
6.2.1 评标委员会将评标情况写出书面报告，推荐中标候选人，并按照综合得分高低标明排列顺序。本项目采用综合评分法，评标结果按评标后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的按照技术指标优劣顺序推荐。
6.2.2 采购代理机构在评标结束后两个工作日内将评标报告送至采购人。
6.2.3 采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内在评标报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。
6.2.4 根据采购人确定的中标人，采购人在招标公告发布的媒体上发布中标公告，同时向中标人发出中标通知书。
6.2.5 采购人不退回投标文件和其他投标资料。
[bookmark: _Toc183682432][bookmark: _Toc217446105][bookmark: _Toc183582297][bookmark: _Toc208849022]7. 评标专家在政府采购活动中承担以下义务：
7.1 遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责。
7.2 按照政府采购相关法律法规和招标文件的规定对投标人的资格条件和投标人提供的商务、价格、技术服务、业绩、对招标文件的响应程度以及投标文件规范性等方面进行评价，提供科学合理、公平公正的评标意见，参与起草评标报告，并予签字确认。
7.3 保守秘密。不得透露招标项目情况，不得泄漏投标人的投标文件及知悉的商业秘密，不得向投标人透露评标情况。
7.4 发现投标人在政府采购活动中有不正当竞争或恶意串通等违规行为，及时向政府采购评标工作的组织者或财政部门报告并加以制止。
发现采购人、采购代理机构及其工作人员在招标活动中有干预评标、发表倾向性和歧视性言论、受贿或者接受投标人的其他好处及其他违法违规行为，及时向财政部门报告。
7.5 配合采购人或者采购代理机构答复投标人质疑，配合投诉处理工作等事宜。
7.6 法律、法规和规章规定的其他义务。
8. 评标专家在招标活动中应当遵守以下工作纪律：
8.1 应邀按时参加评标活动。遇特殊情况不能出席或途中遇阻不能按时参加评标的，应及时告知财政部门或者采购人或者采购代理机构，不得私自转托他人。
8.2 不得参加与自己有利害关系的招标项目的评标活动。对与自己有利害关系的评标项目，如受到邀请，应主动提出回避。财政部门、采购人或采购代理机构也可要求该评标专家回避。
有利害关系主要是指三年内曾在参加该招标项目投标人中任职(包括一般工作)或担任顾问，配偶或直系亲属在参加该招标项目的投标人中任职或担任顾问，与参加该招标项目投标人发生过法律纠纷，以及其他可能影响公正评标的情况。
8.3 评标过程中关闭通讯设备，不得与外界联系。
8.4 评标过程中，不得发表影响评标公正的倾向性、歧视性言论；不得以任何明示或暗示的方式要求参加该招标项目的投标人以澄清、说明或补正为借口，表达与其原投标文件原意不同的新意见；不得以招标文件没有规定的方法和标准作为评标的依据；不得违反规定的评标格式评分和撰写评标意见；不得拒绝对自己的评标意见签字确认。
[bookmark: _Toc22113][bookmark: _Toc3329][bookmark: _Toc5999]
第六章  拟签订的合同文本
本合同仅供参考，最终以与采购人实际签订合同为准
 甲方（买方）：
地址：
电话：
乙方（卖方）：
地址：
电话: 
新疆农业大学附属中学（以下简称甲方）与                   （以下简称乙方）就               采购事宜，根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》等规定，本着平等、自愿、互利、互惠的原则，经各方协商一致，订立本合同。  
一、合同标的
1、货物
乙方按照甲方提供的采购计划在商定的时限内保质、保量、及时组织配送，合同一经签订不得随意更改，同时，所供货物的品种、规格、数量、质量、价格、保质期等方面的标准应符合本合同约定的验收标准。
2、货物的名称、生产厂家、品牌、规格型号及价格详见附表：
	中标明细

	序号
	产品名称
	生产厂家/品牌
	注册证号
	规格型号
	单位
	固定单价（元）
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	说明：含运输费、装卸费、技术指导、增值税



3、本合同为固定总价，本合同合计人民币小写：   元；大写： 元整。包含增值税。合同价格已包括货物供给、货物包装、运输费、安装费、调试、装卸费和保险等的全部费用及相关税费。乙方应保证甲方除支付合同约定货款之外无需再行支付其他任何费用和款项。 
4、价格清单表是基于乙方在完全理解本项目材料所需为前提，同时甲方对清单中的名称、规格、材质及数量等没有校对的义务，乙方在合同有效期内不得对清单的综合费用提出任何费用的增加。实际供货数量以双方签字确认的数量为准。 
5、货物的证件要求和乙方责任：
（1）乙方必须按照相关要求提供符合国家省、市有关管理规定的各种证件（如：营业执照、生产企业许可证、合格证书）等证明文件。
（2）乙方提供的上述各种证件必须完整、真实、有效，协议期内，证件到期更换时乙方应及时向甲方提供更换后的有效证件。
（3）乙方向甲方承诺其具备履行本合同项下义务所需要的各类资质，如果因为应当具备资质而不具有资质，发生事故造成人身伤亡、财产毁损并牵连甲方承担连带责任的，乙方无条件地承诺甲方因上述连带责任支付的赔偿款项全部由乙方承担。
6、履约保证金
（1）缴纳金额：/
（2）提交履约保证金的时间：中标人应于中标通知书发出之日起/个工作日内；
二、质量保证
1、产品质量标准（含环保标准）：执行最新国家及行业标准、国家和地方行政主管部门的有关规定。没有国家和行业标准以及国家和地方行政主管部门的有关规定，按照甲方验收标准或者符合合同目的的特定标准履行。
2、乙方保证本合同货物是全新的、未使用过的、标识清楚，并符合国家技术规格和国家质量标准的出厂原装合格产品，产品型号、数量、规格及技术、质量标准、售后服务必须满足甲方采购要求。
3、乙方保证向甲方提供的货品必须资质齐全、信誉好、质量高、性价比合理、售后有保障的产品。因产品资质或质量问题引发的安全事故或纠纷，乙方应积极配合甲方的调查和处理。
4、乙方提供的货物进入甲方后，应接受国家、省、市有关行业主管部门的抽查或检查。由此发生的资质、标识或产品质量问题的罚没事项归责于乙方的均由乙方自行承担。
5、货物在交货过程中，发生意外事故和故障损失，如撞、刮、裂、损等均由乙方承担责任。
6、乙方提供的产品，如验收时发生过期、失效等问题时，由乙方全部负责，且自收到甲方书面通知后7日内无条件予以补充或调换。
四、质量保证期
1、质保期自甲方书面验收合格之日起计算。
2、乙方提供产品的具体质保期以相关产品生产厂家提供的质保期为准。
3、在质量保证期内，因产品质量出现问题，乙方负责免费更换，并承担与更换有关的运费、安装、调试、保险等一切费用。
五、交货时间、地点
1、乙方接到甲方提交的采购计划后，须在甲方指定的时间内按计划送货到甲方指定地点；做到货、票、产品合格证及该批次检验报告同行，并有责任配合甲方管理人员做好入库验收登记工作，核对实物与计划相符、实物与票据相符，有问题的及时调整或换货。
2、到货地点和接货单位（或接货人）      。甲方指定的接货人为：姓名：           电话号码：           ；双方明确，除该指定接货人外，其他任何人员（包括甲方的其他任何工作人员）签署的接货单，甲方均不予认可。
3、在交付时，乙方必须向甲方提供质量合格证书等一切相关资料及配件，否则，甲方有权不予付款且不承担违约责任。
六、产品包装及运输
１、包装必须与运输方式相适应，包装方式的确定和包装费用均由乙方负责;由于不适当的包装而造成的货物有任何的损坏由乙方负责。
２、提供的全部货物必须采用相应的标准的保护措施进行包装。包装应适于远距离运输，并有良好的防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等保护措施，以确保货物安全运抵现场。乙方应承担因其包装或防护措施不妥而引起货物锈蚀、损坏和丢失的任何损失的责任或费用。
3、包装费、运输费、装卸费和保险费均已包含在合同单价内。
4、运输途中的货物安全问题均由乙方负责。
七、验收
1、在交货前，乙方应确保制造商对货物的有关内在和外观质量、规格、性能、数量和重量进行准确的和全面的检验，并出具货物符合合同规定的证书。该证书将作为申请付款单据的必要条件。但不应视为是对质量、规格、性能、数量的最终定论。质量证书应附有写明制造商检验的细节和结果的说明。
2、数量: 乙方交货时，甲乙双方应各指定一名工作人员对货物数量进行统计，交货完成后，就甲方验收合格的货物数量，由双方各自指定的工作人员在随货通行单上签字确认，随货通行单一式肆份，作为今后双方结算的依据之一。
3、如果在合同规定的质量保证期内，发现货物的质量或规格与合同规定不符，或货物有缺陷，包括内在隐蔽瑕疵或使用不合适的原材料或不科学的设计等，甲方有权要去乙方无条件予以更换，亦有权根据质量保证条款向乙方主张质保责任，并在乙方构成违约或侵权时主张索赔。
4、自产品交货后当日，甲方应依照双方在本合同中约定的质量要求和技术标准，对产品的质量进行验收。验收不合格的，应及时向乙方提出书面异议，乙方应在接到异议及检测报告后及时进行更换，直至验收合格，如果因乙方供货质量原因造成的甲方受到的损失，乙方还应承担相应违约责任并承担相应赔偿。
5、乙方提供货物的有效期至少在注册证有效期的三分之一以上，如发现有效期少于三个月的，甲方库房管理员有权拒绝验货，特殊产品双方另行协商。如乙方供货的的库房存货到达有效期期限，乙方应尽可能协调更换过期产品。
八、货款的支付
1、合同签订后，招标人支付30%的预付款，交货验收后支付剩余设备款，具体以合同签订为主。
2、甲方支付上述款项前，乙方应提供符合甲方财务做账要求的正规全额增值税发票，否则，甲方有权拒付款项且不承担违约责任。
3、甲方将上述款项支付至乙方指定的如下银行账户：
开户行：
账户名称：
银行账号：
甲方向以上账户付款，即为完成本合同项下对乙方相应的付款义务。乙方对上述账户信息的准确性和可用性承担全部责任。若上述账户状态或信息发生任何变更，乙方应提前7个工作日使甲方获悉，否则甲方不对乙方迟延收到或未能收到任何款项承担责任。 
九、违约责任
1）乙方应严格按照合同约定的时间交货，如乙方延迟交货，甲方有权追究延迟交货的违约责任。乙方必须确保投标的产品和供货的产品一致，如发现供货产品生产厂家、质量和招标时不符的情况，甲方有权立即要求乙方退货、解除合同，并要求乙方承担违约供货产品货款20%的违约金。
2）如果乙方提供的货物因质量问题或者设计瑕疵，导致甲方使用过程中安全事故等不良后果的，全部责任均由乙方承担，并赔偿由此给甲方带来的全部损失，同时，剩余未付货款作为违约金全部归甲方所有。
3)合同签订后，乙方应严格按照中标价格履行合同，如乙方因价格原因，拒绝供货或不能根据合同约定的品种、规格、数量、质量等标准和要求向甲方配送货物，无法满足甲方采购需要，甲方有权解除合同，同时，乙方按合同总额的20%向甲方承担违约责任。
4）上述条款中约定的违约金如不能弥补甲方实际损失的，以甲方实际损失为准（包括但不限于第三方索赔、律师费、诉讼费、鉴定费、公证费、差旅费等甲方采取诉讼途径发生的一切费用）。
5）乙方销售代表在合同签订及履行过程中，不得实施商业贿赂。若有商业贿赂行为，按照有关规定执行，或与甲方相关工作人员串通，做出损害甲方利益的任何行为，每次按合同总金额的20%的数额向甲方承担违约金。
十、争议的解决
本合同如发生纠纷，当事人双方应当及时协商解决，协商不成时，可提交甲方所在地法院诉讼解决。
十一、合同的生效与文本
1、本合同经双方法定代表人签字或单位盖章或双方委托代理人签字成立生效。
2、本合同一式陆份，甲方执伍份，乙方执壹份，具有同等法律效力。
十二、其他
1、本合同首尾部分签字页双方提供的双方信息，为双方确认的各方准确有效的送达地址信息，如有变更应书面通知对方，未通知视为未变更。双方同意按前述地址向对方送达各类文件、函件等，寄出及发送时间为送达时间。
2、与本合同有关的招投标文件、答疑附件、合同附件等均是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，其他未尽事宜从其规定。

（以下无正文，为本合同签署页）
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