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新疆农业大学自治区优势特色学科建设教学科研设备更新项目-动医（二次）


招标文件


采购人（章）：新疆农业大学 
法定代表人（章）：
联系人：翟少华
电话：18309916937 
采购代理：新疆守正项目管理咨询有限公司
法定代表人（签字或盖章） ： 
联 系 人：邱奕霏、郑龙、陈旭文
电    话：18599788578/18599788582
联系地址：新疆乌鲁木齐高新区长春南路528号天康企业大厦3楼
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新疆农业大学自治区优势特色学科建设教学科研设备更新项目-动医（二次）
[bookmark: _Toc12828]公开招标公告
项目概况
新疆农业大学自治区优势特色学科建设教学科研设备更新项目-动医（二次）的潜在投标人应在政采云平台http://www.zcygov.cn/获取招标文件，并于2026年07月16日 11:00（北京时间）前递交投标文件。
一、项目基本情况
招标方式: 公开招标
项目编号：XJSZG2026-119/2
项目名称：新疆农业大学自治区优势特色学科建设教学科研设备更新项目-动医（二次）
预算金额（元）：14680000.00元
最高限价（元）：14680000.00元
采购需求：

标项名称:新疆农业大学自治区优势特色学科建设教学科研设备更新项目-动医（二次）标项一
数量:一批
预算金额（元）: 14680000.00元
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：采购超分辨率激光共聚焦显微镜、超高分辨率扫描透射电子显微镜、高效液相色谱仪、超高效液相色谱-三重四级杆质谱联用仪、显微数码互动教学设备、大动物影像设备等一批仪器，具体采购要求详见招标文件采购需求	。
合同履约期限：超分辨率激光共聚焦显微镜交货期：自合同签订之日起90天、超高分辨率扫描透射电子显微镜交货期：自合同签订之日起150天、高效液相色谱仪交货期：自合同签订之日起90天、超高效液相色谱-三重四级杆质谱联用仪交货期：自合同签订之日起90天、显微数码互动教学设备交货期：自合同签订之日起30天、大动物影像设备交货期：自合同签订之日起30天。
本项目不接受联合体投标。
二、申请人的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目预算金额中预留30%面向中小企业（其中60%面向小微企业）采购项目，该部分预留份额采取分包意向协议形式向中小企业进行分包，且分包意向协议合同金额需达到规定的比例。
3.本项目的特定资格要求：无
三、获取招标文件
时间：2026年06月24日至2026年07月01日（每日00：00-12：00，12：00-23：59（北京时间，法定节假日除外）
地点：政采云线上
方式：供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件），或者点击采购公告底部潜在供应商“获取采购文件”，页面跳转后登录，直接获取采购文件。
售价（元）：0
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
提交投标文件截止时间：2026年07月16日 11:00（北京时间）
投标地点：新疆政府采购网政采云平台：https://www.zcygov.cn/ 
开标时间：2026年07月16日 11:00（北京时间）
开标地点：新疆政府采购网政采云平台：https://www.zcygov.cn/ 
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
1、本项目实行网上投标，采用电子投标文件。
2、各供应商应在开标前确保成为正式注册入库供应商，并完成CA数字证书(符合国密标准)申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。如需咨询，请联系新疆CA服务热线4000921999。
3、供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件的制作。在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。
七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称：新疆农业大学
地 址：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区农大东路311号
联系方式：18309916937
2.采购代理机构信息
名 称：新疆守正项目管理咨询有限公司
地 址：新疆乌鲁木齐高新区长春南路528号天康企业大厦3楼
联系方式：邱奕霏、郑龙、陈旭文18599788578/18599788582
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	序号
	名称
	内容

	1
	项目编号
	XJSZG2026-119/2

	2
	项目名称
	新疆农业大学自治区优势特色学科建设教学科研设备更新项目-动医（二次）

	3
	联系方式
	采购单位：新疆农业大学
采购单位地址：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区农大东路311号

招标代理机构：新疆守正项目管理咨询有限公司
招标公司地址：新疆乌鲁木齐高新区长春南路528号天康企业大厦3楼

	4
	采购内容
	超分辨率激光共聚焦显微镜、超高分辨率扫描透射电子显微镜、高效液相色谱仪、超高效液相色谱-三重四级杆质谱联用仪、显微数码互动教学设备、大动物影像设备等一批仪器，具体采购要求详见招标文件采购需求	

	5
	最高限价
	¥14680000.00元（单台设备分项限价详见采购需求）
注意：（1）投标总价不得超过本项目最高限价（或采购预算），否则投标无效；
（2）所有单台设备（分项）报价均不得超过招标文件公布的对应单台最高限价（或分项预算），否则投标无效；
（3）报价包含设备、运输、安装、调试、培训、税费、质保期服务等全部费用，采购人不再支付任何其他费用。

	6
	投标资格
	1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目预算金额中预留30%面向中小企业（其中60%面向小微企业）采购项目，该部分预留份额采取分包意向协议形式向中小企业进行分包，且分包意向协议合同金额需达到规定的比例。
3.本项目的特定资格要求：无

	7
	现场踏勘
	组织形式：不组织

	8
	信用情况
	信用记录审查：
根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）规定，投标截止时间后，采购人或采购代理机构将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 未被列入重大税收违法失信主体、、“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn/）未被列入失信被执行人、在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn) 网站上未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单，对投标人截止到投标截止时间的信用记录进行审查，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，其投标将被拒绝。

	9
	是否接受联合体投标
	不接受

	10
	招标文件发放日期
	时间：2026年06月24日至2026年07月01日（每日00：00-12：00，12：00-23：59，北京时间，节假日除外)
地点：线上获取。供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取招标文件（进入“项目采购”应用，在获取招标文件菜单中选择项目，申请获取招标文件）

	11
	标书售价
	人民币0元/份

	12
	投标文件
递交截止时间及开标
时间
	2026年07月16日 11:00（北京时间）

	13
	投标文件递交及开标地点
	新疆政府采购网政采云平台：https://www.zcygov.cn/

	14
	投标有效期
	九十天

	15
	质保期
	超分辨率激光共聚焦显微镜：两年
超高分辨率扫描透射电子显微镜：一年
高效液相色谱仪：一年
超高效液相色谱-三重四级杆质谱联用仪：两年
显微数码互动教学设备：一年
大动物影像设备：一年

	16
	供货周期
	超分辨率激光共聚焦显微镜交货期：自合同签订之日起90天
超高分辨率扫描透射电子显微镜交货期：自合同签订之日起150天
高效液相色谱仪交货期：自合同签订之日起90天
超高效液相色谱-三重四级杆质谱联用仪交货期：自合同签订之日起90天
显微数码互动教学设备交货期：自合同签订之日起30天
大动物影像设备交货期：自合同签订之日起30天。

	17
	交货安装地点
	按照甲方指定地点安装调试，交货工期详见第四章采购需求/采购清单中的交货工期，在指定时间完成安装验收工作；供方自行勘测场地，全权负责设备的卸货、就位、安装、调试、培训等。

	18
	评标方法
	综合评分法

	19
	投标保证金
	保证金金额：293600元（贰拾玖万叁仟陆佰元整）（人民币）
保证金缴纳方式：本项目保证金供应商自主选择以银行转账（仅支持平台电子保证金）、保函等非现金形式缴纳。以上方式投标人仅需选择其中一种即可。具体缴纳方式如下：
一、电子保证金：
按政采云平台系统自动生成的收款账号信息进行缴纳。具体操作在【保证金管理】页面，选择【电子保证金(在线获取账号)】，点击【新疆保证金平台】，自动从银行获取保证金的收款户名、收款账号、收款银行信息。供应商需将保证金转入获取到的收款账号。
二、保函（电子保函、纸质保函）
保函推荐使用政采云电子保函，投标人通过政采云平台金融服务页面点击电子保函→立即申请，具体操作详见以下网址：https://jinrong.zcygov.cn/luban/finance/letter/xinjiang?pageModelFlag=650000&utm=luban.luban-PC-42055.959-pc-websitegroup-navBar-front.6.7e243ab01fd611eeaa409fcd72e2594c

	20
	响应文件份数
	供应商可通过账号密码或CA登录政采云客户端进行投标文件的制作，本项目采用电子版投标文件。

	21
	签字或盖章要求
	(1)投标文件格式文件要求盖单位章和（或）签字的地方，投标人均应使用CA数字证书加盖投标人的单位电子签章和（或）法定代表人的个人电子签名。
(2)本文件中要求提交网上查询的证明资料的，以及本款中未明确要求盖章或签字的，不需盖章或签字；

	22
	付款方式及币种
	1、付款币种
本次招标所述的项目资金均以人民币支付。
2、付款方式：以合同签订时约定为准。

	23
	投标费用
	不论投标的结果如何，投标人均应自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

	24
	招标代理服务费
	1、代理报酬的计算方法：参照原国家计委计价格【2002】1980号文和国家发改委发改办价格【2003】857号文的计算方法下浮30%收取。不足三千元按照三千元收取。
2、代理报酬支付方式：由中标人支付。
3、代理报酬的支付时间：由中标人领取中标通知书前支付。

	25
	低于成本价不正当
竞争预防措施
	在评标过程中，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

	26
	政府采购政策支持
	1、中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
2、在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
3、在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。
4、以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
5、供应商经享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
6、本项目中小企业扶持政策：要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业。本项目预算金额中预留30%面向中小企业（其中60%面向小微企业）采购项目，该部分预留份额采取分包意向协议形式向中小企业进行分包，且分包意向协议合同金额需达到规定的比例。
7、根据“关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业〔2011〕300号）”等有关规定，本项目标的所属行业为工业。
8、根据财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知(财库(2020)46号)，投标人所投产品的制造商属于《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）中规定的中型、小型、微型企业标准的，按文件格式提供《中小企业声明函》。
9、根据财政部、司令部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题》的通知财库[2014]68号，监狱企业参加本项目投标时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。监狱企业视同中型、小型、微型企业。
10、根据财政部、民政部、中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号），在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同中型、小型、微型企业。投标人属于残疾人福利性单位的，按照文件格式提供残疾人福利性单位声明函。

	27
	质疑须知
	递交方式：现场递交纸质版质疑函（加盖供应商单位公章）及Word格式电子版质疑文件至采购代理机构，如法定代表人前来递交需携带法定代表人身份证明及法定代表人身份证原件，如‌委托人（被授权人）前来递交需携带法定代表人授权委托书及委托人（被授权人）身份证原件。
递交地址：新疆乌鲁木齐新市区长春南路528号天康企业大厦3楼
联系人：邱奕霏
联系电话：18599788578
邮箱：346596835@qq.com

注：1.根据《中华人民共和国政府采购法》的规定，投标人质疑不得超出公开招标文件、公开招标过程及公开招标结果的范围及时效限制。
2.质疑函请参照中国政府采购网-下载专区-质疑函范本http://www.ccgp.gov.cn/编制。

	28
	答疑澄清
	投标人对招标文件有需要答疑澄清的须在投标截止之前十五日以书面形式提交至招标代理机构，修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

	29
	公告发布媒体
	新疆政府采购网[image: %W@GJ$ACOF(TYDYECOKVDYB]http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/home.html
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	是否接受进口产品
	不接受
接受
根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34 号）的相关规定，投标产品符合“本国产品标准”的，按照以下政策执行价格评审优惠：
当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。未达到80%的，不享受价格评审优惠。
符合以上政策价格评审优惠政策的，需按以下要求提供证明文件，否则不予享受价格评审优惠政策：
（一）出具《关于符合本国产品标准的声明函》（样式见第六部分投标文件格式，以下简称《声明函》）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件。出具符合要求的《声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品。供应商提供虚假《声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。
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	政府采购异常低价
	关于政府采购异常低价问题：
1.“恶意低价中标”指报价明显低于成本，且无法通过审查证明合理性的情形，一经认定，取消投标资格。
2.异常低价审查规则（依据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》财库〔2026〕2号）：
①启动审查情形（满足任一即启动）：
报价＜全部通过符合性审查供应商报价平均值×50%；
报价＜通过符合性审查的次低报价 ×50%；
报价＜本项目最高限价×45%；
评审委员会基于专业判断，认为报价过低可能影响产品质量或诚信履约的；
②审查流程：评审委员会启动审查后，通知相关供应商在 30 分钟内提交“成本测算说明（含原材料、人工、制造/运输费用等）+ 证明材料（如同类产品市场报价、成本清单等）”；专家参考“同类项目中标价、主要电商平台价格、行业平均成本”判断报价合理性；
③结果处理：供应商未提供说明/材料，或材料无法证明报价合理性的，按“无效投标”处理；审查过程（启动原因、专家意见、供应商材料）需随评审报告归档，互联网查询记录需留存；
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	投标报价具有唯一性，未超过采购项目预算，本项目不接受选择性报价，对于出现的政采云平台开标唱标环节经投标供应商确认的投标报价与投标文件中开标一览表的报价不一致的现象，视作选择性报价，将被作为无效投标处理。
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	政采云平台中的报价明细表需按投标产品逐条填写，如简写为详见投标文件等，则该供应商的投标文件作废标处理。
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	核心产品：超高效液相色谱-三重四级杆质谱联用仪

	备注
	1、招标文件中加粗、加下划线、废标、无效标、投标被拒绝字样的条款，为招标的实质性要求和条件，着重提醒各投标人注意，并认真查看招标文件中的每一个条款及要求，因误读招标文件而造成的后果，招标人概不负责。
2、投标文件中有弄虚作假的内容，其投标文件作废。（如假证书、假业绩、隐瞒不良行为记录、夸大荣誉、使用非本单位在职员工的相关证件及不符合招标文件规定的条款等）；在签订合同之前，如发现投标人的投标文件有弄虚作假内容，招标人可拒绝与其签订合同。并将其列入政府采购黑名单库。

	投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任的同时不得耽误本项目供货。
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第二部分 招标说明

[bookmark: _Toc27276][bookmark: _Toc89792127]第一章 总则
1. 适用范围
1.1  本招标文件仅适用于本招标公告中所述项目的货物及相关服务的采购。
2. 投标资格
2.1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2.2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：见投标须知前附表
2.3. 本项目的特定资格要求：见投标须知前附表 
3. 投标人存在下列情形之一的，拒绝其参加本次投标（已投标的按无效标处理）：
（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
（2）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的；
（3）为本标段提供招标代理服务的；
（4）法定代表人为同一人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，在同一货物采购招标中同时投标的；
（5）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（服务商），不得参加同一合同项下的政府采购活动；
（6）被责令停业的；
（7）被暂停或取消投标资格的；
（8）财产被接管或冻结的；
（9）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大质量问题的，受到行政处罚的。
4. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：
（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。
（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。
（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。
（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。
（5）不同投标人的投标文件相互混装。
（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。
（7）投标文件技术规格中的响应与事实不符或虚假投标的；
（8）投标文件符合招标文件中规定废标的其它技术条款；
（9）投标人拒绝修正错误的；
（10）其他违反相关法律法规规定的行为的；
（11）评标委员会认为是其他应当否决的投标。
5. 投标人在本次招标活动中，必须遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规的规定。
6. 定义
下列术语和缩写的定义为：
6.1  “采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。
6.2  “招标代理机构”系指新疆守正项目管理咨询有限公司。
6.3  “招标方”系指采购人和招标代理机构的统称。
6.4  “投标人”是响应招标文件并且符合招标文件规定资格条件和参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。
6.5　“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。
6.6  “投标人代表”是指投标人法定代表人，或法定代表人指定的某一代表自己参与和处理与投标项目有关事宜的自然人。
6.7 “中标人”系指经评标委员、会评定后由评标委员会推荐并由采购人确定的投标人。
6.8  “货物”、“产品”指本招标文件中第四部分《采购需求》及《政府采购品目分类目录》(财库〔2022〕31号)所述所有货物及相关服务。
6.9  采购信息安全产品的，应当采购经国家认证的信息安全产品；供应货物中的相关产品，供应商应提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。
6.10 “节能产品”或者“环保产品”是指财政部发布的《节能产品政府采购品目清单》内并获得认证的产品及《环境标志产品政府采购品目清单》内并获得认证的产品。
6.11 “进口产品”是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，详见《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》(财库[2007]119号)。
6.12  “服务”系指招标文件中规定投标人须承担的质保、技术协助、培训及其他类似的责任。
6.13 “响应”系指投标人根据招标代理机构发布的招标文件，编制投标文件并按规定投标的行为。
6.14  “标段/标项（包）”系指一个完整独立的投标项目。
7. 投标费用
7.1  无论投标结果如何，凡参与招标、投标活动有关的所有费用将由投标人自行承担。
7.2  投标人被视为熟悉本招标项目的各种情况以及与履行合同有关的一切情况。
[bookmark: _Toc89792128][bookmark: _Toc17762]
第二章 招标文件
8. 招标文件说明
8.1  招标文件组成如下：
  投标邀请
第一部分投标须知
第二部分招标说明
第三部分投标说明
第四部分采购需求
第五部分合同部分
第六部分投标文件格式（范本格式）
8.2  投标人应详细阅读招标文件的全部内容。如果投标人未按照招标文件要求提交全部资料或者投标文件没有对招标文件在各方面的要求做出实质性响应，将导致其投标被拒绝。
9. 招标文件的修改或补充
9.1　澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，在投标截止期十五日前的任何时间，招标方可主动或依据投标人要求澄清的问题而修改或补充招标文件，并以书面形式或网上公告通知所有投标人，投标人在收到该通知后应立即以电报或传真的形式予以确认。
9.2　为使投标人在准备投标时有适当的时间考虑投标文件的修改，招标方有权决定推迟投标截止时间和开标时间，并将此变更通知所有的投标人。
9.3　招标文件的修改和补充文件将构成招标文件的一部分，并且对投标人具有优先约束力。
10.质疑须知
投标人如需提出质疑的，应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
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第三部分 投标说明

[bookmark: _Toc89792130][bookmark: _Toc13313]第一章 对投标人的资质要求
1、开标会的资质要求、开标时间及地点
1.1  本项目开标的时间、地点已在投标人须知前附表列清。
1.2　所有资格证明文件必须满足招标文件的要求，否则将导致废标。
[bookmark: _Toc89792131]
[bookmark: _Toc5218]第二章 投标文件的编写
2. 要求
2.1  投标人应详细阅读招标文件中的条款、规范、表示、条件和格式等所有内容，按招标文件的要求份数提供投标文件，并保证所提供全部材料的真实性，使其投标对招标文件做出实质性响应。否则，其投标视为无效。
2.2  允许投标人对本招标文件中的所有包投标，也可根据本企业生产或代理产品的情况对部分包进行投标，但不允许投标人对某一包中的一项或部分项进行投标。招标人可选择一家投标单位为所有包的中标人，也可选择若干个投标单位分别中标。
3. 投标文件语言和度量单位
3.1  投标文件及投标人和招标方就招标、投标交换的文件和往来信件，须以中文书写。
3.2  除在招标文件的技术规格中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。
4. 投标文件的组成
4. 投标文件的组成
4.1　投标人编写的投标文件应包括但不限于下列内容：
一、法人或者其他组织的营业执照副本复印件或自然人的身份证明复印件
二、投标人代表身份证明
1法定代表人身份证明复印件(法定代表人参加投标)（附件1-1）
2法定代表人授权委托书(授权代表参加投标) （附件1-2）
三、提供符合政府采购政策的证明材料
1中小企业声明函（附件1-4-1）
2监狱企业证明文件（附件1-4-2）
3残疾人福利性单位声明函（附件1-4-3）
4关于符合本国产品标准的声明函（附件1-4-4）
5分包意向协议（附件1-4-5）
四、投标函（附件2-1）
五、反商业贿赂承诺书；（附件2-2）
六、投标报价
1开标一览表（附件2-3-1）
2明细报价表（附件2-3-2）
七、商务条款偏离表（附件2-4）
八、产品简要说明一览表（附件2-5）
九、产品技术支持文件（包含但不限于产品检测报告、产品彩页或技术白皮书等）
十、技术参数偏离表（附件2-6）
十一、售后服务
十二、项目实施方案
十三、业绩
十四、资格审查文件
4.2　在投标过程中，投标人根据评标委员会书面形式要求提供的澄清文件是投标文件的有效组成部分。
4.3　供应商无论中标与否，其投标文件不予退还。
5. 投标文件格式
5.1 投标文件制作时，应按照招标文件中明确的投标文件目录和投标技术规格、参数及相关要求格式进行编制，保证目录清晰、内容完整。
5.2 投标人应按照投标须知前附表要求的份数编制投标文件。
5.3 当副本和正本不一致时，以正本为准。
5.4 投标文件具有法律效力,与其他形式的投标文件在内容和格式上等同，若投标文件与招标文件要求不一致，其内容影响成交结果时，责任由供应商自行承担。
5.5 投标文件应在规定区域加盖单位和法定代表人签章。投标文件若无签章，则视为无效文件。
5.6 投标人必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受采购单位对其中任何资料进一步核实的要求
6. 投标报价
6.1 投标人应按招标文件规定的供货及服务要求、责任范围和合同条件以人民币形式进行报价。投标报价应为完税价。
6.2 投标人必须按开标一览表和明细报价表的内容和格式要求填写各项货物及服务的分项价格和总价。投标人在投标人须知前附表规定的投标文件截止之日前修改开标一览表中的报价的，应同时修改其明细报价表中的报价。
6.3 投标人应在明细报价表上标明综合单价和总价。
（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
★6.4　投标人对每种货物及服务只允许有一个报价，不接受可变动性报价、赠送，否则，在评标时将其视为无效投标。
6.5  投标报价不符合招标文件对投标报价要求的，为无效投标。
6.6 投标报价超预算金额（最高限价）的，为无效投标。
6.7 投标报价是履行合同的最终价格，应包括下列几项费用：
（1）招标文件中要求的备品备件、易损件和专用工具的费用；
（2）招标文件中特别要求的安装、调试、培训、运输、保险及其它附带服务的全部费用；
（3）投标人提供的在中华人民共和国制造的货物，其货物的投标价即交货价中，包括制造、组装该货物所使用的零部件及原材料已付的全部关税、销售税和其他税。
（4）综合单价必须包括货物、安装、调试、技术支持、运输保险、售后服务、培训及其它必需服务的报价。
7. 证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件
7.1 投标人应提交证明文件证明其拟投标的货物的合格性符合招标文件规定。该证明文件作为投标文件的一部分。
7.2  投标人的服务承诺应按不低于招标文件中要求的服务标准做出响应。
7.3  上述文件可以是文字资料、图纸和数据等，并提供：
（1）货物主要技术及性能特点的详细描述； 
（2）货物主要部件的详细资料，包括检验报告等；
（3）一份在技术规格中规定的保证服务正常和连续运转期间所需要的所有备件和专业工具的详细清单包括供货来源信息。
7.4没有按要求提供资料或提供资料不完全的或仅仅复制招标文件提供的技术参数并与实际提供设备参数不符，将被视为对招标文件没有做出实质性响应，其风险由投标人自行承担。
7.5 投标人提供的设备必须是正规厂家生产的高质量产品，不能提供劣质三无产品（无厂址,无商标,无合格证）。
7.6 产品资料和检测报告所反映的技术参数和性能指标将作为验收产品实物的依据。
7.7 对照招标文件技术规格、参数与要求，逐条说明所提供货物和服务已对招标文件的技术规格、参数与要求做出了实质性的响应，或申明与技术规格、参数与要求条文的偏差和例外。特别对于有具体参数要求的指标，投标人必须提供所投设备的具体参数值。
7.8 投标人在阐述上述时应注意招标文件“货物技术规格、参数与要求”中指出的工艺、材料和设备的标准以及参照的牌号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在响应中可以选用替代标准、牌号或分类号，但这些替代要实质上相当于技术规格的要求，并且使采购方满意。
8. 投标有效期
8.1　投标有效期见投标人须知前附表，在此期间投标文件对投标人具有法律约束力，以保证采购人有足够的时间完成评标、定标以及签订合同。投标有效期从投标人须知前附表规定的投标截止之日起计算。投标有效期不足的，在评标时将其视为无效投标。
8.2　特殊情况需延长投标有效期的，采购人或采购代理机构可于投标有效期届满之前，要求投标人同意延长有效期，采购人或采购代理机构的要求与投标人的答复均应为书面形式。投标人拒绝延长的，其投标在原投标有效期届满后将不再有效，但有权收回其投标保证金；投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不允许修改或撤回投标文件。
9. 投标文件的签署和规定见前投标须知前附表。
10.投标文件的密封和标记见前投标须知前附表。
11. 投标保证金
11.1  招标方因投标人的违规行为而受到损害时将不予退还投标人的投标保证金，将其作为所受损害的补偿。
11.2　投标保证金应当以支票、汇票、本票、保函等非现金形式提交，必须从投标人基本账户转出，其有效期应不低于投标有效期。投标人未按照招标文件要求提交投标保证金的，投标无效。
11.3  投标人应提交投标保证金，并于投标保证金缴纳截止时间前到达新疆守正项目管理咨询有限公司指定账户（人民币）。如是本地转账支票需于投标保证金缴纳截止时间三个工作日前向新疆守正项目管理咨询有限公司送达，如投标保证金为汇款形式的，（汇款时汇款单填写内容须备注项目编号及包号）。
11.4　未中标的投标人的投标保证金，将在中标通知书发出后5个工作日内无息退还。
11.5  中标人的投标保证金，将在领取中标通知书，缴纳履约保证金并签订合同后5个工作日内无息退还。
11.6在评标过程中，如发现下列情况之一的，其投标将被拒绝；
（1）未按规定提交投标保证金的投标；
（2）投标文件技术规格中的响应与事实不符或虚假投标的；
（3）投标人复制招标文件的技术规格相关部分内容作为其投标文件的一部分；
（4）投标文件符合招标文件中规定废标的其它技术条款；
（5）投标人拒绝修正错误的；
（6）投标文件的关键内容字迹模糊，无法辨认的；
（7）投标有效期不足的；
（8）其他违反相关法律法规规定的行为的；
（9）评标委员会认为是其他应当否决的投标。
11.7下列任何情况发生时，投标保证金将不予退还，转为违约金：
(1)  投标人在投标截止期后，投标有效期内撤回投标；
(2)  投标人在规定期限内未按规定向采购人缴纳履约保证金；
(3)  中标人未按投标人须知规定缴纳招标代理费；
(4)  以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；
(5)  打架斗殴，扰乱会场秩序；
(6)  本招标文件中或《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第七十五条规定的其他不予退还投标保证金的情形。
上述不予退还投标保证金的情况并给招标代理机构造成损失的，还要承担赔偿责任。
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12. 投标文件的标记
12.1本项目采用不见面电子标。　
12.2任何不完整或不满足招标文件要求的投标文件将被拒绝。　
13. 投标截止时间
13.1  投标人应在本章规定的投标截止时间前和地点递交投标文件。
13.2　除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。
13.3  逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理
13.4  出现因招标文件的修改而推迟投标截止时间的情况时，投标人则需按招标方的书面修改通知重新规定的投标时间递交。
14. 投标文件的补充、修改或者撤回
 14.1 投标人在招标文件规定的提交投标文件截止时间前，可以撤回已递交的投标文件。如要修改，必须在撤回并修改后在规定的投标文件递交截止时间之前将修改后的投标文件再重新递交。在投标文件递交截止时间之后，供应商不得对已经递交的投标文件撤销或修改。
14.2  投标人不得在开标后至投标有效期期满前撤销投标文件，否则招标方将不予退还其投标保证金。
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15. 评标委员会
15.1  招标方将根据《中华人民共和国政府采购法》和相关法律法规，依法组建本次招标的评标委员会，负责本次招标的评标活动。评标委员会负责按招标文件规定的评标标准向招标方推荐中标候选人，并标明排列顺序。
15.2　评标委员会人选于开标前确定。评标委员会成员名单在中标结果确定前保密。
15.3  评标委员会由有关技术、经济等方面的五名以上专家组成。
15.4  按前款规定，评标委员会的成员，由招标方从专家库采取随机抽取的方式确定。对于技术复杂、专业性要求较高或者国家有特殊要求的招标项目，采取随机抽取的方式抽取的专家不能满足评标工作需要时，可采取直接确定的方式选定评标委员会的人选。
15.5评标委员会成员应当熟悉并认真研究招标文件，至少应了解和熟悉以下内容：
（1）招标目的；
（2）招标项目的范围、性质；
（3）招标文件中规定的主要技术要求、标准和商务条款；
（4）招标文件规定的评标标准、评标方法和在评标过程中应考虑的相关因素。
15.6  评标委员会应当根据招标文件规定的评标标准和方法，对投标文件进行系统地评审。招标文件中没有规定的标准和方法不得作为评标的依据。
15.7  评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，并对所提出的评审意见承担个人责任。评标委员会成员不得与任何投标人或者与招标结果有利害关系的人员进行私下接触，不得收受投标人、中介人或其他有利害关系人的财物或好处。
15.8  评标委员会成员和与本次评标活动有关的工作人员，不得透露对投标文件的评审和中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。
15.9　与评标活动有关的工作人员，是指评标委员会成员以外的、因参与评标监督工作或者事务性工作而知悉有关评标情况的所有人员。
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16. 开标
16.1开标会按“第一章 招标公告”规定的开标时间和地点准时举行，采购人、采购代理机构邀请所有投标人准时参加开标会。投标人应按照招标文件的要求参与不见面开标。
16.2 采购代理机构按照招标文件规定的时间、地点主持开标。采购人在规定的投标文件递交截止时间（开标时间）和地点进行不见面远程开标。投标人的法定代表人或其委托代理人无需到达开标现场，仅需在任意地点通过新疆政府采购电子交易云平台（网址：http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）的“政采云登录入口”登录后，进入“政采云远程开标大厅”参加开标会议，并使用CA密钥完成远程解密、提疑澄清、开标唱标、结果公布等交互环节。
16.3开标过程将宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容并进行记录，并由参加开标的各投标人确认。投标人未在规定时间内提出疑义或确认一览表的，视同认可开标结果。 
16.4.开标程序
16.4.1 投标人不足3家的，不得开标。
16.4.2 评标委员会成员不得参加开标活动。
16.4.3主持人按下列程序进行开标：
（1）宣布开标会纪律；
（2）介绍参加开标会的单位和人员；
（3）发起投标文件解密。投标人应在“投标人须知前附表”规定的时间内使用加密投标文件的CA证书在系统中完成投标文件的解密；
（4）解密完成后，系统自动显示投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容；
（5）系统自动生成开标记录表，供应商应在线对开标记录进行签署确认；
（6）开标会结束。
16.5.开标疑义及回避情形
16.5.1投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应在开标会议中提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人授权代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。
16.5.2投标人未参加开标的，视同认可开标结果。
★17. 资格审查
17.1　公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。
资格审查内容如下：


资格审查
	序号
	评审因素
	评审标准

	1
	具有独立承担民事责任的能力；
	三证合一营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）复印件

	2
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
	提供（2024年度或2025年度）经审计财务会计报告（至少提供资产负债表、利润表、现金流量表，新成立的公司提供情况说明）或基本开户银行出具的资信证明或近半年内任意一个月财务报表（财务报表应至少包括资产负债表、利润表、现金流量表或财务状况变动表，当月新成立公司不需提供）；
个体工商户审查财务状况报告或财务报表，则将以个体工商户为户名的银行账户状况视为个体工商户的财务状况；如果个体工商户仅有经营者或者家庭经营成员的银行账户，则将经营者或者家庭经营成员的银行账户状况视为个体工商户的财务状况。

	3
	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
	提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力等相关证明材料或声明；

	4
	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
	提供近半年任意一个月依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的证明材料（附复印件）； 
个体工商户参与政府采购活动需要提供缴纳税收的凭据和社会保险的凭据；依法免税或不需要缴纳社保的，应提供相应文件以证明其依法免税或不需要缴纳社保的优惠； 

	5
	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
	参加政府采购活动近3年内，在经营活动中没有重大违法记录，提供声明书。

	6
	信用查询
	根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125 号）规定，投标截止时间后，采购人或采购代理机构将通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)，对投标人截止到投标截止时间的信用记录进行审查，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单其投标将被拒绝。

	7
	是否缴纳投标保证金
	提供缴纳保证金凭证。

	8
	本项目预算金额中预留30%面向中小企业（其中60%面向小微企业）采购项目，该部分预留份额采取分包意向协议形式向中小企业进行分包，且分包意向协议合同金额需达到规定的比例。
	本项目预算金额中预留30%面向中小企业（其中60%面向小微企业）采购项目，该部分预留份额采取分包意向协议形式向中小企业进行分包，且分包意向协议合同金额需达到规定的比例，具体合同分包相关规则如下：（1）如供应商所报货物制造商不属于中小微企业的，必须将本项目适宜分包内容（分包部分不低于合同金额的30%）分包给一家或者多家具备实施能力的中小企业（其中，分包给小微企业的部分不低于60%），须按招标文件要求提供《分包意向协议》以及《中小企业声明函》。
（2）如供应商所报货物制造商属于中型企业的，必须将本项目适宜分包的内容分包给小微企业，分包给小微企业的部分不低于合同金额的18%。须按招标文件要求提供《分包意向协议》以及《中小企业声明函》。
（3）如供应商所报货物制造商均属于小微企业的，是否采取分包不作强制要求。须按招标文件要求提供《中小企业声明函》。

	备注
	再次重申：供应商请认真阅读和理解上述内容，避免资格审查中有违背上述审查标准之一的情况发生而造成废标。



1.资格审查合格的打“√”，不合格的打“×”。
2.资格审查结果，通过打“√”，不通过的打“×”。
3.请填写不通过资格审查的投标人的原因。
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第六章 评　标
18. 评标依据
18.1　评标的依据为招标文件。
19. 投标文件的澄清
19.1　为有助于对投标文件进行审查、评估，评标委员会将对认为需要（不是每一个）的投标人进行询标，请投标人澄清其投标内容。投标人有责任按照招标方通知的时间、地点指派专人进行答疑和澄清。询标时投标人代表根据评标委员会要求作书面记录，并对答疑和澄清的内容做出书面答复。
19.2　应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少十五日前,答疑和澄清的内容应是书面的，但不得对投标的价格、技术指标和参数等内容进行实质性修改。澄清文件须由投标人法定代表人或其授权代表签字或加盖投标人公章，并作为投标文件的组成部分。
20. 评标过程的保密
20.1  开标后，凡是属于审查、澄清、评价的有关资料以及授标建议等，评标委员会成员或参与评标的有关工作人员均不得向投标人或其他无关的人员透露，违者给予警告、取消担任评标委员会成员的资格，不得再参加任何投标项目的评标。
20.2 投标人在评标过程中，所进行的试图影响评标结果的不符合《中华人民共和国政府采购法》和相关法律法规及本次招标有关规定的活动，将被取消中标资格。
21. 符合性评审
21.1  评标委员会可以以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行,且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
21.2　招标方不接受不符合国家有关部门相关规定的投标报价或优惠方案。
21.3　在评标过程中，评标委员会发现投标人以他人名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的，该投标人的投标应作无效标处理。
21.4  投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或补正的，评标委员会可以否决其投标。
21.5  评标委员会应当审查每一投标文件是否对招标文件提出的所有实质性要求和条件做出满足。未能在实质上满足的投标，应作无效标处理。
21.6　投标人不得误导、干扰招标方的评标活动，否则将废除其投标。
21.7  对投标文件满足招标文件条款的审查：
（1）开标后，评标委员会将组织对投标文件进行审查，检查投标文件是否完整，是否出现计算性错误，投标文件正本是否满足招标文件的格式要求；
（2）评标委员会将确定每一投标人是否对招标文件的要求做出了实质性满足。实质性满足的投标是指符合招标文件的所有条款、条件和规定且没有重大偏离的投标。重大偏离是指影响到招标文件规定的服务范围和质量，或限制了招标人的权力和投标人义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其他提交实质性满足的投标人的公平竞争地位；
（3）评标委员会判断投标文件的满足性仅基于投标文件本身而不靠外部证据；
（4）评标委员会将拒绝被确定为非实质性满足的投标。投标人不能通过修正或撤消不符合之处而使其投标成为实质性满足的投标。
符合性审查
	评审内容
	投标企业名称

	
	1
	2
	3
	…

	1
	投标函有单位电子签章及法定代表人或法定代表人授权的代理人电子签名；
	
	
	
	

	2
	投标有效期是否满足招标文件要求的；
	
	
	
	

	3
	投标文件组成是否完整，主要内容是否按招标文件规定的内容、格式填写；
	
	
	
	

	4
	投标文件是否按照要求签署、盖章；
	
	
	
	

	5
	[bookmark: OLE_LINK4]投标文件中所投产品技术规格是否满足技术参数中标记★的参数，并逐项提供证明材料。
	
	
	
	

	6
	投标报价的总价和单台设备分项报价是否在采购预算或最高限价以内
	
	
	
	

	7
	投标文件针对同一种货物未出现了两个或两个以上的报价
	
	
	
	

	8
	是否符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求
	
	
	
	

	审查结果
	
	
	
	

	不通过理由说明
	
	
	
	


1.符合性审查审查合格的打“√”，不合格的打“×”。
2.符合性审查审查结果，通过打“√”，不通过的打“×”。
3.请填写不通过符合性审查审查的投标人的原因。
投标文件响应程度符合性审查通过的投标企业，进入下一步详细评审阶段，未通过投标文件响应程度符合性审查的企业，其投标作为无效标，不进入后期评审阶段。

评分标准100%（以下得分保留小数点后2位）

	序号
	评审项目
	评分标准
	分值

	1
	投标人报价
	30分
	在满足招标文件要求的前提下，取各投标人有效报价的最低价作为评标基准价，满分为30分；价格分的计算投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×0.30×100。（计算分值时，百分比按四舍五入原则，保留小数点后二位数）

	2
	配套产品配置及性能指标
	[bookmark: _GoBack]配置及性能指标40分
	[bookmark: OLE_LINK14]根据投标文件对采购文件产品详细技术参数和性能指标的响应程度：优于或完全符合采购文件要求的得40分。▲项参数为重要技术要求，一项不符合扣2分；其他无▲项参数为一般技术要求，一项不符合扣0.5分，扣完为止。
注：
1.投标人须对本采购文件技术要求在技术偏离表中进行点对点应答，必须根据本采购文件的要求,结合所投产品的实际参数值，进行逐条逐项答复、说明和解释。
2.技术参数中参数要求提供相关证明材料，未提供或不符合要求的，视为不响应技术参数。

	3
	质保承诺、售后服务体系及服务情况
	售后服务人员保障（2分）
	投标人拟投入本项目配备稳定、充足的售后服务人员，具备对应岗位专业能力，技术支撑体系完备；提供不少于3名相关人员证明材料的，得2分，未提供不得分。

	
	
	售后服务响应时效（4分）
	投标人承诺售后服务故障响应时间：
承诺接到报修后24 小时内响应并到场处置，得 4分；
承诺接到报修后36 小时内响应并到场处置，得 2 分；
响应时间超过 36 小时，不得分。

	
	
	[bookmark: OLE_LINK7]售后服务保障体系（4分）
	1、投标人具备健全、完善的售后服务网络体系、充足的备品备件库存保障能力、成熟的服务团队，可为本项目提供长期稳定维修、备件更换、技术保障服务，提供完整售后服务方案、备件保障方案，得 4 分；
2、具备基本售后服务体系，可满足项目基础售后保障需求，得 2 分；
3、未提供售后服务相关体系方案，得 0 分。

	
	
	配送及安装实施方案（6分）
	从配送组织计划、安装调试专项方案、测试与试运行保障、工期保障、质量保障、安全保障等维度综合评价：
1、方案内容完整全面、贴合本项目实际需求、科学合理、针对性强、保障措施完善，得 6 分；
2、方案整体可行、基本满足项目需求、内容较为完善，得 3 分；
3、方案内容单薄、针对性不足、存在较多缺项，得 1 分；4、未提供本项方案，本项不得分。

	
	
	培训方案
（8分）
	结合①培训内容设置、②培训组织与实施方式、③参训人员覆盖面、④培训考核与预期效果保障四大模块，对投标人培训方案综合评价：
1、培训方案架构完整系统，培训内容贴合本项目实际业务场景与岗位需求；培训方式科学合理、易落地执行；人员全覆盖无遗漏；具备明确的培训考核、效果巩固与长效保障机制，整体针对性强、可行性高、完全满足项目全部培训要求，得6-8分；
2、培训方案整体框架齐全，培训内容、培训方式、人员覆盖、效果目标基本合理，能够满足项目基础培训需要，但深度、针对性、细节完善度存在一般不足，得2-5 分；
3、培训方案内容缺项较多、表述笼统粗糙，培训安排不清晰、适配性不足，难以保障培训工作有效落地，得1 分；
4、未按要求提供完整专项培训方案的，本项不得分。

	4
	相关项目业绩
	相关项目业绩（6分）
	投标人或设备制造商提供近三年（响应截止日前三年）完成同类项目业绩情况，每提供一项得2分，满分6分。
注：业绩证明材料需符合以下要求，否则不予计分：①提供合同复印件/扫描件；②业绩时间以合同签订日期为准；③合同需完整体现签订双方信息、签订时间、服务内容及双方盖章等核心要素，缺失任一要素均不计分；④业绩关键信息存在模糊不清、无法辨识情形的，该业绩不予认可。



22. 详细评审
22.1 经初步评审合格的投标文件，评标委员会应当根据招标文件确定的评标标准和方法，对投标人所有投标产品的技术和商务部分进行详细评审。
22.2 在评审过程中，为了有助于对投标文件进行审查、评估，投标人有责任按照招标方通知的时间、地点指派专人进行答疑和澄清。评标委员会可能要求投标人就投标文件中的内容进行答辩，投标人应按要求进行答辩。
22.3 采用综合评分法衡量投标文件在是否最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，依据得分高低，依次确定为中标候选人。
提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。
22.3.1 当投标人总得分相同时，以投标价格低者排位在前。
22.4 根据综合评分法完成评标后，评标委员会应当拟定一份书面评标报告提交招标方。


[bookmark: _Toc10059][bookmark: _Toc5430]第七章 定　标
23. 定标标准
23.1　合同将授予被确定为实质性响应招标文件要求，经评定认为具备履行合同能力、报价合理、技术和商务条件都符合招标文件要求的，得分最高的投标人。
23.2　如果确定中标人没有条件圆满履行合同，招标方有权按照投标人的得分高低把合同授予下一个中标候选人。
24. 接受和拒绝任何或所有投标的权力
24.1　为维护国家利益，招标方在授予合同之前仍有选择或拒绝任何全部投标的权力。
25. 中标通知书
25.1 中标结果确定后，招标方将以书面形式发出《中标通知书》，但发出时间不超过投标有效期，《中标通知书》一经发出即发生法律效力。
25.2 《中标通知书》将作为签订合同的依据。
25.3 中标人在领取《中标通知书》时，必须按招标文件规定向招标代理机构缴纳招标代理服务费。

[bookmark: _Toc8597][bookmark: _Toc507513106][bookmark: _Toc26243]第八章 授予合同
26. 签订合同
26.1  中标人收到招标方的《中标通知书》后三十日内，按照招标文件和中标人投标文件中的约定与采购人签订书面合同，所签订的合同不得对招标文件和中标人的投标文件作实质性修改。
26.2  招标方在授予合同时，有权对招标文件中规定的货物和服务的数量在10%的幅度内予以增加。
26.3  如中标人拒签合同，则按违约处理。
26.4  招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。
26.5  不允许中标人将中标项目分包或转交他人承担。
27 投标人低价恶意中标不能按要求供货的，五年内禁止参加新疆农业大学的任何招标活动。
28  合同签订、货物（服务）交付采购人使用后，采购人将依据采购文件中采购需求及中标（成交）人投标（响应）文件中的响应内容组织项目履约验收。



29  中标人与采购人签订合同时，必须提供产品合法来源证明材料。



[bookmark: _Toc89792138][bookmark: _Toc12723]第四部分 采购需求
一、采购清单
	序号
	品名
	单位
	数量
	单价限价（万元）
	交货工期
	质保年限

	1
	超分辨率激光共聚焦显微镜
	套
	1
	350
	[bookmark: OLE_LINK2]90天
	两年

	2
	超高分辨率扫描透射电子显微镜
	套
	1
	400
	150天
	一年

	3
	[bookmark: OLE_LINK5]高效液相色谱仪
	套
	1
	52
	90天
	一年

	4
	[bookmark: OLE_LINK24]超高效液相色谱-三重四级杆质谱联用仪【核心产品】
	套
	1
	280
	90天
	两年

	5
	[bookmark: OLE_LINK40][bookmark: OLE_LINK8]显微数码互动教学设备
	套
	1
	85
	30天
	一年

	6
	大动物影像设备
	套
	1
	301
	30天
	一年


二、技术要求
品名1 超分辨率激光共聚焦显微镜
[bookmark: OLE_LINK3]（一）全自动倒置荧光显微镜
1、主机：
1.1光学系统：无限远光学系统；
1.2照相视野：≥25mm；
1.3辅助放大倍率：1X/1.5X；
1.4内置辅助透镜，可移出/入光路；
1.5成像光路：100%左端照相；100%右端照相；80%左端照相，三种模式电动切换；
1.6聚焦机构：凸轮连杆传动，电动聚焦，粗微调可分三档精度切换；
1.7电动操作设计：电动物镜转换控制、光亮度控制、聚光器控制、荧光滤色镜控制、荧光通道光闸控制、光路转换控制、完美对焦控制、扫描平台控制；
1.8双层光路设计：支持双层荧光照明光路扩展；
2、明场成像系统：
2.1透射照明装置：可后仰≥25度的照明立杆，高亮度LED照明光源；
2.2聚光器：高度位置可调、可限位，七工位电动聚光器转盘，聚光镜NA值≥0.52，工作距离≥30mm；
2.3明场微分干涉组件：包括电动切换的偏振光照明组件，物镜与聚光器一一对应的微分干涉棱镜；
3、荧光成像组件：
3.1荧光转盘：电动六工位双向转换控制；内置电动光闸控制，开关时间≤12ms；
3.2荧光照明光路：支持双层光路重叠结构，支持多达5个荧光输入口；
3.3荧光照明光源：LED荧光照明波段，寿命≥20000h；光强调节可通过软件及遥控器调节，调节精度0-100，步进≤1%；
3.4荧光滤光块：包括紫色、蓝色、绿色三种激发光的荧光滤色镜；
4、电动扫描台：行程X: ≥±57mm，Y: ≥±36.5mm, 最快移动速≥25mm/sec样品适配器磁性接口；一体式XYZ操作手柄/旋钮；
▲5、完美对焦机构：≥855nm近红外光源线阵检测器，可实时驱动物镜聚焦校正，确保长时间聚焦精准；电动六位物镜转换设计，带防水装置；
6、物镜：
4X平场复消色差物镜 N.A. ≥0.2，W.D. ≥ 20.0 mm；
10X平场复消色差物镜 N.A. ≥ 0.45，W.D. ≥ 4.0 mm；
20X平场复消色差物镜 N.A. ≥0.8，W.D. ≥0.8 mm；
40X平场复消色差物镜 N.A. ≥0.95，W.D. ≥0.21 mm；
▲60X平场复消色差油镜 N.A. ≥1.42，W.D.≥0.15
▲100x平场复消色差物镜： N.A.≥1.45,油介质，工作距离≥0.12mm；
[bookmark: OLE_LINK15]（二）共聚焦激光系统
1、激光选择及光强控制：每个激光器具有独立的开关按钮，内置电动光闸控制，采用声光调制器选择激光波长及激光功率，每种激光的光纤输出端强度不低于15mW；
★2、激光器：固体激光器不少于五个，必须包含405nm、488nm、561nm、594nm、640nm激光波长；
（三）共聚焦扫描成像系统
1、输入/输出接口：包括两个单模光纤激光输入接口和两个多模光纤荧光信号输出接口；
2、针孔：六边形连续针孔，最小针孔≤6um；
3、荧光图像检测器：检测单元：内置≥4个高灵敏度荧光光谱检测器；
4、明场检测系统：包含1个Mini 型多碱PMT，用于明场及DIC图像检测
5、双检流计扫描系统： 
5.1、扫描分辨率：≥8000X8000像素；
▲5.2、扫描视野：≥25mm； 
5.3、线扫描速度：≥5200线/秒@512像素；
5.4、XY矩阵扫描速度：≥10帧/秒@512X512像素
5.5、ROI扫描：X/Y扫描振镜可单独控制，支持自由感兴趣区域扫描、旋转扫描、剪切扫描；
★5.6、旋转扫描：360°旋转扫描；
▲6、高速共振扫描系统：扫描分辨率：128X16~1024X1024像素；扫描速度：≥30帧/秒@1024X512像素；≥15帧/秒@1024X1024像素；≥720帧/秒@512X16像素；不同扫描像素下最大扫描视野≥25mm；
（四）超分辨系统：
▲1、超分辨系统必须为：NSPARC、AIRYSCAN、STED、SIM、STORM中的一种；
▲2、分辨率：XY方向 ≤100nm，Z方向 ≤300nm；
▲3、超分辨检测器：阵列式单像素光子计数器检测器，检测器数量≥25个；
4、可适配的激发波长不低于7个，405 nm、 445 nm、488 nm、 514 nm、 561 nm、 594 nm和 640 nm；
▲（五）活细胞工作站
配备载物台式活细胞培养箱，可软件控制温湿度以及二氧化碳浓度，保证活细胞稳定成像。温度控制精度：≤0.1℃；范围：室温至60℃；二氧化碳控制精度：≤0.1%，浓度5-20%。
（六）工作站及软件系统
1、工作站：不低于以下配置
OS:Windows 11 Pro 64bit
CPU:Xeon W-2225 (4.0GHz, 4Cores)
Memory:128GB
Strage:1st: HP Z Turbo G2 512GB PCIe M.2 SSD
2nd: SATA HDD 8TB
LAN:"10/100/1000 Network Interface"
Graphics:NVIDIA Quadro RTX A4000
不低于37英寸4K高清显示器
2、软件系统：
2.1硬件控制：支持显微镜、激光器、扫描系统控制，显微镜观察与共聚焦图像采集可实现一键切换；所有状态参数均可实现记忆和灵活调用；
2.2图像及数据采集：
2.2.1多通道图像采集：支持快速预览，可实时调节针孔尺寸、激光强度、PMT灵敏度，可一键采集多通道高分辨率荧光图像，XY分辨率120nm；
2.2.2Z序列图像采集：可灵活设定Z轴采图范围和采图步距，并支持深度图像亮校正，高效采集Z序列荧光图像；
2.2.3时间序列图像采集：可灵活设定持续采图时间和时间间隔，一键自动采集时间序列图像，并可实时显示样品强度变化信息；
2.2.4多点序列图像采集：可灵活设置和记忆图像采集位置，实现一键式自动图像采集任务；支持多视野拼图功能，并支持表面不平整样品采图时自动校正；
2.2.5光谱序列图像采集：可自动连续采集可见光范围内各波段的光谱序列图像，解决图像串色问题；
2.2.6多维图像采集：支持XY、Z、T、P（位点）、λ等六维组合图像采集任务，获取样品的整体数据包；
2.2.7支持FRET、FRAP、光刺激等特殊荧光数据采集任务；
2.3数据处理、分析、报告：
2.3.1图像处理：可灵活调节各个图像通道的亮度，并可无损保持；多维图像可灵活组合和拆分；
2.3.2 2D/3D图像去卷积：可对宽场或共聚焦荧光图像进行深度处理，实现去模糊、提高图像分辨率的效果；
2.3.3包括Z序列图像投影和3D重构、荧光共定位分析、荧光强度时间分析、时间序列多通道图像比率图转换等专业模块；
2.3.4光谱序列图像拆分：应用参考光谱数据，可进行光谱拆分，将光谱序列图像分解成常规的多通道荧光图像；具有ROI区域光谱数据采样功能，该采样数据可以作为光谱拆分的参考光谱，实现高精度的光谱图像拆分功能；
2.3.5支持图像的自动分割，对目标对像可进行自动的形态学、光密度参数自动测量，测量数据可进行规纳、统计、过滤等分析；
2.3.6支持图文报告制作功能，包括静态报告和AVI电影文件；
2.3.7具备光刺激、光活化、光漂白、光损伤等功能；
▲（七）人工智能模块
1、图像清晰化AI：可使用人工智能自动消除荧光图像的模糊。利用图形处理单元（GPU）执行新AI技术来处理通常由于散焦光线而模糊损坏的图像，可快速有效的获得更清晰的图像。
2、图像变换AI：可以用于无荧光标记活细胞实验，具备处理和分析的AI模块，专用于改善和提高数据采集效率并简化以前复杂或困难的分析例程。图像变换Ai算法通过识别存在于两个不同成像通道中的模式，通过训练可以预测采集第一个通道时第二个通道的外观。一旦神经网络学习到两个通道共有的模式，在随后的实验中，不再需要获取第二个染色通道，可保持样品活力。
3、图像增强AI：一些荧光样本表达的信号非常低，很难将其可视化或提取细节进行分割，另外，这些样本对光漂白非常敏感，因此需要尽快成像。图像增强Ai算法通过训练网络正确曝光的图像的外观来恢复细节。 通过训练并应用于曝光不足的图像，可以还原可用于进一步分析的细节。
4、快速减噪AI：所有图像均包含散粒噪声，快速减噪Ai算法可以识别并消除图像的散粒噪声成分，从而提高分辨率，并在保持活力的同时减少样品的照射时间或增加样品的曝光量 。
5、图像分割Ai：结合软件通过强度分水岭自动对目标进行的识别以及通过人工干预校正对目标进行的识别，通过图像分割Ai算法全面提高目标识别效率，提高图像分析的准确率。
（八）配套设备
1、防震平台
2、稳压电源
3、配置电脑桌椅

[bookmark: OLE_LINK1]品名2 超高分辨率扫描透射电子显微镜
1． 仪器设备如需特殊工作条件（如：水、电源、磁场强度、特殊温度、湿度、振动强度等），已在以下文件中加以说明。
2 环境条件：
除该品目在技术要求中另有说明外，所有仪器、设备和装置，均应适合以下条件：
a) 电源：100V(±10%)，50Hz，4kVA
b) 工作环境温度：18～25度
c) 工作环境湿度：30%～60%
d) 运行持久性：连续使用
e) 安装条件：地线接地电阻不小于100欧姆
f) 冷却水：流量1.8-2.2 L/min，压力0.05 to 0.15 MPa，温度15 至 20 C
3. 技术要求：
3．1分辨率：≤0.2nm
3．2加速电压：20-120KV(以100V为步长调节)
▲3．3观察模式：
同时具备高分辨系统（HR）和高反差系统(HC)。不更换硬件的前提下，可在同一台仪器上实现物镜的高分辨和高反差模式的一键切换，无需等待。
▲3．4放大倍数：高反差模式：X200～X200,000，高分辨模式：X4,000～X600,000
低倍模式：X50～X1,000
▲3．5图像旋转：
最大范围X1,000～X40,000，旋转角度：±90度（15度/步）
3．6衍射长度：高反差方式 0.2～5.0m （9步）
高分辨方式 0.2～2.0 m （7步）
3．7电子枪：钨灯丝，具有电流自动控制，灯丝计时，气压式自动升枪等功能，可选配LaB6灯丝。
▲3．8使用高速、高灵敏的COMS荧光屏相机取代了传统的荧光屏，将TEM操作统一于显示器上。 像素：不小于1024×1024，帧率不小于160fps。
▲3．9两端支撑式高稳定样品杆，有效防止样品漂移、抖动。 
3．10样品台：
优中心侧插式测角台，轨迹追踪功能，位置记忆功能，回溯功能
样品承载网：3mm
样品台行程：X/Y ±1mm ，Z ±0.3mm
单样品杆：最大倾斜角：±70度
三样品杆：最大倾斜角：±40度
3．11照明系统：
2级聚光镜（带能谱时3级）
±2.0束偏转
4孔可动光阑（20, 50, 100, 200 µm）
3．12成像系统：
5级透镜：1级物镜、2级中间镜、2级投影镜。
双隙物镜，焦距可变
直接显示散焦度
内置对各加速电压的像散修正，修正范围±3µm
4孔物镜可动光阑（15, 25, 90, 150 µm）
▲3．13 物镜焦长：高反差模式焦长：≥8.8mm。
▲3．14图像观察和记录系统： 
双相机系统，配备CMOS荧光屏相机和直插CMOS主相机；
	荧光屏相机刷新速度：≥160帧/秒
 主相机分辨率：不小于16M Pixels
电镜与相机实现一体化控制，无需单独配置电脑；
双相机都能实现自动聚焦和尺度测量功能。
主相机具有自动保护功能，防止电子束过强对闪烁体的损伤（配合一体化相机）。
3. 15具有自动聚焦功能，适用范围：×1,000~×20,000，误差：＜7um（×10,000），可设定自动欠焦量。
3. 16具有自动消像散功能，适用范围：×3,000~×20,000，误差：＜1.2um（×20,000）
▲3.17配备自动倾斜图像捕捉系统及3D重构软件系统，能够实现无人值守的自动倾转样品台、马达自动对中样品、自动拍照全过程。
▲3.19自动图像导航
超低倍观察，观察范围φ2mm。
在设定倍率下自动拍照，并利用所得图片进行导航，可在此导航图像上显示样品台移动轨迹，同时保留坐标导航和图片回溯功能。
▲3．20 自动拼图功能（AMF）：TEM软件可自动、无人值守的完成拍摄和拼接，
具有两种拼图方式：
	移动样品台拼图：无像素损失的条件下最大拼图数量≥10000幅
	电子束偏移拼图：样品台不动，通过电子束偏移拍摄多个位置的图像，拍摄的同时自动拼接图像。拼图精确度和成功率远好于样品台拼图。无像素损失的条件下最大可获得像素尺寸18k×13k的图片。（
▲3.21具有自动聚焦、自动定位可无人值守拍摄多张图片的功能，准确定位并自动拍摄数量≥10000幅。加速电压适用范围：20~120kV
▲3．22 辅助功能
实时测量：可对活图像和衍射活图像进行测量，荧光屏相机和主相机都支持此功能。
漂移校正：对漂移图像进行校正
可用鼠标点击待测区域的方式操作样品台移动，荧光屏相机和主相机都支持此功能。
3.23样品低损伤观察
低剂量电子束观察，软件界面上电子束剂量实时显示
自动预辐照功能（APIS）
▲3.24真空系统：
真空交换仓实时探测真空度，真空逻辑由测量值控制；
真空交换仓预抽时间≤15s；
电子枪附近配有全量程规，最高可测量10-7Pa的真空度，操作界面上实时监测镜桶内真空的变化；
不使用扩散泵，配置分子泵，抽速不低于300L/s，旋转泵，抽速不低于135L/min。
4. 必要配置：
4.1透射电子显微镜主机一套，包含：
4.1.1高压油箱一套
4.1.2高分辨系统（HR）和高反差系统(HC)
4.1.3双相机图像观察和记录系统（不低于160Hz刷新速度的荧光屏相机和不少于1600万像素直插主相机）
4.1.4优中心测角样品台
4.1.5自动倾斜图像捕捉系统及3D重构软件系统
4.1.6 分子泵 1台，抽速不小于300L/s
4.1.7控制单元，包括电脑主机、键盘、鼠标、旋钮板
4.1.8高稳定样品杆一套
4.2 透射电镜配套变压器1套
4.3空气压缩机1台
4.4冷却水机装置1套
4.5 24寸液晶显示器1台
4.6 机械泵1套
4.7 透射电镜用灯丝30根
5.技术服务：
为用户培训使用仪器的工作人员。其培训内容指的是仪器设备的基本原理、安装、调试、操作使用和日常保养维修等。
6.性能试验与质量保证：
6．1应对仪器设备的质量、规格、性能、数量进行详细和全面的检查，并出具检验证明，如有缺失，应负责赔偿。
6．2仪器设备的保修期为一年。
7.技术文件：提供仪器设备的操作手册。

[bookmark: OLE_LINK20]品名3 高效液相色谱仪
1.1 [bookmark: _Hlk497857001]四元梯度泵
[bookmark: _Hlk204698341]1.1.1串联泵，标配主动入口阀，泵的冲程可连续自动或者手动调整，可变冲程范围应包括30μL ～95μL（需提供软件说明证明材料包含图片）；标配泵柱塞自动清洗装置，有效防止高盐浓度流动相对柱塞的磨损，实时维护泵的使用性能（需提供该部分产品说明书并附软件截图证明材料）。
1.1.2流量范围：0.001~10ml/min，递增率≤0.001ml/min
1.1.3流量精度：<0.075%RSD
1.1.4流速准确度 ：≤ ±1%
1.1.5梯度精度：< 0.2 % RSD
1.1.6★最大操作压力：≥600bar。
1.1.7泵模块内置四通路真空脱气机，具有压力传感器，实时监控真空腔压力变化，保证及时高效的脱气操作。
1.2 自动进样器 
1.2.1自动进样器可进行编程进样，用于柱前衍生，柱前样品自动稀释，自动混合等复杂进样方式（需提供软件说明证明材料包含图片）。
1.2.2进样范围：0.1~100L，步进 ≤ 0.1L；进样体积可通过扩展定量环的方式增加到不低于800μL。
1.2.3进样精密度：< 0.25% RSD（进样体积 5~100L） 
1.2.4最大操作压力：≥ 600bar
1.2.5重复进样次数：1~99次/样品
[bookmark: OLE_LINK39]1.2.6 ▲2ml样品瓶样品容量：≥124位
1.3 [bookmark: _Hlk520365314]独立柱温箱 
1.3.1柱温箱热量传递方式通过静态半导体主动加热和制冷进行，而非风扇气流扩散方式进行热风加热和冷风制冷（需提供硬件照片和软件截图证明材料）。
1.3.2柱温范围：可应用的最低温度范围为室温以下15℃，最高温度不低于80℃；（需提供软件截图证明）
1.3.3★温度稳定性：≤ ± 0.1˚C，温度准确度：≤± 0.5 °C。
1.3.4柱容量：不少于3根30cm色谱柱，并不少于7根10cm色谱柱（需提供软件说明证明材料包含图片）
1.4 [bookmark: _Hlk502314493]二极管阵列检测器 
光学元件数：不低于1024；（需提供官网网址证明资料并附可查官方网址，与软件说明证明材料包含图片）
1.4.1 光源：氘灯和钨灯；
1.4.2 检测通道：可同时输出不低于7个实时信号；
1.4.3 最大数据采集速率：≥110Hz；
1.4.4 短期噪音：＜±7×10-6mAU/h（在 254 和 750 nm 时）；
1.4.5 基线漂移：＜0.9×10-3mAU/h（在254nm条件下）；
1.4.6 吸光度线性范围：>2AU (5%)（在265nm条件下）；
1.4.7 波长范围：190-820nm；
1.4.8 波长准确度：≤±1nm；
1.4.9 波长精度：＜±0.1nm；
1.4.10 流通池：光程≤10 mm。
1.5示差折光检测器
1.5.1、示差折光范围 1.00–1.75 RIU，已校正
1.5.2、测量范围 ±600·10-6 RIU
1.5.3、光学系统温度控制 5˚C高于环境温度至 55˚C
1.5.4、样品池体积：≤8 µL，最大压力：5 bar (0.5 MPa)，最大流速：5 mL/min
1.5.5、阀：自动冲洗和自动溶剂回收
1.5.6、性能指标 短期噪音：<±1.25·10-9 RIU，漂移：<200·10-9 RIU/hr
1.5.7、最大数据采集速率 74 Hz
1.5.8、检测器与主机同一品牌厂家。
1.6 液相智能化功能
1.6.1 液相色谱仪具备智能化功能，比如智能化助手或智能化屏幕。可以编辑并储存实验前的准备仪器的方法，至少包括流动相管路排气泡，色谱柱用流动相平衡等准备工作命令。方法可单独命名，可设定的方法数量不少于40个（需提供该部分产品说明书并附硬件照片和软件截图证明材料）。
1.6.2智能操作界面上可提供不少于4个用户角色登录，并具备不同操作权限；操作界面必须支持至少两种语言，包括中文和英文等。
1.6.3可以通过智能操作界面进行实时开启，预约定时开启，循环定时开启液相的操作。
2 工作站软件
2.1符合FDA 21CFR标准，可以处理如GC、LC、LC/MS、GC/MS、CE 和CE/MS等各种分离技术。
2.2 可控制液相色谱仪所有参数和运行，可实施编辑功能，自动进行序列样品分析；实
时在线显示色谱图，积分并报告出分析结果，绘制标准曲线；具有自我诊断程序。
3配置清单
3.1四元梯度泵1套。
3.2在线脱气机1套。
3.3自动进样器1套。
3.4柱温箱1套。
3.5二极管阵列检测器1套。
3.6液相色谱安装启动工具包2套。
3.7主动入口阀1套。
3.8自动柱塞杆清洗装置1套。
3.9色谱数据工作站软件1套。
3.10备品备件包1套。
（备品备件包，包含：溶剂过滤白头1包（5个）。透明螺纹口样品瓶,盖及隔垫2包（200个）。棕色螺纹口样品瓶,盖及隔垫1包（100个）。透明溶剂瓶3个，深色溶剂瓶1个，玻璃过滤头4个。）
3.11色谱柱： 3根（按要求提供） 
3.12设备工作站计算与显示系统及配套打印机1套。
3.13紫外检测器氘灯 2只（1支装机，一支备用）
3.14 色谱柱管路2套（1套装机，一套备用）
3.15柱塞杆密封垫2套（1套装机，一套备用）
3.15 色谱柱堵头 1套
3.16溶剂过滤头 2套。

4售后服务
4.1安装：仪器到达后，在七个工作日内，工程师前往设备使用现场，免费安装调试设备。4.2保修：厂家提供一年的免费保修服务。
4.3现场培训：负责对操作人员进行仪器基本操作和维护知识的培训，保证相关人员能独立上机进行基本操作和数据处理。
4.4文件资料：由供货方提供中文样本、使用及安装、调试、维护手册；
4.5保修期内向用户提供软件免费升级服务。

[bookmark: OLE_LINK9]品名4 超高效液相色谱-三重四级杆质谱联用仪
一、工作条件
1.1 电源：220±5%V，50Hz
1.2 环境温度：15～30℃
1.3 环境湿度：25%~80%
二、总体描述
2.1仪器主体部分由超高效液相色谱仪和三重四极杆质谱仪组成，计算机控制；软件包括仪器控制、数据采集、数据处理、定量检测、确证分析和报告功能
2.2 用于药物结构及药物代谢物鉴定，食品中极性农药及兽药的发现鉴定，环境样品中环境污染物的分析，以及蛋白质组学、代谢组学等组学研究等，具有高灵敏度的准确定量功能。
三、性能要求
（一）三重串联四极杆质谱仪
3.离子源：需配同时具有电喷雾电离(ESI)和大气压化学电离(APCI)功能的复合离子源或独立离子源。离子源清洗和维护均不需要卸真空。
★4.离子源接口：采用锥孔传输，无毛细管或离子传输管或脱溶剂管结构设计，避免复杂基质样品堵塞离子传输，同时拥有抗污染的技术，确保系统不受污染，维护简单，无需卸真空，使用成本低。提供技术白皮书，并在技术白皮书内注明实物照片或结构示意图。
5.电喷雾离子源（ESI）和大气压化学离子源（APCI）的流速范围：在确保灵敏度不损失的前提下，实现高流速，且无需分流，即可达到2.8 mL/min；保证加快样品的分析速度的同时，还可避免分流对样品造成损失。提供技术白皮书，并在技术白皮书内注明相关参数软件设置成功的截屏。
6.离子源加热温度：≥640℃，雾化气流速可调，提高脱溶剂化效果。可在软件界面成功设置并反馈达到温度，提供技术白皮书，并在技术白皮书内注明相关参数软件设置成功的截屏。
7.喷雾针与离子传输系统交叉垂直90度设计，抗干扰能力强，具备传输反吹干燥气，喷雾针位置连续可调。
8.质量分析器：无需控温设计，防止高温老化，一体成型，方便维护。
★9.碰撞池：质谱二级碰撞池采用≥160°的离子弯曲线性加速碰撞方式或片状电极结构，能够有效去除交叉干扰，驻留时间1 ms，灵敏度不损失。提供技术白皮书，并在技术白皮书内注明实物照片或结构示意图。
10.真空系统：由前级机械泵和独立的分子涡轮泵组成，具有自动断电保护功能。
11.检测器：光电倍增检测器或电子倍增器。
12.扫描功能：具有全扫描、子离子扫描、母离子扫描、中性丢失扫描、选择离子扫描、多反应监测扫描、混合扫描等多种扫描模式。
13.雾化气、反吹气和碰撞气均使用高纯氮气或氩气。
14. ESI+，MRM模式：1pg利血平，柱上进样，S/N≥1,000,000:1；50fg和1pg利血平分别连续进样10次，峰面积CV小于5%，ESI正离子模式仪器检出限＜5 fg。提供技术白皮书，并在技术白皮书内注明参数相关的实验检测数据。
15. ESI- ，MRM模式：1pg氯霉素，柱上进样，S/N≥1,000,000:1；50fg和1pg氯霉素分别连续进样10次，峰面积CV小于5%，ESI负离子面膜是仪器检出限＜5 fg。提供技术白皮书，并在技术白皮书内注明参数相关的实验检测数据。
16.质谱拓展性：可兼容毛细管电泳，用于强极性化合物的分离。为保障连接使用的可靠性，需提供技术白皮书，并在技术白皮书内注明相关参数公开发表的应用文献，文献应在知网、万方、维普等网站可以查询到，若提供投标品牌内部文献则不予认可。
17.质量范围（m/z）最低5-2000m/z或更优。
18.MRM采集速率：500 MRM/sec。
19.质量轴稳定性：≤0.1Da/24小时。
20.定量动态范围：≥5×10e6。
21.最小离子驻留时间：≤1ms。
★22 质量分析器扩展性：后期可根据实验需求，升级拓展同品牌的内置定性质量分析器，或本身可进行正负三级离子的定性、定量测量，进一步提升仪器性能。提供技术白皮书，并在技术白皮书内注明内置定性质量分析器的实物照片，或者提供仪器可进行三级离子测量的官方实验证明文件同时写明官网链接地址。
（二）超高效液相色谱仪
23.超高压色谱泵
24.流速范围：0.001-2mL/min或更优, 0.001mL/min步进，含真空在线脱气单元。
25.流速精确度：≤0.07%RSD、。
26.泵的最高耐压：≥15000psi。。
27.梯度混合精度：<0.15%RSD。
28.延迟体积：≤50μL（含混合器）。
29自动进样器
30.进样范围：涵盖0.1-20L或更优。。
31.进样精确度：<0.25%RSD。
32.样品容量：标配≥95位2mL样品瓶。
33.交叉污染：<0.004%。
34柱温箱
35.控温范围：室温-5~85℃或更优
36.控温精度和稳定性：≤0.05℃；
37.控温准确度：≤0.5℃。
▲38仪器验收：以下5项内容到货后逐项验收，其中38.2项至38.5项的四个实验，需要以所投标型号仪器提前进行实验检测。投标时提供技术白皮书，并在技术白皮书中至少提供任意一项实验的原始数据报告，供现场专家审评。
38.1.按需求建立农药及其代谢物残留量一针进样同时检测的方法（GB 23200.121）、多兽残（GB 31658.17、GB 31658.20、GB 31658.4）、非法添加（BJS 201805）、污染物（BJS 202007）等的定性定量方法
38.2.实际样品测试：依据GB 31658.20-2022，采用ESI正离子/负离子同时扫描，猪肉样品基质中50pg氟苯尼考胺过柱进样(ESI+)，m/z 248>230，信噪比S/N>10000:1；50pg氟苯尼考过柱进样(ESI-)，m/z 356>336，信噪比S/N >50000:1
38.3.针对猪肉基质样品进行四环素加标，按照GB 31658.17-2021标准要求在定量限水平、1/2限量值水平、限量值水平进行三浓度六水平加标回收，结果需满足标准要求及GB/T 27404-2008对应浓度的回收率要求。
38.4.实际样品测试：依据SN/T 4066-2014，采用APCI正离子扫描，茶叶样品基质中0.5ng灭螨醌过柱进样(APCI+)，m/z 343>189，信噪比S/N>1000:1。定量限水平加标的回收率需满足标准要求
38.5.鱼肉中恩诺沙星质控样品，平行测定6次，检验结果应在质控样品中位值5%的偏差范围内。
（三）氮气发生器
39.制氮原理：膜分离
40.输出流量：≥35 L/min
41.输出压力：≥116 psi
42.氮气纯度：≥99.5%
43.氮气露点：≤-50 ℃
（四）软件
44.一键式全自动调谐，调谐液自动输送，参数自动优化，自动校正，无需手动步骤，自动调谐。
45.  软件能控制液相色谱和质谱部分，自动实现仪器的功能配置、条件优化、数据采集、数据处理，自动定量功能，可以自动标注离子比率，并对超出限量的样品自动标注，自动实现MS和MS/MS扫描的切换，质谱数据解析工具和谱库建立和检索等功能。
46.不进行时间分段，一次进样可完成300组MRM的同时分析而不损失灵敏度，根据每个MRM目标物的保留时间自动安排MRM分析，无需设置MRM采集时间窗
五、配置要求
47.超高效液相色谱仪配置要求：
48.超高压色谱泵（含在线脱气机）1台。
49.自动进样器1台。
50.柱温箱1台。
51.三重串联四极杆质谱仪配置要求：
52.三重串联四极杆质谱仪主机（包括离子源接口、三重四极杆质量分析器、机械泵、涡轮分子泵、注射泵、安装启动包、数据处理终端、数据显示终端、数据输出终端等）1套。
53.独立或复合离子源（同时具备 ESI和APCI功能）1套。
54.质谱工作软件平台1套。
55.配套氮气发生器2套。
56.配套UPS不间断电源（10KVA，2小时）1套。
57.消耗品和备件配置要求：
58.液相前端在线过滤器1套。
59.过滤器可更换滤芯5个。
60.液相2 mL样品瓶1000个。
61.超高压液相色谱柱C18，粒径小于3μm，2根。
62.超高压液相色谱柱Hilic，粒径小于3μm，2根。
63.前级机械泵泵油，1L/瓶，2瓶。
64.质谱调谐液、校正液等1套。
65.ESI喷针5根。
66.流动相溶剂瓶1L（含瓶盖），5个、溶剂托盘1个。
67.整机质保贰年。
六、售后服务要求：
68.提供仪器设备的安装、操作手册；提供仪器设备的维修保养文件，提供仪器设备的工作软件说明书以及培训视频；
69.制造商的技术工程师到工作现场进行工作，协助安装、检查，进行安装前的条件确认，并根据实际情况提出整改建议，仪器安装过程中协助进行安装调试，进行启动前的培训和工作现场培训。
70.安装调试：免费安装调试，设备到达后，接到用户方通知之日起7个工作日内，技术人员到达现场，与用户方技术人员共同开箱清点货物，进行安装、调试、培训。
71.技术培训服务：安装验收完3个月内或根据用户时间要求，制造商应安排专职应用工程师免费在用户所在地对用户进行3天以上的仪器原理、操作和日常维护等的现场培训； 
72.保修：仪器自安装、验收、现场培训之日起，制造商提供贰年免费保修服务，在保修期内，所有服务及配件全部免费；保修期后，制造商应保证长期供应零备件和正常的售后服务；保修期内提供离子源及接口需要清洗培训及服务；

[bookmark: OLE_LINK10]品名5 显微数码互动教学设备
（一）教师数码显微镜
1、光学系统：无限远色差校正光学系统，放大倍数：40X-1000X。
2、目镜：高眼点平场目镜PL10X/22mm，带视度调节。
3、观察筒：铰链式观察筒，30°倾斜；瞳距调节范围不小于48-76mm。具有铰链组360°旋转功能，眼点高度调节范围375-428mm。
[bookmark: OLE_LINK38]▲4、物镜转换器：内倾式5孔物镜编码转换、能够记忆每个物镜的照明亮度、自动切换，转换器稳定性（以检测报告中数据为准）≤0.003mm。
5、聚光镜：阿贝式聚光镜，数值孔径N.A.1.25，带可变孔径光栏，带暗场、相差附件插口。
▲6、载物台：双层机械移动平台，陶瓷工艺、强度强、耐腐蚀。低手位X、Y方向同轴调节，X方向采用线轨传动，无齿条伸出。载物台面积≥210mmX170mm，片夹可同时夹持两块切片，方便对比观察。平台行程≥78mmX50mm，精度≤0.1mm。载物台侧向受5N水平方向作用力的最大位移（以检测报告中数据为准）≤0.01mm， 载物台侧向受5N水平方向作用力的不重复性（以检测报告中数据为准）≤0.002mm。
7、调焦机构：粗微调同轴，粗调行程≥25mm，微调精度2um，全金属齿轮齿条调焦机构，带可调式平台上限位装置。
[bookmark: OLE_LINK11]▲8、物镜：无限远平场消色差物镜:4X/NA≥0.1/WD≥15mm， 10X/NA≥0.25/WD≥10.8mm，20X/NA≥0.4/WD≥1.5mm，40X/NA≥0.65/WD≥ 0.8mm，100X/NA≥1.25/WD≥0.21mm。
物镜清晰圆直径（以检测报告中数据为准）：4X物镜≥18.6mm、10X物镜≥18.5mm、20X物镜≥18.6mm、40X物镜≥18.9mm、100X物镜≥18.9mm物镜放大率准确度误差范围（以检测报告中数据为准）不超过±0.8%。
9、物镜齐焦（以检测报告中数据为准）：10→40X，不超过±0.006mm，10→20X，不超过±0.004mm，40→100X，不超过±0.005mm。
▲10、照明系统：宽电压输入；大功率高亮度3W LED，带液晶显示窗口、色温可调，色温可调节范围不小于3000K-7000K，适合不同标本需要；带亮度记忆功能。（投标时需提供实物照片证明或检测报告证明）。 
▲11、超强续航功能；机身自带Type-C接口，支持充电宝给显微镜供电；机身自带标准USB接口，可以通过显微镜向手机或者平板充电（ 投标时需提供实物照片证明和检测报告证明）。
▲12、智能感应装置：具备ECO智能感应装置，在连续5min-60min（任意设置）无人操作时，自动关闭电源进入待机状态，再次回来可智能开启，节能降耗，更具人性化，避免安全隐患。
13、机身带搬运手柄，方便便于搬运；机身带收纳仓，便于收纳电源线和充电装置。
14、数码成像系统：彩色相机，≥2000万像素数码芯片，芯片靶面尺寸≥1英寸，FPS/分辨率≥15@5440x3648、≥50@2736x1824、≥60@1824x1216，像素：2.4X2.4μm，USB3.0输出。逐行扫描，具有自动曝光、自动白平衡功能。
16、产品的所采用零部件和生产过程，需对有害物质进行严格控制，符合《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》（令第32号）环保要求。 
[bookmark: OLE_LINK12]▲17、显微镜设备管理系统：显微镜的使用状态可通过手机、电脑等实时查询并采集使用数据，用户可通过手机端APP进行设备的远程电源控制（投标时提供操作截图证明）；后台系统对设备电流、电压的实时监测功能，实现设备使用时长的统计（投标时提供操作截图证明）；设备管理系统支持1-3级授权机制，有助于实验室设备的有序管理与安全使用。
18、配套工作站终端：配置不低于：处理器Intel i7-12700，内存：不低于32GB ，硬盘1：不低于1TB SSD+1TB SSD，显卡：不低于4GB独显，网卡：集成千兆网卡x1，操作系统：Win10及以上，显示器：不低 于27寸。
[bookmark: OLE_LINK16]（二）学生数码显微镜
1、光学系统：无限远色差校正光学系统，放大倍数：40X-1000X。
▲2、观察筒：内置一体化数码观察筒，≥2000万像素高清数字图像输出，自动曝光、自动/手动白平衡，色彩还原性强，实时数字图像输出。无图像延时，Wi-Fi输出，带RJ45接口。瞳距调节范围不小于47mm～75mm，带目镜锁止功能，学生不能随意插拔目镜，防止丢失或损坏。
3、目镜：自带视度调节的高眼点大视野平场目镜PL10X，线视场≥20mm。
4、转换器：内倾式内定位四孔物镜转换器，转换器稳定性（以检测报告中数据为准）≤0.002mm。
[bookmark: OLE_LINK13]▲5、物镜：无限远平场消色差物镜:4X/NA≥0.1/WD≥15mm，10X/NA≥0.25/WD≥10.8mm，40X（S）/NA≥0.65/WD≥0.8mm，100X(S、O)/NA≥1.25/WD≥0.21mm；物镜清晰圆直径（以检测报告中数据为准）：4X物镜≥18.5mm、10X物镜≥18.3mm、40X物镜≥18.1mm、100X物镜≥18.2mm；物镜放大率准确度误差范围（以检测报告中数据为准）不超过±0.9%。
6、物镜齐焦（以检测报告中数据为准）：10→4倍 不超过0.014mm，10→40倍 不超过0.008mm，40→100倍 不超过0.006mm。
7、调焦机构：粗微同轴调焦，粗调行程≥25mm；微调精度0.002mm；带粗调松紧调节装置，可调节粗调手轮的扭矩；带可调节上限位装置，有效保护切片和物镜不受损坏。
8、载物台：双层机械移动平台，面积≥150*140mm，移动范围：76mmX50mm。 片夹可同时加持两块切片，方便对比观察。载物台侧向受5N水平方向作用力的最大位移（以检测报告中数据为准）≤0.014mm， 载物台侧向受5N水平方向作用力的不重复性（以检测报告中数据为准）≤0.002mm。
▲9、聚光镜：复眼照明聚光镜，数值孔径N.A.1.25，齿轮齿条升降，带可变孔径光栏，带暗场、相差附件插口。显微镜视场中心亮度与四个角亮度均值偏差控制在10个灰度值以内（以检测报告中数据为准）。
10、照明系统：柯拉照明，100V-240V 宽电压输入；单颗3W高亮度LED照明，预定中心，亮度连续可调，电源开关与光源亮度调节独立设计，有效延长和保护灯泡的使用寿命。相机由显微镜机身供电，整个机身一根电源线供电。
11、机身带收纳盒，便于收纳电源线、充电装置、工具、镜油等物品，以免丢失同时保持桌面整洁。
13、产品的所采用零部件和生产过程，需对有害物质进行严格控制，符合《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》（令第32号）环保要求。 
14、智能终端：播（教师端可通过网络给学生端发送选择广播协议，学生可以根据自己实际需要，选择或拒绝广播），除此之外，也可以选择黑屏肃静(方便教师端进行肃静)，广播黑屏肃静可以选择指定人员并可修改提示语句。
▲5、实时监看功能：具有学生屏幕、宏观观察、微观观察等多种监看模式。微观观察可以同步观察学生镜下图像；宏观观察可直接调用学生端摄像头，实时监看学生实验过程 , 并记录实验步骤。学生屏幕可实时查看学生端使用设备的当前屏幕情况，方便教学管理。监看模式可随意切换≥10.5英寸液晶显示器，运行内存≥6GB，存储内存≥128GB，分辨率大于等于1920*1200，前置/后置摄像头像素均≥800万像素，处理器：八核，带支架。
（三）显微互动教学系统软件
1、全无线架构，稳定性好、传输效率高；教师监看学生动态图像无延迟，支持远程全分辨率拍照，支持微观观察、宏观观察。可支持≥60个学生端同时在线。安装方便，学生端使用手机或平板电脑扫描二维码即可自行安装App软件。
2、多平台支持，教师端支持windows操作系统，同时教师端支持接入平板进行移动式的互动教学。学生端同时支持Android/IOS/Windows系统。通过手机/平板/电脑各种终端即可实现实验教学。
3、多语教学功能：可以中英文等多语教学，一键切换。
4、广播推送功能：教师端可以将自己的计算机屏幕内容广播至所有学生端，进行同屏讲解。可以强制广播（教师端可通过网络给学生端发送强制广播，学生程序进入局域网后，必须进入广播接收状态，无法手动退出）也可以选择广。拥有1x2，2x2，3x3，4x4多种不同的窗口监看模式，一键切换，随意分页。也可根据学生数量自定义设置行和列，比如 5*6、4*8、5*8 等画面进行监看，确保在一个屏幕上监看所有学生画面。可选择某个学生的显微镜下图像进行一键放大监看。
▲5、实时监看功能：具有学生屏幕、宏观观察、微观观察等多种监看模式。微观观察可以同步观察学生镜下图像；宏观观察可直接调用学生端摄像头，实时监看学生实验过程 , 并记录实验步骤。学生屏幕可实时查看学生端使用设备的当前屏幕情况，方便教学管理。监看模式可随意切换。拥有1x2，2x2，3x3，4x4多种不同的窗口监看模式，一键切换，随意分页。也可根据学生数量自定义设置行和列，比如 5*6、4*8、5*8 等画面进行监看，确保在一个屏幕上监看所有学生画面。可选择某个学生的显微镜下图像进行一键放大监看。
▲6、移动教学功能：教师端可通过平板电脑进行整套数码互动软件功能的控制，包含广播教学、监看、教师图像、数字切片、实验记录、课堂练习等功能，可实现教师在教室内的移动教学，不用长时间坐在电脑前进行操作，更具人性化。
▲7、激光笔功能：学生终端能够实时绘制、标记图像，并实时同步反馈到教师端互动软件，教师可观察。
8、重力感应功能：学生移动终端横屏显示实时图像，竖屏显示双画面图像（双画面图像一半为显微镜下动态实时图像，一半为显微镜下静态已拍照图像）。
9、学生举手功能：满足学生端互动举手，教师端能快速检测定位到举手学生及显微镜，实时调取学生显微镜画面功能。
▲10、分组讨论功能：具备老师预设班级学生为若干讨论组，在学生信息导入时完成分组工作，并为每个讨论组发起讨论主题的功能，支持不同讨论组学生在组内自由讨论，并实时统计不同学生的活跃程度；老师可参与不同讨论组的讨论，查看成员组成及统计活跃度，多次分组讨论成绩可以一次性查询和导出。
▲11、实验报告功能:满足可定制数字化实验报告作业系统，能进行显微真实画面插入、学生生物绘图拍照上传贴图，支持实验报告导出，教师可实时打分并记录进数据库。（投标时需展示后台数据库界面截图）
▲12、状态显示功能：教师端可可实时显示学生连接状态（连接数/总数）、微观连接状态（连接数/总数）、宏观连接状态（连接数/总数）、疑问学生状态、未读消息数。
▲13、用户管理功能：一键导入（新增）老师、学生名单功能，支持管理员账号关联老师、学生、课程。可满足用户登录对数据库登录信息进行校验核对，权限分配（管理员账号、教师账号的权限内容差异）、课程分配（在选择不同老师时，对应课程不一样）等功能。
▲14、数据库存储功能：满足系统学生报告、成绩、实验过程中的捕获的图片数据、登录信息等均采用数据库结构存储功能，展示后台数据库内容。 满足作业成绩等关键数据一键备份导出及成绩汇总功能。
15、学生端控制软件功能：①具有微观观察、宏观观察、广播教学、即时通讯、实验记录、课堂练习等六大学习模块。②微观观察（指显微镜下）：可实时获取最高清镜下图片，记录课堂重要内容。可实时进行图像的拍照、录像等，也可对图像进行实时测量、标记、自动白平衡等。③宏观观察：可调动手机/平板摄像头，记录实验步骤，便于教师指导实验过程。④广播教学：具有听课效果实时反馈系统，学生端可实时接收到教师的广播内容，提高教学效率。⑤即时通讯：迅速、无障碍的与教师进行交流，支持断点续传功能。⑥实验记录：可支持显微真实画面插入、学生生物绘图拍照上传贴图。⑦课堂练习：可在线进行随堂测试、考试等，帮助学生巩固复习知识点。
16、正版软件，投标时出具的国家版权局出具的知识产权证明材料，与所投显微镜同一品牌，避免后续出现软硬件不兼容的问题出现。
[bookmark: OLE_LINK17]▲17、投标时出具符合国家标准的整套互动教学系统（软件+硬件）产品检测报告（提供复印件加盖公章）。 
（四）教师端实验桌椅 
教师主控桌：优质密度板材料；厚PVC封边条封边，含抽屉、键盘屉、主机柜、物品柜等，尺寸约：≥1800*800*750(mm)；可升降的高档办公椅。
（五）学生端实验桌椅
学生实验桌：优质密度板材料，厚PVC封边条封边，带抽屉带储物柜，尺寸约800*600*750（mm)；旋转可升降实验凳。
（六）系统集成
1、高性能无线路由器、路由控制器。
2、布线：DN25阻燃线管，2.5平方国标线材，符合国家标准。

品名6 大动物影像设备
[bookmark: OLE_LINK28]一、X光机参数
（一）X光机射线源
1. 电气与电源
电池类型：直流供电
[bookmark: OLE_LINK41]电池容量：≥2600 mAh锂离子聚合物电池，容量满足现场连续作业需求
充电器输入：100–240 V~，50/60 Hz，宽幅市电兼容
充电器输出：满足电池安全充电要求
充电时间：≤4小时
2. 辐射与成像参数
★管电压 (kV) 可调范围：40kV～90kV
★管电流时间积 (mAs) 可调范围：≥0.32mAs
★焦点皮肤最小距离：≥45 cm
曝光控制：双程手动开关、具备灯丝预热延迟功能
记忆存储数量：支持多段常用曝光参数存储模式
3. 球管
[bookmark: OLE_LINK18]焦点尺寸：1.2*1.2mm
[bookmark: OLE_LINK19]阳极靶角：19°
[bookmark: OLE_LINK21]阳极蓄热：≥9KJ
4. 结构与定位
准直器：带刻度 SID 设定、视野限束、自动关灯功能
[bookmark: OLE_LINK22]激光定位：双激光模块，支持 SID 瞄准
5. 防护
安全防护：具备防触电接地、激光护眼、X 射线辐射防护、电池过热保护等多重安全防护
[bookmark: OLE_LINK23]（二）X光机平板探测器：
★探测器材料：非晶硅，闪烁体采用 CsI
★A/D转换：16bit
★有效成像区域：≥10inch×12inch
采集矩阵：2502 x3152像素
像素尺寸：≤110μm
★出图时间：≤5 秒
★空间分辨率：≥4.3LP/mm
电池使用时间：≥7.5h
防水等级：≥IPX5
工作环境：10-35℃  
触发方式：AED/软触发
跌落：70cm@3mm PVC
[bookmark: OLE_LINK25]无线传输：2.4G+5G 双频段无线传输
[bookmark: OLE_LINK26]（三）X光机系统
1、计算机系统
仪器显示与操作端配套设施：满足设备运行与影像处理需求的计算机、显示、存储及输出配套设备，符合国家通用计算机设备标准。
2、工作站软件	
登记：常规登记、紧急登记、增加协议、增加项目、清空信息、开始检查；
工作列表：列表信息、待检查病人搜索、待检查列表刷新、删除检查、显示列设置。开始检查、紧急登记；
检查列表：列表信息、已检查病人显示与搜索、删除图像、图像存储、光盘刻录、增加项目、显示列设置、修改检查信息；
摄影参数设置：曝光模式、帧率设置、kVp、mA、ms、mAs、AEC、焦点选择；
透视参数设置：曝光模式、帧率设置、kVp、mA、ABS、时间清零；
浏览工具：放缩、水平翻转、垂直翻转、左转90度、右转90度、放大、缩小、原始尺寸、移动图像、反色、自适应大小、ROI放大镜、放大镜、默认窗宽窗位、感兴趣区窗宽窗位、可视窗宽窗位、点灰度值、高级处理、椭圆灰度测量；
测量工具：箭头、心胸比（CTR）、距离测量、角度测量、脊柱测量；
系统工具：文本标记、前体位标记、左标记、右标记、圆形裁剪、删除图像、删除工具；报错复位、曝光指示、全屏、保存当前图像、打印。
报告编辑：患者信息显示及编辑、拍摄图像选择、报告内容模板选择、报告描述、报告结论、报告描述+结论、编辑知识库、报告医生、审核医生、报告时间、打印模板、设置、保存报告；
报告打印：快速打印、打印报告
图像归档、刻录、打印：删除图像、图像存储、浏览图像、报告、Lock/Unlock、存储队列、打印队列；
光盘刻录：卷标、保存设置、文件压缩、文件结构；
打印：Dicom打印机、本地打印机
系统设置：系统、注释信息、工具、其他；
硬件配置：Syncbox、高压、探测器、Collimator、DAP；
网络配置：Local、工作列表、Netstore、Local Store、打印；
检查管理：基本信息、摆位信息、硬件参数、图像处理、检查协议；
质量管理：查找、系统管理；
用户管理：增加、更新、删除、权限。
[bookmark: OLE_LINK27]集成兽用高级工具HIP，TPLO，TTA，VHS等。
二、DR技术参数
1、高压发生器
★标称功率：≥80kW
★管电压：40～150kV（步长 1kV）
★管电流：10mA～1000mA
电流时间积：0.1～1000mAs
逆变输出频率：≥500kHz
电源：三相 380-480VAC 自适应，容量≥105kVA
[bookmark: OLE_LINK29]辅助电源参数：100-120VAC或208-240VAC ±10%,单相
2、X 射线源组件
★焦点：0.6mm/1.2mm 双焦点
★阳极热容量：≥283KJ（400kHU）
★组件热容量：≥1000 KJ(1350 kHU)
★最高转速：≥10700rpm
靶材：钼基铼-钨复合靶
3、平板探测器
材料：非晶硅，闪烁体 CsI
A/D 转换：≥16bit
[bookmark: OLE_LINK30]有效成像区域：≥17inch×17inch
采集矩阵：≥2912×2912，像素尺寸 ≤139μm
空间分辨率：≥3.6LP/mm
出图时间：≤6S
[bookmark: OLE_LINK31]最小探测剂量：≤14nGy
接口：以太网
4、计算机系统
配备仪器设备显示、操作端配套设施，满足系统运行、影像后处理、数据存储与输出需求。
5、软件系统
全中文界面，鼠标 + 键盘操作
预置上千组 APR曝光参数，自动匹配最佳曝光
图像处理：曝光野确认、伽马校正、边缘增强、缩放、旋转、测量、剪裁
标记：AP/PA、L/R 定位、自定义文本标注
支持 DICOM3.0、PACS 兼容、一键刻录、多格式导出
[bookmark: OLE_LINK32]集成兽用专用工具：HIP、TPLO、TTA、VHS
6、限束器
[bookmark: OLE_LINK42]LED 束光器，无线遥控和手动控制束光器光源开启及关闭
最大照射野：SID=1000mm 时≥450mm×450mm
电源：DC 24V和220V
7、 机械装置（双立柱吊架）
[bookmark: OLE_LINK33]SID 1265mm~1700mm ±5%
[bookmark: OLE_LINK34]BUCKY纵向行程1100mm ±5%
[bookmark: OLE_LINK35]球管纵向行程1100mm ±5%
[bookmark: OLE_LINK36]吊架（双立柱）横向移动行程2300mm ±5%  
[bookmark: OLE_LINK37]电动遥控制动，全体位拍摄适配（四肢、头、胸、腹、脊柱）
三、便携式彩色超声诊断系统参数
一、主要规格及系统概述：
设备主要用于：狗，猫，马，牛，羊等多种动物临床腹部，心脏，小器官，外周血管，经直肠，肌肉骨骼，术中等检查。
1.彩色多谱勒超声波诊断仪包括：
1.0 监视器不小于15英寸医用专业彩色高清LED显示屏，分辨率不小于1920X1080，亮度可自动调节。
▲1.1触控屏 不小于12.3英寸高清，全触控显示屏，可以支持手势操作以及键位自定义，并且支持10秒锁屏。
1.2系统开机时间：开机≤22秒，从待机启动≤5秒，关机≤13秒。
1.3可重复充电锂电池：支持连续扫查≥1.5小时。
1.4支持外加可重复充电模块：可连续扫查不小于8小时。
1.5轻薄机身设计，机身厚度≤30mm。
1.6整机重量不含电池≤3kg
1.7无轨迹球触控面板，全防护。
1.8 具备智能域光成像平台，具备域扫描，全域聚焦技术。
*1.9专用兽用软件，支持多种动物种类以及多种部位的应用模式，针对动物体征进行的图像预设调节。
1.10时间增益补偿，TGC：≥八段可调节
1.11二维灰阶成像部件
1.12频谱多谱勒显示及分析系统
1.13彩色多谱勒超声波诊断部件
1.14多谱勒能量图，包括速度图和方向能量图
1.15组织谐波成像
1.16具备凸阵扩展成像技术 ，支持线阵探头和凸阵探头
1.17回声信号离线分析及处理（要求支持动态范围、频谱基线、图像效果等处理）
1.18具有空间复合成像技术（要求支持凸阵成像）
1.19 二维和彩色多谱勒双幅实时显示
1.20 图像局部放大功能(实时和冻结放大，放大倍率＞10倍)，支持智能全屏放大实时显示功能
1.21具有组织特征成像能够独立选择肌肉、常规、脂肪、液性成像模式
1.22双取样部位M型/PW频谱图像同屏显示
1.23双探头图像同屏对比显示
1.24组织多普勒成像：要求同时支持速度图、能量图、频谱、M型
1.25支持组织多普勒成像技术
1.26支持一键自动优化功能（包括应用于二维、COLOR、PW、CW）
1.27支持切面辅助扫查功能，并提供文字和声音辅助教学提示等。
2.测量和分析:(B型,M型,频谱多谱勒,彩色多谱勒)
2.1腹部测量
2.2小器官测量
2.3心脏功能测量
2.4生殖测量包
2.5外周血管测量包
3.图像存储与(电影)回放重现单元：支持同步存储(支持单帧图像文件包含： DCM、TIFF、BMP、JEPG单帧，电影文件包括：CIN、AVI、DCM)。支持一键存储至硬盘，无需格式转换；支持网格硬盘直接存储；突然关机或未结束检查关机资料不丢失。
4.输入/输出信号:
4.1输入: VCR, 外部视频, RGB彩色视频
4.2输出: 复合视频, RGB彩色视频, S---视频
4.3支持数据无线传输
4.4支持USB储存介质一键存储普通PC格式文件，无需转换
4.5内置动物专用一体化数字图像管理与记录平台，一键式操作；数字化超声图像固态硬盘存储不小于128GB
二、 技术参数及要求
1.探头规格：标配三把探头
▲1.1频率:宽频带变频探头,两维和彩色独立变
频，凸阵探头具有≥5种频率的变频范围，扫描角度≥89度；线阵探头具有≥5种频率的变频范围，支持T型扩展显示；相控阵探头具有不小于5种频率的变频范围，扫描角度≥90度。
1.2 B/D兼用:凸阵:B/PW/Color
             线阵:B/PW/ Color
             相控阵:B/PW / Color
1.3 穿刺导向: 所有探头配置穿刺导向装置
1.4最大扫描深度≥400mm
1.5 B模式最大扫描帧率≥1176帧/s
三、彩色多普勒：
1、多普勒频率≥2段可视可独立调节
2、B/Color双幅实时显示
3、扫描帧率最大帧频≥216帧／秒
四、频谱多普勒：
1、支持脉冲多普勒（PW），高脉冲重复频率（HPRF）,连续多普勒（CW）模式
2、取样宽度及位置范围：≥0.5mm～30mm
3、线阵探头多普勒取样线偏转±20°可调
4、多普勒取样音可开关，音量大小可调
五、测量和分析：
1、常规测量（距离测量、椭圆及描迹测量面积周长、体积测量）
2、外周血管专用测量及分析
4、动物生殖专用测量及分析软件 
5、动物专用注释及体位图，支持中英文注释
6、心脏功能专用测量及分析多模式Tei指数定量分析，要求同时在多普勒、解剖M模式下进行测量Auto LV 自动左室收缩功能测量软件（用于Simpson法自动描记心内膜分析左心功能）
7、多普勒测量及分析（自动或手动包络测量，自动计算测量参数）
六、外设接口
1、不少于4个USB3.0接口
2、 ECG 接口
3、 USB接口
4、网线接口
5、 HDMI接口
6、 S-Video复合视频输出接口。
四、内窥镜技术参数要求
用途：主要用于马属等大体型动物的食道，胃，肠道、气管的检查。
1.白平衡帽		
根据人机工程学，设计为可以旋转的白平衡帽。"		
2. 主要参数	
主机图像处理器Mutos3.0可兼容软镜及硬镜摄像系统
具有不少于4种硬镜图像输出模式，硬镜清晰度不低于1080*1920
可兼容使用胃肠镜，气管镜，腹腔镜
至少具有数字输出信号：DVI
冷光源：LED
光源寿命：≥10000h
亮度调节：不少于0-9档调节
模拟信号输出不低于包含：VIDEO、Y/C（Y/G、Pb/B、Pr/RSYNC）
3. 功能特点		
HbE 血液强化：强化显示血管及富含血液组织	
轮廓增强：不少于0-3档可调，突出显示病变组织中的多重纹路、血管及纤维构造	
测光模式：均值测光、峰值测光	
USB：高清图像、视频随时存储，携带方便	
电子增益：不少于0-3档可调，突出显示病变组织中的多重纹路、血管及纤维构造	
冻结及回放：冻结实时图像，并可对已冻结的图像进行回放	
4. 内镜参数	
工作长度：≥1500 mm；头端直径：≤9.0 mm；钳道直径：≥2.2mm；弯曲角度：≥U210°≥D90°≥L100°≥R100°
吸引：手动按钮抽吸功能
冲水：手柄按钮冲水功能
充气;手柄按钮进气功能
冻结及拍照:手柄按键拍照功能
四向调节微调:上下左右四向定位后微调角度功能
工作长度：≥3500 mm；头端直径：≤12.8mm；钳道直径：≥3.7mm；弯曲角度：≥U180°≥D180°≥L160°≥R160°

三、商务要求
1. 安装地点：按照甲方指定地点安装调试，1个月内完成安装验收工作；供方自行勘测场地，全权负责设备的卸货、就位、安装、调试、培训等。场地仅提供总电源，整个实验室设备布线及安装管线施工符合国标及需方要求（提供电箱、线材、开关及相关辅材）；
2. 调试与培训：……


[bookmark: _Toc26316]第五部分 合同部分
[bookmark: _Toc89792139]【此合同为参考模板，以双方签订合同为准】
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合同目录

一、第一部分 合同书……………………………………………………………（页码）
二、第二部分 合同一般条款……………………………………………………（页码）
[bookmark: _Toc24629][bookmark: _Toc80205944][bookmark: _Toc80886948]
第一部分 合同书
[bookmark: PO_3000001869_PM026_3]     年    月    日，  [项目采购-采购人]   以  公开招标方式  对        项目进行了采购。经   （相关评定主体名称）   评定，   （供应商名称）为该项目成交供应商。现于成交通知书发出之日起    日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。
[bookmark: PO_3000001869_PM026_4]根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经  [项目采购-采购人]  (以下简称：甲方)和   （中标人名称）   (以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。
[bookmark: _Toc2232][bookmark: _Toc24059][bookmark: _Toc3029]1.1 合同组成部分
下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：
1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；
1.1.2 成交通知书；
1.1.3 采购文件及“响应报价”（含澄清或者说明文件）；
1.1.4 采购文件（含澄清或者修改文件）；
1.1.5 其他相关采购文件。
[bookmark: _Toc21295][bookmark: _Toc27126][bookmark: _Toc24300]1.2 标的物
1.2.1 标的物1信息
1.2.1.1名称：                                        ；
1.2.1.2数量：                                        ；
1.2.1.3质量：　                                      。
……
[bookmark: _Toc21631][bookmark: _Toc21551][bookmark: _Toc23292]1.3 价款
本合同总价为：人民币           元（大写：                 元人民币，含税）。
分项价格：
	序号
	分项名称
	分项价格

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	总价
	


[bookmark: _Toc10340][bookmark: _Toc22618][bookmark: _Toc1814]1.4 付款方式和发票开具方式
1.4.1 付款方式：                                          ；
1.4.2 发票开具方式：                                            。
[bookmark: _Toc2846][bookmark: _Toc32071][bookmark: _Toc19304]1.5 标的物交付期限、地点、方式和服务期限
1.5.1 交付期限：                                                 ；
1.5.2 交付地点：                                                ；
1.5.3 交付方式：                                        　      ；
1.5.4 服务及质保期限：                                           。
[bookmark: _Toc19554][bookmark: _Toc27250][bookmark: _Toc21423]1.6 违约责任
1.6.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付标的物，甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付标的物一日的应交付而未交付标的物价格的    计算，最高限额为本合同总价的     %；迟延超过【  】日的，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同，乙方应退回全部已收取的合同价款并按合同总金额的     %向甲方支付违约金；
1.6.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的万分之五计算，最高限额为欠付金额的      %；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；
1.6.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；
1.6.4乙方在质保期内未按承诺提供售后等服务的，每发生一次向甲方支付  元的违约金。
1.6.5 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；
1.6.6 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；
1.6.7 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。
[bookmark: _Toc28375][bookmark: _Toc16021][bookmark: _Toc15583]1.7 合同争议的解决
本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择下列第     种方式解决：
1.7.1 将争议提交当地仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；
1.7.2 向   甲方所在地    人民法院起诉。
[bookmark: _Toc15322][bookmark: _Toc11173][bookmark: _Toc7245]1.8 合同生效
本合同自双方当事人加盖有效电子公章时生效。
甲方：                                   乙方：
统一社会信用代码：                        统一社会信用代码或身份证号码：

住所：                                   住所：
法定代表人或                             法定代表人
授权代表（签字或盖章）：                 或授权代表（签字或盖章）: 
联系人：                                 联系人：
约定送达地址：                           约定送达地址：
邮政编码：                               邮政编码：
电话:                                    电话: 
传真:                                    传真:
电子邮箱：                               电子邮箱：
开户银行：                               开户银行： 
开户名称：                               开户名称： 
开户账号：                               开户账号：
[bookmark: _Toc331685783][bookmark: _Toc80886949][bookmark: _Toc20973][bookmark: _Toc80205945]
第二部分 合同一般条款
[bookmark: _Ref467378463][bookmark: _Ref467379205][bookmark: _Toc19614][bookmark: _Ref467378499][bookmark: _Toc487900349][bookmark: _Ref467379109][bookmark: _Ref467379101][bookmark: _Toc28763][bookmark: _Ref467378404][bookmark: _Ref467379225][bookmark: _Ref467379195][bookmark: _Ref467379214][bookmark: _Toc279701240][bookmark: _Ref467379094][bookmark: _Toc259093669][bookmark: _Toc16917]2.1 定义
本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：
2.1.1 “合同”系指采购人和中标人签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。
2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标人在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标人的价格。
2.1.3 “标的物”系指中标人根据合同约定应向采购人交付的一切各种形态和种类的货物、服务和工程，包括但不限于原材料、燃料、设备、机械、仪表、备件、计算机软件、信息化系统、信息化维保、物业服务、产品等，并包括工具、手册等其他相关资料。
[bookmark: _Ref467378840]2.1.4 “甲方”系指与中标人签署合同的采购人；采购人委托采购机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。
[bookmark: _Ref467379400]2.1.5 “乙方”系指根据合同约定交付标的物的中标人；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。
[bookmark: _Ref467379436]2.1.6 “现场”系指合同约定标的物将要运至或者实施或者安装的地点。
[bookmark: _Toc487900350][bookmark: _Toc27635][bookmark: _Toc279701241][bookmark: _Toc13336][bookmark: _Toc32504][bookmark: _Toc259093670]2.2 技术规范
标的物所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。
[bookmark: _Toc259093671][bookmark: _Toc279701242][bookmark: _Toc9829][bookmark: _Toc31634][bookmark: _Toc487900351][bookmark: _Toc27853]2.3 知识产权
2.3.1 乙方应保证甲方在使用该标的物或其任何一部分时不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；
2.3.2 具有知识产权的计算机软件等标的物的知识产权归属，详见合同专用条款。
[bookmark: _Toc29149][bookmark: _Toc11932][bookmark: _Toc4194]2.4 包装和装运
2.4.1 除合同专用条款另有约定外,乙方交付的全部标的物,均应采用本行业通用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护标的物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保标的物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的标的物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担。
2.4.2 装运标的物的要求和通知，详见合同专用条款。
[bookmark: _Toc279701245][bookmark: _Ref467378591][bookmark: _Ref467378541][bookmark: _Toc259093674][bookmark: _Ref467379542][bookmark: _Ref467379536][bookmark: _Toc487900354][bookmark: _Ref467379527][bookmark: _Toc19074][bookmark: _Toc30272][bookmark: _Toc26182]2.5 履约检查和问题反馈
[bookmark: _Ref467379657][bookmark: _Toc186431854][bookmark: _Ref467379807][bookmark: _Toc279701247][bookmark: _Toc259093676][bookmark: _Toc487900357][bookmark: _Ref467379793]2.5.1 甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定交付标的物进行履约检查，以确保乙方所交付的标的物能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；
[bookmark: _Toc186431855]2.5.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。
[bookmark: _Toc7836][bookmark: _Toc19219][bookmark: _Toc28451]2.6 结算方式和付款条件
详见合同专用条款。
[bookmark: _Toc259093677][bookmark: _Toc487900358][bookmark: _Ref467379923][bookmark: _Ref467379863][bookmark: _Toc279701248][bookmark: _Ref467379852][bookmark: _Toc16110][bookmark: _Toc3225][bookmark: _Toc774]2.7 技术资料和保密义务
2.7.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；
2.7.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；
2.7.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施及方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。
[bookmark: _Toc7860]2.8 质量保证
2.8.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；
2.8.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。
2.8.3 乙方应确保项目技术人员的数量和水平与投标文件一致。未经甲方书面同意，乙方不得擅自更换投标文件中注明的项目经理和技术负责人。否则甲方有权放弃或终止合同。
2.8.4 因乙方原因造成甲方其他系统不能正常运行，酿成重大事故（工作日系统中断一天以上）的，乙方应承担全部法律责任，并赔偿经济损失，赔偿金额为项目总价的30%。
[bookmark: _Toc17244][bookmark: _Toc487900362][bookmark: _Toc279701252][bookmark: _Toc259093681]2.9 标的物的风险负担
标的物或者在途标的物或者交付给第一承运人后的标的物毁损、灭失的风险负担详见合同专用条款。
[bookmark: _Toc14055]2.10 延迟交货/交付
在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时交付标的物的情况，应及时以书面形式将不能按时交付标的物的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长交货的具体时间。
[bookmark: _Toc7502][bookmark: _Toc487900364][bookmark: _Toc279701254][bookmark: _Ref467378121][bookmark: _Toc259093683]2.11 合同变更
2.11.1 双方当事人协商一致，可以签订书面补充合同的形式变更合同，但不得违背采购文件确定的事项。如果系追加与合同标的相同的标的物的，那么需经采购监督管理部门同意，且所有补充合同的采购金额不得超过原合同价的10%；
[bookmark: _Toc259093688][bookmark: _Toc279701259][bookmark: _Toc487900369]2.11.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。
[bookmark: _Toc10366][bookmark: _Toc22955][bookmark: _Toc15237]2.12 合同转让和分包
合同的权利义务依法不得转让，但经甲方书面同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的供应商应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。
[bookmark: _Toc13566][bookmark: _Toc14066][bookmark: _Toc16508]2.13 不可抗力
2.13.1 如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；
2.13.2 受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。
2.13.3 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；
2.13.4 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款约定时间内以书面形式变更合同；
[bookmark: _Toc487900365][bookmark: _Toc6969][bookmark: _Toc259093684][bookmark: _Toc30676][bookmark: _Toc689][bookmark: _Toc279701255]2.14 税费
与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定执行。
[bookmark: _Toc259093687][bookmark: _Toc279701258][bookmark: _Toc487900368][bookmark: _Toc7102][bookmark: _Toc8298][bookmark: _Toc16959]2.15 乙方破产
如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。
[bookmark: _Toc6134][bookmark: _Toc15387][bookmark: _Toc29333]2.16 合同中止、终止
2.16.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；
2.16.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。
[bookmark: _Toc6596][bookmark: _Toc1125][bookmark: _Toc14563]2.17 检验和验收
2.17.1 标的物交付前，乙方应对标的物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明标的物符合合同约定的文件；标的物交付时，乙方在合同专用条款约定时间内组织验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。
2.17.2 合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的技术、服务、安全标准，组织对每一项技术、服务、安全标准的履约情况的验收，并出具验收书。
2.17.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款。
[bookmark: _Toc279701261][bookmark: _Toc259093690][bookmark: _Toc487900371][bookmark: _Toc11284][bookmark: _Toc25182][bookmark: _Toc19604]2.18 通知和送达
[bookmark: _Toc3135][bookmark: _Toc6698][bookmark: _Toc259093691][bookmark: _Toc279701262][bookmark: _Toc487900372]2.18.1 任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的“约定送达地址”为收件地址的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于    个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。
[bookmark: _Toc23128][bookmark: _Toc23294]2.18.2 以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。
[bookmark: _Toc18540][bookmark: _Toc4355][bookmark: _Toc30599]2.19 计量单位
除技术规范中另有规定外,合同的计量单位均使用国家法定计量单位。
[bookmark: _Toc12773][bookmark: _Toc487900373][bookmark: _Toc18567][bookmark: _Toc259093692][bookmark: _Toc10330][bookmark: _Toc279701263]2.20 合同使用的文字和适用的法律
2.20.1 合同使用汉语书就、变更和解释；
2.20.2 合同适用中华人民共和国法律。
[bookmark: _Toc279701264][bookmark: _Toc16673][bookmark: _Toc12004][bookmark: _Toc259093693][bookmark: _Toc3148][bookmark: _Toc487900374]2.21 履约保证金
本项目不收取履约保证金
2.22 中小企业政策
2.22.1本合同（□是  □否）为中小企业“政采贷”可融资合同，关于中小企业信用融资事项见采购文件“供应商须知正文”。
2.22.2本合同（□是  □否）为中小企业预留合同。
[bookmark: _Toc14001][bookmark: _Toc19890][bookmark: _Toc6885]2.23 合同份数
本合同壹式   份，甲方执   份，乙方执   份。每份均具有同等法律效力。
[bookmark: _Toc18393]
第六部分 投标文件格式
目录
[bookmark: _Toc18205][bookmark: _Toc14936][bookmark: _Toc19503][bookmark: _Toc15731]一、法定代表人身份证明复印件(法定代表人参加投标)（附件1-1）
[bookmark: _Toc10741]二、投标人代表身份证明
1法定代表人授权委托书(授权代表参加投标) （附件1-2）
[bookmark: _Hlk132118260]三、提供符合政府采购政策的证明材料
1中小企业声明函（附件1-4-1）
2监狱企业证明文件（附件1-4-2）
3残疾人福利性单位声明函（附件1-4-3）
4关于符合本国产品标准的声明函（附件1-4-4）
5分包意向协议（附件1-4-5）
四、投标函（附件2-1）
五、反商业贿赂承诺书；（附件2-2）
六、投标报价
1开标一览表（附件2-3-1）
2明细报价表（附件2-3-2）
七、商务条款偏离表（附件2-4）
八、产品简要说明一览表（附件2-5）
九、产品技术支持文件（包含但不限于产品检测报告、产品彩页或技术白皮书等）
十、技术参数偏离表（附件2-6）
十一、售后服务
十二、项目实施方案
十三、业绩
[bookmark: _Toc7039][bookmark: _Toc28913][bookmark: _Toc25967]十四、资格审查文件
	
注：1.投标人制作投标文件，应按照投标文件组成顺序制作，编好始末页码且在投标文件目录中一一列明并对应。
2.招标文件没有提供格式的，投标人可自行设置。 
[bookmark: _Toc17137][bookmark: _Toc3192][bookmark: _Toc25801]
一、法定代表人资格证明书附件1-1
单位名称：
单位性质：
地址：
成立时间：
经营期限：
姓名：性别：年龄：职务：
系（投标人）的法定代表人。

特此证明。
（附法定代表人身份证复印件）

投标人签章：[投标人签章]
日期：  年   月  日
[bookmark: _Toc26741][bookmark: _Toc12725][bookmark: _Toc27720]
二、投标人代表身份证明
法定代表人授权委托书附件1-2

本授权声明：注册于中华人民共和国的（投标人名称、住址）的法人代表（法定代表人姓名）代表本公司授权在下面签字的（授权代表姓名）为本公司的合法代理人，就此次   项目名称  项目，项目编号为（                ）的投标及相关事务代表本公司处理与之有关的一切事务。
本授权书于年月日签字生效，特此声明。
法定代表人签字或盖章：
授权代表签字或盖章：
单位名称：
授权日期：20　   年　　月　　日

（单位签章）
20    年    月   日





此处附法定代表人身份证复印件正反面









此处附被授权人身份证复印件正反面



三、提供符合政府采购政策的证明材料
1中小微企业声明函附件1-4-1
中小企业声明函（货物）
本公司（联合体） 郑重声明， 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝ 2020﹞ 46 号） 的规定， 本公司（联合体） 参加（单位名称） 的（项目名称） 采购活动， 提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。 相关企业（含联合体中的中小企业、 签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. （标的名称） ， 属于（采购文件中明确的所属行业）行业； 制造商为（ 企业名称）， 从业人员      人， 营业收入为     万元， 资产总额为      万元1， 属于（中型企业、 小型企业、 微型企业）；
2. （标的名称） ， 属于（采购文件中明确的所属行业）行业； 制造商为（ 企业名称）， 从业人员      人， 营业收为      万元， 资产总额为   万元， 属于（中型企业、 小型企业、 微型企业）；
……
以上企业， 不属于大企业的分支机构， 不存在控股股东为大企业的情形， 也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。 如有虚假， 将依法承担相应责任。

企业名称（电子签章）：        
日 期：         

1从业人员、 营业收入、 资产总额填报上一年度数据， 无上一年度数据的新成立企业可不填报。
（若响应文件中无上述文件，则在评审时不考虑对该小、微企业的相关优惠。） 

重要提示：供应商应仔细阅读本招标文件最后部分的附件1关于“中小企业声明函”的填写要求及提交要求，否则，因填写或提交等产生的一切不利后果，须自行承担。

2监狱企业声明函附件1-4-2
（监狱企业适用）
本公司郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，本公司为监狱企业。
本公司参加______单位的______项目采购活动，采购活动提供本企业（填写制造的货物，由本企业承担工程、提供服务）。
本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物和服务。
本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（电子签章）：
法定代表人（负责人）或其授权代表(电子签名)：
日期：
注：后附监狱企业资格证明文件
1. 省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；
2.证明材料加盖投标人公章。
（若响应性文件中无上述证明文件，则在评审时不考虑对该监狱企业的相关优惠。） 


3残疾人福利性单位声明函附件1-4-3

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 

单位名称（电子签章）：
                                      日期:


4关于符合本国产品标准的声明函1-4-4
 
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
 
公司（单位）名称（盖章）：　        
日期：　     年　  月　  日         
__________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。


5分包意向协议1-4-5
（投标人名称）若成为       （项目名称）的中标单位，将依法采取分包方式履行合同。（投标人名称）与（所有分包供应商名称）达成分包意向协议。
一、分包意向各方关系
（甲公司全称）为投标供应商、（乙公司全称）、（……公司全称）为分包意向供应商，（甲公司全称）以投标供应商的身份参加本项目的投标。若中标，（甲公司全称）与采购人签订政府采购合同。承接分包意向的各供应商与（甲公司全称）签订分包合同。（甲公司全称）就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。
二、有关事项约定如下：
1.如中标，分包供应商分别与（甲公司全称）签订合同书，并就中标项目分包部分向采购人负责有连带的和各自的法律责任；
2.分包意向供应商1　（公司全称）　为（请填写：大型、中型、小型、微型）企业，将承担适宜分包部分 （具体分包内容），合同总金额　　的工作内容。
3.分包意向供应商2　（公司全称）　为（请填写：大型、中型、小型、微型）企业，将承担适宜分包部分（具体分包内容），合同总金额　　的工作内容。
4.分包意向供应商3　（公司全称）　为（请填写：大型、中型、小型、微型）企业，将承担适宜分包部分（具体分包内容），合同总金额　　的工作内容。
…
三、接受分包合同的中小企业与分包企业之间（请填写：是否存在）直接控股、管理关系的情形。
四、如因违约过失责任而导致采购人经济损失或被索赔时，（甲公司全称）同意无条件优先清偿采购人的一切债务和经济赔偿。
五、中小企业合同金额为    ，占合同总金额   %，其中小微企业合同金额为    ，占合同总金额   %。

投标人：（盖章） 	
法定代表人（签字或盖章）
　　                                   年　　月　　日	

注：本分包意向协议内容将作为签订合同的附件之一。



四、投标函附件2-1
致：新疆守正项目管理咨询有限公司
根据贵方为项目招标的投标邀请 项目编号 ，签字代表（姓名、职务）经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）对此项目进行投标。据此函，签字代表宣布并同意如下：
⒈按照招标文件中的一切要求，提供投标货物、安装及技术服务，投标总价        元（人民币大写）￥：          元（用阿拉伯数字书写）人民币，中小企业合同金额为    ，占合同总金额   %，其中小微企业合同金额为    ，占合同总金额   %。明细见投标产品名称数量报价表。
1.我方同意在本项目招标文件中规定的开标日起九十日内遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。
2.若我方中标，我方承诺按投标产品规格向甲方提供供货服务。
3.已详细审阅全部招标文件(包括招标文件澄清函)，理解投标人须知的所有条款。
4.完全理解贵方“最低报价不能作为中标的保证”的规定。
5.接受招标文件中全部合同条款，且无任何异议；保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。
6.完全满足和响应招标文件中的各项商务和技术要求，若有偏差，已在投标文件中明确说明。
7.愿意提供任何与投标有关的数据、情况和技术资料等。
8.我方已详细审核全部投标文件、参考资料及有关附件，确认无误。
9.对本次招标内容及与本项目有关的知识产权、技术资料、商业秘密及相关信息保密。
10.与采购人和采购代理机构无任何的隶属关系或者其他利害关系。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：
地　　　　　址：　　　　　　　　　　邮编：　　　　　　　　　
　电　　　　　话：　　　　　　　　　　传真：　　　　　　　　　
　投标人代表签字：　　　　　　　　　　　　　
　投标人名称：　　　　　　　　　　
（单位公章）
20  年  月  日
注：除可填报项目外，对本投标函的任何修改将被视为非实质性响应投标，从而导致该投标被拒绝。
[bookmark: OLE_LINK6]
五、反商业贿赂承诺书附件2-2
我公司承诺在（项目名称、项目编号）招标活动中，不给予采购方工作人员以及招标代理机构工作人员及其亲属各种形式的商业贿赂（包括送礼金礼品、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、支付旅游费用、报销各种消费凭证、宴请、娱乐等），如有上述行为，我公司及项目参与人员愿意按照《反不正当竞争法》的有关规定接受处罚。
公司法定代表：
法人授权代表：
日期：

六、开标一览表附件2-3-1
招标项目名称：                          投标单位名称：                            
项目编号：                            
	分包序号、名称
	投标总报价

	
	小写：￥                                      元     

	
	大写：

	质保期
	

	供货周期
	   

	交货地点
	最终按甲方指定地点验收、交货。


兹声明：以上投标报价在投标有效期内一直有效。
投标人名称（电子签章）：                               
[bookmark: _Toc5531][bookmark: _Toc53318128][bookmark: _Toc53317980]投标人代表（电子签名）：                  
[bookmark: _Toc53317981][bookmark: _Toc10448][bookmark: _Toc53318129]日期：       年     月    日
[bookmark: _Toc1047][bookmark: _Toc53317982][bookmark: _Toc53318130]注：1、本表格式不得更改，投标人只能按要求填报。
[bookmark: _Toc11328]
附件2-3-2  明细报价表
项目名称：                              投标单位名称：  
招标编号：                              分包序号、名称：
	序号
	设备名称
	规格及型号
	单位
	数量
	综合单价（元）
	总价（元）
	品牌及
产地

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	...
	
	
	
	
	
	

	3
	...
	
	
	
	
	
	

	4
	...
	
	
	
	
	
	

	5
	...
	
	
	
	
	
	

	合计金额（小写）
	

	合计金额（大写）：
	

	质保年限
	



投标人代表（电子签名）：
日期：

注：1、合计金额应为各分项价格之和。
2、上述报价包含一切由供方承担的费用。
3、请各投标人根据投标方案，在本表中详细写明所有产品型号规格、主要技术参数、数量、综合单价、总价及品牌和产地。
4、综合单价必须包括货物、安装、调试、技术支持、运输、保险、售后服务、培训及其它必需服务的报价。

七、商务条款偏离表附件2-4
投标人名称（电子签章）：　　　　　         招标编号：　　　　           
分包序号、名称：　　　　           　
	序号
	招标文件
条目号
	招标文件的商务条款
	投标文件的商务条款
	说明

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


投标人代表（电子签名）：
日期：20年　月　日　

八、产品简要说明一览表附件2-5
投标人名称（电子签章）：　　　　　            招标编号：　                         
分包序号、名称：　　　　　            　
	序号
	设备名称
	规格型号及主要技术参数
	性能说明
	供货厂（商）

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


注：此表需详列投标的每种设备。

投标人代表（电子签名）：　　　　　　　　　
日期：20　 年　月　日

九、产品技术支持文件（包含但不限于产品检测报告、产品彩页或技术白皮书等）

(格式自拟)

十、技术参数偏离表附件2-6

投标人名称（电子签章）：　　　　　             招标编号：　　　　           
分包序号、名称：　　　　           
	序号
	招标文件规格条目号
	招标规格
	投标规格
	偏离
	说明

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	


注：与招标文件要求逐条对应填写。
投标人代表（电子签名）：
日期：20　 年　月　日




十一、售后服务

（格式自拟）




十二、项目实施方案
（格式自拟）





十三、业绩

（格式自拟）




十四、资格审查文件
供应商需按照资格审查要求提供资格审查文件。
注：1.投标人制作投标文件，应按照投标文件组成顺序制作，编好始末页码且在投标文件目录中一一列明并对应。
2.招标文件没有提供格式的，投标人可自行设置。


附件1 

（一）关于“中小企业声明函”的填写要求
“中小企业声明函”具体填写要求如下：
1.“单位名称”应填写采购人名称。
2.“项目名称”应按照采购文件中确定的项目名称填写。对于分包方式面向中小企业采购的项目，应标明中小企业的具体分包内容；对于以联合体方式面向中小企业采购的项目，应标明联合体中中小企业所承担的具体内容。
3.“标的名称”应填写采购文件中细化载明的采购标的名称。对于分包方式面向中小企业采购的项目，“标的名称”应填写采购文件中注明的分包给中小企业的采购标的名称；对于以联合体方式面向中小企业采购的项目，“标的名称”应填写采购文件中注明的联合体中中小企业承担的采购标的名称。
4.“采购文件中明确的所属行业”应填写采购文件中明确的采购标的所属行业。
对于分包方式面向中小企业采购的项目，“采购文件中明确的所属行业”应按照采购文件中注明的分包给中小企业的采购标的所属行业填写。
对于以联合体方式面向中小企业采购的项目，“采购文件中明确的所属行业”应按照采购文件中注明的联合体中中小企业承担的采购标的所属行业填写。
5.“企业名称”应填写投标（响应）的货物制造商/服务承接商/工程承建商（根据项目属性确定）。
对于分包方式面向中小企业采购的项目，“企业名称”应填写分包部分采购标的对应的货物制造商/服务承接商/工程承建商（根据项目属性确定）。
对于以联合体方式面向中小企业采购的项目，“企业名称”应填写联合体中中小企业承担采购标的对应的货物制造商/服务承接商/工程承建商（根据项目属性确定）。
6.从业人员、资产总额指标以上年度末数据为依据，营业收入指标以上年度累计数据为依据。无上年度数据的新成立企业可不填报。
7.“中型企业/小型企业/微型企业”部分，供应商应依据企业上年度从业人员、营业收入、资产总额等指标，按照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），判断“中小企业声明函”载明的货物制造商/服务承接商/工程承建商（根据项目属性确定）是否属于采购文件所属行业的中型企业/小型企业/微型企业。
8. 从业人员、营业收入、资产总额应按照上年度末实际情况填报，并应确保在争议纠纷处理时，可提供相关数据的来源依据。
（二）关于“中小企业声明函”的提交要求
1.投标（响应）供应商对“中小企业声明函”的真实性负责。投标（响应）供应商应当核实投标（响应）的货物制造商/服务承接商/工程承建商（根据项目属性确定）的相关信息，如对相关信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具“中小企业声明函”。
2.鼓励供应商在投标（响应）时一并提供对货物制造商、服务承接商、工程承建商相关信息的核实核验情况以及其他佐证材料。
3.如供应商提供的“中小企业声明函”存在按采购文件所属行业划型不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条的规定，将处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。


附件2：
关于印发中小企业划型标准规定的通知
工信部联企业〔2011〕300号

各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构及有关单位：
　　为贯彻落实《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号），工业和信息化部、国家统计局、发展改革委、财政部研究制定了《中小企业划型标准规定》。经国务院同意，现印发给你们，请遵照执行。
工业和信息化部　国家统计局
国家发展和改革委员会　财政部
二○一一年六月十八日
 
中小企业划型标准规定
　　一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发〔2009〕36号)，制定本规定。
　　二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。
　　三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。
　　四、各行业划型标准为：
　　（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。
　　（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。
　　（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。
　　（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。
　　（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。
　　（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。
　　（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。
　　（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。
　　（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。
（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。　　
五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。
　　六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。
　　七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。
　　八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。
　　九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。
十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。
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