
新疆农业大学公共管理学院（法学院）教学科研设备更新项目

招标文件

项目编号：ZXCD-2026-02014







招标人（盖章）:新疆农业大学
联系人：陶老师
招标代理机构（盖章）：新疆众信诚达项目管理有限公司
联   系   人：张一莹、孙榕、金凤迪
联  系 电 话：0991-2308167、0991-2308213
详细地址：乌鲁木齐市天山区文艺路恒福大厦B座2108

二〇二六年六月

目    录

第一部分 招标公告	3
第二部分 投标人须知	6
第三部分 授予合同（仅参考）	44
第四部分 技术需求	44
第五部分 投标文件格式	118








[bookmark: _Toc167383455][bookmark: _Toc10142][bookmark: _Toc24078][bookmark: _Toc490155528][bookmark: _Toc16163][bookmark: _Toc13984]第一部分 招标公告
项目概况 
[bookmark: _Hlk180221237]新疆农业大学公共管理学院（法学院）教学科研设备更新项目的潜在投标人应在政采云平台https://www.zcygov.cn/获取招标文件，并于2026年7月13日11:00（北京时间）前递交投标文件。 
一、项目基本情况 
项目名称：新疆农业大学公共管理学院（法学院）教学科研设备更新项目
项目编号：ZXCD-2026-02014
采购方式：公开招标
预算金额（元）：7990000元
标项一
标项名称：新疆农业大学公共管理学院（法学院）教学科研设备更新项目（第一包）
预算金额（元）：565万元
简要规格描述：法学虚拟仿真实训室建设平与模拟法庭设备采购。（具体详见招标文件）。
标项二
标项名称：新疆农业大学公共管理学院（法学院）教学科研设备更新项目（第二包）
预算金额（元）：234万元
简要规格描述：土地资源管理专业虚拟仿真与测绘设备采购。（具体详见招标文件）。
交货期（1-2包）： 合同签订后 60个工作日内完成所有设备的供货、安装、调试和人员培训工作，达到最终验收标准。  
二、申请人的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
（1）具有独立承担民事责任的能力；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（6）法律、行政法规规定的其他条件。
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为部分预留份额采购项目，预留整体金额不低于30%份额专门面向中小企业采购（这预留部分中，专门给小微企业的预留比例不低于的60.00%；）预留方式：投标人将不低于前述比例的合同标的向一家或者多家中小企业分包。投标人须提供满足前述份额比例的《中小企业声明函》。（工程、服务类项目，投标人为中小微企业；货物类项目需制造商为中小微企业。）
3.本项目的特定资格要求：/
4.本项目不接受联合体投标。
三、获取招标文件
时间：2026年6月22日00时00分到2026年6月29日23 时59分，每天00:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）。
地点：在政采云平台https://www.zcygov.cn/
报名方式：投标人登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取招标文件（进入“项目采购”应用，在获取招标文件菜单中选择项目，申请获取招标文件）
方式：线上获取
售价（元）：0元/本，售后不退。
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
提交投标文件截止时间：2026年7月13日11:00（北京时间）
[bookmark: _Hlk74483368]投标地点：政采云平台https://www.zcygov.cn
开标时间：2026年7月13日11:00（北京时间）
开标地点：政采云平台https://www.zcygov.cn
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
1、本公告在新疆政府采购网发布。
2、请各投标人随时关注本项目的变更、答疑、澄清文件。
3、本项目实行电子招投标，投标人须登录政采云平台申请获取招标文件，并通过政采云电子投标客户端制作投标文件，同时自行承担与投标有关的一切费用。
4、各投标人应在开标前确保成为新疆维吾尔自治区政府采购网正式注册入库投标人，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由投标人自行承担。
5、投标人可前往新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区，下载政采云电子投标客户端，安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。在使用政采云电子投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。如有问题可拨打政采云客户服务热线进行咨询。
6、本项目采用不见面开标，投标人须在投标截止时间前通过CA数字证书在政采云平台上传加密的电子投标文件。
7、投标人在开标前须提前配置好电脑浏览器（建议使用360浏览器或谷歌浏览器），开标时请使用制作加密电子投标文件的CA锁进行解密及报价确认。本项目投标文件解密时间定为30分钟，如因自身原因导致无法正常解密，后果由投标人自行承担。
七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系
1.招标人信息
[bookmark: _Hlk180222641]招标人名称：新疆农业大学 
[bookmark: _Hlk160028166]联系电话：13659968982 
地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市沙依巴克区农大东路311号 
2.采购代理机构信息
名 称：新疆众信诚达项目管理有限公司
地 址：乌鲁木齐市天山区文艺路106号恒福大厦B-2108
联系方式：0991-2308167  0991-2308213
3.项目联系方式
项目联系人：张一莹、孙榕、金凤迪
电 话：0991-2308167   0991-2308213
[bookmark: _Toc167383456][bookmark: OLE_LINK2]第二部分  投标人须知
投标人须知前附表
	序号
	条款名称
	内容、要求

	1
	项目名称及项目编号
	项目名称：新疆农业大学公共管理学院（法学院）教学科研设备更新项目
项目编号：ZXCD-2026-02014

	2
	招标人联系人及联系电话
	招标人名称：新疆农业大学 
联系电话： 13659968982
地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市沙依巴克区农大东路311号

	3
	采购代理机构联系人及联系电话
	采购代理机构名称：新疆众信诚达项目管理有限公司 
联系人：张一莹、孙榕、金凤迪
联系电话：0991-2308167  0991-2308213
地址：乌鲁木齐市天山区文艺路106号恒福大厦B-2108

	4
	项目内容
	标项一
标项名称：新疆农业大学公共管理学院（法学院）教学科研设备更新项目（第一包）
预算金额（元）：565万元
简要规格描述：法学虚拟仿真实训室建设平与模拟法庭设备采购。（具体详见招标文件）。
标项二
标项名称：新疆农业大学公共管理学院（法学院）教学科研设备更新项目（第二包）
预算金额（元）：234万元
简要规格描述：土地资源管理专业虚拟仿真与测绘设备采购。（具体详见招标文件）。
交货期（1-2包）： 合同签订后 60个工作日内完成所有设备的供货、安装、调试和人员培训工作，达到最终验收标准。  

	5
	投标人资格要求
	1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
（1）具有独立承担民事责任的能力；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（6）法律、行政法规规定的其他条件。
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为部分预留份额采购项目，预留整体金额不低于30%份额专门面向中小企业采购（这预留部分中，专门给小微企业的预留比例不低于的60.00%；）预留方式：投标人将不低于前述比例的合同标的向一家或者多家中小企业分包。投标人须提供满足前述份额比例的《中小企业声明函》。（工程、服务类项目，投标人为中小微企业；货物类项目需制造商为中小微企业。）
3.本项目的特定资格要求：/
4.本项目不接受联合体投标。

	6
	投标报价
	1凡要求投标人考虑在报价中的内容投标人在投标文件中没有考虑、没有计入或未单独列出，招标人认为投标人已将此项费用涵盖在投标报价中。
2投标报价应包含项目实施过程中涉及到的一切费用。

	7
	资金来源
	财政资金

	8
	项目预算
	标项名称：新疆农业大学公共管理学院（法学院）教学科研设备更新项目
预算金额（元）：7990000元
（各投标报价不得超过预算金额，超过预算金额按无效标处理）

	9
	投标有效期
	投标文件递交截止日期后90个日历日。

	10
	投标保证金
	1.投标保证金数额
第一包：110000元
第二包：46000元
2.投标保证金递交截止时间：投标文件递交截止时间前。
3.投标保证金缴纳形式：以银行转账、电汇、支票、保函等非现金形式提交。
4.投标保证金必须在提交投标文件截止时间前缴纳，投标人应充分考虑资金到账时间，在规定的时限前自行办妥投标保证金缴纳手续，超过时限缴纳投标保证金视为投标无效。
5.投标保证金退还：退还保证金时须将退还保证金函填写后发送至2923155835@qq.com（格式后附）。
6.投标保证金递交的开户银行及账号如下：
账户名称：新疆众信诚达项目管理有限公司
账    号：0801250000003448
开户行名称：新疆银行股份有限公司
行    号：313881088887
注意：不得以现金的方式缴纳，不得以分公司、办事处或其他机构名义缴纳，投标人在缴纳保证金时，需在转账凭证上明确用途和投标项目简称、标段号（如有）、并注明联系电话，以便查对核实。未按规定提交投标保证金的投标，将被视为投标无效。

	11
	交付或实施地点
	采购方指定地点

	12
	交货期及质保期
	交货期：合同签订后 60个工作日内完成所有设备的供货、安装、调试和人员培训工作，达到最终验收标准。
质保期：本项目整体质保期为1年，质保期自项目整体验收合格之日起计算；原厂高于该质保时长的设备，按原厂质保标准执行。质保期内非人为损坏，全部免费维修、免费更换配件。 

	13
	付款方式
	甲、乙双方签约后7日内，向乙方合同账户支付合同总额的30%；所有设备到货后7日内，甲方向乙方合同账户支付合同总额的40%作为项目进度款；甲方应于全部设备安装培训完成后15日内完成对设备的验收（甲方不得以任何理由拖延），验收合格后15日内，甲方向乙方合同账户支付合同共总额的30%。每次付款前，乙方应向甲方提供相应金额的发票。甲方向乙方支付合同全部货款后。

	14
	质量标准
	符合国家相关规定

	15
	招标文件澄清和修改
	1.在投标文件接收截止日期前，招标人可以更正公告或补充文件的形式对招标文件进行修改。
2.招标文件的修改将以新疆政府采购网公告方式通知所有潜在投标人，并对投标人具有约束力。
3.招标人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以新疆政府采购网公告方式通知所有潜在的投标人；不足15日的，招标人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。
4.代理机构发出的所有补充、修改和变更文件均作为招标文件的组成部分，与招标文件具有同等法律效力。

	16
	投标文件递交
	本项目采用不见面开标，投标人须在投标截止时间前通过CA在政采云平台上传加密的电子投标文件。
备注：投标人对不见面开评标系统的技术操作咨询，可通过https://edu.zcygov.cn/luban/xinjiang-e-biding自助查询，也可在政采云帮助中心常见问题解答和操作流程讲解视频中自助查询，网址为：https://service.zcygov.cn/#/help，“项目采购”—“操作流程-电子招投标”—“政府采购项目电子交易管理操作指南-投标人”版面获取操作指南，同时对自助查询无法解决的问题可通过钉钉群及政采云在线客服获取服务支持。

	17
	投标文件递交截止时间
	投标文件递交截止时间：2026年7月13日11:00（北京时间）
投标人应在招标文件规定的递交截止时间前递交投标文件，迟交的文件将被拒绝接收。

	18
	递交投标文件地点
	政采云平台https://www.zcygov.cn

	19
	评标委员会组成
	评审工作由依法组建的评标委员会负责；评标委员会构成：由招标人代表和评审专家共5人（含5人）及以上的单数组成，评审专家不得少于评标委员会成员总数的三分之二。

	20
	开标时间、地点
	开标时间：2026年7月13日11:00（北京时间）
开标地点：政采云平台https://www.zcygov.cn 

	21
	评标办法
	综合评分法
综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

	22
	是否授权评标委员会确定中标人
	招标人授权评标委员会确定前三名为中标候选人；

	23
	招标代理费
	执行国家发展改革委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知（计价格【2002】1980号）及国家发展改革委办公厅发改办价格［2003］857号在取费标准；根据以上取费标准计算，由中标单位支付。

	24
	签订合同时间
	合同签订：中标单位收到中标通知书后30日内完成签订合同，否则视为放弃。

	25
	履约保证金
	/

	26
	合同公示
	合同公示：政府采购合同双方自签订之日起七个工作日内，由中标人将合同复印件一份送交采购代理机构进行合同公示。

	27
	信用查询
	开标当天由代理机构对各投标人信用进行查询:
查询渠道为：“信用中国”网站、“中国政府采购网”。
投标人如在“中国政府采购网”、“信用中国”出现重大不良信用记录的，不得参与本次政府采购活动，以现场查询为准。

	28
	实质性响应
	招标文件中部分加粗、加下划线、废标、无效、投标被否决等字样的条款，为采购的实质性要求和条件，着重提醒各投标人注意，并认真查看招标文件中的每一个条款及要求，因误读招标文件而造成的后果，招标人概不负责。

	29
	政府政策
	1. 本项目为部分预留份额采购项目，预留整体金额不低于30%份额专门面向中小企业采购（这预留部分中，专门给小微企业的预留比例不低于的60.00%；）预留方式：投标人将不低于前述比例的合同标的向一家或者多家中小企业分包。投标人须提供满足前述份额比例的《中小企业声明函》。（工程、服务类项目，投标人为中小微企业；货物类项目需制造商为中小微企业。）
根据《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》财库〔2022〕19号、《关于落实好政府采购支持中小企业发展的通知》新财购〔2022〕22号、《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，对小微企业不执行价格评审优惠的扶持政策；残疾人福利单位和监狱、戒毒企业视同中型、小型、微型企业。
2.按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，落实支持监狱企业发展政策。
3.按照《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，落实支持残疾人福利性单位发展政策。
4.根据工信部联企业〔2011〕300号 《关于印发中小企业划型标准规定的通知》采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。）
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	拒绝参与投标情况
	拒绝下述投标人参加本次采购活动
单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动；投标人处干被责令停业、财产被接管、冻结和破产状态，以及投标资格被取消或者被暂停且在暂停期内。
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	中标结果公告媒介及期限
	公告媒介：新疆政府采购网
公告期限：1个工作日
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	进口产品
	本项目不接受进口产品
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	核心产品
	第一包：法学AI智能机器人设备  
第二包：测绘无人机

	34
	同品牌投标处理原则
	[bookmark: OLE_LINK1]提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，商务部分得分最高的获得中标人推荐资格，商务部分得分相同的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。 
非单一产品采购项目，招标人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的任一核心产品品牌相同的，按前款规定处理。
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	现场踏勘
	是否需要投标单位现场踏勘：否；
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	货物验收
	由采购人组织成立验收小组，依据招标文件、投标文件及合同，通过现场演示、功能逐项测试、文档核查等方式进行验收。验收合格后，双方签署《验收报告》。
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	特别说明
	特别说明：
1.为保证本项目质量，良好的售后服务，最低报价不作为中标的唯一依据。
2.招标人若发现中标人在投标过程中提供虚假证明文件，故意隐瞒公司不良信誉和财务状况，以及其他可能对合同圆满履行造成风险的因素等，则按规定取消其中标资格，监管部门依法进行处理。
3.其它：
（1）投标企业严格遵守国家的法律法规及招标纪律，无违法违纪及商业贿赂行为。
（2）不管投标结果如何，投标人均应自行承担投标所需一切费用。
招标文件中如出现前后不一致情况，均以前附表内容为准。
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	其他
	低于成本价不正当竞争预防措施
根据关于推动解决政府采购异常低价问题的通知财库〔2026〕2号
（一）评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查投标人投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查投标人投标（响应）报价平均值×50%；
2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价投标人投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价投标人投标（响应）报价×50%；
3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
4.评审委员会基于专业判断，认为投标人报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
（二）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关投标人在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。其中，属于第3项情形，投标人已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）投标人不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
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	国产产品
	根据国务院办公厅印发《关于在政府采购中实施 本国产品标准及相关政策的通知》
1、 本国产品标准 
本国产品应当符合以下条件：
（一）在中国境内生产
产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。
属性改变是指经过制造、加工或者组装等工序，产生完全不同于原材料、组件的新产品，并具有新的名称和特征（用途）。属性改变不包括以下细微操作：
1.为确保产品在运输或者储存期间保持某种状态而进行的操作；
2.为产品运输或者销售进行的包装或者展示；
3.在产品或者其包装上粘贴或者印刷品牌、标志、标识以及其他用于区别的标记；
4.简单的上漆、磨光和分装；
5.其他不属于属性改变的情形。
（二）在中国境内生产的组件成本占比达到规定比例
产品在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，计算公式为：
财政部会同有关行业主管部门，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比应当达到的规定比例。在分产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，符合本通知第一条第（一）项条件的产品在政府采购活动中视同本国产品。
（三）特定产品的关键组件、关键工序符合相关要求
对特定产品，在符合本通知第一条第（一）项和第（二）项条件的基础上，应当符合财政部会同有关行业主管部门确定的其关键组件、关键工序在国境内生产、完成等要求。
财政部会同有关行业主管部门自本通知施行之日起5年内，在充分征求有关内外资企业、行业协会商会等方面意见的基础上，分类施策、稳妥推进，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比要求，以及特定产品的关键组件、关键工序相关要求，并根据不同行业的发展情况，在出台具体产品相关要求时，设置3—5年过渡期，逐步建立政府采购中本国产品标准体系和动态调整机制。
二、本国产品标准的适用范围
本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
三、对本国产品的支持政策
政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
本项目属于货物项目，将对符合要求的货物部分执行20%价格扣除。供应商需按规定填写关于《符合本国产品标准的声明函》,否则不享受此条价格优惠政策。
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	定标原则
	本项目可兼投不可兼中，按照1、2包的顺序评审，在前序标段被推选为第一中标候选人的单位，在后续标段中不再被推荐。


[bookmark: _Toc24105][bookmark: _Toc12439]
一、总则
1. 项目说明
1.1本项目的说明详见投标人须知前附表（以下简称“前附表”）所述。
1.2本采购项目已经批准，采购单位为新疆农业大学，该项目已具备采购条件，现对该项目进行公开招标。
1.3本采购项目投标人的资格审查采取资格后审方式。本次采购不接受联合体投标、不接受备选方案。
合格的投标人必须符合招标文件中对投标人的相关规定，且具备独立完成所投项目或所投标段的能力。
2. 采购范围
2.1本采购项目采购范围已通过招标文件第四部分所述，指本项目招标文件中范围内所要求的所有工作内容。
3. 适用法律及约束力
3.1本次采购及由本次采购产生的合同受中华人民共和国的相关法律、法规制约和保护。投标人一旦购买了招标文件并参加本项目，即被认为接受了招标文件中的所有条件和规定。
4. 项目实施要求
4.1项目内容已在招标文件第四部分所述。
4.2中标单位与招标人签订合同后，按照招标文件及合同相关的要求实施项目。
5.合同履约期限
5.1 合同履约期限已通过“前附表”所述，是指交货期；交货地点已通过“前附表”所述。
6. 资金来源
6.1招标人的资金通过“前附表”第 7 项所述的方式获得，并将部分资金用于本项目合同下的合格支付。
7. 投标人资格要求
见前附表。
8. 投标费用
投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用，不论投标结果如何，招标人或采购代理机构均无义务和责任承担这些费用。
9. 授权委托
9.1 投标人代表为法定代表人的，应按要求提供法定代表人身份证明书和法定代表人身份证；投标人代表不是投标人的法定代表人的，应按要求提供授权委托书和授权代表人的身份证。
10. 联合体投标
10.1投标须知前附表规定本项目不接受联合体投标。
二、招标文件
[bookmark: _Toc21951][bookmark: _Toc30887][bookmark: _Toc8983598][bookmark: _Toc22169][bookmark: _Toc490155531][bookmark: _Toc489694828]1.招标文件构成
第一部分 招标公告；
第二部分 投标人须知；
第三部分 授予合同；
第四部分 技术需求；
第五部分 投标文件格式。
投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件页数和附件数量，如发现有缺漏，请及时与招标人联系补全。如果投标人不按上述要求操作而造成不良后果，招标人与采购代理机构不承担责任。
招标文件是投标人准备投标文件和参加投标的依据，同时也是评标的重要依据，具有准法律文件性质。招标文件用以阐明招标项目所需的资质、技术、服务报价、招标程序、有关规定和注意事项以及拟签订的合同文本等。
[bookmark: _Toc11971][bookmark: _Toc8983599][bookmark: _Toc3299][bookmark: _Toc490155532][bookmark: _Toc11320][bookmark: _Toc489694829]2.招标文件的澄清
[bookmark: _Toc490155533][bookmark: _Toc8983600][bookmark: _Toc489694830][bookmark: _Toc8138][bookmark: _Toc25023][bookmark: _Toc29687]2.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应在投标截止时间至少15日前以书面形式通知采购代理机构，采购代理机构负责联络招标人，并将以书面形式答复所有投标人，答复中包括所提问题，但不包括问题的来源。
[bookmark: _Toc8983601][bookmark: _Toc490155534][bookmark: _Toc489694831]2.2 招标文件的澄清内容可能影响投标文件编制且澄清发出时间距投标截止时间不足15日的，为使投标人在准备投标文件时有合理的时间考虑招标文件的澄清，招标人/采购代理机构可顺延投标截止时间。
[bookmark: _Toc489694832][bookmark: _Toc490155535][bookmark: _Toc8983602]3.招标文件的修改
3.1在投标文件接收截止日期前，招标人可以更正公告或补充文件的形式对招标文件进行修改。
3.2招标文件的修改将以新疆政府采购网公告方式通知所有潜在投标人，并对投标人具有约束力。
3.3招标人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以新疆政府采购网公告方式通知所有潜在的投标人；不足15日的，招标人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。
3.4代理机构发出的所有补充、修改和变更文件均作为招标文件的组成部分，与招标文件具有同等法律效力。
三、投标文件的编制
[bookmark: _Toc490155536][bookmark: _Toc16774][bookmark: _Toc29360][bookmark: _Toc16886][bookmark: _Toc8983603][bookmark: _Toc489694833]1.投标文件的编制要求
投标人应仔细阅读“招标文件”的所有内容，投标文件应用中文编写。投标文件的书面内容不得有加行、涂抹或改写。招标人及采购代理机构不接受电报、电话、传真投标。投标人应按“招标文件”的要求编制“投标文件”，并保证所提供的全部资料的真实性、完整性及有效性，以使其投标对“招标文件”作出实质性响应。否则，投标文件可能被拒绝。对同一标段以同一投标人名义，提交两套或以上的投标文件，其投标无效。
投标人提交的投标文件以及投标人与招标人就有关投标的所有来往书面文件均须使用中文。投标文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文并加盖投标人公章后附在相关外文资料后面，否则，所提供的外文资料将可能被视为无效材料。翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。但不能故意错误翻译，否则，所提供的外文资料将可能被视为无效材料。
[bookmark: _Toc10201][bookmark: _Toc24459][bookmark: _Toc11034][bookmark: _Toc8983604][bookmark: _Toc490155537][bookmark: _Toc489694834]2.投标文件构成
见第五部分，投标文件格式
[bookmark: _Toc8983605][bookmark: _Toc24426][bookmark: _Toc26401][bookmark: _Toc18022][bookmark: _Toc490155539][bookmark: _Toc489694836]3.投标文件格式
投标人需按照招标文件第五部分投标文件构成顺序编制投标文件，并按招标文件中提供的格式填写投标函、授权委托书、投标报价单等材料。
[bookmark: _Toc8983606]4.投标报价
4.1投标报价应包含项目实施过程中涉及到的一切费用。
4.2 投标报价按招标文件中相关附表格式填写，应为所投标包中服务报价，只允许一个报价。否则视为有选择性报价，按无效标处理。
4.3凡要求投标人考虑在报价中的内容投标人在投标文件中没有考虑、没有计入的或未单独列出，招标人认为投标人已将此项费用涵盖在其它费用价格中。
4.6报价注意事项：
（1）价格一律以人民币计算，以元为单位标准；
（2）投标人报价时应充分考虑所有可能影响到报价的报价因素，一旦招标结束最终成交，总价将固定，不予调整。如发生漏、缺、少项，都将被认为是成交人的报价让利行为，损失自负。
[bookmark: _Toc489694837][bookmark: _Toc11554][bookmark: _Toc12212][bookmark: _Toc8983607][bookmark: _Toc490155540][bookmark: _Toc14901]5.中标服务费
[bookmark: _Toc8983608][bookmark: _Toc11585][bookmark: _Toc490155541][bookmark: _Toc25301][bookmark: _Toc25070][bookmark: _Toc489694838]按照前附表要求由中标企业向招标代理机构支付。
[bookmark: _Toc8983609]6.投标保证金
6.1投标人需提交投标保证金（详见投标须知前附表），并作为参与招标的组成部分之一。
6.2对于未按要求提交投标保证金的，将被视为非响应性投标而予以拒绝。
6.3未中标人投标保证金将在中标通知书签发后5个工作日内退还。
（1）提交退还投标保证金的函以及投标人开具的收到退回投标保证金的收款收据；
（2）因投标人提供的开户行和银行账号信息不准确或错误导致保证金不能及时退付或退付出现问题和纠纷的，由投标人承担责任。
6.4中标人的投标保证金，在中标投标人按规定签订合同后退还。中标投标人退还保证金时，还需提供采购合同复印件加盖公章。
6.5退还保证金所需资料：
1. 中标单位请将合同复印件、退投标保证金函填写后发送至2923155835@qq.com。
2.未中标单位请将退投标保证金函填写后发送至2923155835@qq.com。
退投标保证金函
	项目名称
	
	标段
	

	项目编号
	
	
	

	公司名称
	

	基本户
	开户行名称
	

	
	账号
	

	
	行号
	

	保证金金额
	

	联系人
	

	联系人电话
	

	办理日期
	


6.7下列任何情况发生时，投标保证金将被没收:
（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件的；
（2）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；
（3）中标人无正当理由不与招标人签订合同的；
（4）将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经招标采购单位同意，将项目分包给他人的；
（5）拒绝履行合同义务的；
（6）其他严重扰乱招投标程序的。
7.投标有效期
7.1投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。投标有效期内投标人撤销投标文件的，招标人或者采购代理机构可以不退还投标保证金。
四、投标文件的递交
[bookmark: _Toc8983611][bookmark: _Toc489694842][bookmark: _Toc490155545][bookmark: _Toc31171][bookmark: _Toc14114][bookmark: _Toc16321]1.投标文件递交截止日期及方式
1.1本项目采用不见面开标，投标人须在投标截止时间前通过CA在政采云平台上传加密的电子投标文件。
1.2采购代理机构将在招标文件规定的时间和地点组织评标会议。
1.3招标人可以通过修改招标文件酌情延长投标文件接收截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。
[bookmark: _Toc2527][bookmark: _Toc490155546][bookmark: _Toc15270][bookmark: _Toc489694843][bookmark: _Toc8983612][bookmark: _Toc18567]2.迟交的投标文件
[bookmark: _Toc213839733]招标人将拒绝接收在规定的截止日期后递交的任何投标文件。
[bookmark: _Toc8983613][bookmark: _Toc19922][bookmark: _Toc490155547][bookmark: _Toc17938][bookmark: _Toc489694844][bookmark: _Toc22149]3.投标文件的修改
[bookmark: _Toc213839734]投标人在递交投标文件截止时间之前，对所递交的投标文件可以补充、修改，补充、修改的内容为投标文件的组成部分，对投标人具有约束力。
五、无效标、废标条款
[bookmark: _Toc490155548][bookmark: _Toc18383][bookmark: _Toc8983614][bookmark: _Toc147][bookmark: _Toc4106][bookmark: _Toc489694845]1.无效投标条款
[bookmark: _Toc30360][bookmark: _Toc8983615][bookmark: _Toc3014][bookmark: _Toc490155549][bookmark: _Toc489694846][bookmark: _Toc24648]1.1未按照招标文件的规定提交投标保证金的；
1.2投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；
1.3不具备招标文件中规定的资格要求的；
1.4报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；
1.5投标文件含有招标人不能接受的附加条件的;
1.6法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。
2. 废标条款
2.1符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家；
2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；
2.3投标人的报价均超过了采购预算，招标人不能支付的；
2.4因重大变故，采购任务取消的。
废标后，招标人应当将废标理由通知所有投标人。
[bookmark: _Toc19310][bookmark: _Toc490155550][bookmark: _Toc489694847][bookmark: _Toc15294][bookmark: _Toc26457][bookmark: _Toc8983616]3.投标人不足三家情形处理
如出现投标截止时间结束后参加的投标人不足三家的，采购单位应当报告财政部门，按照以下原则处理：
3.1招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，招标人、采购代理机构改正后依法重新招标；
3.2招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他招标方式采购的，招标人应当依法报财政部门批准。
[bookmark: _Toc8983617][bookmark: _Toc490155551][bookmark: _Toc5435][bookmark: _Toc11755][bookmark: _Toc21037][bookmark: _Toc489694848]4.中标、成交无效条款
4.1提供虚假材料谋取成交的；
4.2采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；
4.3与招标人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；
4.4向招标人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；
4.5在规定的时间内未与招标人签订采购合同的；
4.6在招标采购过程中与招标人进行协商谈判的;
4.7法律、法规规定的其他情况。
六、开标和评标
[bookmark: _Toc490155552][bookmark: _Toc489694849][bookmark: _Toc4710][bookmark: _Toc752][bookmark: _Toc8983618][bookmark: _Toc3610]1.开标程序
1.1招标人按招标文件规定的时间、地点组织投标。采购单位代表及有关工作人员参加，政府采购监管部门视情况参与。
1.2经招标人委托，开标由采购代理机构主持。投标人应在投标文件递交截止时间30分钟内完成在线解密。
1.3投标文件中投标报价表内容与投标承诺书内容不一致的，以投标报价表为准。投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
开标结束后30分钟内完成“开标一览表”在线签章。完毕之后进入资格审查及评标环节。
1.4开标时，由资格审查小组对投标人进行资格审查，未通过资格审查的投标人，其投标无效。
1.5开标时，由监督人员对开标全过程进行监督。
[bookmark: _Toc26675][bookmark: _Toc12185][bookmark: _Toc29773][bookmark: _Toc8983619][bookmark: _Toc489694850][bookmark: _Toc490155553]2.评标委员会
招标采购单位根据本项目的特点，于开标前48小时，从政采云评审专家库中随机抽取组建评标委员会，评标委员会构成：由招标人代表和评审专家共5人（含5人）及以上的单数组成，评审专家不得少于评标委员会成员总数的三分之二。评标委员会在监督人员的监督下独立完成评标工作，负责对投标文件进行评审、推荐中标候选人。
[bookmark: _Toc4724][bookmark: _Toc8983620][bookmark: _Toc490155554][bookmark: _Toc18181][bookmark: _Toc489694851][bookmark: _Toc12278]2.1评标事务由评标委员会负责，并独立履行下列职责：
（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；
（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；
（3）对投标文件进行比较和评价；
（4）确定中标候选人名单；
（5）向招标人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。
[bookmark: _Toc11377][bookmark: _Toc19411][bookmark: _Toc489694855][bookmark: _Toc8983624][bookmark: _Toc16997][bookmark: _Toc490155558]2.2评标委员会成员的义务
（1）遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；
（2）按照招标文件规定的评标方法和标准进行评标，对评审意见承担个人责任；
[bookmark: _Toc6429][bookmark: _Toc489694856][bookmark: _Toc31699][bookmark: _Toc17202][bookmark: _Toc490155559][bookmark: _Toc8983625]（3）对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密保密；
（4）参与评标报告的起草；
（5）配合财政部门的投诉处理工作；
（6）配合采购单位答复投标人提出的质疑。
[bookmark: _Toc1754][bookmark: _Toc490155560][bookmark: _Toc15007][bookmark: _Toc8983626][bookmark: _Toc31075][bookmark: _Toc489694857]3.评标原则
“公开、公平、公正、客观、择优”为评标的基本原则，评标委员会将根据这一原则，公正、平等地对待各投标人。
[bookmark: _Toc489694858][bookmark: _Toc22722][bookmark: _Toc182][bookmark: _Toc490155561][bookmark: _Toc19537][bookmark: _Toc8983627]4.评标程序
4.1评标会议由评标委员会组长主持。评标委员会首先对各投标文件进行符合性审查，未通过审查的为无效标。
4.2评标委员会判断“投标文件”的响应性，仅基于“投标文件”本身而不靠外部证据。对非实质性响应的投标文件，投标人不能通过修正或撤销不符之处，而使其成为实质性响应。
4.3评标委员会根据招标文件要求，讨论、通过评标工作流程和评标要点。
4.4围绕评标要点，评标委员会全体成员对有效投标人递交的投标文件分别进行评标。
4.5对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
[bookmark: _Toc489694859][bookmark: _Toc32583][bookmark: _Toc19213][bookmark: _Toc21429]4.6评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料。投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。为保证本项目服务质量，最低报价不作为中标的唯一依据。
[bookmark: _Toc490155562][bookmark: _Toc8983628]5.中标人
[bookmark: _Toc213839741][bookmark: _Toc23278][bookmark: _Toc5998][bookmark: _Toc489694860][bookmark: _Toc231]5.1评审结束后综合得分情况由高到低排序推荐前三名作为中标候选人，招标人选取第一中标候选人为中标单位。若有综合评分相同则报价低的一方排名靠前。若有综合评分相同且报价相同的由技术标得分高低评定排名。
[bookmark: _Toc490155563][bookmark: _Toc8983629]6.评标过程保密
6.1在评标过程中和评标结束后，凡属于审查、澄清、评价、比较招标文件等有关信息，评标委员会的研究情况和所有投标人的商业秘密都属于保密内容相关当事人均不得泄露给任何投标人或与评标工作无关的人员。
6.2投标人不得探听上述信息，不得以任何行为影响评标过程。
6.3 招标人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。除招标人代表、评标现场组织人员外，招标人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。
6.4招标人和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不对评标过程中的细节问题进行公布。
[bookmark: _Toc8361][bookmark: _Toc489694861][bookmark: _Toc490155564][bookmark: _Toc21319][bookmark: _Toc8983630][bookmark: _Toc19075]7.投标人有下列情形之一的，视为无效投标。
7.1投标文件所投标段中的应标范围小于本文件对应标段要求的采购范围；
7.2投标文件与事实不符的；
7.3经评标委员会一致认定为重大偏离的；
7.4不符合本文件中规定的其他实质性要求的；
7.5不符合法律、法规有关规定的。
[bookmark: _Toc19492][bookmark: _Toc29065][bookmark: _Toc490155565][bookmark: _Toc489694862][bookmark: _Toc8983631][bookmark: _Toc23164]8.出现下列情形之一的，本项目作废标处理，除采购任务取消外，重新组织采购。
8.1本文件存在不合理条款，公告时间及程序不符合规定的；
8.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；
8.3因重大变故，采购任务取消的。
[bookmark: _Toc490155566][bookmark: _Toc489694863][bookmark: _Toc229][bookmark: _Toc30501][bookmark: _Toc30155][bookmark: _Toc8983632]9.评标办法
本次招标的评标方法采用综合评分法，即在满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项评标标准进行综合评审。
评标委员会严格按照招标文件的要求、条件及投标人所作的实质性响应内容，对投标人的投标文件进行综合打分。投标人的得分为各评委所给分数的平均分。计算结果在小数点后均保留两位小数，后余位数四舍五入计。并以综合评分法进行评估，总分值为100分。
资格审核表（适用于1.2包）
	审查内容
	需提供资料

	资格性审查
	（1）具有独立承担民事责任的能力
	提供有效的营业执照。

	
	（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	提供会计师事务所出具的2025年度财务审计报告，或基本开户银行出具的资信证明

	
	（3）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好纪录
	提供近一年任意一个月社保资金缴纳证明和纳税证明，新成立公司提供成立之日起至今的缴税记录及社保缴纳证明。若投标人的纳税记录为零申报的，需提供相应证明材料。

	
	（4）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
	没有受到行政主管部门的处罚，不能参加投标的情况。（提供声明函）

	
	（5）法律、行政法规规定的其他条件
	投标人如在“中国政府采购网”、“信用中国”出现重大不良信用记录的，不得参与本次政府采购活动，以现场查询为准。

	
	（6）关联关系
	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动；（提供承诺函）

	
	（7）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
	提供承诺函

	
	（8）符合国家相关法律法规 
	提供承诺函

	
	（9）本项目不接受联合体投标
	提供承诺函

	
	（10）政府政策
	本项目为部分预留份额采购项目，预留整体金额不低于30%份额专门面向中小企业采购（这预留部分中，专门给小微企业的预留比例不低于的60.00%；）预留方式：投标人将不低于前述比例的合同标的向一家或者多家中小企业分包。投标人须提供满足前述份额比例的《中小企业声明函》。（工程、服务类项目，投标人为中小微企业；货物类项目需制造商为中小微企业。）


备注：1.本表与招标文件中相关评审条款内容不一致的，以本表内容为准。
2.每一项符合的打“√”，不符合的打“×”。
3.“结论”一栏填写“通过”或“不通过”；任何一项出现“×”的，结论为不通过；
不通过的为无效响应。
符合性检查表（适用于1.2包）
	评标因素
	评标标准

	符合性审查
	（1）投标文件签署
	投标文件上法定代表人或其授权代理人的签字、投标人的单位章齐全符合招标文件规定。

	
	（2）法定代表人身份证明或授权委托书
	法定代表人身份证明或授权委托书有效，且符合招标文件规定的格式。

	
	（3）报价唯一
	只有一个有效报价，不得超过预算价。

	
	（4）投标保证金
	按时、足额缴纳投标保证金。

	
	（5）交货期
	满足招标文件要求。

	
	（6）投标有效期
	满足招标文件规定。

	
	（7）参数响应
	标★参数不可负偏离。

	
	（8）其他
	投标文件未附有招标人不能接受的附加条件及法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。（以商务条款偏离表及技术条款偏离表为准）。


备注：1.本表与招标文件中相关评审条款内容不一致的，以本表内容为准。
2.每一项符合的打“√”，不符合的打“×”。
3.“结论”一栏填写“通过”或“不通过”；任何一项出现“×”的，结论为不通过；不通过的为无效响应。
4.汇总时出现不同意见的，评标委员会按少数服从多数原则表决决定。
评分标准（适用于1包）

	
	评审内容
	分值
	评分标准

	商务部分（10分）
	业绩情况
	10
	投标人或设备生产制造商自2023年1月1日以来具有同类项目业绩的，每提供一个得2分，满分10分（提供合同复印件并加盖投标人公章；业绩时间以合同签订时间为准）。

	技术部分（60分）
	参数响应
	42
	对照第四部分技术需求参数，根据投标人提供的产品配置及性能指标的响应情况进行评审：
[bookmark: OLE_LINK3]投标人提供的设备技术参数完全响应采购需求的，得42分，标▲项参数为重点参数，每缺少或负偏离1条扣1分，扣完为止；
注：负偏离评审依据：①所提供产品技术参数低于招标文件要求的，视为负偏离；②技术参数响应条款（以投标文件内技术偏离表为准）与招标文件对比有缺项、漏项的，视为负偏离；③投标文件内技术偏离表完全复制招标文件技术参数的（不涉及具体参数指标的描述性技术要求除外），视为负偏离；④投标人提供的投标文件中产品技术偏离表、产品技术规格书和产品检测报告内描述的同一产品技术参数响应值不一致的，视为负偏离。⑤未能按照要求提供相应证明材料的，视为负偏离。

	
	项目实施方案
	8
	根据投标人提供的项目实施方案进行评分：
项目实施方案包括但不限于：①项目人员安排（包含但不限于主要人员名单及基本情况介绍、在本项目中承担的职责等）、②供货方案（包含但不限于产品来源、供货计划、供货时间、包装和运输方式等）、③质量管控方案（包括但不限于质量管控的标准、方法和程序等）、④测试（调试）方案（包含但不限于人员安排、测试步骤、测试标准等）等4项内容，方案内容完整齐全，符合项目实际的，得8分；每缺少一项方案内容扣2分，一项内容存在缺陷的，有一处扣1分，扣完为止；扣完为止；未提供项目实施方案的，此项不得分。
注：1.内容存在缺陷是指：①该项内容描述前后不一致；②该项内容所阐述的项目信息与本项目实际信息不一致；③该项内容引用的规定、规范错误；④该项内容描述不符合国家相关法律法规、政策文件、规范标准要求；⑤该项内容阐述的方式方法明显不符合本项目实际情况；⑥该项内容描述与本项目实际情况不符；⑦该项内容套用其他项目内容。

	
	售后服务方案
	4
	根据投标人提供的售后服务方案进行评分：
项目售后服务方案包括但不限于①售后服务方案及售后服务人员配备（包含但不限于主要人员名单及基本情况介绍、在售后中承担的职责等）②故障响应措施2项内容，方案内容完整齐全，符合项目实际的，得4分；每缺少一项方案内容，扣2分，一项内容存在缺陷的，有一处扣1分，扣完为止；未提供项目实施方案的，此项不得分。
注：内容存在缺陷是指：①该项内容描述前后不一致；②该项内容所阐述的项目信息与本项目实际信息不一致；③该项内容引用的规定、规范错误；④该项内容描述不符合国家相关法律法规、政策文件、规范标准要求；⑤该项内容阐述的方式方法明显不符合本项目实际情况；⑥该项内容描述与本项目实际情况不符；⑦该项内容套用其他项目内容。

	
	技术培训方案
	6
	根据投标人提供的项目培训方案进行评分：
提供不少于3次的系统操作培训，培训对象包括教师和设备管理人员，培训内容涵盖设备操作、软件使用、日常维护和基本故障排除。项目培训方案包括但不限于①培训内容、②培训计划、③培训团队人员配置等3项内容，方案内容完整齐全，符合项目实际的，得6分；每缺少一项方案内容或一项内容存在缺陷扣2分，一项内容存在缺陷的，有一处扣1分，扣完为止；未提供项目实施方案的，此项不得分。
注：内容存在缺陷是指：①该项内容描述前后不一致；②该项内容所阐述的项目信息与本项目实际信息不一致；③该项内容引用的规定、规范错误；④该项内容描述不符合国家相关法律法规、政策文件、规范标准要求；⑤该项内容阐述的方式方法明显不符合本项目实际情况；⑥该项内容描述与本项目实际情况不符；⑦该项内容套用其他项目内容。

	价格部分（30分）
	投标价格
	30
	1.在评审过程中，评审小组发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人做出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，评审小组认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标将被否决。
2.投标的最低报价，不作为是否成交的保证。
3.价格分统一采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且最后报价最低的投标人的价格为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=（评标基准价/最终投标报价）×价格权值×100
本项目的价格权值为30%。


[bookmark: 第七章__授予合同]注：1.所有评委评分分值的算术平均值（四舍五入后，小数点后保留两位有效数）。
评分标准（适用于2包）
	
	评审内容
	分值
	评分标准

	商务部分（10分）
	业绩情况
	10
	投标人或设备生产制造商自2023年1月1日以来具有同类项目业绩的，每提供一个得2分，满分10分（提供合同复印件并加盖投标人公章；业绩时间以合同签订时间为准）。

	技术部分（60分）
	参数响应
	30
	对照第四部分技术需求参数，根据投标人提供的产品配置及性能指标的响应情况进行评审：
投标人提供的设备技术参数完全响应采购需求的，得30分，标▲项参数为重点参数，每缺少或负偏离1条扣1分，扣完为止；
注：负偏离评审依据：①所提供产品技术参数低于招标文件要求的，视为负偏离；②技术参数响应条款（以投标文件内技术偏离表为准）与招标文件对比有缺项、漏项的，视为负偏离；③投标文件内技术偏离表完全复制招标文件技术参数的（不涉及具体参数指标的描述性技术要求除外），视为负偏离；④投标人提供的投标文件中产品技术偏离表、产品技术规格书和产品检测报告内描述的同一产品技术参数响应值不一致的，视为负偏离。⑤未能按照要求提供相应证明材料的，视为负偏离。

	
	项目实施方案
	8
	根据投标人提供的项目实施方案进行评分：
项目实施方案包括但不限于：①项目人员安排（包含但不限于主要人员名单及基本情况介绍、在本项目中承担的职责等）、②供货方案（包含但不限于产品来源、供货计划、供货时间、包装和运输方式等）、③质量管控方案（包括但不限于质量管控的标准、方法和程序等）、④测试（调试）方案（包含但不限于人员安排、测试步骤、测试标准等）等4项内容，方案内容完整齐全，符合项目实际的，得8分；每缺少一项方案内容扣2分，一项内容存在缺陷的，有一处扣1分，扣完为止；扣完为止；未提供项目实施方案的，此项不得分。
注：1.内容存在缺陷是指：①该项内容描述前后不一致；②该项内容所阐述的项目信息与本项目实际信息不一致；③该项内容引用的规定、规范错误；④该项内容描述不符合国家相关法律法规、政策文件、规范标准要求；⑤该项内容阐述的方式方法明显不符合本项目实际情况；⑥该项内容描述与本项目实际情况不符；⑦该项内容套用其他项目内容。

	
	售后服务方案
	10
	根据投标人提供的售后服务方案进行评分：
项目售后服务方案包括但不限于①售后服务方案及售后服务人员配备（包含但不限于主要人员名单及基本情况介绍、在售后中承担的职责等）②故障响应措施2项内容，方案内容完整齐全，符合项目实际的，得10分；每缺少一项方案内容，扣5分，一项内容存在缺陷的，有一处扣1分，扣完为止；未提供项目实施方案的，此项不得分。
注：内容存在缺陷是指：①该项内容描述前后不一致；②该项内容所阐述的项目信息与本项目实际信息不一致；③该项内容引用的规定、规范错误；④该项内容描述不符合国家相关法律法规、政策文件、规范标准要求；⑤该项内容阐述的方式方法明显不符合本项目实际情况；⑥该项内容描述与本项目实际情况不符；⑦该项内容套用其他项目内容。

	
	技术培训方案
	12
	根据投标人提供的项目培训方案进行评分：
提供不少于3次的系统操作培训，培训对象包括教师和设备管理人员，培训内容涵盖设备操作、软件使用、日常维护和基本故障排除。项目培训方案包括但不限于①培训内容、②培训计划、③培训团队人员配置等3项内容，方案内容完整齐全，符合项目实际的，得12分；每缺少一项方案内容或一项内容存在缺陷扣4分，一项内容存在缺陷的，有一处扣1分，扣完为止；未提供项目实施方案的，此项不得分。
注：内容存在缺陷是指：①该项内容描述前后不一致；②该项内容所阐述的项目信息与本项目实际信息不一致；③该项内容引用的规定、规范错误；④该项内容描述不符合国家相关法律法规、政策文件、规范标准要求；⑤该项内容阐述的方式方法明显不符合本项目实际情况；⑥该项内容描述与本项目实际情况不符；⑦该项内容套用其他项目内容。

	价格部分（30分）
	投标价格
	30
	1.在评审过程中，评审小组发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人做出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，评审小组认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标将被否决。
2.投标的最低报价，不作为是否成交的保证。
3.价格分统一采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且最后报价最低的投标人的价格为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=（评标基准价/最终投标报价）×价格权值×100
本项目的价格权值为30%。


注：1.所有评委评分分值的算术平均值（四舍五入后，小数点后保留两位有效数）。
七、中标及合同签订
[bookmark: _Toc24108][bookmark: _Toc31101][bookmark: _Toc4233][bookmark: _Toc490155596][bookmark: _Toc489694893][bookmark: _Toc8983656]1.中标人
采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送招标人。
招标人应当自收到评标报告之日起５个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。评审结束后综合得分情况由高到低排序推荐前三名作为中标候选人，招标人选取第一中标候选人为中标单位。若有综合评分相同则报价低的一方排名靠前。若有综合评分相同且报价相同的由技术标得分高低评定排名。
招标人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。
[bookmark: _Toc3926][bookmark: _Toc11718][bookmark: _Toc489694894][bookmark: _Toc490155597][bookmark: _Toc8983657][bookmark: _Toc3696]2.履行合同能力审查
2.1招标人将在签订合同前对中标人是否能圆满地履行合同进行审查。审查包括中标人投标文件中提供的所有资格证明材料原件，中标人投标文件及补充承诺中涉及的其他相关资料原件，以及对本项目实施可能存在风险的其他因素。
2.2招标人若发现中标人在投标过程中提供虚假证明文件，故意隐瞒公司不良信誉和财务状况，以及存在可能对合同圆满履行造成风险的其他因素等，则按规定取消其中标资格，监管部门依法进行处理。
2.3如果中标人被确认为不具备执行合同的能力，招标人将考虑按同样的程序审查下一个中标候选人。
[bookmark: _Toc489694895][bookmark: _Toc7149][bookmark: _Toc16618][bookmark: _Toc12865][bookmark: _Toc8983658][bookmark: _Toc490155598]3.中标通知书
[bookmark: _Toc22669][bookmark: _Toc490155599][bookmark: _Toc19456][bookmark: _Toc489694896][bookmark: _Toc20838]3.1中标公告期1个工作日期满后，招标人或者采购代理机构应当向中标人发出中标通知书。
3.2中标人应及时到采购代理机构领取中标通知书，中标通知书是签订合同的依据和组成部分。
3.3中标通知书为签订中标合同的依据，是合同的有效组成部分。
3.4中标通知书对招标人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果，或者中标人无正当理由放弃中标的，应当承担相应的法律责任。
3.5中标人的投标文件本应作为无效投标处理或者有招投标法律法规规章制度规定的中标无效情形的，采购代理机构在取得有权主体的认定以后，应当宣布发出的中标通知书无效，并收回发出的中标通知书（中标人也应当缴回），依法重新确定中标人或者重新开展招标活动。
[bookmark: _Toc8983659]4.签订合同
中标人应在规定的时间、地点与招标人签订合同，招标文件、中标人的投标文件、分次报价及服务承诺文件以及评标过程中有关澄清文件均作为合同附件，合同经招标人审核盖章后实施。
4.1中标人无正当理由未在规定时间内与招标人签订合同的，招标人有权建议取消其中标资格，监管部门将对其依法处理。
4.2招标人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件；不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。
4.3中标人因不可抗力或自身原因不能签订采购合同或者不能履行合同的，参照《中华人民共和国政府采购法实施条例》第四十九条，招标人可以按中标候选顺序确定新的中标人并签订合同，以此类推，或重新进行采购。
4.4招标人在授予合同时有权对本文件规定的货物和服务予以适当的增加或减少，但不得改变单价或其他条款和条件。
4.5中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目，不得将中标项目转让给他人。除本文件另有规定外，也不得将中标项目进行分包给他人。
4.6招标人增加合同标的权利
招标合同履行过程中，招标人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标投标人协商签订补充合同，但所有补充合同的招标金额不得超过原合同招标金额的百分之十。
八、验收及知识产权
[bookmark: _Toc10138][bookmark: _Toc17247][bookmark: _Toc4855][bookmark: _Toc490155600][bookmark: _Toc8983660][bookmark: _Toc489694897]1.验收
中标人与招标人应严格按照国家财政部《关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）的要求进行验收。
中标人根据初步验收的结果进行整改并满足合同技术要求后，由中标人提交完备的项目实施文档及书面申请，经招标人审核通过后，由招标人组织开展验收工作，签署项目验收文件。
[bookmark: _Toc489694898][bookmark: _Toc16133][bookmark: _Toc12537][bookmark: _Toc3365][bookmark: _Toc8983661][bookmark: _Toc490155601]2.付款
招标人凭项目合同、验收报告合同约定的时间内办理采购款支付手续。
3. 知识产权
3.1投标人应保证在本项目使用的任何产品或服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。
3.2招标人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。
3.3投标人如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在投标文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，投标人需提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，招标人享有永久使用权。
3.4如采用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。
九、法律责任
[bookmark: _Toc490155602][bookmark: _Toc32052][bookmark: _Toc23082][bookmark: _Toc489694899][bookmark: _Toc15425][bookmark: _Toc8983662]1.法律责任
[bookmark: _Toc8983663]投标人有下列情形之一的，处以政府采购项目采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：
[bookmark: _Toc8983664]（1）提供虚假材料谋取中标的；
[bookmark: _Toc8983665]（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；
[bookmark: _Toc8983666]（3）与招标人、其他投标人或采购代理机构恶意串通的；
[bookmark: _Toc8983667]（4）向招标人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；
[bookmark: _Toc8983668]（5）在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判、不按照招标文件和中标投标人的投标文件订立合同，或者与招标人另行订立背离合同实质性内容的协议的；
[bookmark: _Toc8983669]（6）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。投标人有前款情形之一的，中标无效。
[bookmark: _Toc8983670]2、中标人有下列情形之一的，招标采购单位不予退还其交纳的投标保证金；情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：
[bookmark: _Toc8983671]（1）中标后无正当理由不与招标人签订合同，或者与招标人另行订立背离合同实质性内容的协议的；
[bookmark: _Toc8983672]（2）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经招标人同意，将中标项目分包给他人的；
[bookmark: _Toc8983673]（3）拒绝履行合同义务的。
[bookmark: _Toc8983674]中标人有前款情形之一的，中标无效。
[bookmark: _Toc8983675]按照以上条款规定，经同级或其上级财政部门认定中标无效的，可按中标候选顺序重新确定，或重新进行采购。
3、发生下列情况之一，投标人将被列入不良记录名单，在1～3年内禁止参加政府采购活动，并予以公告：
(1)开标后在投标有效期内，投标人撤回其投标；
(2)中标后无正当理由不与招标人签订政府采购合同；
(3)中标后未按照招标文件和中标投标人的投标文件订立政府采购合同，或者与招标人另行订立背离合同实质性内容的协议的；
(4)将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购招标机构同意，将中标项目分包给他人；
(5)拒绝履行合同义务的；
(6)《政府采购法》第七十七条和《政府采购法实施条例》第七十二条规定的其他情形；
(7)其他违反法律法规相关规定的情形。
3.1 《政府采购法》七十七条：投标人有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：
（1）提供虚假材料谋取中标、成交的；
（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；
（3）与招标人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；
（4）向招标人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；
（5）在招标采购过程中与招标人进行协商谈判的；
（6）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。
3.2《政府采购法实施条例》第七十二条：投标人有下列情形之一的，依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任：
（1）向评标委员会、竞争性谈判小组或者询价小组成员行贿或者提供其他不正当利益；
（2）中标或者成交后无正当理由拒不与招标人签订政府采购合同；
（3）未按照招标文件确定的事项签订政府采购合同；
（4）将政府采购合同转包；
（5）提供假冒伪劣产品；
（6）擅自变更、中止或者终止政府采购合同。
投标人有前款第一项规定情形的，中标、成交无效，列入不良行为记录名单。
十、质疑及处理
1.1投标人认为招标文件、招标过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、和《政府采购质疑和投诉办法》的有关规定，依法向招标人或其委托的采购代理机构提出质疑。
1.2质疑投标人应按照财政部制定的《政府采购质疑函范本》格式（可从财政部官方网站下载）和《政府采购质疑和投诉办法》的要求，在法定质疑期内以纸质形式提出质疑，针对同一采购程序环节的质疑应一次性提出。
超出法定质疑期的、重复提出的、分次提出的或内容、形式不符合《政府采购质疑和投诉办法》的，质疑投标人将依法承担不利后果。
1.3采购代理机构质疑函接收部门、联系电话和通讯地址, 见投标人须知资料表。
1.4质疑的提出
1.5本采购文件中所称质疑及答复，是指参加本次采购活动的投标人对政府采购活动中的采购文件、采购过程和成交结果向招标人提出质疑，招标人答复质疑的行为。
1.6投标人认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向招标人提出质疑。投标人应知其权益受到损害之日，是指：
（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
（3）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。
1.7对可以质疑的采购文件提出质疑的，质疑人为参与本项目的报价方或潜在报价方。可质疑的文件为采购公告以及采购文件（包括属于其组成部分的澄清、修改、补充文件和评审标准、合同文本等）。
1.8对采购过程和成交结果提出质疑的，质疑人为直接参与本项目的报价方。采购过程,即从采购项目信息公告发布起到成交结果公告止，包括采购文件的发出、提交投标文件、投标文件开启、评审等各个采购程序环节。
1.9提出质疑应当符合下列条件：
（1）质疑主体应当符合有关规定；
（2）在质疑法定期限内提出；
（3）属于可以提出质疑的政府采购事项受理范围和本项目招标人的管辖权范围；
（4）政府采购法律、法规、规章规定的其他条件。
1.10提出质疑应当具有明确的请求和提供必要的证明材料。明确的请求,即质疑人在质疑函中提出的，要求招标人对其予以支持的主张。必要的证明材料,即能够证明质疑人的质疑请求成立的必要材料，包括相关证据、依据和其他有关材料。
1.11质疑人所提供的证明材料应当具有真实性、合法性以及与质疑事项的关联性和证明力，否则不能作为认定该质疑事项成立的依据。
1.12质疑人提出质疑时应当提交质疑函。质疑函包括下列内容：
（1）提出质疑的质疑人的名称、地址、邮编、联系人及联系电话等；
（2）质疑项目的名称、编号；
（3）质疑事项；
（4）事实依据和证明材料；
（5）法律依据；
（6）提出质疑的日期。
质疑函采用实名制。质疑人为自然人的应当由本人签字，并附有效身份证明文件；质疑人为法人或者非法人组织的应当由法定代表人或者负责人签字并加盖公章，并附有效身份证明文件。
1.13质疑人可以委托代理人进行质疑。代理人应当提交授权委托书。授权委托书应当载明委托代理的具体权限、期限和相关事项。
1.14质疑的审查和受理
招标人在收到质疑函后应当及时审查是否符合质疑受理条件，对符合质疑受理条件的，及时予以受理。
1.15对不符合质疑受理条件的，分别按照下列不同情形予以处理：
（1）质疑函内容不符合规定的，告知质疑人进行修改并重新提出质疑。修改后质疑事项仍不具体、不明确或者最终递交质疑函的时间超过质疑法定期限的，不予受理；
（2）质疑主体不符合有关规定的，告知质疑人不予受理；
（3）超过质疑法定期限提出质疑的，告知质疑人不予受理；
（4）对不属于可以提出质疑的政府采购事项提出质疑的，告知质疑人不予受理；
（5）质疑不属于本项目招标人管辖的，告知质疑人向有管辖权的招标人提出质疑；
（6）质疑不符合其他条件的，告知质疑人不予受理。
1.16质疑的处理和答复
1.17招标人受理质疑后，将及时把质疑函发送给被质疑人，并要求其在一定限期内提交书面答复，同时提供有关证据、依据和相关材料。
1.18对于质疑事项中涉及的问题较多、情况比较复杂的，为了全面查清事实、取得充分的证据，招标人认为有必要时，可以进行调查取证或者组织质证。
1.19对评审过程、成交结果提出质疑的，招标人可以组织原评审委员会协助答复质疑。
1.20质疑处理过程中，质疑人书面申请撤回质疑的，将终止质疑处理程序。
1.21质疑人拒绝配合招标人依法对质疑进行调查处理的，招标人将按质疑人自动撤回质疑处理；被质疑人拒绝配合招标人依法对质疑进行调查处理的，招标人将视同其认可质疑事项。
1.22质疑人拒绝配合招标人依法对质疑进行调查处理的，招标人将按质疑人自动撤回质疑处理；被质疑人拒绝配合招标人依法对质疑进行调查处理的，招标人将视同其认可质疑事项。
1.23招标人将在正式受理质疑后7个工作日内作出答复。
1.24质疑答复应当包括下列内容：
（1）质疑人的姓名或者名称；
（2）收到质疑函的日期、质疑项目名称及编号；
（3）质疑事项、质疑答复的具体内容、事实依据和法律依据；
（4）告知质疑投标人依法投诉的权利；
（5）质疑答复人名称；
（6）答复质疑的日期。

质疑函范本
一、质疑投标人基本信息
质疑投标人：                                        
地址：                          邮编：                   
联系人：                      联系电话：                 
授权代表：                                          
联系电话：                                            
地址：                         邮编：                  
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：                                      
质疑项目的编号：               包号：                 
招标人名称：                                         
招标文件获取日期：                                           
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                                         
事实依据：                                          
                                                       
法律依据：                                          
                                                     
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：                                               
签字(签章)：                   公章：                      
日期：    
质疑函制作说明：
1.投标人提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑投标人若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑投标人签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑投标人若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑投标人为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑投标人为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

备注：
1、质疑人的法定代表人办理质疑事务的，在提交质疑函（无需填写授权委托人）的同时，还应提交加盖质疑人公章的营业执照副本复印件和法定代表人的身份证复印件。请持身份证原件用于核对。
2、授权本项目投标委托人办理质疑事务的，除提交质疑书、加盖质疑人公章的营业执照副本复印件和法定代表人的身份证复印件外，还应当提交由质疑人出具的明确载明授权委托的具体权限和事项的法定代表人授权委托书以及授权委托人的身份证复印件。
3、与质疑事项有关的材料应与质疑函合并装订。
4、 质疑函一式三份。
[bookmark: _Toc167383457][bookmark: _Toc139878239][bookmark: _Toc167383458]第三部分   授予合同（仅参考）
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政府采购货物买卖合同



项目名称：                             
合同编号：                             
甲    方：                             
乙    方：                             
签订时间：                             


使 用 说 明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要投标人定制开发、创新研发的货物采购项目。
   2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。
3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家投标人、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。
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第一节 政府采购合同协议书
甲方（全称）：                        （采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购	                                   文件约定的合同甲方）
乙方1（全称）：                       （供应商）
乙方2（全称）：                        （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）
乙方3（全称）                          （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：     
项目信息
采购项目名称：
采购项目编号：
（2）采购计划编号： 
（3）项目内容：
采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：
品牌：                    规格型号：               
采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。
①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：
标的名称：                         
关键部件：           品牌：         型号：        
关键部件：           品牌：         型号：        
关键部件：           品牌：         型号：       
（注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）
②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：
是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：      数量：     金额：
否
（4）政府采购组织形式：政府集中采购  部门集中采购  分散采购
（5）政府采购方式：公开招标 邀请招标 竞争性谈判 竞争性磋商
询价 单一来源 框架协议 其他：          
（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）
（6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：是      否
本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：是    否
若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：是   否
中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：是   否
中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：是       否
（7）合同是否分包：是       否
分包主要内容：                                            
分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：
分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：
大型企业  中型企业  小微型企业  
残疾人福利性单位 监狱企业 其他
（8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：是       否
外商投资企业类型：全部由外国投资者投资  部分由外国投资者投资
（9）是否涉及进口产品：
是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：        
国别：         品牌：         规格型号：              
否
（10）是否涉及节能产品：
是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：              
强制采购       优先采购    
否
是否涉及环境标志产品：
是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：          
强制采购       优先采购    
否
是否涉及绿色产品： 
是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：         
强制采购       优先采购    
否
（11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：
是       否      不涉及
合同金额
（1）合同金额小写：                           
大写：                           
分包金额（如有）小写：                   
大写：                       
（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）
（2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：
固定总价 固定单价 固定费率 成本补偿 绩效激励 其他       
（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：
全额付款：     （应明确一次性支付合同款项的条件）                    
分期付款：  （应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩） ，其中涉及预付款的： （应明确预付款的支付比例和支付条件） 
成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）   
绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）   
合同履行
（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。
（2）履约地点：                             
（3）履约担保：是否收取履约保证金：是    否
收取履约保证金形式：                            
收取履约保证金金额：                            
履约担保期限：                                  
（4）分期履行要求： 
（5）风险处置措施和替代方案： 
合同验收
验收组织方式：自行组织 委托第三方组织
验收主体：                  
是否邀请本项目的其他供应商参加验收：是  否
是否邀请专家参加验收：是  否
是否邀请服务对象参加验收：是  否
是否邀请第三方检测机构参加验收：是  否
是否进行抽查检测：是，抽查比例：         否
是否存在破坏性检测：是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）
                    否
验收组织的其他事项： 
（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收） 
（3）履约验收方式：一次性验收         
                   分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）
（4）履约验收程序：                                         
（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）                                      
（6）履约验收标准：                                         
（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：是  否
（8）履约验收其他事项：      （产权过户登记等）          
组成合同的文件
本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：
（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议
（2）政府采购合同专用条款
（3）政府采购合同通用条款
（4）中标（成交）通知书
（5）投标（响应）文件
（6）采购文件
（7）有关技术文件，图纸
（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件
合同生效
本合同自                             生效。
合同份数
本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。
合同订立时间：         年      月      日
合同订立地点：                           
附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。
	甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）
	乙方（供应商）

	单位名称（公章或合同章）
	
	单位名称（公章或合同章）
	

	法定代表人
或其委托代理人（签章）
	
	法定代表人
或其委托代理人（签章）
	

	
	
	拥有者性别
	

	住  所
	
	住  所
	

	联 系 人
	
	联 系 人
	

	联系电话
	
	联系电话
	

	通信地址
	
	通信地址
	

	邮政编码
	
	邮政编码
	

	电子邮箱
	
	电子邮箱
	

	统一社会信用代码
	
	统一社会信用代码
	

	
	
	开户名称
	

	
	
	开户银行
	

	
	
	银行账号
	

	注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。
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第二节 政府采购合同通用条款
1.定义
1.1合同当事人
（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。
（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。
（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。
1.2本合同下列术语应解释为：
（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。
（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。
（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。
（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。
（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。
（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。
（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。
合同标的及金额
2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。
3. 履行合同的时间、地点和方式
3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。
4. 甲方的权利和义务
4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。
4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。
4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。
4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。
4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。
4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。
5. 乙方的权利和义务
5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。
5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。
5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。
5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。
合同履行
6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。
6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。
7. 货物包装、运输、保险和交付要求
7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。
7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。
7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。
7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。
7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。
7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。
8. 质量标准和保证
8.1 质量标准
（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。
（2）采用中华人民共和国法定计量单位。
（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。
（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。
8.2 保证
（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。
（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。
（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。
（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。
（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。
9. 权利瑕疵担保
9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。
9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。
9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。
10. 知识产权保护
[bookmark: _Hlk163047038]10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。
11. 保密义务
11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。
12. 合同价款支付
12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。
12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。
13. 履约保证金
13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。
13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。
13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。
14. 售后服务
14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：
（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；
（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；
（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；
（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；
（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；
（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。
14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。
15. 违约责任
15.1质量瑕疵的违约责任
乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。
15.2 迟延交货的违约责任
（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。
（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。
15.3 迟延支付的违约责任
甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。
15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。
合同变更、中止与终止
    16.1合同的变更
政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。
16.2合同的中止
（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。
（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。
（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。
（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。
16.3合同的终止
（1）合同因有效期限届满而终止；
（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。
16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形
政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
17. 合同分包
17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。
17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。
18. 不可抗力
18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。
18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。
19. 解决争议的方法
19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。
19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。
19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。
20. 政府采购政策
20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。
20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。
21. 法律适用
21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。
21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。
22. 通知
22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。
22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。
22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。
22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。
合同未尽事项
23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。
[bookmark: _Toc20313]23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。
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第四部分 技术需求
项目名称： 新疆农业大学公共管理学院（法学院）教学科研设备更新项目
技术规格、参数与要求
1.项目简要介绍
本项目为新疆农业大学公共管理学院（法学院）教学科研设备更新项目，面向法学和土地资源管理专业的教学和科研设备更新采购，总预算金额人民币799万元整，分二个包。
[bookmark: _Hlk230107038]第一包：法学虚拟仿真实训室项目设备与数字化模拟法庭设备，预算金额人民币565万元整
本分包围绕法学专业实训教学需求，购置法学虚拟仿真实训平台设备、数字化庭审设备、智能化法律事务案例分析与管理设备、庭审现场远程同步设备、3D超写实法学专业数字人系统设备、人工智能法学咨询与诊断大模型平台设备、法学课程云教育实训平台设备七大实训平台成套设备，旨在为我校法科师生便于开展法律实务、实践教学必要的以强大算力作为支撑的法学虚拟仿真实训室及数字化模拟法庭设备。项目通过高性能硬件设备与专业教学系统的深度融合，构建沉浸式、交互式、智能化的法学实践教学环境，满足高校法学专业本科及研究生阶段的专业实践教学需求，提升学生法科实务水平。
第二包：土地资源管理专业虚拟仿真与测绘设备，预算金额人民币234万元整
本分包围绕土地类专业实训教学需求，购置土地整治规划节水灌溉、国土空间规划、国土资源调查测绘、土地评价与不动产估价四大实训平台成套设备，涵盖VR虚拟设备、专业测绘仪器、工业级无人机、全息交互设备、存储及显示设备等。本项目采用公开招标方式，专门面向中小企业采购。项目要求合同签订后30日历天内完成供货、安装调试及验收，整体质保期1年。项目建成后，搭建数字化智能实训环境，完善土地类专业教学条件，满足日常教学、实操训练及科研试验使用，强化学生实操能力，契合专业人才培养建设要求。
2、参数（项目描述、任务书：需实现的功能或者目标；满足项目需要的所有技术、服务、安全等要求，采购对象的名称、品种、数量、规格、产地、质量、运输、安全要求等内容；能够通过客观指标量化的应当量化，可附表格说明；用“★”标明主要技术参数并明确是否接受负偏离）：

第一包参数
法学虚拟仿真实训室项目设备，预算金额人民币565万元整
一、项目描述
本分包围绕法学专业实训教学需求，购置法学虚拟仿真实训平台设备、数字化庭审设备、智能化法律事务案例分析与管理设备、庭审现场远程同步设备、3D超写实法学专业数字人系统设备、人工智能法学咨询与诊断大模型平台设备、法学课程云教育实训平台设备七大实训平台成套设备，旨在为我校法科师生便于开展法律实务、实践教学必要的以强大算力作为支撑的法学虚拟仿真实训室及数字化模拟法庭设备。项目通过高性能硬件设备与专业教学系统的深度融合，构建沉浸式、交互式、智能化的法学实践教学环境，满足高校法学专业本科及研究生阶段的专业实践教学需求，提升学生法科实务水平。
二、项目任务书
（一）需实现的功能与目标
该系列智能化法律设备旨在通过人工智能、大数据、数字人及远程通信技术，全面提升法律事务处理效率与司法服务水平。其中，法学虚拟仿真实训平台设备主要提供商法、劳动与社会保障法两大核心课程的系统化实训教学，涵盖全部主要部门法模块，内置 AI 角色模拟和 AI 案例分析功能，提升实训的智能化水平。数字化庭审设备可以实现庭审全过程的音视频采集、编码、存储、直播与点播，提供智能语音转写、庭审笔录控制、证据展示等核心庭审功能，支持庭审资源的统一管理、检索与统计分析。智能化法律事务案例分析与管理设备，依托内置案例库与风险模型，智能识别合同漏洞并预警异常，实现案件全流程跟踪、多维度分析及合规风险闭环防控；同时提供法律咨询、案例检索与文书辅助，提升法务工作效能。庭审现场远程同步设备，构建高清音视频交互通道，支持异地“面对面”庭审、远程证据展示与智能质证，集成语音识别自动生成笔录，并适配多种庭审模式，保障庭审高效、真实还原。以全息仓和数字人为载体的智能设备，实现7×24小时拟人化法律咨询与流程引导，生成4K普法短片并模拟法庭教学，辅助案件推演与证据可视化，支持定制化培训内容生成，降低普法与教学成本。人工智能法学咨询与诊断大模型平台，以自然语言交互精准解答各类法律问题，自动生成并审查法律文书，深度解析案件并检索类案，集成海量法律法规提供知识检索，同时为企业提供合规风险诊断与优化建议。综上，这些设备协同服务于案件精细管理、远程庭审、普法宣传、教学实训、智能咨询及合规风控等多元场景，推动法律工作向智能化、精准化、高效化发展，助力构建完善的法治服务体系。
（二）技术要求
技术参数表
	序号
	设备名称
	设备参数

	1
	法学虚拟仿真实训平台设备
	子设备一：高性能数据处理单元1台
功能参数：
1.2颗英特尔至强 Gold 6530处理器（32核心64线程、270W、160M高速缓存、2.10 GHz）；
2.1块Intel C741芯片组双路LGA4189工作站服务器主板；
3.4块NVIDIA RTX PRO 6000 96G工作站版显卡（600W）；
4.8条64G DDR5 4800 RECC服务器内存；
5.2块960G SATA 2.5寸企业级固态硬盘；
6.3块8T SATA企业级机械硬盘；
7.1块9361-8i 1G带电池阵列卡；
8.2个长城2000W全模组服务器电源N20；
9.1个塔式机箱（含4盘位硬盘笼子、电源同步器、5.0延长线）；
10.包含2个服务器风冷散热器；
子设备二：商法教学功能
▲1. 涵盖商法总论、公司法、破产法、证券法、票据法、保险法、海商法七大模块。（需要提供截图或者产品介绍证明）
2. 考核方式：智能考核+教师主观评分，客观题自动比对，主观题提供参考答案，教师可综合评价。
▲3. 每个系统实验配套知识点教学PPT，穿插单选/多选题考核，总数≥35个。（需要提供截图或者产品介绍证明）
4. 商法部门法模块具备流程、表单、情景、视频、幻灯片、自由批注、思维推演、多页式交互片、理论学习、分析与讨论等功能。
▲5. 教师自选业务流程功能模块，学生端流程图操作，步骤颜色跟踪跳动，教师后台实时同步查看操作情况。（需要提供截图或者产品介绍证明）
6. 教师自定义实验模式：可选操作界面（流程图/场景）、步骤说明（显示/隐藏）、案例材料（仅概述/全部）、操作提示（显示/隐藏）。
7. 案例分析模块，教师端支持直接批注或划词批注，实时反馈学生端。
8. 教师端内置在线流程编辑器：绘制诉讼流程、设计步骤、配置任务和知识点（文字/音视频），学生流程图或场景分角色操作，流程中文书支持文档式（教师打分）或填空式（自动打分）。9. 教师端内置交互片编辑器：
（1）支持文本、语音、视频、图像、矢量图形/动画、富文本、脑图、网页、三维全景图、表单元素等人机互动元素组合，采用HTML5跨平台技术；
（2）多页面设计，元素可设层级及属性参数；
（3）支持单选/多选/判断/填空/问答/拖放/连线等题型；
（4）脚本级变量和逻辑关系设定；
（5）支持单页面/全部预览；
（6）内置AI角色模拟（与AI角色互演）和AI案例分析功能。
（7）可在各种现代浏览器和设备的运行
（8）无需代码即可设计交互片
子设备三：劳动与社会保障教学功能
1. 模块包含：劳动法、社会保障法、案例分析、视频教学、走进劳动仲裁。
2. 考核方式：智能考核+教师主观评分，系统自动评分+教师综合评价。
▲3. 劳动法、社会保障法每个系统实验配套知识点教学PPT，穿插单选/多选题考核，总数≥37个。（需要提供截图或者产品介绍证明）
4. 集成实训模块具备流程、表单、情景、视频、幻灯片、自由批注、思维推演、多页式交互片、理论学习、分析与讨论等功能；教师可自选功能模块，学生流程图操作，步骤颜色跟踪，教师后台实时监控。
▲5. 实验内容：
劳动法：基本原理、立法目的、调整对象、劳动就业法、劳动合同法、特殊劳动合同、劳动条件法、劳动保护法、劳动争议处理；
社会保障法：基本原理、社会保险法、其他制度。（需要提供截图或者产品介绍证明）
6. 走进劳动仲裁模块采用交互片模式，利用图形/语音等元素组合案例剧情，穿插习题考核。
7. 案例教学模块教师端具有批注功能（直接/划词批注，实时反馈）。
▲8. 教师端语音情景对话功能：设置情景背景/人物/脚本，穿插知识点、图像选择、题目（单选/多选/判断/材料阅读）、阅读材料等。（需要提供截图或者产品介绍证明）
9. 教师端内置在线流程编辑器：绘制实验流程、设计步骤，配置任务/知识点（文字/音视频）/题目（判断/选择/填空/问答）；学生流程图或场景分角色操作，步骤颜色跟踪；文书支持文档式（教师打分）或填空式（自动打分）。
10.  教师端内置交互片编辑器：
（1）支持文本、语音、视频、图像、矢量图形/动画、富文本、脑图、网页、三维全景图、表单元素等人机互动元素组合，采用HTML5跨平台技术；
（2）多页面设计，元素可设层级及属性参数；
（3）支持单选/多选/判断/填空/问答/拖放/连线等题型；
（4）脚本级变量和逻辑关系设定；
（5）内置AI角色模拟（与AI角色互演）和AI案例分析功能。
11. 成绩与评分功能：
（1）统计班级数、学生数、实验安排数、实验分布、完成率、平均成绩，成绩雷达图；
（2）自动评分（完成与否、时长、得分、步骤）；导出历史成绩/综合成绩
（3）教师端实时监控学生实验进度、答题情况；
（4）成绩报告（实验类别、历史成绩分布、班内排名），学生端同步查看。
12. 具备法律数据库：法律法规、司法案例、法律文书、合同范本。
13. 手机端界面模式：与PC端功能体验一致，支持iOS/Android系统。
子设备四：3D模拟法庭仿真实训功能
1. 业务系统：走近法院、理实综合、探索模拟、多人实战。
2. 辅助功能：账户班级、成绩与评分、统计与分析、脑图、知识、练习与考试、法律数据库。
3. 走近法院模块：三维全景图模式，数字人讲解法院各部门及法庭知识点（立案登记/缴费、法庭礼仪、法袍律师袍穿着、法庭布局/座次、国徽悬挂、法言法语规范、各职能部门等）；结合法条链接、案例拓展、文书展示、小程序入口、庭审公开网、题目互动、图片/视频/三维全景图。
4. 理实综合模块：多页式交互片形式，图文/动画/语音/视频自由组合，趣味化操作。
▲5. 自带多页式交互片≥30个，与实验程序一一对应（需要提供截图或者产品介绍证明）：
民事：一审普通程序、二审程序、网络立案、机动车交通事故责任纠纷案；
刑事：一审普通程序、二审程序、律师会见、诬告陷害案、刑事诉讼证据；
行政：一审普通程序、二审程序、撤销乡村建设规划许可证案；
海事诉讼程序；
民诉法针对性训练（管辖、先予执行、拘留措施等）。
6. 教师端内置交互片编辑器：
（1）人机互动元素组合（文本/语音/视频/图像/矢量图形/动画/富文本/脑图/网页/三维全景图/表单），HTML5跨平台；
（2）设置不同层次元素及内在逻辑关系；
（3）脚本级变量和逻辑关系设定；
（4）基于HTML5多终端运行；
（5）内置AI角色模拟和AI案例分析功能。
7. 探索模拟和多人实战：三维仿真场景，鼠标转移视角操作。
8. 探索模拟监控评分：教师查看参与人每步得分/用时/起止时间；统计学习人数/次数/平均分/最好成绩/最少用时。
▲9. 教师指导功能：教师进入庭审，作出文本或语音实时指导。（需要提供截图或者产品介绍证明）
10. 多人实战实验安排：可选系统真实案例或自定义案例；交互方式可选实时语音、实时语音+视频摄像头、实时文本+语音识别。
11. 多人实战集成AI技术，大语言模型实现庭审智能分析与辅助评分：
（1）庭审录音一键转写为标准文本；
（2）支持云端或本地离线转写，保障数据私密安全；
（3）接入法学领域大语言模型；
（4）教师预设/自定义评估维度和评分规则
（5）教师可在AI打分基础上回放音视频二次打分
▲12. 探索模拟模块包含民事/刑事/行政三大诉讼程序，含全视角和单人角色视角案件，鼠标放大/缩小场景。（需要提供截图或者产品介绍证明）
（1）流程图步骤颜色跟踪实验进度；
（2）全视角实验：人机交互编排整个庭审过程，预设步骤/知识/考查题/法条/对话/证据/文书等；包含遗产继承、敲诈勒索、治安行政处罚、婚约财产、交通处罚行政诉讼、故意伤害等；
（3）单人视角：学生担当审判长/公诉人/辩护人，模拟庭审全过程；包含拐卖儿童、诈骗、抢劫案等；
13. 多人实战3D场景分组对抗，组长角色分配开启庭审：
（1）支持实时语音（语音+文本）、实时语音+摄像头、实时文本（文字+语音+语音识别）三种形式；多人语音分组通话，音视频录制回放，可选择不同庭审阶段回放；
（2）自带≥60个真实案例，附带证据图片；
（3）自定义案例学生端编辑详情、上传证据；
（4）语音识别接口，庭审语音转文字。
14. 旁听功能：学生以旁听者视角观看学习其他组庭审。
15. 分组实验一人可多角色，满足人数不足或组员缺席时实验正常进行。
16. 具有AI智能法律顾问：法律咨询、疑难解答、法条速查、识别法律漏洞风险。
17 开庭过程录制上传教师端，音视频文件服务器保存，作为教学素材。
▲18. 多人实战智能庭审计时：精准记录庭审各方发言时长，书记员控制计时器，一键启动/暂停/终止，自定义时限配置。（需要提供截图或者产品介绍证明）
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	数字化庭审设备
	子设备一：数字化庭审主控单元 1 台：
1.采用 19 英寸标准机箱设计，设备高度不超过 1U；
2.内置多路视频输入接口，支持不少于 4 路 SDI 视频输入及不少于 4 路 POE 网络摄像机混合接入；
3.配备不少于 2 路 HDMI 输入接口、不少于 2 路 HDMI 输出接口，最大支持 4K 分辨率输出，可自由配置各视频输出口的输入源；
4.内置 1 个抽拉式硬盘仓，支持免拆机更换硬盘，单硬盘最大容量支持 8T；
5.内置不少于 2 路音频输入接口，音频编码采用 AAC 48KHz 采样编码，同时配备不少于 2 路音频输出接口；
6.配备 4 路 USB 接口，其中包含 2 路 USB3.0 接口；
7.支持各通道单画面、画中画、三画面、四画面显示模式切换，多画面组合模式可自由调节大小、位置及数量，设置可保存且重启不丢失；
8.内置双光驱，可将庭审现场音像信息实时同步直接刻录至光盘，刻录前自动格式化并检测光盘有效性，不符合要求的光盘自动弹出，刻录结束后自动封盘；
9.具备庭审声音、图像实时采集功能，可清晰采集庭审人员声音；
10.内置片头叠加功能，支持设置案件编号、名称、庭审人员姓名、庭审地点等片头内容，设置完成后自动生成并叠加至视频；
11.支持更换光盘时视频时间不间断模式，第一张光盘刻录完成后放入第二张光盘，系统自动将更换期间的录像刻录至第二张光盘；
12.支持哈希值计算，光盘停止刻录后立即生成视频文件唯一哈希值并写入光盘，确保双光盘视频文件内容完全一致；
子设备二：庭审资源管理模块1 套：
1.采用 B/S 架构设计，安装维护便捷；
2.内置案件资源管理功能，可实现庭审过程中视频、音频、图片、文字等各类资源的采集、共享与统一管理；
3.配备完整电子地图功能，可直观显示各法庭使用状态；提供功能截图加盖公章。
4.内置案件管理、庭审排期管理、人员配置管理、庭审回放等功能模块，案件数据、庭审排期数据可与其他审判流程管理平台进行数据导入与读取；
5.支持多个下级区域设备集中接管与统一管理；
6.支持服务器端录像备份，可通过网络将法庭设备音视频数据集中存储至服务器磁盘阵列；
7.所有庭审视频数据采用单文件加密方式，可指定专有用户访问；
8.内置流媒体点播功能，支持 flv、vob、asf、avi 等多种媒体格式的音视频点播；
9.视频回放无缓冲，实现即点即播，可快速定位至视频任意播放点；
10.支持多人实时文字交流及私下交流功能；提供功能截图加盖公章。
11.内置文字、视频同屏校对与打印功能，视频播放与庭审笔录可在同一窗口显示、编辑与管理；
12.内置案件检索功能，支持快速查找目标案件；
13.支持同一案件所有数据的批量下载，并可生成 HTML 格式数据列表；
14.内置庭审数据统计功能，可统计法庭使用情况、案件类型、法庭开庭次数等数据；
15.可查看服务器工作状态及设备使用日志；
16.与数字化庭审主控单元完全兼容配套；
子设备三：庭审信息发布模块1 套：
1.采用 B/S 架构网络平台设计，可与庭审资源管理平台互联互通；
2.支持本院范围内集中管理与内容实时更新；
3.可播放及展示庭审排期等各类信息；
4.支持实时推送及预先推送本院及各法庭实时状态与内容，实现与庭审实况同步联动；
5.配套1套发布管理主机；
子设备四：智能语音转写模块1 套：
1.内置高精度文本分析功能，可对输入文本中的多音字、特殊符号、韵律短语等进行智能分析与处理；
2.具备实时语音识别转写功能，可将各方人员的多条不同语音流实时识别为对应文字内容并返回至客户端设备，支持不少于 2 路语音流同时转写且无吞字、丢字现象，支持不少于 12 路手拉手麦克风角色分离识别；
3.内置司法业务场景专属法言法语模型，安静环境下普通话语音识别准确率不低于98%；
4.所有软硬件设备均在本地内网部署，全部数据存储于本地服务器，与外网无任何数据交互；
5.支持事前导入案件资料生成专属识别模型，提升整体识别效果；
6.内置智能文本顺滑功能，可根据陈述人后续发言内容自动纠正首次识别错误；
子设备五：庭审笔录控制模块1 套：
1.支持庭审全流程一键控制，涵盖一键开庭至一键闭庭；
2.内置开庭前准备功能，可一键启动庭审并自动播放庭审纪律；
3.支持案件选择、开庭审理控制及视频录像自动启动；
4.支持庭审笔录在线记录、线上保存与线上打印；
5.支持休庭控制，可在庭审过程中处理突发事件或合议时暂时终止庭审；
6.支持闭庭控制，案件庭审终结时自动停止远程直播；
7.集成庭审设备控制、庭审实况播放与回放、庭审笔录记录功能于一体；
8.采用实时网络集中存储方式，自动存储庭审过程中的视频、声音、庭审笔录等所有数据；
子设备六：高清庭审跟踪摄像单元4 台：
1.光学变焦倍数不低于 12 倍，数字变焦倍数不低于 10 倍；
2.采用 1/2.8 英寸高品质 CMOS 图像传感器；
3.有效像素不低于 207 万，画面比例 16:9；
4.支持 HDMI/SDI 接口输出，视频格式涵盖 1080P60/50/30/25/59.94/29.97、1080I60/50/59.94、720P60/50/59.94 等；
5.网络接口支持多种分辨率输出，最高可达 1920x1080P；
6.镜头焦距 f=3.9～46.8mm，视角范围 6.6°（窄角）至 70.4°（广角）；
7.光圈系数 F1.8 – F2.4；
8.最低照度 0.5Lux (F1.8, AGC ON)；
9.内置 2D+3D 数字降噪功能；
10.支持自动 / 手动 / 一键白平衡，色温调节范围 3000K 至 70000K；
11.支持自动 / 手动 / 一键聚焦、自动 / 手动光圈、自动 / 手动电子快门；
12.具备背光补偿、动态范围调节功能；
13.支持亮度、对比度、锐度、水平翻转、垂直翻转、黑白模式、伽玛曲线、电子变倍、DCI、镜头畸变矫正等视频调节功能；
14.信噪比大于 55dB；
子设备七：高清庭审全景摄像单元1 台：
1. 有效像素不低于 500 万；
2. 采用 1/2.8 英寸低照度 CMOS 传感器；
3. 最低照度：彩色 0.01Lux@F1.2，黑白 0.001Lux@F1.2；
4. 快门速度范围 1/50 (1/60) 秒至 1/10,000 秒；
5. 配备 3.6mm@F2.0 高清镜头（2.8mm 可选），接口类型 M12；
6. 最大图像尺寸 2880*1616；
7. 主码流支持 5MP 2880*1616@20fps、4MP 2560*1440@25fps 等多种帧率，子码流支持 800*448@25fps。提供具备CMA和CNAS标识认可的检测报告，复印件加盖公章；
8. 采用 H.265AI/H.265 + 压缩标准，兼容 H.265/H.264；
9. 压缩输出码率范围 0.1Mbps-8Mbps；
10. 音频压缩标准采用 G711a；
11. 支持网络存储功能；
12. 内置智能报警功能，可检测移动侦测、视频丢失、网线断开、IP 地址冲突等异常；
13. 支持防闪烁、双码流、心跳、密码保护、主机图像断电保护等通用功能；
14. 配备 1 个 10/100Mbps 自适应以太网口（RJ45 接口）及音频输入输出接口；
15. 内置 15 颗阵列红外灯，红外照射距离 20-30 米。提供具备CMA和CNAS标识认可的检测报告，复印件加盖公章；
16. 电源规格 DC12V 2A，最大功率不超过 3W；
17. 采用塑胶 (ABS)+ 金属材质；
18. 与数字化庭审主控单元完全兼容配套
子设备八：证据实物展示单元1 台：
1. 镜头像素不低于 800 万；
2. 采用自动对焦方式；
3. 最大拍摄幅面支持 A3 及以下；
4. 配备光学镜头，支持 100 倍放大；
5. 内置自然光和三级 LED 调光光源补偿；
6. 采用 CMOS 彩色传感器进行图像处理；
7. 配备 1 组 HDMI 输入接口、1 组 USB 输入接口；
8. 配备 VGA、HDMI、USB 输出接口；
9. 内置图像旋转、放大、缩小、冻结、亮度调整、同屏比对等软件功能；
10. 与数字化庭审主控单元完全兼容配套；
子设备九：庭审拾音单元1 套：
包含 1套电容话筒、7套无线鹅颈式话筒：
一、电容话筒及无线鹅颈式话筒：
   1. 接收机载波频段为 UHF600~699MHz（400～950 频段可定制）；
   2. 采用 RT-Thread RTOS 嵌入式实时操作系统、二次变频超外差双调谐接收及直接频率零中频数字解调技术；
   3. 电容话筒接收机为两通道，无线鹅颈式话筒接收机为四通道；
   4. 调制方式为 FM；
   5. 带天线供电开关，12V DC 输出，100mA；
   6. 输入 6dBv 时，信噪比大于 60dB；
   7. 频带宽度 30MHz，最大偏移度 ±45KHz；
   8. 综合信噪比大于 105dB，总谐波失真小于 0.7% @1KHz；
   9. 综合频率响应 45Hz~18KHZ ±3dB；
   10. 供电规格 DC 12V~16V 10W；
   11. 配备 XLR 平行式及 6.3 非平行式输出插座；
   12. 有效工作距离不小于 60 米；
   13. 电容话筒配套 1 个落地支架；
二、4通道无线鹅颈式话筒：
1.载波频段：UHF520~940MHz（选配）
2.振荡方式：PLL相位锁定频率合成
3.谐波幅射：<-65dBm
4.最大偏移度：±45KHz
5.频率响应：45Hz~18KHZ±3dB
6.频带宽度：120MHz
7.音头：电容式
8.RF功率输出：15MW
子设备十：庭审音频处理与扩声单元1 套：
包含1台音频处理、1台音频反馈抑制、1台调音台、2 台功率放大器、8 只庭审专用音箱：
一、音频处理主机：
   1. 带液晶显示屏，可显示单元状态信息，支持视像跟踪功能；
   2. 最多可连接不少于 60 台会议单元，通过扩展电源最多可接不少于 128 台，通过扩展主机串联最多可接入 2000 台；
   3. 采用专用 8 芯插头及 "手拉手"T 型连接方式，支持环路供电与热插拔；
   4. 配备音频输入接口，可输入外部音频信号；
   5. 配备不少于 2 路原音通道输出接口，支持标准卡侬 XLR 音频输出；
   6. 支持发言人数限制功能，可设置同时发言单元数量为 1/3/6，主席单元不受限制；
   7. 支持 FIFO、NORMAL、FREE、APPLY 多种会议模式；
   8. 内置数字均衡模块及降噪处理模块；
   9. 具备 USB 录音功能，可外接 USB 移动存储盘直接录制会议语音；
   10. 支持远程电话会议功能；
   11. 采用 2U 金属机箱，可安装于 19 英寸标准机柜，静态功耗 6W，最大功率 350W，频率响应 30-18KHz，信噪比大于 80dB，谐波失真小于 0.25%；
二、音频反馈抑制器：
   1. 配备 2 英寸 TFT 彩屏，支持中英文显示；
   2. 采用反馈加移频设计，移频 4 档可选；
   3. 每通道设 12 个陷波器，工作频率 20-20KHZ，可自动扫描并抑制啸叫点；
   4. 内置噪声门功能，可抑制系统微弱噪声干扰；
   5. 具备输入压缩功能，可扩展人声动态；
   6. 响应时间支持快、中、慢 3 档调节；
   7. 支持 USB 免驱动即插即用；
   8. 频率响应 20Hz~20KHz,+/-1.5dB，DSP 采样率 192KHz，AD/DA 转换 24 比特，总谐波失真小于 0.01%(+4dBU,1KHz)，最大输出 + 22dBu (平衡）/+16dBu (不平衡），信噪比大于 95dB；
三、调音台：
   1. 配备 12 个话筒输入、1 个立体声输出、1 个立体声返回；
   2. 采用低噪音设计，每通道配备三段 EQ；
   3. 配备 1 组辅助效果转换输出及 16 种 DSP echo 效果器；
   4. 内置 USB 独立播放通道及 48V 幻象电源；
四、功率放大器：
   5. 立体声 8Ω 时输出功率 2×800W，立体声 4Ω 时 2×1250W，桥接单声道 8Ω 时 2200W；
   6. 频率响应（1W）20Hz-20kHz，+1/-0.3dB，总谐波失真≤0.1%；
   7. 阻尼系数≥400:1，转换速率 50V/us；
   8. 信噪比（A 计权）≥80dB，输入灵敏度 0.775V/1.0V/1.5V；
   9. 输入阻抗 20k ohms（平衡）/10k ohms（非平衡），分离度≥65dB；
五、庭审专用音箱：
   1. 单元配置：8"低音单元 ×1，3" 高音单元 ×2；
   2. 频率响应 (±3dB) 80Hz--16kHz，灵敏度 (1m/1W) 96dB；
   3. 连续功率 100W，峰值功率 200W；
   4. 指向性 100°×100°，标称阻抗 8Ω；
   5. 采用 NL4×1 输入方式
子设备十一：庭审显示大屏单元1 套：
包含 1 块 LED 大屏幕（含处理器）、2 台法庭现场大屏显示器：
一、LED 大屏幕：
   1. 单块尺寸不小于 5㎡；
   2. 点间距不大于 1.53mm，采用恒流驱动方式；
   3. 模组平整度不大于 0.1mm，像素中心距相对偏差不大于 2%；
   4. 亮度不低于 500cd/㎡且可调，水平视角、垂直视角均不小于 170°；
   5. 色温调节范围 2000-18000K，DCI-P3 色域覆盖率不低于 95%；
   6. 最高对比度不低于 8000:1，亮度均匀性不低于 97%；
   7. 色度均匀度在 ±0.003CxCy 之内；
   8. 换帧频率不低于 60Hz，刷新频率 3840Hz；
   9. 像素失控点不大于 1/100000；
二、法庭现场大屏显示器：
   1. 尺寸不小于 65 英寸，最佳观看距离 2.5-3 米；
   2. 分辨率不低于 3840x2160（4K 超高清），画面比例 16:9；
   3. 刷屏率不低于 60HZ，采用直下式 LED 背光源及逐行扫描方式；
   4. 配备 4 核 CPU，内部存储空间不小于 4GB；
   5. 支持无线及有线网络连接；
   6. 配套安装支架；
子设备十二：庭审席位显示终端10 台：
1.尺寸不小于23英寸宽屏 16:9 VA 背光液晶显示器；
2.亮度不低于 250nits；
3.对比度 1000:1，响应速度 5ms；
4.配套折叠支架；
子设备十三：智能中控单元1 套：
1.支持标准 TCP/IP 协议传输数据，可通过路由器与智能手机、平板电脑通信，实现各类设备智能控制；
2.支持 Android、iOS 系统的移动终端控制；
3.配备 1 路 RS232IN 接口，用于设备配置和状态信息查看；
4.配备 1 路独立可编程 RS232OUT 接口、1 路独立可编程 CAN 总线接口、1 路 RJ45 接口（支持 TCP/UDP/HTTP 协议）、1 路独立可编程 RS485 总线接口；
5.配备 8 路独立可编程 COM 口，支持 RS232/RS422/RS485 接口标准及全双向通信；
6.配备 8 路独立可编程弱电继电器接口，规格 125VAC 0.3A/30VDC 1A；
7.配备 8 路独立可编程红外发射接口，红外学习端口可转成串口 RS232 使用，每路红外接口可定义成 IO 功能，整机最大支持 16 路数字 IO 接口。提供具备CMA和CNAS认可的第三方权威机构出具的检测报告，并加盖公章；
▲8.配备 8 路独立可编程数字 IO 输入 / 输出接口，每路 IO 接口可定义成红外功能，支持 0-5V 数字输入信号，整机最大可支持 16 路红外接口。提供具备CMA和CNAS认可的第三方权威机构出具的检测报告，并加盖公章；
9.主机后接口板配备复位按钮，可在不断电情况下重启主机；
子设备十四：庭审文书输出单元1 台：
一、打印功能：
   1. 打印速度 33ppm (A4)、35ppm (Letter)、58ppm (A5 长边)，自动双面打印速度不超过 15spm；
   2. 首页打印时间不超过 5.3s，最大月打印量不低于 80000 页；
   3. 物理分辨率 600600dpi，软件增强分辨率 1200600dpi；
   4. 配备 800MHz 处理器及 256MB 内存，支持自动双面打印；
   5. 配备 2 行 LCD 显示屏；
二、复印功能：最大连续复印页数 1-99 页；
三、扫描功能：
   1. ADF 容量 50 页，最大扫描尺寸平板 216×297mm、ADF 216 x 356 mm；
   2. 支持彩色扫描，可扫描至 PC、邮件、FTP、U 盘；
4. 纸张处理：
   3. 纸张输入容量 250 页，输出容量 120 页；
   4. 支持普通纸、厚纸、透明胶片、卡片纸、标签纸、信封等多种介质类型；
   5. 支持 A4、A5、B5 等多种常用介质尺寸
子设备十五：庭审操作终端2 台：
1. CPU 采用最新第十四代 Intel i5-14500；
2. 主板采用 Intel 670 芯片组，配备 1PCI、1PCI-E x1、1PCI-E x16、2M.2 接口；
3. 内存 16GB DDR4 3200MHz，双内存插槽，最大支持 64G 内存扩展；
4. 存储配置 512G NVME M.2 固态硬盘 + 2TB 机械硬盘；
5. 前置接口：6*USB3.0、1 个音频麦克风二合一接口；
6. 后置接口：2*USB2.0、1*DP 接口、1 个 HDMI 端口、1 个串口、1 个 RJ-45 网口、2 个音频接口；
7. 集成显卡、千兆网卡及声卡
子设备十六：机房配套单元1 套：
包含1台大功率电源时序器、1台千兆网络交换机、1台服务器机柜：
一、大功率电源时序器：
   1. 工作电压单相 AC220V (±20%)，工作频率 50Hz 或 60Hz；
   2. 采用 ARM 核 32 位处理器，配备 2×16 LCD 蓝色背光液晶显示屏；
   3. 配备 8 个独立 RFI/EMI 电源滤波器；
   4. 提供 8 通道独立控制时序通道、8 通道独立常开控制、8 通道独立硬件开关式应急停止设置；
   5. 电源输出：1-4 路为国标 10A 安全滑盖插座，5-8 路为国标 16A 安全滑盖插座，面板 2 个直通为国标 10A 安全滑盖插座；
   6. 单相总极限负载电流 40A，音频负载下每路极限总电流 20A，纯电阻负载下每路极限总电流 10A；
   7. 配备 RS485、RS232、TCP/IP、USB3.0/USB2.0、远程线控等远程控制接口；
   8. 内置红外 IR 学习功能及万年历，支持日、周定时开关机，每天可设置 6 次；
   9. 开机、关机延时可在 1 至 999 秒范围内自行设置；
二、千兆网络交换机：配备 24 个 10/100/1000M 自适应 RJ45 端口（Auto MDI/MDIX），每个端口配备 1000Mbps 连接 / 工作 LED 指示灯；
三、服务器机柜：42U 一米深标准机柜，静载 800KG，防护等级 IP20，采用 SPCC 优质冷轧钢板制作，方孔条厚度 2.0mm，前后网门厚度 1.2mm，表面经脱脂、酸洗、磷化、静电喷塑处理；
三、配套业务实训系统1 套：
法律实务功能
1.涵盖法院、检察院、公安机关、仲裁庭、行政和调解等机构真实办案流程。
2. 所有程序为实务仿真全流程：在流程图交互操作，学生填写/发送/接收文书，文书汇总历史文书。关键步骤有法条跟踪提示，每步颜色跟踪跳动。庭审/调解在仿真法庭/调解室聊天界面进行，学生自主点击按钮推进流程，支持查看证据（附带案卷材料）、查看流程、重新开始、结束庭审/调解、指定发言、禁言、退出等功能。
▲3. 法院业务（需要提供截图或者产品介绍证明）：
A.民事诉讼：一审、简易、一审反诉、一审涉外、二审、再审（申请人申请）、督促、公示催告、企业破产、执行、民事特别程序（选民资格/宣告失踪死亡/认定无/限制行为能力/认定财产无主/宣告婚姻无效/实现担保物权/司法确认调解协议）；
B.刑事诉讼：一审公诉、一审公诉（附带民事）、一审公诉（附带民事反诉）、一审自诉、一审自诉（附带民事）、一审自诉反诉、一审自诉（附带民事反诉）、二审公诉、二审自诉、再审（检察院抗诉）、死刑缓期执行变更、死刑复核、死缓复核、执行（死刑执行）；
C.行政诉讼：一审、一审简易、二审、再审（申请人申请）、行政赔偿、非诉执行、国家赔偿司法赔偿。
▲4. 检察院业务：审查起诉、复查刑事申诉、民事检察、行政检察、民事公益诉讼、行政公益诉讼、刑事附带民事公益诉讼。（需要提供截图或者产品介绍证明）
5. 公安侦查业务要求包含：（1）刑事侦查程序、（2）行政案件办理程序。所有程序必须为实务仿真全流程程序，每个步骤必须在流程图上进行交互操作，学生可以进行填写、发送、接收文书等操作，填写的文书均汇总到历史文书以供查看。流程图上每个关键步骤必须有法条跟踪提示，每操作一步流程图颜色跟踪跳动。
6. 行政与劳动仲裁业务：行政处罚、行政复议、行政许可、劳动人事争议仲裁、网络交易行政处罚、劳动人事争议仲裁反申请。
7. 社会救济业务：民商事争议仲裁、人民调解、民商事仲裁反申请。
8. 学生端有重新开始实验功能：流程图恢复初始状态，实验数据记录保留，可重复练习不同业务流程。
9.民事一审/二审、行政一审/二审双操作模式：
（1）流程图点击交互操作；
（2）网上办案系统模式：模拟真实网络办案平台，包含网上立案/提交/送达/阅卷/沟通/开庭/排期；网上操作后流程图步骤颜色同步跟踪变化，数据无缝衔接。
10. 教师实验监控考核：
（1）庭前阶段后台设置案件选择程序，自动跟踪学生流程图操作颜色变化，实时监控业务办理；结合案件选择办理情况，设置完成与否/完成时间/案例难度/计分步骤等评分要素，系统自动打分；
（2）庭审程序实时监控，可强行暂停/指导后恢复；
（3）具有文书在线批注功能；多人互动误操作可指定重置流程图，保留已书写内容。
▲11. 内置真实案例（带证据链图片），教师端可自由增删改，学生端可添加；自带真实案例≥280例。（需要提供截图或者产品介绍证明）
▲12. 具有手机端界面模式：与PC端功能体验一致，无障碍完成各种实验和功能操作。（需要提供截图或者产品介绍证明）
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	智能化法律事务案例分析与管理设备
	子设备一：人工智能数据分析器1台
1.结构：机架式
2.CPU：至强金牌5418Y两颗，处理器核心≥48核，线程数≥96线程 
★3.内存：≥64G  
4.系统盘：≥960G *2      
5.硬盘：≥8T*8
6.显卡:集成
7.电源：≥800W冗余电源；
子设备二：教师台式工作主机1台
1.处理器:处理器核心数≥20，最大睿频≥5.0GHz，缓存≥30MB；
2.显卡类型：高性能显卡，输出接口≥1个HDMI,≥1个VGA，≥1个DISPLAYPORT，无需加装额外显卡即可同时支持三部显示器输出；
3.固态硬盘≧512G M.2接口固态硬盘；
4.系统：Windows 11；
5.内存≥16G DDR5  5600MT/s，支持四通道DDR5内存，最大可扩展至128GB；
6.显示器≧21.5英寸；
子设备三：LED全彩拼接显示屏1台
1.显示面积≥9m²；
2.点间距：≤1.87mm，灯芯波长误差值在±1nm之内，每个灯芯的亮度误差在3%以内；
3.亮度：≥500cd/㎡，刷新率：≥4200Hz，对比度：≥8000：1，灰度等级8-16bit任意设置，色温1000K-20000K可调；亮度均匀度：≥98%，发光点中心距偏差≤0.5%，色准△E≤0.9，黑屏非均匀性≤5%；像素光强均匀性LRJ≤8%、LGJ≤8%、LBJ≤8%；信号衰减≤200mV，可见光投射比≥89%，因磨耗引起的雾度≤1.3%；
4.PCB电路设计：灯驱合一，多层电路板设计，PCB焊盘采用沉金工艺处理，无电感效应，不花屏，具备消隐、节能功能；
5.LED显示屏灯珠抗拉机械强度≥1kg，下压受力≥200kN，抗拉拉力≥14Fm（KN）；模组平整度≤0.09mm，模组间间隙≤0.09mm，拼装精度：≤0.05mm；模组磁吸强度≥10KG，采用高强度磁吸能力以避免发生掉落事故；
6.显示面采用高强度化学防护材质，防碰撞、耐冲击、高耐磨、抗腐蚀、防划痕，LED附着力＞100N；
7.峰值功耗≤450W/m²，平均功耗≤150W/m²，供电电源功率因数≥92%，转换效率≥80%；谐波电流发射试验符合电磁兼容标准A类设备限制要求；
8.拼装精度根据 SJ/T 11590-2016LED显示屏图像质量主观评价方法检测，从正面及侧面分别观察在模块及箱体的拼缝处是否存在高于正常亮度的亮线条或低于正常亮度的暗线条，全屏无明显亮线条和暗线条；
9.LED显示屏色域覆盖率≥120%NTSC；具有H2S宽动态处理技术，解决主控机二次重复播放时的衰减现象；支持单点检测逐点校正功能，单点亮度校正，单点颜色校正、单点色温可调。校正数据存储在模组中，更换模组可自动回读；
10.支持自动Gamma 校正技术：1024级γ自动校正，通过构造非线性校正曲线和色坐标变换系数矩阵实现显示效果改善，色彩还原性、色温调节范围、亮度均匀性、色度均匀性、刷新率、换帧频率等符合要求；
11.纳秒级显示技术无拖尾重影叠加现象，画质稳定流畅，急速响应不拖尾、无鬼影；支持EPWM灰阶控制技术提升低灰视觉效果；支持 3D 数字梳状滤波和 3D 数字图像降噪技术，可消除图像细节的杂波干扰、边缘锯齿现象；
12.噪声满足 NR-25(噪声标准曲线) 要求球面半径 0.3 米内，最亮噪音2dB(A)球面半径 1.5米内，白平衡最亮噪音 1dB(A)球面半径1米内，白平衡最亮噪音 1.4dB(A)；
13.具备防碰撞焊盘技术，支持模组级的LED灯防撞灯保护装置，符合GB/T 20138-2023/IEC 62262:2021 要求；
14.具有SELV电路，在SELV电路中任何两个导体之间或任何一个这样的导体和地之间的电压的限值为：正常工作条件下，不超过42.4V交流峰值或60V直流值，单一故障条件下，在200ms后不超过42.4V（30V 有效值）交流峰值或60V直流值，并且在200ms内其极限值不超过71V（50V 有效值）交流峰值或120V直流值；
15.支持任意非标准分辨率信号输入自适应，输出范围内进行缩放，实现最佳分辨率自动匹配，避免屏幕比例和黑边问题的复杂调试；
16.视网膜蓝光危害符合 GB/T 20145-2006 标准要求，对样品发光器件(灯珠)蓝色光的波长进行测试，产品具备蓝光护眼多重过渡保护系统，显示屏调到蓝光最亮状态下测试，蓝光危害加权辐亮度值（LB）≤1.0W.m-2.sr-1，并在2.8h内不造成对视网膜蓝光危害（LB），蓝光视网膜危害应属无危害类。
17.内置大屏互动教学系统：支持同步直播实验室内场景,学生可以通过实训室电脑,同步观察并给予点评，支持小组讨论行为现场监控，支持拉近拉远和定点观测；支持行为面谈现场观测；支持现场直播与软件的无缝对接，即支持现场评价、现场打分与行为观察的同步操作；支持视频格式的转化和视频转储；支持现场视频的WEB镶嵌；
18.视频处理器采用标准 19 英寸金属结构机箱，机箱为后挂耳结构，上盖无螺钉安装:外壳防护等级符合GBIT 4280-2017中IP20的要求;采用纯硬件 FPGA 架构设计、运行稳定、可靠、高效。
19.输入接口至少包括1路HDMI2.0+LOOP,2路HDMI1.3，1路USB3.0，最大可支持4096*2160@60HZ信号输入，支持选配1路3G-SDI（IN+LOOP）。
20.视频输出支持不少于10路千兆网口输出，1路10G-OPT光口，最大带载可达650万像素，最宽支持10240,最高8192。
21.音频输入支持视频口伴随音频输入及独立输入两种模式，音频输出支持网口扩展输出及3.5mm独立音频口输出；
22.支持输入源备份功能，主源丢失下，无需人为操作可自动切换至备源显示，切换过程无黑屏；
23.可支持144HZ高帧率输入输出，输出支持插帧、抽帧、倍频（2倍频、3倍频、4倍频）功能，可将30HZ信号，倍频至120HZ输出；
24.图层能力：最大可支持不少于6个2K图层或1个4K图层+2个2K图层，全部图层大小和位置可单独调节。4K接口输入2K信号，按2K图层计算图层资源；
25.支持通过上位机软件实现对显示屏的连接，控制，包括：输入源切换，窗口位置及大小调节，分辨率自定义等；软件端支持可视化呈现设备各接口实时状态，包括视频输入状态及分辨率、网口带载利用率、监控界面支持接收卡温度、电压、误码率、通讯状态等的检测；
26.支持U盘即插即播功能，最大支持4K级（3840*2160@60fps）图片和视频的流畅播放，播放列表计切换效果支持自定义编排，最多支持20余种图片切换特效，如：水波涟漪、镜头拉近、直接推出、立体翻转、百叶窗、左右擦除、上下擦除、立方体旋转、溶解转场、网格转场、扇扫转场、画卷转场、淡入淡出、旋转扭曲、心形转场、拉帘推出、透视三角、圆形消失、矩形弹跳、星形旋转等；
27.标配全彩液晶，搭配实体按键，极大的方便了设备整体状态的监控及设备功能的控制:设备功能按键及丝印信息采用全中文提示，项目上无需粘贴额外的标签纸加以区分，清晰直观;
28.包含各项安装费用
子设备四：视频控制器1台
1.采用标准 19 英寸金属结构机箱，机箱为后挂耳结构，上盖无螺钉安装:外壳防护等级符合GBIT 4280-2017中IP20的要求;采用纯硬件 FPGA 架构设计、运行稳定、可靠、高效。
2.输入接口至少包括1路HDMI2.0+LOOP,2路HDMI1.3，1路USB3.0，最大可支持4096*2160@60HZ信号输入，支持选配1路3G-SDI（IN+LOOP）。
3.视频输出支持不少于10路千兆网口输出，1路10G-OPT光口，最大带载可达650万像素，最宽支持10240,最高8192。
4.音频输入支持视频口伴随音频输入及独立输入两种模式，音频输出支持网口扩展输出及3.5mm独立音频口输出；
5.支持输入源备份功能，主源丢失下，无需人为操作可自动切换至备源显示，切换过程无黑屏；
6.可支持144HZ高帧率输入输出，输出支持插帧、抽帧、倍频（2倍频、3倍频、4倍频）功能，可将30HZ信号，倍频至120HZ输出；
7.图层能力：最大可支持不少于6个2K图层或1个4K图层+2个2K图层，全部图层大小和位置可单独调节。4K接口输入2K信号，按2K图层计算图层资源；
8.支持通过上位机软件实现对显示屏的连接，控制，包括：输入源切换，窗口位置及大小调节，分辨率自定义等；支持可视化呈现设备各接口实时状态，包括视频输入状态及分辨率、网口带载利用率、监控界面支持接收卡温度、电压、误码率、通讯状态等的检测；
9.支持U盘即插即播功能，最大支持4K级（3840*2160@60fps）图片和视频的流畅播放，播放列表计切换效果支持自定义编排，最多支持20余种图片切换特效，如：水波涟漪、镜头拉近、直接推出、立体翻转、百叶窗、左右擦除、上下擦除、立方体旋转、溶解转场、网格转场、扇扫转场、画卷转场、淡入淡出、旋转扭曲、心形转场、拉帘推出、透视三角、圆形消失、矩形弹跳、星形旋转等；
10.标配全彩液晶，搭配实体按键，极大的方便了设备整体状态的监控及设备功能的控制:设备功能按键及丝印信息采用全中文提示，项目上无需粘贴额外的标签纸加以区分，清晰直观;
11.支持2种用户模式，标准模式和专业模式，满足不同角色对显示屏的分权管理，使用更加放心；
12.支持微信小程序快捷控制，包括亮度调节、输出画质调节、待机模式、画面冻结、场景切换、U盘播放等功能；
13.支持平板对控制器进行快捷控制，包括亮度调节、图层布局调节、画面冻结、黑屏、场景切换、音量大小、OSD开关等功能；
14.支持创建多个设备还原点，将当前设备的配屏，场景，输出等参数存储为还原点，当系统工作异常时，可根据还原点一键快速还原；
15.支持控制设备白名单，可通过MAC地址限制控制设备，非白名单内设备无法控制设备，不允许对设备进行操作；
16.MTBF≥150000小时，MTTR平均修复小于10分钟可用度大于 99%，整机寿命不小于150000小时。产品稳定性高、性能卓越、纯硬件结构，上电即可正常工作，无需做任何其它设置。
17.设备控制支持BS架构，可兼容多种操作系统包括至少三种系统以上;
子设备五：教学屏显交互一体机7台
★1.屏体要求：≥75英寸，液晶LED，A规屏，显示比例(16：9)； 
2.亮度：≥350cd/m2、对比度：≥5000:1、屏体物理分辨率≥3840*2160；
3.防眩光功能：采用 4mm 厚 AG 钢化玻璃，防眩光，减少玻璃反射光的影响，反射率小于 1%；
4.触摸技术：红外感应技术，20点触控，支持安卓、windows 系统20笔或以上同时书写。
5.前置接口：≥USB3.0*3；≥Type C*1；≥Touch USB*1；≥HDMI in*1  
6.前置≥3个USB 3.0 接口全部支持 Windows 及 Android 双系统读取，将 U 盘插入任意前置 USB 接口，均能被 Windows 及 Android 系统识别。
7.后置接口：≥COAX*1、≥Earphone *1、≥RS232*1、≥RJ45*1、≥HDMI in*1、USB*2、≥Touch USB*1、≥TF Card*1；
8.前置按键≥7个包括：录屏、图像比例、音量-、音量+、设置、护眼、电源； 
9.整机开关、电脑开关和节能待机键三合一，操作便捷；设备支持通过前置按键一键启动录屏功能，可将屏幕中显示的课件、音频等内容与老师人声同步录制，方便制作教学视频；支持OPS一键还原。
10.安卓系统版本14.0 或以上，内部缓存容量（RAM）：≥4GB ；内部存储容量（ROM）：≥32GB。 
11.内置双路 WIFI，支持 AP 热点，Wifi : 2.4GHz / AP : 2.4GHz/5GHz。
12.一键调整分辨率: 可通过及触摸按键对内置电脑画面实现一键切换屏幕分辨率，调整画面显示比例；整机支持一键黑屏节能 70%。
13.信源通道自动识别：设备能自动识别并切换到最新接入的信号源通道。自动跳转前支持选择确认，待确认后再跳转。 
14.童锁开关：产品应支持童锁开关功能，当开启童锁功能后，界面将被锁住，避免学生随意操作出现的系统故障问题。 
15.悬浮菜单：在任意信号源通道下均可调用悬浮菜单，悬浮菜单具有一键启用应用软件、随时批注擦除，切换信号源等功能，悬浮菜单中的信号源支持自定义修改且可一键直达常用信号源可通过多指调用到屏幕任意位置。悬浮菜单中的应用可根据使用需求进行应用或功能的替换。
16.整机具备智能手势识别功能，在任意信号源通道下均可识别五指上、下、左、右方向手势滑动，调取熄屏、批注、桌面、半屏模式功能。
子设备六：法学律师实务教学功能模块
▲1.设备配套有且不少于以下内容，采用3D虚拟仿真技术还原法律诊所运行的真实场景，带领学生以第一视角沉浸式体验案件办理全流程。通过任务发布、案情演绎、流程引导、交互操作等方式引导学生独立作出法律问题诊断，打通会见、事实调查、法律检索、谈判、调解、诉讼六大环节。协助教师进行理论教学、实务训练、教学指导等工作，帮助学生实现做中学，培养学生处理法律事务的能力，提升学生的理论素养和实务水平。（需要提供截图或者产品介绍证明）
2.设备配套有且不少于以下3D建模技术高度还原实景城市场景，包含不少于大学、律所、法院、居民楼、谈判室、调解室等多个真实场景。
▲3.设备运用三维动画技术，模拟律师、教师、大学生、当事人、法官等多种人物角色的对话和行为动作，支持学生以第一视角与场景中的各个角色进行互动，创造沉浸式学习环境，模拟真实法律诊所的运行过程。（需要提供截图或者产品介绍证明）
4. 设备配套采用闯关式训练模式，将游戏化元素融入学习体验。每个关卡对应一个大型场景，每个场景内设有不同的人物角色提供任务线索，学习者完成本关卡的学习，方可解锁下一关卡。
5.设备支持全部任务流程展示、任务进度实时跟踪、任务执行提示、任务解锁、任务完成提醒等功能，学生可根据任务栏指引，通过控制主要人物角色，按步骤进行对话、互动、接受任务、完成实务训练，确保专注度。
▲6.软件提供详尽的智能反馈报告，根据系统采集的正误数据和行为数据多维度评测学习过程，通过精确的数据和可视化图形展示学习结果，并完整记录实际答题情况，给学生的后续操作提供决策数据支撑。（需要提供截图或者产品介绍证明）
▲7.设备配套有且不少于以下采用3D建模技术高度还原一个实景城市场景，学生所有操作均在3D环境中，通过鼠标和键盘控制主角（即法学专业学生），随意调整视角、方向和行为动作，通过传送点实现场景切换，沉浸式体验案件代理的全过程。3D场景应包含大学（含教师办公室）、律所（含前台、会议室、办公区、律师办公室）、法院（含立案大厅、调解室、法庭）、居民楼（即当时人家）等（需要提供截图或者产品介绍证明）。
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	庭审现场远程同步设备
	子设备一：法学VR虚拟仿真数字孪生设备终端10台
1.处理器：XR2芯片，≦7nm制程。
2.最高主频≦2.84GHz；
3.存储：≦8GB+128GB；
★4.屏幕≧2.5英寸；
5.总分辨率≧4320 x 2160；
7.72Hz/90Hz刷新率，1200 PPI（每英寸像素数）；
8.内嵌法学虚拟仿真VR数字孪生版本案例素材20个以上，与设备配套使用；
▲9.终端提供个人训练和分组对抗赛两种模式。在个人训练模式中，学生可自由选择审判长、原告代理人、被告代理人等任一法律角色，以所选角色的第一视角参与庭审，系统将自动补足其他角色，通过人机交互的方式，逐步引导学生完成庭审的各个环节，提供丰富的角色体验和庭审模拟。在分组对抗赛模式中，小组成员可各自选择不同的法律角色，同步参与庭审对抗，一旦某个角色被选定，系统将锁定该角色，确保每个角色的独特性，这种模式鼓励团队合作和角色扮演，让学生在模拟的庭审环境中锻炼实战技能。（需要提供截图或者产品介绍证明）
▲10.运用3D建模技术打造了高度仿真的法庭环境，学生所有操作均在3D环境中，可通过鼠标和键盘自由控制所扮演的角色的视角和方向，沉浸式体验法庭审理全过程。3D场景包含审判席、书记员席、辩护人席、证人席、旁听席、摄像机、大屏显示器、国徽、法槌、电脑、身份牌、音响等法庭具体设施，确保场景的真实性和完整性。该场景为真实3D，具有物体立体占有空间、视角可变换、光照随视角移动而变化等特点。（需要提供截图或者产品介绍证明）
11.提供多领域典型案例，并具备可扩展性，每个案例配备一套完整的案件材料，支持学生完成庭审全过程。案件材料包含案件背景、证据材料、法律依据、起诉状、答辩状、判决书等重要内容。
12.涵盖开庭、法庭调查、举证质证、法庭辩论、评议和宣判五个阶段，通过人物对话、过场动画、案件材料、专业任务等完整衔接法庭审理全流程。人物包含审判长、审判员、书记员、原告、原告代理人、被告、被告代理人等仿真角色，每个案件均包含完整对话脚本，由真人配音，支持语音播放；过场动画采用三维动画技术动态模拟庭审各阶段的人物动作，如开庭、敲击法槌、休庭、宣读判决书等行为。专业任务设计有单选、多选、判断、匹配、排序、卡片翻转、语音、文件下载等10种以上交互方式。
▲13.产品提供任务栏导航和定位功能，将庭审的各个阶段细分成多个连续的步骤，呈现在3D场景中。系统可自动识别学生当前操作，在任务栏中显示高亮状态，实现任务进度实时跟踪，学生可跟随任务栏引导完成庭审全流程，掌握庭审程序和技巧。（需要提供截图或者产品介绍证明）；
14.产品在法庭调查、举证质证和法庭辩论三个阶段自动触发语音输入和AI智能识别功能。庭审中的法律角色均可按流程通过语音模式发言，系统精准捕捉音频，AI自动将语音转成文字传送给庭审中其他角色，实现实时庭审互动，系统拾取发言的关键词评分，检验学生语言表述、临场应变、逻辑分析等能力。
15.产品提供全方位的模拟法庭教学支持，依据庭审中各个法律角色的定位和职责设置不同的考查内容，涵盖与案件相关的实体法与程序法内容。内置30个以上的考查点，包含庭审流程、回避和管辖、起诉状撰写、答辩状撰写、判决书撰写、证据获取和认定、举证规则和责任、证据提交及审查方式、质证规则和技巧、证人及其义务、法律适用、辩护技巧、法庭纪律等。 
16.提供账号密码、手机验证码、微信扫码、支付宝扫码、抖音扫码等多元化注册和登录方式。
▲17.产品的教师和学生账号可与官方微信公众号无缝绑定，实现信息的即时推送。学生可以实时接收到入群确认、比赛发布详情、退群消息等重要通知，确保了关键信息的及时传达，让教师和学生能够随时掌握最新动态，保持信息的同步和互动的连贯性。（需要提供截图或者产品介绍证明）；
18.产品内置倒计时功能，包含答题倒计时和等待倒计时，显示在任务弹窗页面，共同保证同组成员庭审进度同步。庭审过程中每个步骤的任务均设置倒计时，每个角色在同一时间触发不同的专业任务，扮演各角色的学生必须在倒计时内完成提交，同组成员均提交该步骤任务或倒计时结束，方可同时进入下一步骤。
19.产品能够基于大数据算法，自动生成智能反馈报告，并提供下载功能。在学生完成庭审模拟后，系统会自动收集学生的行为数据和答题数据，对比赛过程进行多维度评价。报告中不仅包含学生基本信息，得分统计（含总得分、排名、用时、群最高分、群平均分、正确率、领先率等），个性化反馈指导语，详细的答题记录等8种以上的反馈信息，还通过直观的可视化图表呈现学习成果，为学生未来的学习决策提供有力的数据支持。
子设备二：涉外法治3D虚拟仿真综合训练模型
▲1.设备内所有内容均为全英文呈现，应包含6个以上真实完整的案例并配有具体的实务办案虚拟仿真全流程，每个案例均通过系统提示、人物对话、案件材料、专业任务衔接全过程。需包10个以上与案件相关的人物角色，人物对话含语音播放功能，可按需快速切换；案件材料涵盖委托手续、证据材料、文书、案件进程等；专业任务包含单选、多选、判断、匹配、分类、文书纠错、对话、拖拽、流程图等10种以上交互操作方式。（需要提供截图或者产品介绍证明）；
▲2.产品设置有3个回合，采用回合晋级赛制。通过回合锁定和回合解锁机制控制比赛进度，确保每个回合的独立性和完整性。设置自动解锁功能，当群内所有小组成功提交当前回合的数据后，系统将自动解锁下一回合，保证所有参赛者在相同条件下竞争，维护比赛的公平性和统一性。（需要提供截图或者产品介绍证明）；
3.设备可以支持多校联合同台竞技，在学生完成所有操作后基于大数据算法自动生成反馈报告，并根据对抗结果实时排名。报告应包含回合报告和小组报告两种类型。回合报告应包含回合排名、案源竞争结果、人力资源表、利润表、案源竞争记录、案件执行操作记录等7种以上的反馈信息。每一回合报告需按照专业能力40%、职业素养30%、社会声誉20%、现金盈余10%的评分规则进行计算和排名。案源竞争记录应包含每个竞争案源各个参赛队伍的得分，高亮竞争成功的队伍得分。案件执行操作记录应包含所有案件交互操作的结果和反馈。小组报告应包含小组基本信息、所有参赛小组四个回合得分、总得分（多回合综合）、总排名、平均分、最高分等反馈信息。比赛得分采用折线图、层叠面积图、散点图、气泡图等图形化方式呈现。
4.数理模拟回合的案件执行阶段应包含民诉、刑诉、仲裁、法律援助等多种业务全流程模拟。民事案件项目必须涵盖律师会见、案情调查、接受委托、证据收集、起诉、立案、调解、庭审、宣判等律师办案全流程。刑事案件项目必须涵盖咨询和收案、律师会见（侦查阶段的会见、审查起诉阶段的会见）、申请变更强制措施、阅卷、调查取证、庭前准备、庭审辩护、庭后工作等律师办案全流程。仲裁案件项目必须涵盖法律咨询、接受委托、调查取证、申请仲裁、庭前准备、参加庭审、仲裁裁决等律师办案全流程。法律援助案件项目必须涵盖接收案件、收集证据、立案、庭审辩护、宣判等律师处理案件全流程。
5.学生所有操作均应在3D环境中，通过鼠标和键盘控制主角（即扮演律师），随意调整视角和行为动作，通过传送点实现场景切换，实现沉浸式体验案件办理的全过程。
6.产品应具备破产功能，触发破产机制受律所运营、人力资源、案件执行、行政费用等因素影响，现金盈余为负视为破产，当前回合破产后无法参与后续回合的比拼。
子设备三：视频采集终端
1.支持H.265高效压缩算法，可较大节省存储空间
2.支持超低照度，0.05Lux/F1.8(彩色,0.005Lux/F1.8(黑白) ,0 Lux with IR
3.支持≥2倍光学变倍，≥16倍数字变倍
4.采用高效红外阵列，低功耗，照射距离≥30m
5.支持三码流技术，每路码流可独立配置分辨率及帧率
6.支持区域入侵侦测、越界侦测、移动侦测等智能侦测功能
7.支持断网续传功能保证录像不丢失，配合Smart NVR实现事件录像的二次智能检索、分析和浓缩播放
8.支持宽动态范围达120dB，适合逆光环境监控
9.支持3D数字降噪、强光抑制、电子防抖、SmartIR
10.支持360°水平旋转，垂直方向0°-90°
11.支持300个预置位，8条巡航扫描
12.支持3D定位，可通过鼠标框选目标以实现目标的快速定位与捕捉
13.支持定时抓图与事件抓图功能
14.支持区域曝光与区域聚焦功能
15.支持中心镜像功能
16.支持定时任务、一键守望、一键巡航功能
17.支持1路音频输入和1路音频输出
18.内置1路报警输入和1路报警输出，支持报警联动功能
19.支持大256G的Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡、NAS存储
20.支持SDK、ONVIF、ISAPI、GB/T28181、E家协议和萤石接入
21.含现场设备安装调试；
22.含安装音视频设备所需配件和辅材，音频线和网线及布线施工。
子设备四：硬盘录像机
1.支持网络前端高标清混合接入；
2.支持4路1080P接入，4路同时显示输出或8路720P接入，8路同时显示输出或16路D1接入，16路同时显示输出；
3.支持4路1080P或8路720P或16路4CIF同步回放；
4.最高支持300万像素高清网络视频的预览、存储与回放；
5.HDMI+VGA+BNC视频输出分辨率最高达1920×1080；
6.支持≥2块5T硬盘进行存储；
7.支持批量添加网络前端；
8.支持预览图像的电子放大；
9.使用TIANDY协议可实现3D定位并且可以实现对鼠标选定区域进行缩放；
10.支持手机、平板电脑管控；
11.支持FTP文件下载；
12.支持NTP（网络校时）；
13.支持冗余录像备份，可按照时间或文件大小进行打包；
14.支持视频加密技术；
15.支持S.M.A.R.T智能磁盘监测技术；
16.包含音视频布线及安装调试，包含定制机柜；
17.包含品牌显示器；
子设备五：法学AI机器人设备
1.整机尺寸：≦450mm*450mm*1000mm；整机净重：≦25kg；机身材质：高强度PC+ABS；屏幕尺寸：≧14英寸，清晰度：≧1080P。
2.负载运动能力：头部俯仰角度，至少达到-15°至40°；爬坡能力，不低于5°；最窄通过宽度，小于等于55cm；运动速度，0.5~1.2m/s（可调）。
3.系统性能：主芯片8核芯片+工业级MCU；操作系统，基于深度定制的机器人操作系统；RAM(内存) 不低于8GB；ROM(容量)不低于64GB；支持激光/视觉融合导航，具备自动回充与重定位功能；标准建图面积≤5000㎡；头部拍照摄像头，1300万高清摄像头，支持拍照、视频通话；头部广角彩色摄像头，200万像素，广角摄像头；Mic阵列，麦阵全域收音与降噪，360°音源定位；续航时间，12小时（典型巡航场景）；
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	3D超写实法学专业数字人系统设备
	子设备一：法学全息舱
1.屏幕尺寸：≧75寸LCD屏 
2.分辨率：≧4K分辨率
3.外观尺寸：≧ 1.1*0.6*2.15m
4.主机型号：OPS-MX5100
5.显卡：独立显卡显存≥8GB，支持DirectX 12 Ultimate，适配全息投影低延迟输出 
6.CPU：处理器核心数≥20，最高睿频≥5.4GHz，支持DDR5内存与PCIe 5.0
7.AX411，支持蓝牙5.3以上版本
8.内存：32GB DDR5 5600MHz
9.硬盘 M.2-256G-2280-NVME
10.系统 windows11
11.数字人形象  
11.1建模精度：  
  - 支持超高清写实建模，毛孔级皮肤细节还原。  
  - 面部表情：支持基础微表情和自定义表情库，秒级动态响应。  
11.2多语言支持：  
  - 语音合成支持中文、英语、方言适配。  
  - 口型同步精度符合真人感知，支持实时语音驱动口型动画。
11.3 动作捕捉：  
  - 支持全身动作。
  - 支持扩展真人动捕设备接入及AI算法生成动作。  
12. 核心技术引擎  
12.13D渲染引擎：  
  - 实时光线追踪，支持HDR光照与物理材质模拟。  
  - 60FPS流畅渲染（1080P分辨率下）。  
12.2AI驱动引擎：  
  - 法律语义理解：基于千亿参数法律大模型。  
  - 情感识别：通过语音/文本分析用户情绪，自适应调整交互策略。  
  - 实时对话延迟：≤1s（全部本地部署条件下）。
子设备二：数字化法学虚拟仿真实务竞赛功能
▲1.内置数理模拟回合的案件执行阶段应包含民诉、刑诉、仲裁、法律援助等多种业务全流程模拟。民事案件项目必须涵盖律师会见、案情调查、接受委托、证据收集、起诉、立案、调解、庭审、宣判等律师办案全流程。刑事案件项目必须涵盖咨询和收案、律师会见（侦查阶段的会见、审查起诉阶段的会见）、申请变更强制措施、阅卷、调查取证、庭前准备、庭审辩护、庭后工作等律师办案全流程。仲裁案件项目必须涵盖法律咨询、接受委托、调查取证、申请仲裁、庭前准备、参加庭审、仲裁裁决等律师办案全流程。法律援助案件项目必须涵盖接收案件、收集证据、立案、庭审辩护、宣判等律师处理案件全流程。（需要提供截图或者产品介绍证明）；
▲2.产品应包含20个以上真实完整的案例并配有具体的实务办案全流程，每个案例均通过系统提示、人物对话、案件材料、专业任务衔接全过程。需包含委托人、证人、犯罪嫌疑人、看守所办事员、检察院办事员、法院工作人员等10个以上与案件相关的人物角色，人物对话含语音播放功能，可按需快速切换；案件材料涵盖委托手续、证据材料、文书、案件进程等；专业任务包含单选、多选、判断、匹配、分类、文书纠错、对话、拖拽、流程图等10种以上交互操作方式。（需要提供截图或者产品介绍证明）；
3.产品运用3D虚拟仿真技术还原一个实景城市场景和多个与法律业务相关的办案场景，给学生创设真实的办案环境。民事案件虚拟仿真实验3D场景包含一个实景城市、律师事务所（含前台、办公室、会客室）、居民楼（含活动室）、咖啡馆、法院（含大厅、办事窗口、调解室、法庭）、工厂（含办公室）、办公楼（含会议室）、工商管理部门等场景。刑事案件虚拟仿真实验3D场景包含一个实景城市、律师事务所（含前台、办公室、会客室）、小区（含活动室）、咖啡馆、法院（含大厅、办事窗口、办公室、法庭）、办公楼（含会议室）、看守所（含大厅、会见室）、公安局（含大厅、办事窗口）、检察院（含大厅、办事窗口、阅卷室）等场景。仲裁案件虚拟仿真实验3D场景包含一个实景城市、律师事务所（含前台、办公室、会客室）、办公楼（含会议室）、仲裁委员会（含仲裁庭）等场景。
4.学生所有操作均应在3D环境中，通过鼠标和键盘控制主角（即扮演律师），随意调整视角和行为动作，通过传送点实现场景切换，实现沉浸式体验案件办理的全过程。
5.3D场景中配有全景小地图，包含城市中所有建筑坐标，实现全方位导航。通过移动地图并点击小地图上的建筑坐标可以一键传送至目标地附近，提高人物行动的效率和交互感。
6.3D场景中配有任务导航栏，显示当前案件办理全流程。任务栏中每个步骤设有行动提示、对话、知识点、案件信息、考查点等多个任务内容。任务栏可实现进度实时跟踪、任务解锁等功能，实时高亮显示学生当前执行的步骤，同步解锁下一个步骤，学生根据任务引导即可自行完成案件代理。
7.产品提供比赛进度实时存档功能，避免由于网络波动或电脑卡顿等原因造成的数据和进度丢失，有效提升比赛效率和流畅度，确保数据安全。
8.产品可以支持多校联合同台竞技，在学生完成所有操作后基于大数据算法自动生成反馈报告，并根据对抗结果实时排名。报告应包含回合报告和小组报告两种类型。回合报告应包含回合排名、案源竞争结果、人力资源表、利润表、案源竞争记录、案件执行操作记录等7种以上的反馈信息。每一回合报告需按照专业能力40%、职业素养30%、社会声誉20%、现金盈余10%的评分规则进行计算和排名。案源竞争记录应包含每个竞争案源各个参赛队伍的得分，高亮竞争成功的队伍得分。案件执行操作记录应包含所有案件交互操作的结果和反馈。小组报告应包含小组基本信息、所有参赛小组四个回合得分、总得分（多回合综合）、总排名、平均分、最高分等反馈信息。比赛得分采用折线图、层叠面积图、散点图、气泡图等图形化方式呈现。
9.设备包含但不限于真实案件，根据业务开展的真实流程，在接案、会见、取证、庭审等各个环节设置任务点，设计了选择、分类、匹配、排序等多元交互形式，激发参赛者挑战兴趣，帮助其系统化掌握律师办理案件的方法、技巧和流程。
10.每回合结束，系统将依据内置算法和大数据技术，综合各小组操作行为、正误数据、运营数据，从专业能力、职业素养、社会声誉、现金盈余四个维度测算分数，并实现自动排名。各小组的每回合成绩以多元化数据图的形式呈现在报告中。
11.产品设置有四个回合，采用回合晋级赛制。通过回合锁定和回合解锁机制控制比赛进度，确保每个回合的独立性和完整性。设置自动解锁功能，当群内所有小组成功提交当前回合的数据后，系统将自动解锁下一回合，保证所有参赛者在相同条件下竞争，维护比赛的公平性。
12.产品的第一回合采用云实训模式，系统设计随机算法，依据生成的随机数序列智能分配实训课程，确保分配过程的随机性和公正性。
▲13.产品的第二回合至第四回合采用数理模拟模式，所有操作在3D虚拟仿真环境中实现。每个回合应包含律所运营、案源竞争和案件执行三个阶段。（需要提供截图或者产品介绍证明）
14.数理模拟回合的律所运营阶段，融合人力资源管理和财务管理的算法机制，能够自定义市场营销投入，实现人员招聘、薪酬制定、培训安排和自动离职功能，这些数据将直接影响该回合的现金盈余。
▲15.每个数理模拟回合的案源竞争阶段需提供3个以上不同的竞争案源供学生选择。案源竞争包含商务洽谈、服务方案和报价函三个部分的方案制定，方案内容按照具体竞争案源的案情设计，系统内置算法自动评分，即时生成竞争成功名单。（需要提供截图或者产品介绍证明）
子设备三：法学数字人工作站
功能参数：
1.主板：支持双路LGA4189插槽的服务器主板
2.cpu：2×32核及以上服务器级CPU
3.内存： SK DDR4 REG ECC 32G 2666*2
4.CPU散热：4U 3647热管散热器*2
5.SSD：M2NVME 250G*1 ，NVMe SSD顺序读取速度≥7000MB/s
6.SSD：1TBSATA2.5*1，SATA SSD缓存≥128MB
7.机箱：4U机架式服务器机箱
8.导轨：机箱导轨
9.电源：1250W*1
10.GPU： RTX4060 12G涡轮卡*1
11.GPU ：RTX4090 24G涡轮卡*1
12.法律智能体功能  
12.1法律知识库：  
  - 覆盖民法、商法、劳动法等领域，海量法律条文与司法解释，知识库实时更新。  
  - 内置海量真实法律案例库，支持相似案例匹配。  
12.2 主要功能：  
  - 智能问答：实时法律咨询，支持多轮对话与上下文理解。  
  - 合同审查：自动识别条款风险点，生成修订建议。  
  - 法规检索：关键词/语义检索，支持法条关联性分析与历史版本对比。  
  - 诉讼风险评估：基于案例库大数据生成胜诉概率预测（置信区间标注）。  
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	人工智能法学咨询与诊断大模型平台设备
	子设备一：法学AI咨询与诊断大模型系统设备
1.整机尺寸：≦450mm*450mm*1000mm；整机净重：≦25kg；机身材质：高强度PC+ABS；屏幕尺寸：≧14英寸，清晰度：≧1080P。
2.负载运动能力：头部俯仰角度，至少达到-15°至40°；爬坡能力，不低于5°；最窄通过宽度，小于等于55cm；运动速度，0.5~1.2m/s（可调）。
3.系统性能：主芯片8核芯片+工业级MCU；操作系统，基于深度定制的机器人操作系统；RAM(内存) 不低于8GB；ROM(容量)不低于64GB；支持激光/视觉融合导航，具备自动回充与重定位功能；标准建图面积≤5000㎡；头部拍照摄像头，1300万高清摄像头，支持拍照、视频通话；头部广角彩色摄像头，200万像素，广角摄像头；Mic阵列，麦阵全域收音与降噪，360°音源定位；续航时间，12小时（典型巡航场景）；
4.设备可安装本地化的客户端，支持手机验证码和密码登录。用户友好界面，方便用户进行操作和获取信息。数据与电脑端配套。
5.机器人端支持语音智能识别输入和手动输入两种输入模式。用户可以通过这两种方式向大模型提问，机器人可以通过文字展示和自动语音播报两种方式回答提问。
6.系统支持语音交互。可以通过语音指令即可以唤醒机器人，并启用各项功能；系统能够将问题和回答以语音形式播报给用户。在查询专业知识、解答问题和获取个性化学习支持的过程中，使用者只需要通过语音指令即可轻松实现。
7.机器人终端和电脑浏览器B/S架构配合使用，云端部署，支持老师和学生随时随地使用。
8.设备内置法学案例智能体分析，包括民事诉讼、刑事诉讼和行政诉讼等类型。民事诉讼包括案情梳理、请求权基础分析、诉讼主体确定与追加、管辖权确定与诉讼策略制定、证据组织与证明责任分配、庭审程序模拟、裁判与执行预判等工作流程。
子设备二：法学AI问答咨询与诊断终端
▲1.民事诉讼智能体案例分析流程需要基于用户分析持续输出结构化表格内容。案情梳理需要输出案件事实时间轴表、法律关系性质认定、显性争点清单、隐性争点提示、待查事实清单。请求权基础分析需要输出请求权基础检索表（所有可能路径）、构成要件假定满足度评估表、法律效果对比表、最优路径选择建议（含理由）、预备性合并之诉方案。诉讼主体确定与追加需要输出当事人适格性审查表、共同诉讼类型认定表、第三人追加分析表（含法律依据）、当事人结构图（可视化关系）、追加/变更风险提示。管辖权确定与诉讼策略制定需要输出管辖法院确定表（级别+地域+依据）、管辖连接点分析表（所有可能连接点及优先级）、管辖异议风险评估表、诉讼策略建议书（含时间规划）。证据组织与证明责任分配需要输出证明责任分配表（"要件事实-证据-证明责任-证明标准"四维对应表）、证据分组与证明目的梳理表、证据三性评估表、证据瑕疵风险提示、补证方案与申请事项表（补充证据清单、获取途径及目的是否需要申请鉴定勘验的建议）、质证预案表（攻防双方：对方可能质疑点+反驳要点+证据支撑）。庭审程序模拟需要输出庭审流程导航（含庭审阶段、角色行动要点、各环节注意事项）、角色专属策略报告（含发问提纲、质证意见、辩论要点、法庭询问预案及风险问题应对）、争议焦点归纳+原告主张+被告抗辩和法律适用分析、调解方案建议和话术设计表（如适用）。裁判与执行预判需要输出胜诉概率评估表（分请求权/分要件量化评估）、裁判结果预判表（结果类型+概率+法律适用+裁判理由）、上诉风险评估表（改判概率）、执行风险评估与预案表、财产保全方案。（需要提供截图或者产品介绍证明）；
▲2.系统提供三个产品模块，包含问答库、咨询与诊断和深度逻辑分析，为教学过程中的知识检验、案例分析和知识拓展提供有力支持。问答库模块提供法学理论、民法等多个专业知识题库，支持针对性的知识训练和考查。咨询与诊断模块针对民事类、刑事类法律问题内置结构化问题库，涵盖商标转让、刑事诉讼程序等多类型法律问题。（需要提供截图或者产品介绍证明）；
3.支持多种输入方式，不仅支持语音智能识别输入，还支持手动输入。深度逻辑分析模块中设置了示例问题区、提问区、回答区。点击提问区的【语音提问】按钮，出现麦克风标志后即触发语音输入，说完后点击【讲完了】按钮即可。若是语音输入的内容不够全面，可点击【语音提问】按钮再次发言或点击输入框手动输入。问答库和咨询与诊断模块中，优先开启语音输入，系统识别后将自动标记对应选项，语音识别失败，则触发手动输入。
4.提供智能法律咨询功能。在咨询与诊断模块，系统先通过一系列问题与学生互动，以确定咨询的具体法律领域和问题细节。接着，系统会检索相关的法律问题库，引导学生详细描述他们的情况。根据学生的回答，系统将智能地引导至更具体的问题，以深入了解案情。最终，系统将自动汇总学生的咨询信息，并提供一份详尽的法律意见反馈。
5.集成两个以上通用大模型，提供开放式的AI案例分析。深度逻辑设置示例问题区、提问区、回答区，学生可以按照示例问题提问，也可根据自己的思考发起问题，回答区会根据提问实时给出反馈，从而实现对复杂案例的深入分析。
6.提供可清空的问答区。在深度逻辑分析模块，点击【清空】按钮，即可清空之前的回答，当需要重新开始对话或者给出新的问题时，清空回答区可以提供一个干净的状态，以便于开始新的对话。
7.自动生成AI智能反馈报告。问答库模块中，系统基于大数据分析技术，将各小组答题情况和小组得分通过精确的数据和可视化图形进行展示，并完整记录真实答题情况。咨询与诊断模块中，系统基于专业数据库和学生所提供的案情信息自动出具《法律意见书》，应包含法律分析、行动建议、风险评估、证据指南、诉讼指引、参考文书、法律法规和相似案例中的全部或部分内容。深度逻辑分析模块中，完整记录案例提问和回答。
8.教师端提供灵活的课程计划管理功能，允许教师无限次发布和删除课程计划；提供实时监控功能，可实时查看已发布的课程计划的进度。支持专业老师查看群内学生的报告反馈数据，包括组名、组员、完成情况、生成报告时和所用时长等信息。老师也可以查看每个学生的学习报告。为教师提供了丰富的数据支持，帮助他们更好地理解学生的学习情况，从而做出更加精准的教学调整和决策。
▲9 包含AI数据驾驶舱模块。主要包括师生活跃度、内容使用频次、组织活跃度、账号数量、老师安排计划、老师活跃度、专业前沿科技水平等方面的内容。内容使用频次任意年度或累计年度的数据查看；组织活跃度本年度和累计组织活跃度客户排名查看，始终显示当前组织的排名；老师活跃度支持查看本年度老师活跃度排名和累计老师活跃度排名，同时展示变动趋势；专业前沿科技水平基于平台全部数据，对比全国不同院校的数据，围绕活跃度、使用广度和前沿科技水平等5个以上不同维度进行全面评估。（需要提供截图或者产品介绍证明）；
子设备三：法学AI智能机器人设备 （核心产品）
1.整机尺寸：≦450mm*450mm*1000mm；整机净重：≦25kg；机身材质：高强度PC+ABS；屏幕尺寸：≧14英寸，清晰度：≧1080P。
2.负载运动能力：头部俯仰角度，至少达到-15°至40°；爬坡能力，不低于5°；最窄通过宽度，小于等于55cm；运动速度，0.5~1.2m/s（可调）。
3.系统性能：主芯片8核芯片+工业级MCU；操作系统，基于深度定制的机器人操作系统；RAM(内存) 不低于8GB；ROM(容量)不低于64GB；导航传感器，回充摄像头、重定位摄像头、激光雷达；标准建图面积≤5000㎡；头部拍照摄像头，1300万高清摄像头，支持拍照、视频通话；头部广角彩色摄像头，200万像素，广角摄像头；Mic阵列，麦阵全域收音与降噪，360°音源定位；续航时间，12小时（典型巡航场景）；
4.设备可安装本地化的客户端，支持手机验证码和密码登录。用户友好界面，方便用户进行操作和获取信息。数据与电脑端配套。
5.机器人端支持语音智能识别输入和手动输入两种输入模式。用户可以通过这两种方式向大模型提问，机器人可以通过文字展示和自动语音播报两种方式回答提问。
6.系统支持语音交互。可以通过语音指令即可以唤醒机器人，并启用各项功能；系统能够将问题和回答以语音形式播报给用户。在查询专业知识、解答问题和获取个性化学习支持的过程中，使用者只需要通过语音指令即可轻松实现。
▲7.内置法律咨询智能体（需要提供截图或者产品介绍证明）；
8.三模态智能检索。支持直接搜索、深度思考和联网搜索三种检索模式，满足不同场景需求。一般搜索可快速响应常见法律问题。深度思考完整呈现智能体的推理链条和逻辑路径，包括问题拆解、法条索引、案例类比、争议焦点归纳、可解释的深度分析等。联网搜索支持引用网络权威数据源，并附原文链接，确保信息时效性。
9.系统支持多轮追问与深度上下文记忆，能够理解复杂案情，基于用户提供的碎片化信息逐步厘清法律关系，通过法律知识图谱智能映射生成专业解答，提供"法律分析+实务建议+行动指引"三重结构化解决方案。
10.内置专业知识库和裁判文书库。知识库涵盖法律法规、司法解释、法学期刊论文等数据。裁判文书库收录历年司法裁判文书，包含普通案例、指导性案例、公报案例等，通过智能拆解重点维度，结构化文书段落，实现标签检索及可视化展示。
▲11.语义级精准检索，每个法律依据具体到法律名称、法律条款、法条原文。类案智能引用，基于案由、争议焦点与核心事实，自动关联高度相关的类案参考，具体到案号、判决结果，实现“法条+类案+观点”的深度融合。（需要提供截图或者产品介绍证明）；
12.内置法律检索智能体
13.提供灵活的双模式检索：一是引导式检索，用户可直接选用内置问题库中的标准问题快速发起查询；二是自定义检索，用户可根据实际需求自行输入关键词或文字描述进行精确查找。 
▲14.案例检索模块，针对检索内容自动生成相关案例和智能洞察。每个案例均被标注至少十个核心维度，包括：案号、案由、相关法条、裁判结果、审理法院、审理层级、地域、裁判年份、审判程序等。（需要提供截图或者产品介绍证明）；
15.案例检索模块支持类案检索和同步案件分析。智能体遵循“分析问题-检索案例-案例分析”三步智能检索流程，依据输入的案情自动分析案件的核心事实、法律关系及争议焦点，按相关度精准推送参考裁判案例，实现类案关联，同时对检索结果进行智能归纳，生成包含裁判倾向分析的类案报告和目标案例的分析结果。
▲16.法规检索模块根据检索，自动匹配相关法律法规（司法解释）和智能洞察。每份法律法规（司法解释）均按照名称、效力级别、发文机关、发布年份、实施年份、时效性六个维度进行标注。（需要提供截图或者产品介绍证明）；
17.法规检索模块支持法规检索和同步的案例分析。智能体遵循“分析问题-检索法规-法规分析”三步智能检索流程，依据输入的问题，运用争议焦点智能提取技术，快速关联相关法律，精准推送具体法条，同时结合具体问题开展法律适用分析，生成目标问题的分析结果。
18.法律文件审查智能体
19.支持甲方、乙方或中立立场三视角审查模式，自动识别不同立场的利益诉求和风险偏好。
▲20.基于海量真实纠纷案例与法律文书训练，内置涵盖采购、租赁、融资、知识产权等多类型文件的专项审查模型，系统可自动识别并分析主体资质、条款完整性、法律合规性、权利义务平衡性、商业可行性等八大核心维度的潜在风险。（需要提供截图或者产品介绍证明）；
21.内置文书生成智能体
22.基于法律NLP技术，根据用户输入内容，自动提炼当事人信息、案件事实、法律关系、争议焦点、诉讼请求等核心要素，准确匹配适用法律条款与司法裁判规则。
▲23.采用“模板+要素”智能解析架构，能够从自然语言描述的案情自动识别关键法律要素，并按照具体文书要求智能填充，生成内容严格遵循现行法律法规及司法文书格式规范。（需要提供截图或者产品介绍证明）；
24.鉴定式案例分析智能体
25.系统内置法律知识库，基于1260条《民法典》条文、司法解释、判决文书、指导性案例、《民法学说与判例研究》等高质量语料，进行增量预训练与指令微调，深度掌握中国法律体系与司法实践。
▲26.系统以鉴定式案例分析方法为内核，分为案情输入、请求权基础预选、请求权基础的审查、得出结论四个阶段。每个阶段智能体会基于系统提示词自动展开分析，并在页面右侧同步生成可视化分析结果。（需要提供截图或者产品介绍证明）；
27.案情输入阶段，支持“用户自输”与“大模型生成”双通道生成案例。“用户自输”支持文本、文件、图片、语音等多种输入方式。“大模型生成”则基于系统内置的真实判例语料，可即时生成教学级模拟案例，彻底告别“无案可练”。
▲28.案情输入阶段，能基于用户输入的信息，精准识别并整理具有法律意义的相关事实，将案件事实分解为多个“事实单元”，按照主体、时间线、行为链、争议焦点进行梳理。支持用户通过多轮对话的形式补充或优化案情，右侧可视化表格同步更新。（需要提供截图或者产品介绍证明）；
29.请求权基础预选阶段，基于上一阶段获取的信息，按照请求权基础检索顺序，能快速锁定“可主张—该主张—优先主张”的权利高速通道，智能匹配请求权，初步列出法律依据和分析。
▲30.请求权基础的审查阶段，系统严格遵循“设问-定义-涵摄-结论”的路径，依据《民法典》条文及配套司法解释，自动对照案件事实和证据，逐条检视要件，系统智能匹配关联法条与学理注脚，智能生成结构化分析结果。分析结果需包含主体、请求权基础、法律依据、请求权已成立、请求权未消灭、请求权可执行、结论等维度的具体说明和分析。（需要提供截图或者产品介绍证明）；
31.内置法学通用智能体
32.应用模块包含：
（1）提供预配置模板和组件，可快速创建简单问答智能体，或对复杂业务流程进行高级编排，打造专属AI助手。
（2）创建简单问答智能体，支持智能体的名称、描述设置，支持AI模型选择和设置、系统角色设定、用户提示词设置、历史聊天记录数量约束、关联知识库选择、开场白设置、输出思考选择、语音输入设置和语音播放设置。
（3）创建高级智能体，可根据需求选择模板创建智能体，通过可视化工作流，将AI模型、知识库、业务逻辑、外部工具等节点自由组合。
（4）智能体的实时调试和预览。用户完成智能体设置，可通过调试预览模块即时测试智能体效果。
（5）智能体的保存和发布。保存后，智能体显示“未发布”状态；发布后，智能体显示“未发布”状态。
（6）文件夹管理。智能体通过文件夹进行管理，根目录下可建立最多三级的子文件夹。每一级文件夹内均可创建相应的智能体。
（7）支持智能体的设置、转移、复制、导出和删除操作。设置可对智能体信息进行配置；转移可对智能体进行分类。
（8）支持智能体的分享和数据监控统计。可通过分享访问链接，分享智能体。监控统计支持自定义时间段内的用户总数、提问次数、Tokens总数、用户满意度的数据统计和可视化呈现。
（9）支持对话日志的搜索、查看和导出。对话日志包含摘要、对话提问数、用户反馈、改进标注、用户和最近对话时间等维度。
33.知识库模块包括：
（1）支持通用知识库和web知识库的创建。
（2）通用型知识库的创建支持设置知识库名称、知识库描述，选择向量模型。
（3）通用型知识库支持新建文档和对离线文档的上传管理。离线文档可通过拖拽或选择文件方式进行上传。支持的文本文档格式包括Markdown、TXT、PDF、DOCX、HTML，以及 Excel、CSV格式的QA问答对。
▲（4）提供文档分段和预览功能。支持用户设置分段规则（智能分段或高级分段），并可根据分段规则和设置，实时查看分段效果。（需要提供截图或者产品介绍证明）；
（5）Web站点知识库用于获取在线静态文本数据管理，支持输入文档链接 URL 地址和选择器后自动同步根地址及子级地址的文本数据。
（6）Web 站点知识库支持对选中文档进行同步操作。同步时会先删除当前文档下的所有分段，并重新获取文档地址的文本数据后重新分段。
（7）知识库文档支持同步、重新向量化、标签设置、生成问题、迁移、设置、导出以及删除操作。
（8）支持命中处理方式的选择，包含模型优化和直接回答两种方式。
34.工具模块包括：
（1）支持用户根据自身的业务需求，通过各种工具获取和查询数据、逻辑判断、信息提取或其它场景的操作并在智能体编排时进行调用。
（2）工具的创建支持创建工具、创建 MCP、导入创建以及从工具商店创建。
35.模型模块支持与多种供应商模型的集成，支持对接当前主流的大型模型。集成的模型涵盖文本生成、向量分析、排序算法、语音识别、语音合成、计算机视觉模型以及图像生成等。
子设备四：教学视频录课设备（一）1项
1.Alpha 7R VI （A7R6）全画幅微单数码相机，1台；
2.FE 24-70mm F2.8 GM II 全画幅标准变焦 G大师镜头(SEL2470GM2)，1个；
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	子设备一：法学人工智能算力服务器1台
1.结构：塔式
2.CPU：AMD Ryzen Threadripper PRO 9995WX  处理器核心≥96核，线程数≥192线程  一颗
3.内存：≥512G 4800 DDR5 RECC    
4.硬盘：≥2TB NVME协议5.0 *1、≥3.84T企业级SSD·NVME U2*4
5.显卡:总显存≥192G  位宽≥384bit  水冷显卡
6.RAID卡：≥16i 支持 组RRAID 0  1 5 6
7.电源：≥2000W冗余电源
子设备二：教学视频录课设备1项 
1. FE 70-200mm 二代远摄变焦微距G镜头（SEL70200G2），1台；
2. 240GB CFexpress 4.0 Type A存储卡 CEA-G240T 读速1800MB/s 三防卡相机内存卡，2个；
3. MRW-G3 CFexpress 4.0 Type A高速读卡器，1个；
4.V1Pro机顶闪光灯高速同步TTL自动测光锂电池热靴灯外拍便携摄影灯【V1Pro+X3引闪器】，1套；
5.CX100补光灯户外摄影灯 100W专业便携打光灯，1个；
6.麦克风 VideoMicro 单反微单相机手机指向性机顶麦克风，1个；
7.Osmo Action 6 畅拍套装，1套；
8. 4TB（SAMSUNG）移动固态硬盘（PSSD）T9，1个。
9.四盘位EVO4智能存储N150网络存储（标准版不含硬盘），1台；
10. 26TB企业级氦气机械硬盘，4个；
11.智能摄像机C700+256GB存储卡 800万像素4K超清家用监控摄像头360度全景，1个；
12.智能温湿度计3mini ，1个；
13.智能插座3，3个；
14. AP-20碳纤维三脚架，1个。"



（三）服务要求
1．技术服务与支持
供应商需提供设备安装、调试、技术指导和系统集成服务，确保货物正常运行。部分项目要求供应商派出具备资质的技术人员现场服务，并提交详细的技术实施方案。
2.售后服务承诺
中标方应在3个工作日内对用户的服务要求作出响应；需要在现场解决问题的，应在3个工作日内到达现场。厂家维修时间不得超过7天，因产品故障耽搁的时间，质保期顺延。质保期内每学期为用户免费巡回维护不少于1次。
质保期内定期巡检，不少于1次/年的预防性维护保养。
质保期不少于1年。
3.人员培训服务
提供不少于3次的系统操作培训，培训对象包括教师和设备管理人员，培训内容涵盖设备操作、软件使用、日常维护和基本故障排除。
4.应急处理与备件保障
供应商应具备完善的备品备件库存体系，承诺在设备出现重大故障时快速更换关键部件，并提交《应急处理方案》。
5.履约与交付服务：
明确交货时间（合同签订后60个工作日内完成交付）；
提供安全运输方案，确保设备在运输过程中不受损；
包含卸货、就位、安装、调试全过程服务，费用已含在报价中。
（四）安全要求
1.设备设计安全：货物的设计、制造、安装、调试和维护需符合国家相关法律法规、技术标准和规范，确保在全生命周期内的使用安全。
2.包装与运输安全：设备包装应具备防潮、防霉、防锈、防腐蚀及减振、防冲击措施，确保在长途运输和多次搬运中不受损坏。
3.应急预案与响应机制：供应商应制定事故应急预案，承诺在接到故障通知后2小时内响应到场，24小时内完成问题处理或更换，保障使用方权益。
4.质量与安全认证：对于列入《节能产品政府采购品目清单》或《环境标志产品政府采购品目清单》的产品，需提供有效的节能或环保认证证书，部分为强制要求。


第二包参数
土地资源管理专业虚拟仿真与测绘设备，预算金额人民币234万元整
一、项目描述
本分包采购四类成套实训平台设备，包含：土地整治规划节水灌溉设计实训平台、国土空间规划虚拟仿真实训平台、国土资源调查与测绘实训平台、土地评价与不动产估价虚拟仿真实训平台，配套服务器、测绘仪器、无人机、VR设备等全套软硬件。项目服务于土地资源管理、国土空间规划、农田水利、测绘工程、不动产估价、矿山复垦等专业教学实训，搭建“虚拟仿真+外业测绘+内业设计+实景建模”一体化综合实训教学平台。设备贴合行业现行规范，满足课程教学、实训演练、科研试验、技能考核使用，全面提升学生外业勘测、规划设计、工程计算、不动产评估实操能力，完善学院智能化、现代化实训教学体系。所有设备均为全新原厂未拆封正品，兼容教学、科研、野外作业使用场景。
二、项目任务书
（一）供货任务
供应商须按采购清单成套供货，所有设备满足招标文件硬性技术参数，核心成套设备重点要求如下：
1.土地整治规划节水灌溉设计实训平台：包含高通XR2芯片VR眼镜、重载长航时RTK无人机、土地整理CAD模块、节水灌溉CAD模块、2TB高速固态、4K高刷显示器、高精度GNSS接收机。
2.国土空间规划虚拟仿真实训平台：配备55寸全息交互台、手持激光雷达、全景相机；搭载国土规划、村庄规划仿真模块；配套高精度激光测距仪。
3.国土资源调查与测绘实训平台：配置AR交互台、长航时测绘无人机；内置地籍调查、土地调查、工程测量仿真模块；配套测距望远镜、户外太阳能储能供电套装。
4.土地评价与不动产估价虚拟仿真实训平台：包含沉浸式全息成像设备、激光雷达版GNSS接收机、工业三防平板；搭载矿山复垦、不动产估价仿真软件，支持土方扫描、实景放样、非接触测量；配置高配服务器，满足仿真渲染、数据存储、模型运算需求。
（二）实施任务
1.完成全部设备运输、卸货、现场安装、接线调试、系统兼容适配，确保软硬件通电正常、功能无缺失、无故障。
2.完成所有配套软件、设计模块、测绘软件永久授权激活，导入教学案例、模板、题库，完成服务器存储阵列、渲染环境部署。
3.整理全套原厂资料：合格证、检测报告、资质证书、截图资料、原厂售后承诺函、操作手册，成套移交采购人存档。
（三）培训任务
1.免费提供线下实操培训，覆盖VR、无人机、GNSS、激光雷达、交互台、仿真软件、CAD设计模块全部设备。
2.面向授课教师、实验管理员开展操作教学、简单故障排查、数据处理教学，保障设备可直接用于日常教学实训。
（四）交付时限及地点
合同签订后按采购人要求时限完成全部供货、安装、调试、培训，交付地点为新疆农业大学采购人指定实训场地。
（五）技术要求
技术参数表
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	土地整治规划节水灌溉设计实训平台设备
	一、专业虚拟现实VR眼镜套装（4套）
1.处理器：高通XR2Gen2，专业VR处理芯片
2.内存闪存：12GBLPDDR5运行内存+256GBUFS3.1机身存储
3.屏幕分辨率：总分辨率4320×2160，单眼2160×2160，1200PPI高清画质
4.刷新率：支持72Hz/90Hz双档位可调
5.光学镜头：Pancake轻薄光学透镜，佩戴轻量化
6.视场角：105°大视场角，沉浸式观感
7.瞳距调节：58~72mm电机无级自动调节，适配不同人群
8.定位系统：全系支持6DoF精准空间定位
9.MR透视：搭载双目RGB相机，支持混合现实透视功能
10.交互配置：双手6DoF触感手柄+高精度手势识别
11.散热佩戴：内置静音散热风扇，后置电池均衡配重，久戴不累
12.电池续航：5700mAh大容量电池
13.充电功率：最高45W快充，快速补能
14.网络配置：Wi‑Fi7+蓝牙5.3，传输稳定低延迟
15.音效系统：360°环绕立体声扬声器，沉浸音效
二、无人机（1套）
（一）飞行器本体参数
★1.裸机重量：含电池整机重量＜10千克
2.机身尺寸：展开尺寸＜1000mm×800mm×500mm（含脚架）；折叠尺寸＜500mm×500mm×500mm（含脚架及云台）
3.载重能力：最大有效载重≥6千克，最大起飞重量≥15千克
4.轴距规格：对角线轴距≤1100mm
5.飞行速度：最大上升速度≥10米/秒；最大下降速度≥8米/秒；海平面无风环境最大水平飞行速度≥25米/秒
6.续航抗风：无风带载环境最长飞行时间≥40分钟；最大抗风速度≥12米/秒
7.环境适配：工作环境温度-20℃~50℃，飞行器防护等级≥IP55
（二）定位与导航系统
1.卫星定位：兼容GPS、Galileo、BeiDou、GLONASS多星定位，支持单北斗定位模式
2.高精度定位：具备RTK高精度定位能力，可连接网络RTK服务或RTK移动站
（三）感知避障与安全系统
1.感知硬件：搭载多向视觉感知与雷达避障系统，支持昼夜全天候障碍物识别与自动规避2.避障能力：飞行速度25米/秒时，可识别电线等障碍物并自动刹停规避
3.结构检测：支持机臂到位检测，未拧紧时遥控器弹窗告警
4.安全返航：具备低电量自动返航、信号丢失自动返航功能
5.健康监测：内置飞行器健康管理系统，可监测动力、航电、视觉、图传、电池等系统状态
6.航行预警：可实时显示载人飞机位置，以三色标识风险等级
（四）挂载与硬件配置
1.挂载拓展：机身负载接口≥4个，最大挂载数量≥7个
2.辅助灯光：双侧配备可控夜航灯，支持遥控器手动启闭
3.机载相机：机身搭载FPV航拍相机
4.拓展模块：支持安装4G模块，可搭载模块数量≥2个
5.机载中继：支持无人机中继作业，可为其他作业机传输中继信号
（五）图传通信系统
1.传输距离：无遮挡无干扰环境下，最大信号有效传输距离≥30公里
2.天线配置：搭载图传天线数量≥8根
3.通信频段：支持三频通信，频段包含1430MHz～1444MHz、2400MHz～2476MHz、5725MHz～5829MHz，信道阻塞可自动切换
4.发射功率：发射功率分别≤30dBm、≤20dBm、≤35dBm（EIRP）
（六）智能作业软件功能
1.航线规划：支持航点、面状、带状、斜面、几何体、贴近摄影等多种航线模式
2.AR可视化：搭载AR地图、AR飞行轨迹、AR电线显示功能，障碍物可视化标注
3.智能识别：AI智能识别人、车、船目标，支持目标数量统计
4.飞行操控：具备定速飞行、定点飞向、目标环绕、智能跟踪功能
5.地形适配：支持实时仿地飞行，保持恒定离地高度
6.特殊作业：支持仿线飞行、智能巡检、定点环绕等通用行业作业模式7.任务录制：支持飞行任务录制、航线保存、精准复拍功能
8.飞行限制：可手动设置飞行限高、限远，规避禁飞区域
9.双控模式：支持双遥控器协同控制，可分离操控飞行与云台相机，支持控制权切换
（七）电池及充电箱参数
1.电池参数：电池容量≥20000mAh，电池能量≥900Wh，循环使用寿命≥400次，单块电池重量≤5000克
2.安全防护：具备电池安装到位检测，未安装到位设备阻飞并弹窗提示
3.充电箱体：电池箱外形尺寸≤610×410×250mm
4.充电配置：充电箱支持飞机电池充电位≥3个、遥控器电池充电位≥2个
5.充电模式：具备待命、标准、极速、静音四种充电模式
6.充电效率：电池0%-100%充满时长≤45分钟
7.状态监测：支持遥控器连接电池箱，可查看设备版本、告警等状态信息
（八）遥控器参数
1.外观规格：尺寸≤300×200×100mm，整机重量≤1.2kg，采用遥控屏幕一体化设计
2.屏幕配置：屏幕尺寸≥7英寸，屏幕亮度≥1400尼特，机身存储≥128GB
3.防护续航：防护等级≥IP54，内置电池续航≥3小时，外置电池续航≥3小时
4.拓展配置：支持加装4G增强图传模块，按键自带背光功能
5.外接接口：配备HDMI、SD卡槽、Type-C多类型接口
三、土地整理规划设计模块1套（80节点）
（一）基础通用功能
1.运行平台：模块基于通用CAD设计平台搭建。
2.智能编号：支持沟渠、建筑物、格田等要素自动编号、重新编号，减少人工重复作业。
3.智能报表：可批量生成沟渠路林、水工建筑各类明细表、统计表、坐标表、估算表，满足标段统计要求。
4.图件图库：内置丰富农田水利单体图库，满足图纸出图要求。
（二）格田与土方设计
1.▲批量格田整理：配备多种土方计算模型，包含归并法、方格网法、三角网法、断面法、散点法，可批量规整格田、统筹土方平衡（需提供模块界面截图≥2张）。
2.田坎方量计算：适配多种挡土墙类型，自动测算高差并计算田坎土方量。
3.智能划分格田：支持按面积、高程、等高线等多种方式批量划分格田。
4.土方调配：具备自动就近调配、人工指定调配两种模式，可自动生成土方调配表。
5.填挖示意：可对格田填充填挖色差示意图、表土剥离示意图，直观区分施工区域。
（三）水利断面与计算
1.渠路纵断面：自动识别跌水、智能分幅，支持多类标注，可导入实测数据成图。
2.渠路横断面：内置矩形、梯形、U型多种标准断面，支持自定义保存断面模板。
3.▲农田水利计算：智能生成滩槽点位，批量绘制河道沟渠断面，推算水位线，完成多类型渠道均匀流水利计算（需提供模块界面截图≥2张）。
4.智能配水：依据进出口高程、桩号、控制流量等参数自动生成专业配水图。
（四）矿山复垦专项
1.地形分析：等高线坡度分析、地表模型绘制；可批量绘制挡土墙、护坡、喷播复绿图纸及工程统计表。
四、高效节水灌溉设计模块1套（80节点）
（一）基础设置与工程布设
1.运行平台：模块基于通用CAD设计平台搭建。
2.系统设置：支持比例、精度、编号、管道、阀门、喷头等参数自定义编辑，内置四级管道体系。
3.工程布设：包含水源、水池、管道、出水口、附件布设，支持区域批量布管，具备管道三维长度计算、轮灌组划分功能。
4.轮灌划分：支持多种轮灌组划分方式，适配不同灌溉工况。
5.标注功能：可自定义出水口、管径标注样式、内容、颜色及字高。
（二）水力专业计算
1.▲滴灌水力计算：完成流量、管径、水头损失、极限管长、设计水头专业计算，每种计算方式不少于两类可选（需提供模块界面截图≥2张）。
2.喷灌水力计算：支持流量、管径、水头损失、系统设计参数核算。
3.管灌水力计算：包含压力、扬程、自流式水头计算，满足低压管道灌溉设计。
4.分干管流量：提供三种流量核算方式，适配不同轮灌工况。
5.▲管径确定计算：包含计算内径、设计内径核算，支持自动匹配、统一设定两种管径计算模式，图纸可直接标注管径（需提供模块界面截图≥2张）。
6.公式导出：所有设计计算公式内置留存，支持导出文档保存。
（三）报表与出图功能
1.▲工程汇总报表：内置水利计算、管道、水源、轮灌组、附件、镇墩等全套行业报表；支持两种灌溉模式水力计算、压力绘图与校核（需提供模块界面截图≥2张）。
2.压力图标注：两种标注格式，自定义标注角度与字高。
3.材料报表：自动统计各类管材、管件、阀门材料表，支持CAD出表及Excel导出。
4.断面出图：自动生成管道纵、横断面图，可手动调整高程、比例、间距。
5.工程量统计：支持文本导入工程量数据，自动统计土方、石方、填沙等工程量。
（四）图库与节点设计
1.水工图库：内置微灌、喷灌、水闸、涵洞等全套水工图例，支持自定义修改添加。
2.节点大样：可布置三通、弯头、阀门、变径等节点详图，自动统计、智能编号、定位。
五、NVMe M.2接口固态硬盘（4片）
1.存储容量：标称容量2TB；
2.接口规格：采用M.2接口，支持NVMe协议，传输标准为PCIe4.0；
3.读写性能：顺序读取速度不低于7000MB/s，顺序写入速度不低于6000MB/s；
4.闪存类型：采用QLC闪存颗粒；
5.耐用性指标：总写入量TBW≥800TBW，满足长期稳定读写使用；
6.产品品质：全新正品行货，原厂原装，无翻新无维修，兼容主流台式机、工控设备、服务器设备；
7.适配性：可适配主流主板M.2插槽，即插即用，运行稳定、散热表现良好；
六、显示器（2台）
1.屏幕尺寸：27英寸直面显示屏，屏幕比例16:9；
2.显示面板：采用Mini-LED背光面板，原生对比度1000:1；
3.屏幕分辨率：物理分辨率3840*2160高清规格；
4.屏幕刷新率：支持最高160Hz高刷新率；
5.影像规格：支持HDR1000高动态范围显示标准；
6.响应速度：屏幕响应时间≤1ms，画面流畅无拖影；
7.功能配置：机身内置音箱，无需外接音频设备；
8.底座功能：配备专业支架，支持升降、旋转多角度调节；
9.供电方式：采用外接电源适配器供电；
10.视频接口：配备HDMI、DP主流高清接口，兼容性强；
11.产品配置：标配主机、电源线、电源适配器全套配件；
12.品质要求：全新正品行货，原厂未拆封，出厂检测合格；
13.售后保障：提供整机3年官方质保服务，支持正规售后维保。
七、高精度GNSS接收机（6套）
卫星跟踪
（1）卫星系统：BDS+GPS+GLONASS+Galileo+QZSS+NavlC+SBAS，，支持北斗三代，支持5星21频；
卫星跟踪：
GPS:L1C/A,L1C,L2P(Y),L2C,L5
BDS:B1I,B2I,B3I,B1C,B2a,B2b
Galileo:E1C,E5a,E5b,E5AltBoC,E6
GLONASS:G1,G2,L1OC*,L2OC*,L3OC*
QZSS:L1C/A(B),L1C,L2C,L5,L6D/E*
NavlC:L5
SBAS：L1,L5
L-Band：PointSky
（2）通道数：1892；
（3）初始化可靠性：99.99%
（4）星基差分:支持PPP-AR/PPP-RTK/B2b-PPP*
（5）无网续测：支持
（6）抗干扰：窄带抗干扰技术，有效屏蔽主机内部电磁干扰
精度
（7）高精度静态：平面精度:±(2.5+0.1×10-6×D)mm
高程精度:±(3.5+0.4×10-6×D)mm
（8）静态和快速静态：平面精度:±(2.5+0.5×10-6×D)mm
高程精度:±(5+0.5×10-6×D)mm
（9）RTK精度：平面±(8+1×10-6×D)mm
高程±(15+1×10-6×D)mm
（10）星基精度：平面精度:±2.5cmRMS
高程精度:±5cmRMS
（11）倾斜补偿精度：8mm+0.3mm/°tilt(30°内精度<2cm)
（12）激光测量精度：5米内，平面和高程精度:RMS≤3cm；10米内，平面和高程精度:RMS≤5cm
PointX服务
（13）星基服务：星基服务，覆盖中国大陆全境
（14）星地融合：星地融合服务，覆盖中国大陆除港、澳、台、西藏及少数无人区
（15）坐标系统：支持CGCS2000和WGS84框架转换，可直出CGCS2000坐标
GNSS+惯导
（16）IMU更新率：≥200Hz；
（17）倾斜角度：支持0~60°范围内任意倾斜角度测量；
（18）无感超级惯导：第5代Ultra-IMU技术，自动惯导初始化，精度可靠
用户交互
（19）指示灯：1个卫星灯+1个差分数据灯+1个静态指示灯+1个电源灯
（20）按键：静态切换键+电源/确认键
（21）web网页：支持PC/手机端网页
（22）语音：支持手簿语音播报
摄像头
（23）特色功能：AR实景导航，放点不迷路,视觉放样，一杆放到位,激光测量影像辅助，数十米外地物纹理依旧清晰
（24）像素：2MP&8MP
（25）视场：91°
（26）帧率：30fps，放样低延迟，画质稳定不抖动
物理特性
（27）尺寸：Φ133mm×85mm
（28）重量：800g（含电池）
（29）材质：镁合金
（30）工作温度：-45℃~+75℃
（31）存储温度：-55℃~+85℃
（32）防水防尘：IP68（防30分钟水下1米浸泡）
（33）防撞击：IK08（受到2.5公斤钢制撞锤同等的机械冲击力而不损坏、抗3米跌落）
（34）防冷凝：100%
电气性能
（35）电池：移动站典型续航20h以上；
（36）充满时长：≤4.5小时
（37）外接供电：DC5-12V，支持充电宝
（38）激光模组：3R类激光
（39）存储：8GB，支持外部扩展128G（U盘/TF卡）
数据输出
（40）差分数据：TCM2.X、RTCM3.X、CMR
（41）定位数据：NMEA-0183
（42）静态数据：HCN、RINEX2.11、RINEX3.02
数据通讯
（43）无线连接：支持NFC，支持蓝牙、Wi-Fi触碰闪连接收机；
（44）Wi-Fi：Wi-FiIEEE802.11a/b/g/n/ac
（45）蓝牙：4.2+EDR,向下兼容
（46）网络模块：手簿支持4G全网通
（47）电台：支持主流通用测绘电台协议、透明传输协议高级功能
（48）超级双收：支持电台+网络两路数据同时差分，提供全面数据服务
（49）一键固定：自带CORS账号，开机就能固定
（50）支持全国性星地融合差分服务，具备强抗干扰能力与稳定解算性能（51）智能服务：支持云服务，提供云存储、远程协助、分享码传输

（52）液晶屏：电台自带液晶显示屏，液晶屏可显示频道和频率、数据协议、空中波特率、收发模式、发射功率、串口波特率、语言、设备信息等。
（53）通讯方式：蓝牙/串口
（54）电台协议：支持主流通用测绘电台协议、透明传输协议；
（55）发射功率：标配0-28W；
（56）串口波特率智能识别：支持自动匹配串口波特率，无需手动设置；
（57）实时电压监测：可通过液晶屏显示实时电压数值，准确了解供电情况；
（58）通道数：支持120个通信信道，支持面板按键自主随意切换，避免串频；
工业三防手簿控制器
（59）三防性能：IP68防水防尘等级，提供检测报告；
（60）操作系统：Android10及以上，保障两年无需升级；
（61）CPU：核心数≥八核，主频≥2.0GHz；
（62）存储：运存RAM≥3GB，内置存储ROM≥32GB；
（63）液晶屏：不低于5.5英寸且不超过6英寸，1440×720HD+；
（64）电池：内置不可拆卸锂电池，容量≥8000mAh，TYPE-C接口直充，支持快充；
（65）续航：续航时间≥14h
（66）支持 4G 全网通，兼容 eSIM/SIM 卡，可配套测绘流量服务
（67）GPS性能：支持内置天线BDS/GPS/GLONASS，支持AGPS，可配套手簿软件单独用作GIS使用，用于外业控制点初堪；
（68）蓝牙5.0+Wi-Fi2.4G/5G双频
（69）3C证书：具备中国国家强制性产品认证证书，提供认证证书
（70）无线电发射设备型号核准证书：手簿符合国家无线电管理的相关要求，具备核准证书
附件要求
（71）其他要求：提供原厂售后服务承诺函原件。
软件要求（测量软件）：；
（72）内置教学视频：外业操作可直接查看软件中的教学视频，便于学习；
（73）工程数据云端备份，分享码下载，团队作业更高效。
（74）道路新增横断面自动出图功能，省时省力；测量完横断面之后，不用自己再画横断面图了，软件自动生成。
（75）支持快速代码，用户可以配置代码面板，加快外业代码采集效率。
（76）用户可以指定测点所在的图层，设置点样式、线型和颜色，导出的dxf图层与手簿选择图层一致，用户可自定义点符号。
（77）支持导入jpg,tiff,mbtiles格式的栅格图做底图，用于航飞补点。
（78）支持跟随放样模式，底图跟随手簿方向自动旋转。CAD放样，CAD图可与网络底图叠加显示，找点更方便。
（79）CAD可视化放样，作业效率提升10%；不会丢数据，可以对块进行操作，可以放样平行线，可任意偏角放线。
CAD放样兼容AutoCAD2000-AutoCAD2021版本，支持CAD长度单位设置，支持CAD坐标系切换，支持CAD图纸的旋转、缩放，不是地理坐标系的园林图纸也能放样；CAD编辑，长度、角度、面积量图形操作更方便；支持打开外部参照文件。
（80）自动搜索所有CAD文件，不用翻目录找文件，找文件超快。
（81）支持CAD文件在线天正转换，不会丢数据
（82）支持CAD文件一键瘦身，图形打开更快
（83）支持协调作业，同一个小组内的测量员可共享各自的测量数据。
（84）手簿软件中可以导入测量员、道路之星和道路测设大师数据并且可以直接导入设计院给的直曲要素表。
（85）道路放样可以放样带起点偏移的特殊线型。
（86）边坡放样时可以指定一个水平和垂直偏移，方便从坡脚开始起算施工。
（87）支持底图提取平曲线，交点线，不用在输参数。
（88）手簿软件中支持结构物、锥坡数据的编辑和结构放样。
（89）支持三角网编辑及过滤，通过最小角和最长边控制，自动优化三角网网型，土方算法更精准；加入地性线控制，让三角网更符合实际地形，且在预览面文件时，可预览3D模型图，看起来更加直观，土方计算精准度高达99%
（90）支持光伏放样，山地放样可通过连续头桩进行放样，也可通过任意方位角放样，生成中间桩时，也可以生成不等距桩。平地光伏一键提取桩位，自动最近点放样。
（91）支持测量成图，且测量不同线时，可完成Z字测量，在不同线之间自动切换，测量节点
（92）支持测量连线时，可以使用不同线型构成一条线，无需断开。包含的线型有：折线，圆弧，多点弧，样条曲线，一点圆，三点圆，正方形，矩形等线型
（93）支持面积切割，可根据平行于两点、垂直于两点、固定过一点等方法将面根据百分比进行分割
（94）支持微导线，可根据距离和任意方位角或者两点的方向推导出点或者线的位置
（95）CAD画图时支持将线根据某点进行打断或者合并。也可以将面设置高程，可以设置整体高程，也可以根据不同节点设置高程。
（96）支持连接全站仪进行设站、后视定向、测量、放样等操作。
（97）无网测量：支持在无网络覆盖的环境下，RTK支持先采集数据，等回到有网络的地方进行解算
（98）智能服务：测量软件支持和微信小程序\电脑互传数据，无需数据线和手簿安装微信，远程即可实现数据互传支持云服务；提供云存储，功能码分享。
软件要求（数据后处理软件）：
（99）多功能集成：同时支持RTK、GNSS静态、GIS、电力、道路、无人机数据处理模块，自主研发的高精度GNSS处理算法。
（100）支持对电离层、对流层误差做精细建模，保证中长基线下RTK性能稳定可靠；
（101）静态处理模块中包含无人机PPK数据处理功能，支持一键导入机载数据和基准站数据，输出结果无缝兼容主流空三软件，满足1:500测图要求；
（102）支持PPP精密单点定位，单台机器也可以获取厘米级定位结果；
（103）坐标转换模块：支持54、80坐标转换成国家2000坐标；支持通过速度场模型进行历元转换；
（104）支持测量数据与卫星影像图叠加显示，直观展示测量成果；
（105）支持道路数据编辑，数据与图形联动，实时检验线路成果；
（106）支持通过云服务功能与手簿测量软件交换工程数据，无需数据线即可拷贝数据；
（107）道路中可以直接复制粘贴曲线要素表中的元素数据
（108）道路可以支持导入道路之星、测量员、测设大师、设计院的直曲表、CAD道路文件
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	一、全息交互台（2台）
（一）3D立体显示单元
★1.屏幕尺寸：55寸
2.屏幕分辨率：超高清4K（3840×2160）
3.3D显示模式：偏光式3D
4.屏幕比例：16:9
5.立体眼镜：配套被动立体眼镜，数量2副
（二）红外光学追踪系统
1.最大分辨率：1280*720（双摄）
2.最大帧率：720p@60帧每秒
3.感应测距：0.3米-2米（适配室内及间接阳光环境）
4.水平视场角：约120度
3、交互手柄
1.无线频段：2.4-2.482GHz无线传输
2.电池规格：4.2V1000mAh
3.手柄续航：单次使用续航可达3个月
二、手持激光雷达（4套）
（一）系统主机
[bookmark: OLE_LINK4][bookmark: OLE_LINK5]1、天线与主机配套连接，结构设计可保障测量精度，连接形式不限。2、SLAM扫描方式：运行中激光头旋转；
3、精度：绝对≤5cm，相对精度≤1cm；
4、设备工作温度范围-20℃到50℃；
5、系统采用一体化存储设计，容量≥512GB，支持扩展，拷贝速度≥80MB/S，无需插拔卡，可直接通过设备对数据进行拷贝；
6、采用一键式操作设计，无需复杂操作，减少准备时间，提升作业效率;
7、防水等级IP64；
8、免回环设计，室外数据采集过程无需进行闭环；
9、可长时间作业，单块电池单次作业时间≥1h，持续作业时间≥4h；
10、仅支持单块电池同时供电，支持电池热插拔；
11、充电器：满足同时对4块电池充电；
12、多功能模式：具有背架，支持手持模式、背负作业模式，同时可以快速改装到推车等平台使用；
13、握把方式：可拆卸的握把和水平对点板；
14、供电方式：锂电池供电、支持外接电源供电；
15、相机连接方式：相机&GNSS模块&激光雷达一体化集成，免拆卸；
16、相机像素：≥500万；
17、相机镜头：3；
18、室外数据采集无需回环操作；
19、支持实时精度提醒功能；
20、整机重量：≤1.9kg（含RTK、电池）；
21、拷贝方式：无需通过U盘转换、可直接通过数据线拷贝；
22、自动坐标转换功能：支持通过RTK模式自动获得CGCS2000、WGS84或本地坐标等绝对坐标系统下点云，无需额外坐标转换；
23、视场角：360*270°
24、支持多工程拼接功能，支持跨天作业；
25、支持基于SLAM生成三维数据模型，数据成果为osgb等主流数据格式；
26．支持采用手持设备的激光点云与影像联合生成3D高斯泼溅模型，可输出ply格式模型；
27．支持在同一软件中，数据处理可同时生成点云数据、Mesh模型与3D高斯模型。
（二）激光远程采集控制系统
1、可通过wifi与主机连接通讯与操作；
2、支持一键采集功能，无需进行参数设置，一键即可开始并停止采集；
3、支持实时点云功能；
（三）激光扫描系统
1、激光等级：1级安全激光；
2、最大扫描线速：≤16线/秒；
（四）定位定姿系统
1、支持八星系统数据:
GPS：L1C/A,L2C,L2P(Y),L5；GLONASS：L1,L2,L3*；Galileo：E1,E5a,E5b,E6*
BeiDou：B1I,B2I,B3I,B1C,B2a,B2b；QZSS：L1C/A,L1C,L2C,L5,L6*；NavIC/IRNSS：L5*
PPP：B2b-PPP；SBAS：EGNOS(L1,L5)；
2、通道数：≥1408；
3、支持SFix功能：可在室内固定；
4、支持Vi-LiDAR功能：支持基于点云与影像的非接触式测量；
（五）全景相机系统
1、内置相机，并支持外接全景相机的扩展；
2、最大视频分辨率：≥8K；
3、全景照片分辨率：≥7200w；
4、传感器尺寸：≥1/2英寸；
5、相机尺寸（宽x高x厚）：46.0x123.6x37.6mm；
6、相机重量：≤203g；
7、续航时间：≥135min；
三、搭载国土规划仿真模块1套（80节点）
1.▲基础编制体系：模块依托县级以上真实国土空间规划案例研发，集成规划总则、编制要求、编制内容、编制成果四大编制体系；涵盖规划定位、范围、期限、工作组织、编制程序、现状分析等基础编制功能。
2.现状分析评估：具备现状图纸、数据查看、基数转换、地理要素分析、国土开发利用现状研判等功能，可完成县域基础现状研判工作。
3.▲资源环境评价：内置完整评价流程，包含评价定义、目标、原则、数据采集、指标体系、生态、农业、城镇多维度适宜性与承载能力评价，共计十项评价内容（需提供模块界面截图≥2张）。
4.专题研究与发展策略：内置重大专题研究案例，支持规划定位、发展目标、发展策略编制；依据国家编制技术要点划分四级国土空间格局，支持使用者自主绘制城区发展轴线。
5.规划分区管控：严格依据编制技术要点，完成一级、二级国土空间用途分区；细化三线划定工作，明确城镇开发边界、永久基本农田、生态保护红线管控范围。
6.▲二级用途分区：内置全套二级规划分区，包含红线保护区、建设区、农林区、文旅区、工业区、仓储区、特殊用地等二十一类细分分区，满足精细化规划管控（需提供模块界面截图≥2张）。
7.用地优化与支撑体系：支持农用地、建设用地布局优化；搭建综合交通、公共服务、市政设施、防灾减灾四大支撑体系，覆盖道路交通、文教医疗、给排水、电力、防洪地质灾害防治等设施规划。
8.▲国土综合整治修复：包含生态、农业、城镇三大空间综合整治与修复功能，可模拟整治区域划分、修复方案编制（需提供模块界面截图≥2张）。
9.中心城区与成果导出：可完成中心城区边界划定、人口用地预测、空间结构优化；支持一键导出标准化规划文本、全套规划图集。
四、搭载村庄规划仿真模块1套（80节点）
1.▲村庄基础调研分析：集成多媒介村庄背景介绍，可模拟规划范围划定、自然区位、地形土壤、社会经济、人口建筑、人文诉求等现状分析；支持五大村庄类型智能判定，兼容上位规划控制线落位。
2.▲发展定位与指标测算：结合乡村振兴要求确定村庄发展定位，明确管控约束指标；建设用地规模预测：内置人口推演、用地测算模型，可完成户籍及常住人口预测、人均建设用地核算（需提供模块界面截图≥2张）。
3.全域空间布局规划：落实五类管控控制线，划分多类村镇规划分区；对宅基地、公共绿地、基础设施进行全域空间模拟布局。
4.整治修复与防灾规划：具备村镇国土综合整治潜力评价、修复区域划定功能；集成消防、防洪、抗震、地质灾害防治、专项灾害防护五大防灾体系。
5.▲基础设施综合规划：一体化编制村域交通、给排水、电力通信、环卫、农田水利、殡葬设施七大基础设施，完整覆盖乡村基础工程规划内容（需提供模块界面截图≥2张）。
6.公共服务与民居管控：科学布局村委、文教、养老等公共服务设施；落实一户一宅政策，管控农房层数、高度、风貌，完成自然村组细化布局指引。
7.特色保护与场景展示：适配历史文化村落专项保护规划，遵循原真性保护原则；内置三维场景编辑功能，可自定义用地模型、材质、设施间距，实现规划成果三维可视化展示。
五、激光测距仪（1台）
1.测量范围：0.08m-150.00m，须覆盖该量程区间，无测量盲区
2.距离测量精度：≤±1.5mm，全量程范围内须满足该精度要求
3.测量角度范围：0°-360°，支持全周向角度测量
4.角度测量精度：≤±0.2°，全角度范围内须满足该精度要求
5.光学像素：5MP，须配备对应像素的光学取景/测量组件
6.激光类型：2650nm，发射功率＜1mW，须符合激光安全相关国家标准
7.测量数据存储容量：≥50组，支持至少50组测量数据的本地存储
8.防尘防溅防护等级：≥IP54，须符合GB/T4208-2017标准中IP54等级要求，具备防尘、防溅水能力
9.蓝牙传输功能：支持Bluetooth®4.2及以上版本，可实现测量数据与移动终端的无线传输
10.三脚架适配螺纹：1/4英寸标准螺纹，可适配通用测量三脚架，实现固定精准测量
11.工作环境温度：-10℃~+45℃，可在该温度区间内稳定正常工作
12.测量单位支持：米、厘米、英寸，可切换多种测量单位，适配不同使用场景
13.产品净重（含标配电池）：≤0.23kg，含标配电池的整机重量须满足该要求，保证手持便携性
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	一、AR交互台（1台）
★1.展示显示屏：屏幕尺寸55寸，分辨率3840×2160（4K超高清），配套专用显示屏支架，设备数量1台；
2.交互屏尺寸：43寸，物理分辨率3840×2160（4K超高清）；
3.交互屏亮度：500流明；
4.显示比例：16:9；
5.屏幕对比度：10000：1；
6.触控识别点位：支持10点触控识别；
7.识别系统：搭载自主研发全中文交互控制系统；
8.功能控制：支持识别开关、角度调节、XY轴反向调节、通讯协议开关控制；
9.适配能力：下位屏幕支持多尺寸适配调节；
10.屏幕配置：支持展示屏、交互屏自定义搭配设定；
11.交互兼容性：兼容触屏识别、光学识别，支持自定义感应卡片尺寸；
12.抗干扰性能：采用智能算法实现防误触、防串码、防丢点，抗干扰能力强；
13.识别容错率：最高支持66.6%识别点丢失仍可正常识别运行；
14.识别档位：内置严格、普通、宽松三种识别模式，可自由切换；
15.二次开发：交互工程支持单工程、双工程协同开发，拓展性强；
16.计算单元：搭载高性能处理器，主频性能不低于2.2GHz；运行内存≥64GBDDR55600MHz；配备独立专业图形显卡，显存≥8GB，支持三维仿真场景流畅运行；固态硬盘≥2TB（高速协议）；机械硬盘≥2TB；搭载WiFi6、2.5Gbps有线网卡、蓝牙5.2模块；
17.供电规格：标准民用220V交流供电。
二、无人机系统（4套）
（一）机身基础参数
1.整机重量：常规起飞重量（含电池、普通桨叶、存储卡、无配件）≤1500g；静音起飞重量（含电池、静音桨叶、存储卡、无配件）≤1500g；最大起飞重量≤1600g
2.尺寸与轴距：折叠后尺寸（长×宽×高）≤265×118×143mm；对角线轴距≤443mm
（二）图传传输性能
1.传输距离：最大信号有效距离（无干扰、无遮挡）≥25km
2.加密链路：图传链路采用高级加密算法加密，支持多频段传输，抗干扰能力强
（三）飞行性能参数
★1.续航能力：无风环境下最长飞行时间≥45分钟2.抗风等级：最大可抗风速≥12m/s
3.升降速度：最大上升速度≥10m/s，最大下降速度≥8m/s
4.飞行速度：最大水平飞行速度≥18m/s
5.飞行海拔：最大飞行海拔高度≥6000米
（四）定位导航系统
1.卫星定位：支持多系统卫星定位；支持单北斗独立定位，可执行航点、面状等航线任务
2.常规悬停精度：GNSS定位模式下，垂直悬停精度≤0.5m，水平悬停精度≤0.5m
3.差分悬停精度：差分定位模式下，垂直悬停精度≤0.1m，水平悬停精度≤0.1m
（五）差分定位模块
1.模块结构：支持一体化集成差分定位模块，定位稳定可靠
2.定位精度：固定解水平精度1cm+1ppm，垂直精度1.5cm+1ppm
（六）避障感知系统
1.感知配置：采用全向感知方案，前后左右上搭载双目视觉避障传感器，底部搭载三维红外传感器
2.避障功能：具备障碍物提醒、自动减速刹车、智能绕行功能
（七）环境与安全配置
1.工作温度：工作温度区间-10℃～40℃
2.安全功能：搭载飞行器自检、低电量自动返航、信号丢失自动返航防护机制
（八）云台相机系统
1.云台配置：搭载长焦、中长焦、广角三组可见光镜头；采用三轴机械增稳云台，支持俯仰、横滚、平移调节
2.广角相机：图像传感器尺寸不低于4/3英寸，有效像素不低于2000万；配备机械快门，最小拍照间隔≤0.5s
3.中长焦相机：图像传感器尺寸不低于1/1.3英寸，有效像素不低于4800万
4.长焦相机：图像传感器尺寸不低于1/1.5英寸，有效像素不低于4800万
5.影像能力：可见光相机变焦倍数不低于100倍；支持4K30p高清视频录制
6.激光测距：内置激光测距模块，最远正入射测距量程1800m
（九）航线与智能拍摄
1.航线作业：支持贴近摄影、航点飞行、正射摄影、倾斜摄影、航带飞行、仿地飞行等多类作业模式
2.智能拍摄：支持五向智能摆拍、一键全景拍摄；可见光镜头具备人、车、船智能识别功能
（十）遥控控制系统
1.天线配置：采用8天线架构，2发4收天线方案；支持2.4G、5.8G双频段图传
2.设备结构：遥控器与显示屏一体化集成设计
3.屏幕参数：触控显示屏，分辨率≥1920×1080，屏幕亮度≥1400尼特
4.扩展性能：支持4G信号增强图传；设备重量＜1.2kg；配备多类通用拓展接口；支持选配外置供电电池；防护等级IP54
（十一）模块智能功能
1.建模能力：遥控器内置三维建模引擎，可快速生成稀疏点云粗模
2.水印记录：支持照片、视频嵌入地理位置及时间戳水印
3.数据留存：拍摄照片可同步记录激光测距距离与坐标信息
4.辅助功能：具备民航航空器预警、远程实时直播、远程实时操控功能
（十二）挂载与拓展配件
1.挂载方式：支持单独挂载喊话器、探照灯，也可双设备同时挂载
2.配件重量：喊话器自重≤100g，探照灯自重≤110g
（十三）供电与信号增强
1.充电配置：适配100W大功率充电器
2.信号拓展：可选配图传中继设备，提升传输距离与信号稳定性
（十四）开发开放能力
1.开发接口：支持通用开发接口，可定制开发控制程序与挂载负载程序
2.云端同步：支持数据云端实时同步，适配后台管理
3.机载算力：开放机载算力权限，可拓展更多智能目标检测应用
（十五）配套供电电池
1.电池配置：配备专用高容量智能电池，合计5块；单块电池容量99瓦时，标准续航≥45分钟，悬停续航≥40分钟
（十六）设备保障服务
1.保障服务：提供不少于2年整机质保，质保期内免费维修更换非人为损坏零部件；配套第三方作业责任险
三、搭载土地类虚拟仿真模块1套（80节点）
（一）地籍调查与管理虚拟仿真模块
1.▲整体架构：严格按照国家地籍调查规范开发，集成准备工作、权属调查、地籍测量、土地登记四大业务体系，全流程还原真实地籍外业与内业作业流程。
2.前期资料准备：内置真实遥感影像底图，具备土地利用现状摸排、工作底图制作、地类面积统计、地块分布研判功能；支持人工划分宗地、系统辅助预编宗地编号，可自由编辑修改宗地编码。
3.▲三维场景漫游：采用三维实景仿真场景，支持第一人称实地漫游，自主踏勘地块、判断地类属性，可选取测量工具对任意地块进行外业调查，规范填写标准化土地调查记录表。
4.地块草图绘制：调查完成后支持手动绘制外业调查草图，标注地块边界、地类信息、附属地物，贴合真实外业草图绘制工作流程。
5.▲权属综合调查：集成宗地权属核查、界线勘查、土地纠纷处置、土地等级评定、界址实地丈量、地籍表填写、宗地草图绘制全套流程；支持虚拟人物对话核验权属资料、判定宗地四至、布设界标点并编号测量（需提供模块界面截图≥2张）。
6.界址布设与测量：仿真模拟界址点标石安放、顺序编号、界址线丈量，严格按照地籍规范排布界址点位，记录边界走向、权属界线关系。
7.地籍档案编制：内置国家标准地籍调查表，包含土地坐落、权属性质、四至范围、使用权人、证件信息、界址记录、审核意见等字段，可根据漫游采集信息自动完善、手动编辑存档。
8.▲土地等级评定：对地块地形、土壤、水文、交通、经济条件进行综合研判，完成土地质量分级、肥力评定、用地适宜性评价，支持等级结果优化比对、多方案择优（需提供模块界面截图≥2张）。
9.▲数字化地籍测量：模拟RTK三脚架、移动测站、外业手簿全套设备操作，完成界址点坐标采集、工程建立、数据保存、面积量算，测量数据可一键导出，自动生成地籍图、宗地图。
10.不动产登记业务：包含土地初始登记、使用权变更登记、产权核验登记三大业务流程，模拟资料上交、审核、审批、归档全过程，熟悉不动产确权登记规范。
（二）土地调查虚拟仿真模块1套（80节点）
1.模块功能架构：本土地调查仿真模块适配AR交互台硬件运行环境，涵盖土地现状调查、动态遥感监测、年度变更调查、日常耕地核查、不动产权籍调查、土地质量评价六大专业板块，贴合自然资源行业调查标准。
2.基础教学知识库：内置成套教学资源，以高清视频、图文手册讲解土地调查法规、技术流程、地类判别标准、边界判定规则，零基础完成行业基础知识学习。
3.▲土地现状综合调查：包含DOM正射影像生产、内业图斑判读、地类标注、边界勾绘、外业实地核查、多角度拍照举证、属性录入、成果上图、数据库质检入库全流程，完整复刻国土普查作业（需提供模块界面截图≥2张）。
4.▲遥感动态监测：模拟卫星遥感影像解译、变化图斑自动提取、异常地块标记，针对新增建设用地、耕地变化、植被改动开展动态监测，生成监测分析报告（需提供模块界面截图≥2张）。
5.年度变更调查：严格按照年度国土变更要求，完成外业举证、地类核查、边界修正、数据汇总、变更成果上图、年度数据库更新，掌握年度变更调查工作规范。
6.耕地专项核查：针对占补平衡耕地、高标准农田、复垦地块开展专项日常核查，模拟实地拍照、举证材料制作、合规性判定，强化耕地保护实训。
7.不动产权籍核查：复刻真实权籍调查流程，包含权属人访谈、权属资料收集、界址点布设、界线测量、宗地草图绘制、地籍表填报，实现权籍调查一体化实训。
8.外业测量仿真：内置RTK测量仿真系统，模拟仪器架设、测点采集、手簿建库、坐标记录、多点面积测算，还原野外测绘作业方式。
9.土壤数据采集：设置气象、水源、土壤、地貌多类环境数据库，模拟土壤采样、物理化验、肥力检测、含水率分析，获取真实土壤理化指标。
10.土地质量评价考核：系统自动划分评价单元、构建评价模型，结合自然条件、土壤指标、区位条件综合评定土地等级，内置考核习题，巩固评价流程与判定标准。
（三）工程测量虚拟仿真模块1套（80节点）
1.课程整体介绍：工程测量仿真模块专为测绘实训开发，搭载于AR交互台运行，包含普通水准、等外水准、四等水准、测回法角度测量四大实训项目，完整覆盖基础工程测量教学内容。
2.仪器基础知识教学：采用图文结合方式讲解水准仪、经纬仪构造原理、仪器参数、使用禁忌、整平对中原理、水准尺读数规则，夯实仪器理论基础。
3.常规水准测量实训：分步模拟测点布设、三脚架安置、仪器架设、粗平、精平、调焦、瞄准、读数、记录、高差计算，完整复刻外业水准测量操作逻辑。
4.▲等外水准测量实训：针对普通工程低等级测量开发，模拟控制点布设、转点埋设、水准尺安放、仪器调平、前后视读数，自动核算高差与高程，掌握简易工程测量方法（需提供模块界面截图≥2张）。
5.▲四等高精度水准测量：严格依据国家测量规范，模拟高精度水准测量流程，包含仪器安置、精准整平、前后视观测、视距测算、视距差校核、数据平差计算，适用于高精度工程测绘实训（需提供模块界面截图≥2张）。
6.测量误差分析：模块内置误差分析机制，展示仪器误差、人为误差、环境误差产生原因，讲解误差改正、读数修正、数据校核方法。
7.角度测回法测量：讲解经纬仪操作原理、测回法观测规范，模拟盘左、盘右观测、角度读数、归零校核、角度平差计算，掌握水平角度测量技术。
8.数据智能计算：系统内置专业测量计算公式，观测完成后自动完成高差、高程、视距、角度换算，同时支持手动验算，强化数据计算能力。
9.标准化成果保存：测量数据可生成规范记录表，支持保存、导出、回看，模拟真实工程测量资料归档流程。
10.课后习题考核：每章节配套专项练习题，涵盖仪器操作、流程顺序、误差处理、数据计算，实现实操+理论双重考核，巩固实训教学成果。
四、测距仪望远镜高精度激光电子测量红外线测速仪（1个）
1.测量量程：最大测距1500米；
2.测量精度：测距精度≤±1m，满足户外远距离测绘使用；
3.功能要求：集成测距、测高、测角、测速多功能一体；
4.光学配置：望远镜观测，高清物镜，远距离观测清晰；
5.供电方式：内置可充电锂电池，续航持久，支持户外作业；
6.机身结构：手持便携式设计，机身防水防尘，适配野外复杂工况；
7.产品要求：全新原装正品，出厂检测合格；
8.售后要求：提供原厂正规质保，配套齐全，含充电配件。
五、100瓦折叠太阳能板充电套装（1套）
1.电池容量：额定容量1008瓦时（典型值）；
2.电芯类型：采用LFP磷酸铁锂电芯，循环寿命≥4000次，4000次循环后仍能保持80%以上容量；
3.产品净重：整机净重约11.5千克；
4.外观尺寸：长314毫米，宽212毫米，高216毫米；
5.端口配置：具备交流电输出口×2（中规/欧规/澳规/英规），USB-C接口×1，USB-C伸缩线×1，USB-A接口×2，SDC接口×1，交流电输入口×1；
6.最大使用海拔：支持最高5000米海拔环境正常使用；
7.交流输出规格（高压版）：额定输出220V-240V，50/60Hz，最大电流4.5A，最大输出功率1000W，稳定输出功率800W；
8.交流旁路模式（高压版）：支持220V-240V市电直连旁路供电，最大电流10A，最大输出功率2200W；
9.USB-A输出规格：单路输出5V/2.4A，单路最大输出功率12W；
10.USB-C输出规格：支持5V/5A、9V/5A、12V/5A、15V/5A、20V/5A多档输出，单路最大11.输出功率100W；USB-C接口与伸缩线同时使用时，总功率可达150W，其中伸缩线最大100W、接口最大50W；
12.SDC输出规格：支持9V-28V宽电压输出，最大输出功率300W；
13.交流输入规格（高压版）：支持220V-240V市电输入，50/60Hz，最大电流4.5A，最大输入功率1000W，稳定输入功率800W；旁路模式下最大输入电流10A，最大输入功率2200W；
14.SDC输入规格：支持9V-28V宽电压输入，最大输入功率400W；
15.USB-C输入规格：支持最大100W充电功率输入；
16.环境适应性：供电、充电、存储环境温度均为-10℃至45℃，可满足户外复杂环境使用需求；
17.产品品质：全新正品行货，原厂未拆封，出厂检测合格；
18.配套要求：含100瓦折叠太阳能板充电套装，可支持户外太阳能充电；
19.售后保障：提供原厂标准质保服务，质保期限符合品牌官方规定，支持正规渠道售后维保。
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	土地评价与不动产估价虚拟仿真实训平台设备
	一、沉浸式全息成像设备（1套）
1.成像显示单元（4 套）
配备专业液晶显示屏幕，单屏尺寸 21.5 英寸；物理分辨率不低于 3840×2160（4K）；屏幕亮度≥700cd/㎡，可视角度横向、纵向均不小于 80°；屏幕刷新率≥60Hz，画面无频闪；配备专用视频传输接口，色彩还原效果良好，适配全息成像长时间稳定显示。
2.全息成像介质（1 套）
采用厚度 6mm 钢化镀膜玻璃，多片式拼装结构；单块玻璃幅面不小于 1000mm×700mm；玻璃反射率区间 30%~70%，具备固定透光反射配比，保障全息成像画面效果；表面采用超白镀膜工艺，具备防水、耐擦洗、耐高温、耐酸碱腐蚀性能；拼接采用环保粘接工艺搭配加固配件，整体结构牢固，材料质保存放周期不少于 12 个月。
3.多媒体成像信号处理系统（1 套）
支持 U 盘、移动硬盘、存储卡等外置存储介质本地播放；配备高清数字、模拟视频、音频多路输入输出接口；兼容市面主流音视频编码封装格式，最高支持 1080P 视频解码播放，视频帧率最高 30fps，可流畅播放 MKV、MP4、AVI 等通用视频文件。
4.图像解码控制单元（4 套）
通用多媒体解码控制主板，支持图片、视频、音频全格式解码；兼容 USB、高清数字、VGA 等多种信号输入；具备画面镜像、画面旋转、等比例缩放、点对点适配显示功能，输出画面无拉伸、变形。
5.多路图像分频设备（1 套）
1 进 4 出高清图像分频器，内置高清信号处理芯片；支持 4K 高清图像输出，输出刷新率 30Hz；支持通用数字高清传输协议，信号传输低延迟、兼容性强。
6.整机一体化机架（1 套）
整体机架底部平面尺寸不小于 1200mm×1200mm，整机高度不低于 1500mm；主体采用加厚钣金材质，表面静电喷塑防腐处理；基础黑白配色，支持外观配色定制，机械结构稳固，承重满足整套成像设备安装需求。
7.配套音频扩声系统（1 套）
内置立体声音响单元，信噪比≥86dB，高保真发声；支持环绕立体音效输出，人声还原清晰，满足全息教学演示音频配套使用。
8.专用图形控制主机（1 台）
处理器性能满足三维仿真、全息画面渲染运算需求；预装 Windows 简体中文操作系统；内存≥16GB；固态硬盘容量≥256GB；独立专业图形显卡，显存≥4GB，支持三维图形实时渲染；工业标准机箱，大功率稳压电源，7×24 小时稳定运行。
9.交互触控显示屏（1 套）
触控屏幕尺寸 21.5 英寸，16:9 标准宽屏，物理分辨率 1920×1080；电容十点触控方案，触控识别灵敏无漂移，支持多点同步交互操作。
二、智慧矿山土地复垦与生态修复虚拟仿真模块1套（80节点）
▲1.设备基础认知教学：模块内置矿山复垦全套施工设备资源库，配套微课视频讲解各类施工机械构造组成与工作原理；包含反铲挖掘机、推土机、泥浆泵、斗轮挖掘机等十余种矿山专用机械，支持360°旋转查看设备构造、了解作业工况，适配矿山工程机械认知实训（需提供模块界面截图≥2张）。
▲2.黄河泥沙充填复垦技术：讲解技术原理、优缺点及适用场景，依托真实矿山案例搭建仿真流程；标准化工艺流程包含排水、条带划分、表土剥离、泥沙输送、固结平整、覆土复垦等十道工序，全程动画分步演示，支持参数设定、土层厚度测算（需提供模块界面截图≥2张）。
▲3.泥浆泵充填复垦技术：剖析泥浆泵复垦工艺原理与应用范围，搭建高压冲刷、泥浆制备、输土充填完整作业链；依次模拟高压造水、泥土冲刷、泥浆输送、土地修整、后期种养全流程，直观展示软基充填复垦作业逻辑（需提供模块界面截图≥2张）。
▲4.煤矸石山生态复垦技术：分析煤矸石危害及治理手段，包含山体整地、道路修建、反梯田开挖等工序；可自定义梯田倾角、田面宽度等工程参数，内置覆土判定、植被选型、景观设计模块，配套绿化抚育、病虫害防治等管护流程动画演示（需提供模块界面截图≥2张）。
▲5.露天矿排土场复垦技术：涵盖排土场类型判别、场地勘察、岩土剥离、地貌整形等专业流程；完整工艺流程包含前期踏勘、岩土剥离、边坡整形、土壤改良、植被恢复，可设置边坡稳定系数、坡度等工程数据，实现科学化场地整治（需提供模块界面截图≥2张）。
6.矿山综合踏勘调查：还原矿山前期勘察作业流程，涵盖矿产储量、地质构造、水文气候、周边基建、土地利用等多项调查内容，模拟野外实地踏勘、数据采集、现状研判工作
7.矿区灾害隐患治理：集成多种矿山生态病害治理模块，包含地表沉陷裂缝、边坡失稳、裸露迹地三大地质灾害治理体系，动态展示灾害形态、成因、预防及工程治理措施
8.水土污染修复实训：针对矿区水土污染问题开发专项实训，识别土壤污染类型、污染分布及污染表现形式，讲解污染防控、土壤改良、水体净化修复技术，配套湖泊生态修复仿真场景。
9.三维动画流程演示：全流程搭载专业仿真动画，依托引擎渲染高清作业动画，每道施工工序均搭配文字注解、流程标注，还原真实矿山施工工艺，适配全息设备大屏可视化展示教学。
10.交互式考核评价：模块内置流程判定、专业题库考核功能，学生按照规范顺序选择施工工序，完成流程推演、参数填写、知识答题，系统自动评判实训成果，满足教学考核要求。
三、不动产估价虚拟仿真模块1套（80节点）
1.三维虚拟漫游踏勘：软件内置高精度不动产三维仿真场景，支持第三人称自由漫游模式；可实地调查区域因素、个别因素、繁华程度、通达条件等基础信息，自主判断估价影响因子，选择适配估价方法完成资产评估推演。
▲2.住宅不动产估价实训：搭建真实住宅仿真场景，通过人物交互、室内外漫游采集房屋基础信息，包含区位、户型、结构、装修、交通、配套、权属等详细参数；支持现场拍照留存勘查资料，完成住宅类不动产外业调查（需提供软件界面截图≥2张）。
▲3.工业厂区估价实训：模拟工业工厂实地勘查流程，核查厂区四至、土地权属、建筑状况、周边环境、交通配套、用地性质等工业不动产专项指标，掌握工业用地及厂房资产勘查要点（需提供软件界面截图≥2张）。
▲4.待建空地估价实训：还原未开发建设用地场景，勘察地块形状、平整度、临街条件、基础设施、规划条件、权属信息；支持地块现场拍照存档，熟悉空地类不动产评估勘查流程（需提供软件界面截图≥2张）。
5.多元化估价算法体系：内置五大行业标准估价方法，包含市场法、收益法、成本法、假设开发法、路线价法；可根据不动产类型自由组合评估方式，贴合真实资产评估作业规范。
6.标准化估价业务流程：严格依照行业规范设计测算流程，完成案例比对、费用测算、参数修正、收益核算、税费统计、指数修正等专业步骤，自动推演并生成评估结果。
▲7.成本法专项模拟测算：针对成本法重点教学，内置建安费用、专业管理费、税费、利润、重置成本等核算模型，分步完成参数录入、指标计算、价值评定，强化成本估价实操能力（需提供软件界面截图≥2张）。
四、高精度GNSS接收机（2套）
定位性能
（1）GPS+BDS+Glonass+Galileo+QZSS五星解算，支持北斗三代，支持5星21频；
卫星跟踪：
BDS:B1I,B2I,B3I,B1C,B2a,B2b*
GPS:L1C/A,L1C,L2C,L2P,L5
GLONASS:G1,G2,G3
Galileo:E1,E5a,E5b,E6*
QZSS:L1C/A,L1C,L2C,L5
IRNSS:L5*
SBAS:L1C/A*
（2）通道数：≥1408；
（3）初始化可靠性：99.90%
（4）信号捕获灵敏度：典型值-162dbm，捕获弱信号能力更强
（5）星基差分，没有网络也能作业
（6）无网续测，差分信号中断5分钟内也可测量
（7）无网测量：支持在无网络覆盖的环境下，RTK支持先采集数据，等回到有网络的地方进行解算。
（8）精度：
静态精度：平面±(2.5+0.5×10-6×D)mm，高程±(5+0.5×10-6×D)mm；
RTK精度：平面±(8+1×10-6×D)mm，高程±(15+1×10-6×D)mm；
GNSS+IMU性能
（9）定位方式：GNSS卫星导航定位+IMU惯性导航双重组合定位；
（10）IMU更新率：≥200Hz；
（11）倾斜测量：支持0~60°范围内任意倾斜角度测量；
（12）倾斜测量精度：8mm+0.3mm/°tilt；
（13）断卫星续测测量精度：
有卫星信号区域，绝对精度±3cm（2σ）；
无卫星信号区域，绝对精度±5cm（2σ）；
（14）非接触式测量测量精度:
全场景可测量；拍照立即可测，一次可测多点；典型精度5cm，作业距离15米；
（15）支持土堆方量扫描，扫描完成后，手持软件端现场直出土方结果
用户界面
（16）操作系统：Linux系统，支持手机/PC端网页；
（17）物理按键：电源/确认键；
（18）基站电量提醒：支持在手簿端远程查看基站设备电量与运行状态。
（19）指示灯：联动双LED信号灯（差分数据灯+电源灯）
摄像头
（20）像素：8MP&2MP*3
（21）视场（H,V）：46°~130°
（22）功能：Vi-LiDAR视频预览、拍照选点；AR放样前视引导；点云着色；AR实景导航，放点不迷路；视觉放样，一杆放到位
激光雷达
（23）测距：30m@10%反射率，70m@80%反射率
（24）FOV：水平360°,垂直90°
（25）点频：860,544点/秒（单回波模式）
（26）精度(典型值)：1.5cm(1σ)
（27）线数：96
电气化参数
（28）电池：移动站典型续航≥22小时；S-Fix模式/Vi-LiDAR模式/点云扫描模式连续作业续航5小时；
（29）外接电源：支持移动电源供电；支持支持（9~15）VDC外接供电；
（30）重量：含电池不高于1.39kg；
（31）尺寸：208mm(L)*162mm(W)*95.5mm(H)；
（32）快充：支持最高30wPD协议快充，充电2小时，恢复50%电量；
数据存储
（33）内置存储：64GB储存（支持单次连续扫描最大1小时，支持30小时点云扫描数据储存），最大支持拓展1TB；
（34）静态数据格式：HCN/RINEX/压缩RINEX；
（35）数据下载：通用USB数据下载；HTTP下载；
（36）点云扫描模式支持现场测量，支持免后处理输出5cm的LAS格式点云（含GEO坐标）；
数据通讯
（37）无线连接：支持蓝牙，WIFI连接仪器；
（38）接口：1个外置UHF天线接口；1个USB-TypeC接口，支持充电，供电，数据下载；
（39）网络：手簿支持4G全网通
（40）电台：支持主流通用测绘电台协议、透明传输协议；
（41）WIFI：WIFIIEEE802.11a/b/g/n/ac
（42）蓝牙：5.0and4.2+EDR,向下兼容
数据输出
（43）输出格式：NMEA0183，二进制码；
（44）输出方式：BT/Wi-Fi；
环境适应性
（45）工作温度：-20℃~+55℃；存储温度：-40℃~+75℃
（46）激光雷达防护：标配保护罩；
（47）防水透气膜：支持，防止在太阳暴晒、突降大雨等恶劣环境下水汽进入设备内部；
高级功能
（48）智能服务：支持云服务，提供云存储，功能码分享。
（49）一键固定：自带CORS账号，开机就能固定
外挂电台
（50）液晶屏：电台自带液晶显示屏，液晶屏可显示频道和频率、数据协议、空中波特率、收发模式、发射功率、串口波特率、语言、设备信息等。
（51）通讯方式：蓝牙/串口
（52）电台协议：支持主流通用测绘电台协议、透明传输协议；
（53）发射功率：标配0-28W；
（54）串口波特率智能识别：支持自动匹配串口波特率，无需手动设置；
（55）实时电压监测：可通过液晶屏显示实时电压数值，准确了解供电情况；
（56）通道数：支持120个通信信道，支持面板按键自主随意切换，避免串频；
工业三防平板控制器
（57）操作系统：不低于安卓12；
（58）CPU：不低于8核2.0GHz；
（59）存储：不低于8GRAM，128GROM，支持256GTF卡扩展；
（60）摄像：前置不低于800万像素，后置不低于1600万像素；
（61）屏幕：尺寸8英寸及以上、分辨率1080P；
（62）通讯：4G全网通，双卡双待，2.4GHz/5GHz双频WiFi，Bluetooth5.1；自带SIM卡，赠三年测绘流量
（63）续航：电池一体化设计，不低于9000mAh，支持QuickChange3.0快充
（64）接口：Type-C数据传输接口，支持USB3.0；
（65）强制认证：产品应具备中国国家强制性产品认证证书；
（66）工业三防：具备第三方检测机构出具的IP67、抗1.5跌落证书；
附件要求
（67）其他要求：提供原厂售后服务承诺函原件。
软件要求（测量软件）：；
（68）内置教学视频：外业操作可直接查看软件中的教学视频，便于学习；
（69）道路新增横断面自动出图功能，省时省力；测量完横断面之后，不用自己再画横断面图了，软件自动生成。
（70）用户可以指定测点所在的图层，设置点样式、线型和颜色，导出的dxf图层与手簿选择图层一致，用户可自定义点符号。
（71）支持跟随放样模式，底图跟随手簿方向自动旋转。CAD放样，CAD图可与网络底图叠加显示，找点更方便。
（72）CAD可视化放样，作业效率提升10%；不会丢数据，可以对块进行操作，可以放样平行线，可任意偏角放线。
CAD放样兼容AutoCAD2000-AutoCAD2021版本，支持CAD长度单位设置，支持CAD坐标系切换，支持CAD图纸的旋转、缩放，不是地理坐标系的园林图纸也能放样；CAD编辑，长度、角度、面积量图形操作更方便；支持打开外部参照文件。
（73）支持CAD文件在线天正转换，不会丢数据
（74）支持CAD文件一键瘦身，图形打开更快
（75）支持协调作业，同一个小组内的测量员可共享各自的测量数据。
（76）支持三角网编辑及过滤，通过最小角和最长边控制，自动优化三角网网型，土方算法更精准；加入地性线控制，让三角网更符合实际地形，且在预览面文件时，可预览3D模型图，看起来更加直观，土方计算精准度高达99%
（77）支持光伏放样，山地放样可通过连续头桩进行放样，也可通过任意方位角放样，生成中间桩时，也可以生成不等距桩。平地光伏一键提取桩位，自动最近点放样。
（78）支持测量成图，且测量不同线时，可完成Z字测量，在不同线之间自动切换，测量节点
（79）支持测量连线时，可以使用不同线型构成一条线，无需断开。包含的线型有：折线，圆弧，多点弧，样条曲线，一点圆，三点圆，正方形，矩形等线型
（80）支持面积切割，可根据平行于两点、垂直于两点、固定过一点等方法将面根据百分比进行分割
（81）支持微导线，可根据距离和任意方位角或者两点的方向推导出点或者线的位置
（82）CAD画图时支持将线根据某点进行打断或者合并。也可以将面设置高程，可以设置整体高程，也可以根据不同节点设置高程。
（83）支持连接全站仪进行设站、后视定向、测量、放样等操作。
（84）无网测量：支持在无网络覆盖的环境下，RTK支持先采集数据，等回到有网络的地方进行解算
（85）智能服务：测量软件支持和微信小程序\电脑互传数据，无需数据线和手簿安装微信，远程即可实现数据互传支持云服务；提供云存储，功能码分享。
（86）多功能集成：同时支持RTK、GNSS静态、GIS、电力、道路、无人机数据处理模块，自主研发的高精度GNSS处理算法。
（87）静态处理模块中包含无人机PPK数据处理功能，支持一键导入机载数据和基准站数据，输出结果无缝兼容主流空三软件，满足1:500测图要求；
（88）支持PPP精密单点定位，单台机器也可以获取厘米级定位结果；
（89）坐标转换模块：支持54、80坐标转换成国家2000坐标；支持通过速度场模型进行历元转换；
（90）支持道路数据编辑，数据与图形联动，实时检验线路成果；
（91）支持通过云服务功能与手簿测量软件交换工程数据，无需数据线即可拷贝数据；
（92）道路可以支持导入道路之星、测量员、测设大师、设计院的直曲表、CAD道路文件
五、服务器（1套）
基本参数64核心服务器级CPU，128G内存，1T固态硬盘，企业级氦气机械硬盘：16T两块、32T两块，48G专业显卡支持cuda架构，磁盘阵列卡


（三）服务要求
1.基础商务要求
（1）所有设备全新原厂正品、无翻新、无维修、无拆机；提供出厂检测报告、合格证，供应商须出具原厂售后服务承诺函原件。
（2）免费完成安装、调试、软件激活、系统优化、数据迁移，保障软硬件联动运行流畅。
（3）供货包含全套原装配件、线材、工具，运输过程做好防震、防水防护，运输损耗由供应商承担。
2．质保售后要求
（1）整机质保3年，服务器、测绘仪器、交互硬件质保不低于2年，其余硬件质保不低于1年；仿真及设计软件终身免费基础使用、免费小版本升级。
（2）质保期内非人为损坏免费维修、更换配件；售后2小时响应，48小时内到场排查故障。
（3）无人机配套高端保障服务，含维修置换、第三方责任险，保障飞行作业安全。
3.技术服务要求
（1）免费提供线下培训、电子教学资料、操作手册，软件内置教学视频，适配课堂教学与自主学习。
（2）终身提供远程技术支持，解决软件操作、数据处理、设备调试、图纸出图等技术问题。
（3）软件保留全部计算公式、算法模型，支持数据、报表、图纸导出，方便教学归档、作业考核。
（四）安全要求
1.设备硬件安全
（1）所有电气设备符合国家电气安全标准，绝缘防护达标，显示器二级能效；户外设备具备防水、防尘、防震、抗高低温防护，GNSS、激光雷达、三防平板防护等级不低于IP67。
（2）无人机具备全向避障、自动返航、航线保护、载人航空器预警；电池具备过充、过温、防短路保护；激光设备符合安全激光等级，无辐射危害。
（3）硬件散热优良，长时间连续运行无过热、漏电、卡顿；服务器具备磁盘阵列保护，防止数据丢失。
2.施工安装安全
（1）供应商施工人员遵守校方管理制度，规范接线、安装，严禁违规改装设备；施工佩戴防护用具。
（2）施工期间做好场地防护，保护校园设施，施工垃圾当日清理，保持实训场地整洁。
3.数据信息安全
（1）所有软件具备数据加密、权限管控功能，防止实训教学数据泄露、丢失。
（2）设备出厂前完成安全查杀，无恶意程序；测绘、规划数据格式合规，支持加密导出。
4.教学使用安全
（1）VR设备轻量化配重，佩戴舒适无安全隐患；无人机实训限定安全空域，设置限高、限远、禁飞规避。
（2）严禁非授权人员私自拆机、改装、刷机；设备故障由原厂专业人员检修，规避用电、机械安全风险。
（3）户外测绘设备适配野外复杂环境，供电、储能设备具备防过载、防漏电保护。

其他商务条款
1、验收标准及方法： 由采购人组织成立验收小组，依据招标文件、投标文件及合同，通过现场演示、功能逐项测试、文档核查等方式进行验收。验收合格后，双方签署《验收报告》。
2、安装调试及技术服务要求：供应商负责所有设备的运输、卸货、安装、布线、调试和系统集成，确保所有设备和软件正常运行，达到技术参数要求。
3、付款方式（分几次付款，付款的时间节点、金额或者比例）：
甲、乙双方签约后7日内，向乙方合同账户支付合同总额的30%；所有设备到货后7日内，甲方向乙方合同账户支付合同总额的40%作为项目进度款；甲方应于全部设备安装培训完成后15日内完成对设备的验收（甲方不得以任何理由拖延），验收合格后15日内，甲方向乙方合同账户支付合同共总额的30%。每次付款前，乙方应向甲方提供相应金额的发票。甲方向乙方支付合同全部货款后。
4、售后服务要求：
（1）质保期限：所有硬件设备原厂质保不低于3年，测绘专业仪器、无人机、激光雷达、GNSS接收机质保不低于2年；仿真软件、教学模块提供永久授权、永久免费升级、永久技术维护。
（2）售后响应：新疆本地售后响应，故障报修后2小时内响应、24小时内到达现场处理，偏远地区不超过48小时。
（3）维修更换：质保期内非人为损坏全部免费维修、免费更换零配件，产生运输费、人工费全部由中标人承担；硬件故障无法现场修复的，48小时内提供备用设备，不影响正常教学实训。
（4）软件服务：终身免费升级、免费维护、免费优化、免费更新行业规范、更新图库模板、更新算法模型；长期提供远程调试、数据恢复、系统迁移服务。
（5）质保期满：质保到期后，终身成本价维修，不收上门服务费；软件终身免费技术支持。
（6）原厂要求：关键设备（GNSS、无人机、服务器、硬盘、仿真软件）须出具原厂售后服务承诺函、正品授权书，禁止串货、翻新、非正规渠道产品。
5、其他需要说明的事项：
（1）本项目为整体打包采购，投标人不得拆分投标、不得拆分供货，中标后不得转包、分包，一经发现取消中标资格并追究违约责任。
（2）投标报价包含设备费、运输费、装卸费、安装费、调试费、培训费、税费、线材辅材费、授权费、升级费、验收费等全部费用，采购人不再追加任何费用。
（3）供货周期：合同签订后60日历天内全部设备到货、安装、调试、培训完毕，交付采购人正常使用。
（4）所有设备、软件版权、使用权、授权永久归采购人所有，中标人不得设置隐形加密、使用期限、后台限制，不得私自回收授权。
（5）本项目所有设备仅限新疆农业大学校内教学科研使用，中标人不得恶意锁机、远程管控、私自关停服务。
（6）合同履行期间，中标人须严格遵守校方管理制度，文明施工、安全施工，施工期间产生垃圾自行清理，不得破坏校园设施。
（7）本招标文件所有技术参数、验收标准、服务要求均为合同硬性条款，中标人必须全部满足，违约按合同条款扣除违约金并承担全部损失。
6、工期（或服务期限、供货期限）：合同签订后 60个工作日内完成所有设备的供货、安装、调试和人员培训工作，达到最终验收标准。  
7、质保期：
本项目整体质保期为1年，质保期自项目整体验收合格之日起计算；原厂高于该质保时长的设备，按原厂质保标准执行。质保期内非人为损坏，全部免费维修、免费更换配件。
8、交付或实施的地点：采购人指定地点。
9、发生故障做出响应的时间：
提供7×24小时技术支持，电话响应时间不超过2小时；
一般故障现场解决时间不超过24小时；
重大故障现场解决时间不超过48小时；
10、伴随服务:
设备运输、卸货、搬运服务；
设备安装、布线、调试和系统集成服务；
技术培训服务。
11、其他未尽事项：1、本招标文件未明确说明的事项，均按照《中华人民共和国政府采购法》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及国家、行业现行相关标准、规范执行；合同未尽事宜，双方友好协商补充，补充协议不得违背招标文件实质性要求。
2、第一中标候选人需要在中标通知书发出后10日内，就核心产品中带“▲”号指标到使用单位进行产品功能和参数展示，展示合格后方为认可中标。

12、招标人联系人：陶崇鑫
招标人联系电话：13659968982
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1.投标函
致：                     
为响应你方组织的                   项目的招标[项目编号为：                      ]，我方愿参与投标。
我方确认收到贵方提供的                                     招标文件的全部内容。
我方在参与投标前已详细研究了招标文件的所有内容，包括澄清、修改文件（如果有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全明白并认为此招标文件没有倾向性，也不存在排斥潜在报价投标人的内容，我方同意招标文件的相关条款，放弃对招标文件提出误解和质疑的一切权力。
      (投标人名称)      作为投标人正式授权  (被授权人全名, 职务)  代表我方全权处理有关本报价的一切事宜。
我方已完全明白招标文件的所有条款要求，并申明如下：
（一）按招标文件提供的全部服务的投标总价详见《投标报价单》。
（二）本投标文件的有效期为投标截止时间起90个日历日。如中标，有效期将延至合同终止日为止。在此提交的资格证明文件均至投标截止日有效，如有在投标有效期内失效的，我方承诺在中标后补齐一切手续，保证所有资格证明文件能在签订采购合同时直至采购合同终止日有效。
（三）我方明白并同意，在规定的开标日之后，投标有效期之内撤回投标或中标后不按规定与招标人签订合同或不提交履约保证金, 则贵方将不予退还投标保证金。
（四）我方同意按照贵方可能提出的要求而提供与投标有关的任何其它数据、信息或资料。
（五）我方理解贵方不一定接受最低投标价或任何贵方可能收到的投标。
（六）我方如果中标，将保证履行招标文件及其澄清、修改文件（如果有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《招标内容》及《合同书》中的全部任务。
（七）如我方被授予合同，我方承诺支付就本次招标应支付或将支付的中标服务费。
（八）我方是在法律、财务和运作上独立于招标人、招标代理机构的投标人，在此保证所提交的所有文件和全部说明是真实的和正确的。
（九）我方与其他投标投标人不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系。
（十）我方具备《政府采购法》第二十二条规定的条件，承诺如下：
（1）我方已依法缴纳了各项税费及社会保险费用，如有需要，可随时向招标人提供近一年任意一个月的相关缴费证明，以便核查。
（2）我方已依法建立健全的财务会计制度，如有需要，可随时向招标人提供相关的证明材料，以便核查。
（3）我方参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。
（4）我方具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。
（5）我方符合法律、行政法规规定的其他条件。
以上内容如有虚假或与事实不符的，评审委员会可将我方做无效投标处理，我方愿意承担相应的法律责任。
（十三）我方对在本函及投标文件中所作的所有承诺承担法律责任。
（十四）所有与本招标有关的函件请发往下列地址：
地    址：                             .邮政编码：                  .
电    话：                             .
传    真：                             .
被授权人姓名：                         职    务：                 .


投标人：	        （公章）
法定代表人或被授权人：	        （签字）
年	   月    日

2.投标人反商业贿赂承诺书

为了诚实、客观、有序地参与新疆农业大学采购活动，愿就以下内容作出承诺：
一、自觉遵守各项法律、法规、规章、制度以及社会公德，维护廉洁环境，与同场竞争的投标人平等参加招采购活动。
二、参加采购代理机构组织的采购活动时，严格按照采购文件的规定和要求提供所需的相关材料，并对所提供的各类资料的真实性负责，不虚假应标，不虚列业绩。
三、尊重参与采购活动各相关方的合法行为，接受采购活动依法形成的意见、结果。
四、依法参加采购活动，不围标、串标，维护市场秩序，不提供“三无”产品、以次充好。
五、积极推动采购活动健康开展，对采购活动有疑问、异议时，按法律规定的程序实名（加盖单位章和法定代表人签名）反映情况，不恶意中伤、无事生非，以和谐、平等的心态参加采购活动。
六、认真履行成交人应承担的责任和义务，全面执行采购合同规定的各项内容，保质保量地按时提供采购物品。
若本企业（单位）发生有悖于上述承诺的行为，愿意接受《政府采购法》等有关法律法规中对投标人的相关处理。
本承诺是招标文件的组成部分。
投标人：（公章）
法定代表人或被授权人：（签字）
年月日

3.法定代表人身份证明书
投标单位名称：                       
单位性质：                           
地址：                               
成立时间：      年     月     日
经营期限：             
姓名：             性别：      年龄：           职务：      
身份证号码：                                  
系                            （投标单位名称）的法定代表人。
特此证明。

法定代表人身份证复印件（正面）
法定代表人身份证复印件（反面）




投标人：                （公章）
                                                         年   月   日 

4.授权委托书

致：招标人名称 
本授权书声明：注册于（投标人地址）的（投标人名称）法定代表人（负责人）姓名、职务或职称）代表本公司授权（姓名）为本单位的合法代理人，参与贵方组织的（项目名称及项目编号） 的投标、招标、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。
我单位对被授权人的上述经济活动负全部责任。在撤销授权的书面通知前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。


法定代表人身份证复印件（正面）

法定代表人身份证复印件（反面）



被授权人身份证复印件（正面）

被授权人身份证复印件（反面）


法定代表人（签字或盖章）：
被授权人（签字或盖章）：
职	务：	职	务：
电	话：	电	话：
投标人：					（盖章）
日期：     年   月   日



5.投标保证金缴纳凭证
（附缴纳投标保证金凭证）





投标人：	（盖章） 
法定代表人或被授权人：               （签字或盖章）
日	期：	年	月	日




备注：投标保证金缴费凭证复印件加盖公章

6.投标报价单
（一）报价一览表

	投标人
	

	投标项目名称
	

	项目编号
	

	投标总报价
	（大写）：   
（小写）：  

	交货期：
	

	质保期
	

	备注
	 




投标人：	（盖章） 
法定代表人或被授权人：	（签字或盖章）
日 期：	年	月	日

（二）投标报价明细表
项目编号：                                              价格单位：元
	序号
	货物名称
	规格型号
	数量
	单价
	合计
	品牌
	生产厂家
	企业所属类型
	是否国产

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	投标总报价：小写：        ，大写：


说明：1、投标人必须填写投标报价明细表1。
2、投标报价明细表1中的“投标总报价”应等于“投标报价单”中的“投标总价”。
3、报价项目填报不下的，可自行扩展。
4、上表中“企业所属类型”填写“大型/中型/小微”,划型标准见投标须知前附表。
5、本表应按第四部分技术需求中的项目清单顺序填报，各子项报价明细表由投标人自拟。
6、报价明细表需将第四部分采购需求中所有货物项目一一列明，并在关于符合本国产品标准的声明函全部列明，供应商提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
投标人：	（盖章） 
法定代表人或被授权人：	（签字或盖章）
日 期：	年	月	日

（三）投标报价明细表2（大、中、小微企业分项报价表）
项目编号：                                              价格单位：元
	一
	预留份额部分为：投标报价的      %（¥        元）。其中，预留给小微企业的比例为预留份额部分的     %（¥      元）

	序号
	项目内容
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	品牌
	生产厂家
	备注

	中型企业
	…
	
	
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	
	
	

	
	中型企业产品价格合计
	（¥      元）

	小微企业
	…
	
	
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	
	
	

	
	小微企业产品价格合计
	（¥      元）

	二
	非预留份额部分为：投标报价的   %（¥      元）

	序号
	项目内容
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	品牌
	生产厂家
	备注

	大型企业
	…
	
	
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	
	
	

	
	大型企业产品价格合计
	
	

	投标总报价
	
	



说明：★1、投标人必须填写报价明细表2，否则将导致投标被拒绝。
2、本表中“投标总报价”应等于“开标一览表”和“投标报价明细表1”中的“投标总价”。
2、上表中“企业所属类型”填写“大型/中型/小微”,划型标准见投标须知前附表。
3、本表中所列明的由符合政策要求的中小企业制造的货物，应按要求提供中小企业声明函。
投标人：	（盖章） 
法定代表人或被授权人：	（签字）
日	期：	年	月	日

关于符合本国产品标准的声明函
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
公司（单位）名称（盖章）： 
日期：年月日
__________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

7.投标人基本情况（资格审查材料）
（一）投标人基本情况表

	单位名称
	

	单位地址
	

	主管部门
	

	成立时间
	
	注册资金（万元）
	

	单位性质
	

	投标期间 联系人
	
	电 话
	
	邮箱
	

	


职 工 概 况
	职工总数
	
	其中：技术人员数
	

	
	单位行政和技术负责人

	
	姓 名
	职务/职称
	年 龄
	专	业

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	

单 位 概 况
	


后附资格审查资料

（1）具有独立承担民事责任的能力	
提供有效的营业执照。
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	
提供会计师事务所出具的2025年度财务审计报告，或基本开户银行出具的资信证明。
（3）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好纪录	
提供近一年任意一个月社保资金缴纳证明和纳税证明，新成立公司提供成立之日起至今的缴税记录及社保缴纳证明。若投标人的纳税记录为零申报的，需提供相应证明材料。
（4）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录	
没有受到行政主管部门的处罚，不能参加投标的情况。。（提供声明函）
（5）法律、行政法规规定的其他条件	
投标人如在“中国政府采购网”、“信用中国”出现重大不良信用记录的，不得参与本次政府采购活动，以现场查询为准。提供查询截图。
（6）关联关系	
单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动；（提供承诺函）
（7）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力	
提供承诺函
（8）符合国家相关法律法规 	
提供承诺函
（9）本项目不接受联合体投标	
提供承诺函
（10）政府政策	本项目为部分预留份额采购项目，预留整体金额不低于30%份额专门面向中小企业采购（这预留部分中，专门给小微企业的预留比例不低于的60.00%；）预留方式：投标人将不低于前述比例的合同标的向一家或者多家中小企业分包。投标人须提供满足前述份额比例的《中小企业声明函》。（工程、服务类项目，投标人为中小微企业；货物类项目需制造商为中小微企业。）

中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据关于《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（工业）；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.（标的名称），属于（工业）；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


企业名称（盖章）：
日期：

中小企业参加政府采购活动，应当出具本办法规定的《中小企业声明函》，须提供制造商属于小微企业的声明函,否则不得享受相关中小企业扶持政策。任何单位和个人不得要求投标人提供《中小企业声明函》之外的中小企业身份证明文件。




[bookmark: OLE_LINK14][bookmark: OLE_LINK13]
 残疾人福利性单位声明函（如有）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加         单位的      项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


               单位名称（盖章）：
       日  期：


注：须提供证明材料（能反映出企业残疾人的占比等情况的材料及残疾人证等）。



监狱企业证明文件（如有）

1. 监狱企业证明（监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。）。
2.证明材料加盖投标人公章。

8.商务条款偏离表

	序号
	一般商务条款序号
	条款内容
	是否响应
	偏离说明

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	

	9
	
	
	
	

	10
	
	
	
	

	11
	
	
	
	

	12
	
	
	
	

	13
	
	
	
	

	14
	
	
	
	

	15
	
	
	
	


注：请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况，如无偏离则不需列明。未填写视为完全满足。
投标人：               （公章） 
	年	月	日


9、业绩情况

	序号
	项目名称
	合同金额（万元）
	实施
时间
	招标人联系人及电话

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


注：根据评审表的要求提交相应证明材料。




10、参数响应
技术条款偏离表

	序号
	规格/要求
	
投标/响应实际参数
	是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离）
	偏离简述
	证明文件

	1
	
	
	
	
	见投标文件（）页

	2
	
	
	
	
	见投标文件（）页

	3
	
	
	
	
	见投标文件（）页

	4
	
	
	
	
	见投标文件（）页

	5
	
	
	
	
	见投标文件（）页

	6
	
	
	
	
	见投标文件（）页

	7
	
	
	
	
	见投标文件（）页

	8
	
	
	
	
	见投标文件（）页

	…
	
	
	
	
	


注：1.投标投标人须对应技术需求技术参数表的内容逐条响应。
2.投标投标人响应招标需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。
投标人：               （公章） 
	年	月	日

11、项目实施方案
根据评分表要求，提供相应证明材料，格式自拟。
团队成员汇总表
	序号
	姓名
	身份证号
	工作年限
	岗位
	联系方式

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


 

12、售后服务方案
根据评分表要求，提供相应证明材料，格式自拟。
售后团队成员汇总表
	序号
	姓名
	身份证号
	工作年限
	岗位
	联系方式

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


 

13、技术培训方案
根据评分表要求，提供相应证明材料，格式自拟。

14.投标人认为需要提交的其他资料
（1）体系认证

根据评分表要求，提供相应证明材料，格式自拟。

…结束…
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