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第一章  投标邀请

新疆维吾尔自治区公共资源交易中心现就（乡村振兴人才培养智慧教育平台建设项目——硬件部分）进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

乡村振兴人才培养智慧教育平台建设项目——硬件部分 招标项目的潜在投标人可在“新疆公共资源交易网”或“新疆政府采购网”自行查看项目公告，并于2026年9月15日11点00分（北京时间）前提交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目名称：新疆农业大学乡村振兴人才培养智慧教育平台建设项目——硬件部分       

2.项目编号：GK2026-153-1
3.预算金额：1200000元

4.本项目设定最高限价，最高限价为  1200000 元。

5. 采购需求：

对采购需求进行概述

6.合同履行期限：自合同签订之日起至验收合格 20个日历日
7.本项目不接受联合体投标。
8.本项目不接受进口产品投标。
9.本项目属于   货物 类      

10.本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为“ 工业”。行业划分标准按《国民经济行业分类》执行。中小企业划分标准按《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定执行。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2最近一个年度的财务状况报告（成立不满一年不需提供）；

1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料；投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的，提供证明材料）；

1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

1.6未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。（提供网页截图或承诺函）
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目不专门面向中小企业采购
    3.本项目的特定资格要求：无。
三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.方式：登录“新疆政府采购云平台”－“项目采购”－“获取采购文件”中自行免费下载招标文件。
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间、开标时间：2026年9月15日11点00分（北京时间）

2.地点：新疆政府采购网。

五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜

评标委员会如要求投标人对投标文件内容进行澄清，将通过腾讯视频会议方式进行，请各投标人在开标前做好人员、网络、设备准备工作，视频会议房间信息将适时告知投标授权代表，投标代表务必于开标当日保持手机联系畅通。

七、联系事项

1.采购人信息

名称：新疆农业大学   

地址： 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区农大东路311号
联系人：王昊
联系电话：13659941948
2. 新疆维吾尔自治区公共资源交易中心信息

地　址：新疆乌鲁木齐市水磨沟区准噶尔街299号益民大厦4楼A408室
联系人：张振啸

联系电话：0991-3550126

八、其他

1.本项目实行电子招投标，供应商须登录新疆政府采购云平台申请获取招标文件，并通过新疆政府采购云平台电子投标客户端制作投标文件。有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注新疆维吾尔自治区公共资源交易中心在“新疆公共资源交易网”和“新疆政府采购云平台”发布的澄清变更公告，网址分别为“http://zwfw.xinjiang.gov.cn/xinjiangggzy”和“http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn”。

2.各供应商应在开标前确保成为新疆政府采购网正式供应商，并完成CA数字证书（符合国密标准）申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

3.供应商可前往新疆政府采购云平台（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区，下载电子投标客户端，安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行响应文件制作。在使用政采云电子投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统。如有问题可拨打客户服务热线95763进行咨询。

4.本项目采用不见面开标，供应商须在投标截止时间前通过CA上传加密的电子响应文件。

备注：供应商对不见面开评标系统的技术操作咨询，可通过https://edu.zcygov.cn/luban/xinjiang-e-biding自助查询，也可在政采云帮助中心常见问题解答和操作流程讲解视频中自助查询，网址为：https://helpcenter.zcygov.cn/document/#/document/dashboard?siteCode=beijing，“项目采购”—“操作流程-电子招投标”—“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”版面获取操作指南，同时对自助查询无法解决的问题可通过钉钉群及在线客服获取服务支持。

5.供应商应当在递交截止时间前，将生成的“电子加密响应文件”上传递交至“政府采购云平台”；递交截止时间以后上传递交的响应文件将被“政府采购云平台”拒收。

6.供应商在开标前须提前配置好电脑浏览器（建议使用谷歌浏览器），开标时请使用制作加密电子响应文件的CA锁进行解密及报价确认。本项目响应文件解密时间定为30分钟，如因自身原因导致无法正常解密，后果由供应商自行承担。

7.本项目不收取投标保证金。

8.本项目的中标供应商可以登陆新疆政府采购网，进入“项目采购” 自行打印中标通知书。通过新疆政府采购网下载打印的中标通知书与现场开具的中标通知书具有同等法律效力。

9.系统技术支持电话：95763。
第二章  投标人须知
一、总则

1.招标方式
1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2.合格的投标人
2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性条款的规定。

3.适用法律
3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关法律法规的制约和保护。

4.投标费用
4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用。无论投标过程中的做法和结果如何，新疆维吾尔自治区公共资源交易中心（以下简称“交易中心”）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标，交易中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5.招标文件的约束力
5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6.招标文件构成
6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同条款及格式

（4）项目需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7.招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期七日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知交易中心。
8.招标文件的修改
8.1 在投标截止时间至少十五日前，交易中心可以对招标文件进行修改。

8.2 交易中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。
8.3 招标文件的修改将在“新疆公共资源交易网”和“新疆政府采购网”公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9.投标文件的语言及度量衡单位
9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10.投标文件构成
10.1 投标人编写的投标文件应包括资信证明文件、投标配置与分项报价表、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表、技术及售后服务承诺书、投标函、开标一览表等内容。

11.证明投标人资格及符合招标文件规定的文件
11.1投标人应按要求提交资格证明文件及符合招标文件规定的文件。

11.2投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力独立履行合同的文件。

11.3投标人除必须具有履行合同所需提供的货物以及服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。

11.4投标人应提交根据合同要求提供的证明产品质量合格以及符合招标文件规定的证明文件。

11.5证明投标人所提供产品与招标文件的要求相一致的文件可以是手册、图纸、文字资料和数据。
12.投标配置与分项报价表
12.1投标人应按照招标文件规定格式填报投标配置与分项报价表，在表中标明所提供的设备品牌或服务名称、规格、型号、原产地、主要部件型号及其功能的中文说明和供货期。每项货物和服务等只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受（如有备选配件，备选配件的报价不属于选择的报价）。
12.2 标的物

采购人需求的货物供应、安装，调试及有关技术服务等。

12.3有关费用处理

招标报价采用总承包方式，投标人的报价应包括所投产品费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。
12.4其它费用处理

招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

12.5投标货币

投标文件中的货物单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。
12.6 投标配置与分项报价表上的价格应按下列方式分开填写：

1.项目总价：包括买方需求的产品价格、培训费用及售后服务费用，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用。

2.项目单价按投标配置及分项报价表中要求填报。

13.技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表及投标货物说明

13.1 对招标文件中的技术与商务条款要求逐项作出响应或偏离，并说明原因；

13.2 提供参加本项目类似案例简介；

13.3 培训计划；

13.4 详细阐述所投货物的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术；

13.5 投标人认为需要的其他技术文件或说明。

14.服务承诺及售后服务机构、人员的情况介绍
    14.1投标人的服务承诺应按不低于招标文件中商务要求的标准。

14.2提供投标人有关售后服务的管理制度、售后服务机构的分布情况、售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力。

15.投标函和开标一览表
15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2 开标一览表中的价格应与投标文件中投标配置与分项报价表中的价格一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。
16.投标保证金（如果收取）
16.1在开标时，未按要求提交投标保证金的投标无效。
16.2未中标的投标人的投标保证金，将在中标通知书发出之后5日内自动退还。

16.3中标人的投标保证金，将在采购合同签订之后5日内自动退还。

16.4 下列任何情况发生时，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回其投标；

（2）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（3）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（4）与采购人、其他供应商恶意串通的。

16.5 供应商缴纳的投标保证金必须于投标文件（响应文件）接收截止时间前，以供应商的名称，按本采购文件规定的金额缴纳到指定账户（保证金缴纳方式及账户详见第一章投标邀请—其他）。

17.投标有效期
17.1 投标有效期为交易中心规定的开标之日后120天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

18.投标有效期的延长

18.1 在特殊情况下，交易中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝交易中心的这一要求而放弃投标，交易中心在接到投标人书面答复后，将在原投标有效期满后退还其投标保证金。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。第16条有关投标保证金的规定在延长期内继续有效，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

19.投标文件的递交
19.1电子投标文件的递交

投标人应当按照采购文件规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

20.投标截止时间

20.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。
20.2 交易中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

21.投标文件的拒收

21.1交易中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

22.投标文件的修改和撤回

22.1投标文件的撤回

22.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件。

22.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

22.2投标文件的修改
投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改。

22.3在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

22.4在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标，否则其投标保证金将不予退还。

五、开标与评标

23.开标
23.1交易中心将在招标公告中规定的时间和地点组织线上公开开标。投标人应当参加开标活动。

    23.2开标过程由交易中心组织。“政采云平台不见面开标大厅”系统将自动对项目进行开标，并公布各投标人的《开标一览表》。

23.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照采购文件规定执行。    
24.评标委员会
   24.1 开标后，交易中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。
   24.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

   24.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

25.评标过程的保密与公正
25.1公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、交易中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

25.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

25.3在评标期间，交易中心将设专门人员与投标人联系。

25.4 交易中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

25.5 采用综合评分法的项目，未中标的投标人如需了解自己的评标得分及排序情况，可于中标结果公告期限届满之日起7个工作日内，由其法定代表人或授权代表携带本人有效身份证件到交易中心登记查询，逾期将不予受理。

26.投标的澄清
26.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权以发送电子函件、召开视频会议或其它适当的方式要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。

    26.2接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会通知的时间和方式做出澄清，澄清的内容须由投标人法人或授权代表签署，并作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。

    26.3 接到评委会澄清要求的投标人如未按规定作出澄清，其风险由投标人自行承担。

27.对投标文件的初审
27.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

27.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）对投标人是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单情况进行查询，以确定投标人是否具备投标资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

27.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

27.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，交易中心将向其授权代表告知未通过资格审查或符合性审查的原因，采用综合评分法评标的，还应当告知未中标人本人的评标得分与排序。
27.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

27.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

27.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

27.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过书面形式告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝，其投标保证金不予退还。

27.6评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

27.7采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评审；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

28.无效投标条款和废标条款
28.1无效投标条款

28.1.1未按要求交纳投标保证金的。

 28.1.2投标人未成功解密电子投标文件的。

28.1.3投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

28.1.4投标人在报价时采用选择性报价的。

28.1.5投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

28.1.6投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。
 28.1.7未通过符合性检查的。
28.1.8不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

28.1.9投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。

28.1.10  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

28.1.11 政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第（1）项至第（3）项中启动异常低价投标（响应）审查的数值标准，但最高不得超过65%。
相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。
评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，并提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

28.1.12 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。

28.1.13 投标文件未按照招标文件要求加盖电子签章。

28.1.14其他法律法规及本招标文件规定的属于无效投标的情形。

28.2废标条款：

28.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。28.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

28.2.3因重大变故，采购任务取消的。

28.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

28.2.5 因“新疆公共资源交易平台不见面开标大厅”系统故障原因造成开标不成功的。

28.3 投标截止时间后参加投标的供应商不足三家的处理：

28.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

29.确定中标单位

29.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

29.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

29.3 交易中心将在“新疆公共资源交易网”和“新疆政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

29.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

29.4.1提供虚假材料谋取中标的。

29.4.2向采购人、交易中心行贿或者提供其他不正当利益的。

29.4.3恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

29.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

29.4.5与采购人或者其他供应商恶意串通的。

29.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

29.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：
29.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

29.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

29.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

29.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

29.5.5不同投标人的投标文件相互混装；

29.5.6不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

30 询问、质疑、投诉 

30.1 询问 

30.1.1 供应商对政府采购活动事项（招标文件、采购过程、成交或者成交结果）有疑问的，可以向采购人或者新疆维吾尔自治区公共资源交易中心提出询问，询问可以口头方式提出，也可以书面方式提出。 

30.1.2 采购人或者新疆维吾尔自治区公共资源交易中心在三个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。 

30.2 质疑处理

30.2.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

30.2.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向交易中心及采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

30.2.2.1对采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
30.2.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
30.2.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，交易中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。
30.2.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式、内容和要求进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。
30.2.4 交易中心及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑。

质疑接收人：自治区公共资源交易中心 内控监督部
联系地址：乌鲁木齐市水磨沟区准格尔街299号益民大厦A417

联系电话：0991-3551778。 

30.2.5 以下情形的质疑不予受理

30.2.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

30.2.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

30.2.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

30.2.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

30.2.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

30.2.5.6所质疑事项已进行处理，或正在行政复议、仲裁、诉讼、投诉等其他程序的。

30.2.5.7不属于本中心管辖范围的质疑。
30.2.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，交易中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。
30.3 投诉 

30.3.1 质疑供应商对新疆维吾尔自治区公共资源交易中心的答复不满意，或者新疆维吾尔自治区公共资源交易中心未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级财政部门提起投诉。 

30.3.2 投诉人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。 

30.3.3 投诉人有下列行为之一的，属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动： 

30.3.3.1 捏造事实； 

30.3.3.2 提供虚假材料； 

30.3.3.3 以非法手段取得证明材料。证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。
七、授予合同

31. 签订合同

31.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，中标人不得将货物及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

32.货物和服务的追加、减少和添购。

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，经政府采购管理部门同意后，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

32.2采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

第三章  合同文本
以下为中标后签订本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标人结合本项目具体情况协商后签订。

新疆维吾尔自治区政府采购合同（合同编号）
项目名称：                                       项目编号：

甲方：（买方）_________

乙方：（卖方）_________

   甲、乙双方根据新疆维吾尔自治区公共资源交易中心                          组织的                                   项目公开招标的结果，签署本合同。
一、产品内容

1.1 产品名称：

1.2 型号规格：

1.3 数量（单位）：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：____________________________________圆（_______________元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保
5.1 乙方保证所交付的产品的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。
六、转包或分包

6.1本合同范围内的产品，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

6.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。

6.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

七、质保期
8.1 质保期      年。（自交货验收合格之日起计）

八、交货期、交货方式及交货地点

8.1 交货期：__    ____
8.2 交货方式：___________
8.3 交货地点：__       ___
九、货款支付
9.1 采购资金的支付方式、时间及条件：_________
9.2当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。
十、税费

10.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十一、质量保证及售后服务
11.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

11.2 乙方提供的货物在质保期内因产品本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该产品的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

11.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在_____小时内到达甲方现场。

11.4 在质保期内，乙方应对产品出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

11.5上述产品的免费保修期为    年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期后，终身维修，维修时只收部件成本费。

十二、调试和验收

12.1 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

12.2 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

12.3 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。
12.4 对技术复杂的货物，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

12.5 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由甲乙双方协商解决。

十三、产品包装、发运及运输

13.1 乙方应在产品发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证产品安全运达甲方指定地点。

13.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于产品内。

13.3 乙方在产品发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

13.4 产品在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

13.5 产品在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方产品已送达。

十四、违约责任

14.1 甲方无正当理由拒收产品的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

14.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

14.3 乙方逾期交付产品的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。 

14.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换产品的，甲方可单方面解除合同。

十五、不可抗力事件处理

15.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

15.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

15.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十六、诉讼

16.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为乌鲁木齐市。

十七、合同生效及其它

17.1合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

17.2本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。
17.3本合同正本一式三份，具有同等法律效力，甲方、乙方及财政监管部门各执一份。

  甲方：                        乙方： 

  地址：                        地址： 

  法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

  联系电话：                    联系电话：          

 签订日期：      年  月  日

第四章  项目需求

一、技术需求

（一）项目概述及需求（含采购货物的名称，数量等，可以表格形式呈现），本次采购的核心商品为LED显示系统、LED一体机、录播系统
	序号
	设备名称
	数量
	单位
	备注

	1
	★室内全彩LED显示系统
	1
	套
	含配套软硬件及安装服务

	2
	★室内全彩LED显示系统
	1
	套
	含配套软硬件及安装服务

	3
	★163寸LED一体机
	1
	套
	含税含运含安装，含国产化电脑

	4
	★136寸LED一体机
	1
	套
	含税含运含安装，含国产化电脑

	5
	98寸交互平板
	2
	台
	含移动支架

	6
	播放系统（固定）
	2
	台
	

	7
	播放系统（移动）
	1
	台
	

	8
	22U机柜
	2
	台
	

	9
	配电柜
	2
	台
	

	10
	拼控系统
	2
	台
	

	11
	智能讲桌
	4
	台
	含键鼠及USB翻页笔

	12
	真分集无线话筒套装
	1
	套
	

	13
	八路天线分配器
	2
	套
	

	14
	室内180度壁挂天线
	1
	套
	

	15
	8路模拟调音台
	2
	套
	

	16
	专业自动反馈抑制器
	4
	套
	

	17
	无源全频音箱
	10
	台
	支持嵌入式安装

	18
	支架
	10
	支
	

	19
	双通道专业数字功放
	4
	台
	

	20
	专业音频处理器
	2
	台
	

	21
	智能时序电源管理器
	2
	台
	

	22
	高清无缝混插矩阵主机箱
	1
	台
	

	23
	数字高清音视频输入卡
	2
	台
	

	24
	数字高清音视频输出卡
	2
	台
	

	25
	真分集无线话筒（U段一拖二桌面话筒，方形底座、方杆）
	4
	套
	

	26
	真分集无线话筒（U段一拖二领夹）
	4
	套
	

	27
	★录播主机
	4
	台
	

	28
	★录播软件
	4
	套
	

	29
	全向声学麦克风
	4
	个
	

	30
	教师摄像机
	4
	台
	

	31
	学生摄像机
	4
	台
	

	32
	★录播控制系统
	4
	套
	

	33
	★录播管理软件
	4
	套
	

	34
	电子班牌
	7
	台
	

	35
	户外电子展示牌
	2
	台
	

	36
	直播录播工作站
	1
	台
	

	37
	反看电视含支架
	1
	项
	

	38
	设备线材及配件
	1
	项
	

	39
	操作台
	1
	张
	

	40
	可更换镜头式全画幅数码相机（电影摄影机）
	1
	台
	

	41
	标准变焦镜头
	1
	个
	

	42
	摄像机三脚架
	1
	台
	

	43
	双屏提词器
	1
	台
	

	44
	无线领夹话筒
	2
	套
	

	45
	摄影灯(三灯套装)
	2
	套
	

	46
	可调光大功率聚光灯3灯套装
	1
	套
	

	47
	大号不锈钢旗板+大号四色布+大号柔光布
	2
	套
	

	48
	魔术腿套带沙袋（含横杆 万向节*2）
	2
	套
	

	49
	交换机
	1
	台
	

	50
	拍摄电动卷轴
	1
	台
	

	51
	幕布
	1
	台
	

	52
	勿扰牌
	1
	个
	

	53
	视频采集卡直播专用usb器4k高清hdmi相机适用
	1
	台
	

	54
	单人讲台
	1
	个
	

	55
	移动电脑桌
	1
	个
	

	56
	安装集成调试及辅材
	1
	套
	


项目技术规格及要求（填写货物的技术参数要求等，可以表格形式呈现）

所有标注★的参数均为实质性要求（共7处），任何一项不满足将导致投标无效。
	序号
	设备名称
	技术规格
	数量
	单位
	备注

	1
	室内全彩LED显示屏
	1. 屏体部分净尺寸：≥21.84㎡（长约7.8米，宽约2.8米）
2. 屏体分辨率：≥4922X1792；
3. ★点间距：≤1.6mm，像素组成：1RIG1B 三合一SMD表贴;
4. 最大亮度：屏幕亮度0-800cd/ m²无级可调，支持手动/自动/程控调节，扩展支持根据环境照度变自动调节亮度；
5. ▲箱体平整度≤0.1mm；箱体间缝隙≤0.1mm；为了提高整个屏体的安装平整度，箱体与壁挂架具备正面背面微调结构；具备快速拼装机构设计；
6. 像素中心距相对偏差：≤2%；像素点中心相对错位：≤2%；为了保证色彩一致性发光点RGB芯片主基色波长偏差≤1nm；
7. 模组机械强度：≥5Mpa；
8. ▲最高对比度：≥15000:1，色温：1000K-20000K可调，色温为6500K时，100%，75%，50%，25%四档电平白场调节色温误差≤200K；水平视角：≥170度、垂直视角：≥170度，亮度均匀性：符合SJ/T11141-2025标准C级;lGu≥99%；LED显示屏画面延迟≤500ns(纳秒)LED显示屏画面信噪比≥60dB；
9. 峰值功耗：≤450W/m²，平均功耗：≤200w/m²；
10.带有智能（黑屏）节电功能，开启智能节电功能比没有开启节能45%以上；
11. 采用分布式供电系统，电源控制盒为100-240VAC供电，屏体发光模组采用安全电压供电，支持热拔插功能；
12.人眼视觉舒适度：投标人须提供所投产品的人眼视觉舒适度检测报告，满足以下任一标准：VICO指数<2.0，依据中国标准化研究院VICO测试方法出具的检测报告；或符合GB/T 43979-2024《室内LED显示屏光舒适度评价方法》中“舒适”等级要求。
13. ▲通过盐雾测试：按盐雾试验相关规定进行试验，在盐溶度pH值7 + / - 0 .5，浓度5% NaCl、温度35 + / - 1 度的条件下，连续进行7 2 h 喷雾试验结束，显示屏表面无锈蚀，性能完好；
14. 通过光生物安全及蓝光危害测试，满足蓝光视网膜危害等级检测要求， 符合肉眼观看标准；
15. ▲浪涌：依据GB/T 17626.5-2019交流电源端：差模士0.5kV，共模士1kV，测试中和测试结束后产品无异常；
16. 电快速瞬变脉冲群：依据GB/T 9254.2-2021《信息技术设备、多媒体设备和接收机 电磁兼容 第2部分：抗扰度要求》规定，电源端口±1kV，测试中和测试结束后产品无异常。；
17. 谐波电流：谐波电流发射试验应符合GB 17625.1-2022《电磁兼容 限值 第1部分：谐波电流发射限值（设备每相输入电流≤16A）》要求；
	1
	套
	含配套软硬件及安装服务

	2
	室内全彩LED显示系统
	1. 屏体部分净显示面积：≥13平方米（宽≥4.8m，高≥2.7m，允许±2%的尺寸偏差，且需满足安装现场空间限制），
2. 屏体分辨率：≥2580X1462；
★3. 点间距：P≤1.86mm，像素组成：1RIG1B 三合一SMD表贴;
4. 最大亮度：屏幕亮度0-800cd/ m²无级可调，支持手动/自动/程控调节，扩展支持根据环境照度变化自动调节亮度；
5. 箱体平整度≤0.1mm；箱体间缝隙≤0.1mm；为了提高整个屏体的安装平整度，箱体与壁挂架具备正面背面微调结构；具备快速拼装机构设计；
6. 像素中心距相对偏差：≤2%；像素点中心相对错位：≤2%；为了保证色彩一致性发光点RGB芯片主基色波长偏差≤1nm；
7. 模组机械强度：≥5Mpa；
8. ▲最高对比度：≥15000:1，色温：1000K-20000K可调，色温为6500K时，100%、75%、50%、25%四档电平白场调节色温误差≤200K；水平视角：≥170度、垂直视角：≥170度，亮度均匀性：符合SJ/T11141-2025标准C级，lGu≥99%；LED显示屏画面延迟≤500ns（纳秒），LED显示屏画面信噪比≥60dB；
9. 峰值功耗：≤450w/ m²，平均功耗：≤200w/m²；
10. 带有智能（黑屏）节电功能，开启智能节电功能比未开启时节能45%以上；
11. 采用分布式供电系统，电源控制盒为100-240VAC供电，屏体发光模组采用安全电压供电，支持热拔插功能；
12.人眼视觉舒适度：投标人须提供所投产品的人眼视觉舒适度检测报告，满足以下任一标准：VICO指数<2.0，依据中国标准化研究院VICO测试方法出具的检测报告；或符合GB/T 43979-2024《室内LED显示屏光舒适度评价方法》中“舒适”等级要求。
13. 通过盐雾测试：按盐雾试验相关规定进行试验，在盐溶液pH值7 + / - 0 .5，浓度5% NaCl、温度35 + / - 1 度的条件下，连续进行7 2 h 喷雾试验后，显示屏表面无锈蚀，性能完好；
14. 通过光生物安全及蓝光危害测试，满足蓝光视网膜危害等级检测要求， 符合肉眼观看标准；
15. 浪涌：依据GB/T 17626.5-2019交流电源端：差模士0.5kV，共模士1kV，测试中和测试结束后产品无异常；
16. 电快速瞬变脉冲群：依据GB/T 9254.2-2021《信息技术设备、多媒体设备和接收机 电磁兼容 第2部分：抗扰度要求》规定，电源端口±1kV，测试中和测试结束后产品无异常。
17. 谐波电流：谐波电流发射试验应符合GB 17625.1-2022《电磁兼容 限值 第1部分：谐波电流发射限值（设备每相输入电流≤16A）》要求；
18. 反光率：＜3%，光衰率：工作三年光衰减＜15%；
	1
	套
	含配套软硬件及安装服务

	3
	163寸LED一体机
	★1.显示尺寸：≥163英寸（16:9）或有效显示面积≥3600mm×2025mm，分辨率1920×1080，点间距≤1.87mm;
2.LED灯珠采用top型,表面并做黑色雾化处理；
3.整机色度均匀性≥96%,整机亮度均匀性≥98%,色域覆盖率 ≥114%NTSC；
▲4.整屏最大亮度≥800cd/m²，256级无灰度损失调节，可通过定时器或传感器调节；；亮度、灰度、色温可手动、自动、软件三种调节方式； 
支持环境光感自动调节，调节范围0-100%，对比度≥15000:1，刷新率≥3840Hz，灰阶等级≥14bit（非软件）；
5.为了满足实际观看需要具有宽视角优势，视角：水平≥170度，垂直≥170度，像素中心距相对偏差≤1%;
6.LED屏具有色温调节功能，支持软件 1000K-12000K的色温调节或用户自定义;色准ΔE≤2
7.支持 HDR 2.0 高清显示，
8.支持单点亮度校正和色度校正，校正后亮度损失<10%，整机支持校正数据存储，可自动回读参数；
9.整机内置音箱30W*2个，内置功放输出的频响范围为100~20000Hz;
10.整机有物理按键，，在无遥控器的情况下也可对设备进行操作；
11.整机输入输出接口：USB2.0≥1,USB3.0≥2,千兆自适应RJ45≥1,RS232≥1，HDMI IN≥2，Type C≥1，HDMI OUT≥1,LINE OUT≥1,SPDIF≥1；
▲12.为简化音频连接，方便控制，整机HDMI IN接口至少有1路支持ARC；
▲13.系统配置：不低于Android13.0操作系统，≥八核处理器，≥2.2GHz频率，≥4G内存+32G存储，支持USB/OTA固件升级；
14.整机具有状态指示灯，根据设备工作状态，通过颜色变化，呈现设备的状态；
15.箱体材质采用压铸镁铝合金；箱体表面喷粉工艺；箱体一体成型，采用无风扇、直接贴合自然散热设计，支持前维护、热插拔，表面喷黑处理，实测反光率≤2%，为保证屏体安装后平整度效果，要求平整度 ≤0.1（mm），箱体间隙 ≤0.1（mm)；
16.箱体重量≤4.8kg;
17.箱体间连线完全隐藏于箱体内部，外部无任何可见的箱体间连线，整机内置天线设计，支持WIFI 6+WIFI5双模块,蓝牙版本≥5.2；
18.整机支持2.4G和5G双频WIFI，AP无线热点发射且支持自定义设置热点名称和密码，支持无线设备同时连接数量≥60点
19.整机支持软投屏和硬投屏，无线投屏画面≥8路；
20.为方便用户管理，支持远程唤醒，唤醒方式包括但不限于RS232唤醒、有线和无线网络唤醒、蓝牙唤醒。
21.电路设计采用直接供电技术，精简故障风险点，提升产品可靠性；
22.为了保证产品供电、链路稳定，需支持100-240V 50-60Hz宽电压输入范围；
23..一体内要有独立的供电控制模块，实现电路多路通电的控制，减小整机的漏电流，保护输入电路，从而保证一体机的供电安全。
25.设备通电后，通过机器上的实体键或遥控器一键待机、开机操作；待机功耗≤0.5W;
24.为保证屏体长期安全稳定运行，屏体内LED 灯板 PCB 板材料满足 V-0 级，LED箱体材料满足 V-0 级防火标准； PCB原材为工业母料，非废旧回收的回收料，PCB材料表面采用无铅OSP 环保表面处理工艺，最大程度减少对环境的危害；
操作电脑
1.▲CPU：主频≥2.7GHz 、≥8核处理器，二级缓存≥8MB。
2.▲显卡：独立显卡≥2G显存。
3.▲内存配置容量：≥16GB DDR4 2666配置，可支持扩展到32GB。
4.▲硬盘总容量：≥512GB固态硬盘，1T机械硬盘。
5.支持1000Mbps。网口支持wake on LAN。
6.集成标准声卡。
7.USB有线键盘、鼠标。
8.前置面板：USB3.0≥2个；line out≥1个；mic in≥1个; power≥1个；Reset≥1个。
9.后置面板：USB2.0≥2个；USB3.0≥2个；HDMI输出≥2个；VGA输出≥2个；音频输入≥2个；音频输出≥1个；RJ45≥1个；PS/2≥2个；串口≥1个。
10.机箱体积：≤14L。
11.电源功率：≥220W。
12.内置正版操作系统。
13.显示器：≥23.8英寸显示屏幕，分辨率≥1920*1080，IPS屏。
14.▲为满足使用安全需求，设备所有USB接口均具备管控功能。
15.▲支持内部插槽扩展：PCIE≥2个；M.2≥1个；SATA3.0≥2个。
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	136寸LED一体机
	★1.整机显示尺寸：≥135英寸（16:9），有效显示面积≥3000mm×1687.5mm（尺寸可根据所投产品模组规格在±1%范围内浮动），分辨率1920×1080，点间距≤1.56mm;
2. LED灯珠采用top型,表面并做黑色雾化处理
3.整机色度均匀性≥96%,整机亮度均匀性≥98%,色域覆盖率 ≥114%NTSC；
4.整屏最大亮度≥800cd/m²，256级无灰度损失调节，可通过定时器或传感器调节；亮度、灰度、色温可采用手动、自动、软件三种调节方式； 
支持环境光感自动调节，调节范围0-100%，对比度≥15000:1，刷新率≥3840Hz，灰阶等级≥14bit（非软件）；
5.为了满足实际观看需要具有宽视角优势，视角：水平≥170度，垂直≥170度，像素中心距相对偏差≤1%;
6.LED屏具有色温调节功能，支持软件 1000K-12000K的色温调节或用户自定义;色准ΔE≤2
7.支持 HDR 2.0 高清显示，
8.支持单点亮度校正和色度校正，校正后亮度损失<10%，整机支持校正数据存储，可自动回读参数；
9.整机内置音箱≥30W*2个，内置功放输出的频响范围为100~20000Hz;
10.整机有物理按键，，在无遥控器的情况下也可对设备进行操作；
11.整机输入输出接口：USB2.0≥1,USB3.0≥2,千兆自适应RJ45≥1,RS232≥1，HDMI IN≥2，Type C≥1，HDMI OUT≥1,LINE OUT≥1,SPDIF≥1；
▲12.为简化音频连接，方便控制，整机HDMI IN接口至少有1路支持ARC；
▲13.系统配置：不低于Android13.0操作系统，≥八核处理器，≥2.2GHz频率，≥4G内存+32G存储，支持USB/OTA固件升级；
14.整机具有状态指示灯，根据设备工作状态，通过颜色变化，呈现设备的状态；
15.箱体材质采用压铸镁铝合金；箱体表面喷粉工艺；箱体一体成型，采用无风扇、直接贴合自然散热设计，支持前维护、热插拔，表面喷黑处理，实测反光率≤2%，为保证屏体安装后平整度效果，要求平整度 ≤0.1（mm），箱体间隙 ≤0.1（mm)；
16.箱体重量≤4.8kg;
17.箱体间连线完全隐藏于箱体内部，外部无任何可见的箱体间连线，整机内置天线设计，支持WIFI 6+WIFI5双模块,蓝牙版本≥5.2；
▲18.整机支持2.4G和5G双频WIFI，AP无线热点发射且支持自定义设置热点名称和密码，支持无线设备同时连接数量≥60点
▲19.整机支持软投屏和硬投屏，无线投屏画面≥8路；
20.为方便用户管理，支持远程唤醒，唤醒方式包括但不限于RS232唤醒、有线和无线网络唤醒、蓝牙唤醒。
21.电路设计采用直接供电技术，精简故障风险点，提升产品可靠性；
22.为了保证产品供电、链路稳定，需支持100-240V 50-60Hz宽电压输入范围；
▲23一体机内要有独立的供电控制模块，实现电路多路通电的控制，减小整机的漏电流，保护输入电路，从而保证一体机的供电安全。
24.设备通电后，通过机器上的实体键或遥控器一键待机、开机操作；待机功耗≤0.5W;
25.为保证屏体长期安全稳定运行，屏体内LED 灯板 PCB 板材料满足 V-0 级，LED箱体材料满足 V-0 级防火标准； PCB原材为工业母料，非废旧回收的回收料，PCB材料表面采用无铅OSP 环保表面处理工艺，最大程度减少对环境的危害；
操作电脑
1.▲CPU：主频≥2.7GHz 、≥8核处理器，二级缓存≥8MB。
2.▲显卡：独立显卡≥2G显存。
3.内存配置容量：≥16GB DDR4 2666配置，可支持扩展到32GB。
4.硬盘总容量：≥512GB固态硬盘，1T机械硬盘。
5.支持1000Mbps。网口支持wake on LAN。
6.集成标准声卡。
7.USB有线键盘、鼠标。
8.前置面板：USB3.0≥2个；line out≥1个；mic in≥1个; power≥1个；Reset≥1个。
9.后置面板：USB2.0≥2个；USB3.0≥2个；HDMI输出≥2个；VGA输出≥2个；音频输入≥2个；音频输出≥1个；RJ45≥1个；PS/2≥2个；串口≥1个。
10.机箱体积：≤14L。
11.电源功率：≥220W。
12.内置正版操作系统。
13.显示器：≥23.8英寸显示屏幕，分辨率≥1920*1080，IPS屏。
14.▲为满足使用安全需求，设备所有USB接口均具备管控功能。
15.▲支持内部插槽扩展：PCIE≥2个；M.2≥1个；SATA3.0≥2个。
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	98寸交互平板（含移动支架）
	1.显示尺寸≥98英寸，分辨率3840×2160，采用直下式D-LED背光及红外触控技术，Windows及Android系统下≥40点；表面玻璃为高强度钢化玻璃，AG防眩光，硬度≥莫氏7级。
2.支持DC调光，无频闪；支持纸质护眼模式，可调节素描纸、宣纸、水彩纸等纹理及透明度、色温；支持硬件自检（内存、存储、触控系统、光感系统、内置电脑、屏体信息等）；前置接口采用隐藏式翻转防护盖板，开合角度≥90°；
3.屏体保护：支持屏体温度实时监控、高温预警及断电保护功能。（投标人可根据自身产品特性提供实现方案，不限定具体技术路线）。
3.前置接口至少具备HDMI×1、USB3.0×2、全功能Type-C×1（支持音频、4K视频、数据、触控、充电）；后置HDMI输入≥2路（非转接）、HDMI输出≥1路；具备笔槽结构（可放置书写笔、粉笔、水性笔）；前置接口面板支持单独前拆维护，无需打开背板；支持前掀式维护，掀起角度≥30°；前置物理按键≥7个，支持音量调节、窗口关闭、触控开关等功能复用，按键面板向上倾斜符合人体工学；所有接口具备丝印中文标识。
3.驱动芯片≥8核CPU+4核GPU；Android系统版本≥14.0，运行内存≥8GB，存储容量≥64GB；扬声器为2.2声道，下边框发声单元≥6个，最大功率≥80W，1米处声压级≥90dB，10米处声压级≥80dB，最低谐振频率≤100Hz；内置超高清摄像头，有效像素≥1300W，支持AI点名、远程巡课，具备指示灯提示；内置8阵列麦克风，拾音角度≥180°；前置组合式针孔电脑还原物理按键，具备中文标识；单根网线实现Windows和Android双系统同时上网；无线模块（Wi-Fi+蓝牙）独立设计，支持单独拆卸；内置Wi-Fi6，支持2.4G/5G双频，支持自定义AP热点名称和密码。
4.左右两侧快捷键各≥12个，支持自定义显示时间、模式及单侧/双侧显示；任意信号源下从屏幕下方上滑调用快捷设置菜单，可调节Windows/Android设置；支持两指移动悬浮菜单，可自定义分组并添加应用≥20个；支持多指长按实现悬浮窗、息屏/亮屏、屏幕下移、多任务等功能；无操作或无信号输入时自动进入待机，时间间隔可自定义；可设置15分钟或更长时间无操作时出现关机倒计时提示；关机通电状态下外接设备接入时自动识别并开机；支持密码锁屏和二维码锁屏两种方式；自动识别新接入信号源并切换，断开后10秒返回原信号源；支持远程在线升级，断电恢复后支持断点续传；安卓界面采用4K UI设计，图标及字体显示清晰无锯齿。
5.无PC状态下白板功能：支持书写、擦除、撤销、恢复、插入工具、分享等，支持背景、笔迹颜色及粗细设置；背景颜色≥6种预设并支持自定义，图案背景包括四线三格、五线谱、田字格、篮球场、足球场等≥8种；支持仅细笔书写或细笔/手指混合模式，实现手笔分离；支持无限延伸白板空间，支持缩放，双击恢复原始位置及大小；支持批注内容与背景同步漫游或独立漫游；支持二维码分享（全部或部分页面，格式PNG/JPEG/PDF，支持加密分享），支持保存至U盘；支持手写文字识别为印刷体，支持中文、英文、日语、韩语等≥5种语言并可扩展；支持会议纪要手写输入，自动调整窗口大小，二维码分享自动过滤空白项；支持矩形、三角形、圆形、椭圆形、箭头等≥5种图形自动识别；支持硬笔、软笔、荧光笔及橡皮擦、文字擦除、一键清页（带二次确认）；支持二维及三维图形调用，支持线条及填充颜色、透明度设置；支持插入文档、文本框、便利贴、图片、浏览器、尺子、表格、思维导图、截屏等工具；支持页面预览，可全选或单选保存。
6.▲内置电脑（OPS）：CPU性能不低于Intel第12代酷睿i5或同等级其他品牌处理器（参考性能：6核心/12线程，最高睿频≥4.0GHz）；内存≥8GB DDR4；硬盘≥256GB SSD；具备独立复位按键；USB接口≥6个，HDMI输出≥1路，3.5mm音频接口，RJ45≥1路。
7.教学软件：提供教学专用桌面系统，常用应用一键打开；支持自定义主页应用、背景，支持登录账号同步定制化桌面；支持账号密码、验证码、人脸识别、声纹识别等≥3种登录方式；具备AI备课、教学资源、课程设计、我的资源等AI教学管理模块；支持按学段、年级、学科筛选的AI一键备课，可生成多种样式教学大纲，支持内容AI重写、图片AI优化（抠图、文字提取等）；支持按教育类型、学段、年级、学科、教材版本筛选资源并窗口化预览；支持创建/修改课程，设置日期、地点、时间、重复周期，支持多种文档格式上传；支持个人资源预览、下载、删除、编辑、重命名及查看历史记录；支持跟读训练、场景对话、自由对话等≥2种AI口语练习方式；支持语音资源检索并一键插入白板，支持大模型对话≥30轮；支持手动/语音唤醒AI助教，支持语音控制音量、亮度、信号源及进入备课/资源界面；支持大屏端和电脑端登录教师空间，一键启动AI教学、课堂评价、点名、计时器等工具。

配套移动支架：适用于98英寸交互平板，承重≥150kg，优质冷轧钢板材质，配备≥4个万向静音脚轮（带刹车），具备防倾倒设计。
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	配套移动支架：适用于98英寸交互平板，承重≥150kg，优质冷轧钢板材质，配备≥4个万向静音脚轮（带刹车），具备防倾倒设计。
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	播放系统（固定）
	可以控制屏幕显示内容；处理器：核心数≥6核，线程数≥12线程，最高睿频≥4.0GHz（或性能不低于Intel第12代酷睿i5或同等级其他品牌处理器）；内存≥16G DDR5；存储≥512G SSD；屏幕≥23英寸
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	播放系统（移动）
	可以无线控制屏幕显示内容；处理器：核心数≥6核，线程数≥12线程，最高睿频≥4.0GHz（或性能不低于Intel第12代酷睿i5或同等级其他品牌处理器）；内存≥16G DDR5；存储≥512G SSD；屏幕≥14英寸
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	22U机柜
	规格：600*600*1200mm
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	配电柜
	1.额定功率：≥10kW，输出路数：≥3路；
2.输入电压：三相五线制AC380V±10%，频率50Hz±5%；
3.输出电压：单相220VAC；
4.具备过流、短路、断路、过载、浪涌电气保护措施；
5.具备实体按键、手持遥控器、电脑远控多种控制方式；
6.远程控制功能：配电柜应具备RS485有线以太网远程通信端口，支持MODBUS/TCP协议，可通过网络进行集群管理。。；
7.具备设置≥4组开关时间，支持每天定时通电和断电功能；
8.环境监测与保护功能：配电柜应具备实时温度、湿度监测功能，以及烟雾探测功能。当监测到温度、湿度超过设定阈值或探测到烟雾时，系统应发出告警并自动切断电源。投标人可根据自身产品特性提供实现方案（如PLC控制系统、嵌入式系统等），不限定具体技术路线。；
9.具备触发告警后，电脑自动强制弹屏提示，电脑蜂鸣器长鸣等多种告警方式；
10.具备继电器回路整体上下电，也可通过软件单独控制每个接触器的上下电；
11.内置避雷器，具有避雷防雷功能；
	2
	台
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	拼控系统
	1、采用标准19英寸金属结构机箱，外壳防护等级符合GB/T 4280-2017中IP20的要求;采用纯硬件FPGA架构设计、运行稳定、可靠、高效。
2、输入接口包括2路 HDMI2.0,1路 DP1.2+HDMI 2.0,4路 HDMI13,1路USB3.0,支持选配1路 3G-SDI(IN+LOOP)，最大支持3路4096*2160@60HZ信号同时输入
3、视频输出支持16个千兆网口输出，4路10G-OPT光口，最大带载高达1040万像素，最宽支持16384,最高8192。
4、音频输入支持视频口伴随音频输入及独立输入两种模式，音频输出支持网口扩展输出及3.5mm独立音频口输出；
5、支持输入源备份功能，主源丢失下，无需人为操作可自动切换至备源显示，切换过程无黑屏；
6、最大支持144HZ高帧率输入输出，输出支持插帧、抽帧、倍频（2倍频、3倍频、4倍频）功能，可将30HZ信号，倍频至120HZ输出；
7、最大可支持不少于4个2K图层（或1个4K图层+2个2K图层），全部图层大小和位置可单独调节。4K接口输入2K图层，按2K图层计算图层资源；
8、支持通过上位机软件实现对显示屏的连接，控制，包括：输入源切换，窗口位置及大小调节，分辨率自定义等；软件端支持可视化呈现设备各接口实时状态，包括视频输入状态及分辨率、网口带载利用率、监控界面支持接收卡温度、电压、误码率、通讯状态等的检测；
9、支持U盘即插即播功能，最大支持4K级（3840*2160@60fps）图片和视频的流畅播放，播放列表及切换效果支持自定义编排，支持不低于20种图片切换特效；
10、标配全彩液晶，搭配实体按键，极大地方便了设备整体状态的监控及设备功能的控制;
11、支持最少2种用户模式，标准模式和专业模式，满足不同角色对显示屏的分权管理，使用更加放心；
12、支持平板对控制器进行快捷控制，包括亮度调节、图层布局调节、画面冻结、黑屏、场景切换、音量大小、OSD开关等功能；
13、支持创建多个设备还原点，将当前设备的配屏，场景，输出等参数存储为还原点，当系统工作异常时，可根据还原点一键快速还原；
14、支持控制设备白名单，可通过MAC地址限制控制设备，非白名单内设备无法控制设备，不允许对设备进行操作；
15、MTBF≥150000小时，MTTR平均修复小于10分钟可用度大于 99%，整机寿命不小于150000小时。产品稳定性高、性能卓越、纯硬件结构，上电即可正常工作，无需做任何其它设置。
16、设备控制支持BS架构，可兼容多种操作系统包括但不限于：Windows、MAC OS、深度 Linux、银河麒麟、统信 UOS中标麒麟(NeoKylin)、优麒麟(UbuntuKylin)、凝思磐石、红旗 Linux 等;
	2
	台
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	智能讲桌
	智慧讲桌1.整机结构稳固，桌体采用优质钢板（不低于Q235冷轧钢板性能），桌面采用环保木质材料。钢板厚度≥1.0mm（或满足承重要求）。投标人可根据自身产品特性提供不同材质方案（如全钢结构、铝型材+多层板等）；
2.整机最大尺寸：长度≥1200mm；宽度≥650mm；高度≥900mm；
3.三包边采用环抱式设计；
4.桌面内置标准配置2个小五孔插座，便于教师使用；
5.讲桌具有多功能收纳功能，可用于放置水杯，避免老师授课时自带水杯的倾洒；也可用于桌面粉笔及教学用具的收纳放置；
6.桌体右侧配备可折叠铝挂钩，不占用空间，且具有超强承重力，反复使用，寿命长；
7.机柜空间不小于13U，可用于放置主机、中控主机等设备；
8.进线口设计：讲桌应具备便捷的进线布线功能，底部进线口应有防异物设计（防止虫鼠进入、灰尘积聚），保护线材不受损坏。进线口位置应能适应现场施工安装需求（如左/右/底侧等方向），投标人可根据自身产品特性和安装环境提供合理的进线方案。
9.讲台桌标配大容量收纳空间，支持鼠标、书写笔、麦克风等常用教学工具的存储需求；
10.讲台支持坐姿和站姿授课模式，无需调整讲桌高度，便于老师课间使用；
11.桌体支持前拆维护，便于设备升级和维护；
智慧显示屏
1.整机不小于23.8英寸，全贴合显示屏，支持角度调节，满足不同教师的授课需求；
2.采用电容触控方案，不少于10点书写；
3.表面采用3mm防眩光钢化玻璃，支持2K分辨率；
4.支持手笔分离书写，避免误触；
5.接口配置：整机应具备充足的接口数量以满足教学外接设备需求，接口总数不少于10个（含内置及侧边接口）；USB接口≥4个，支持对外接设备充电及数据传输；HDMI输入≥2个。设备应支持接入设备的快速识别（如通过HDMI CEC或USB即插即用等通用标准实现）。

5.显示终端具备音视频采集单元及扩声单元；
6.简化用户操作，避免出现误操作影响教学进程顺利进行，产品具有实体按键，按键数量不小于6个，实现一键开关机、音量加减、单独听、视窗等操作，前置面板功能按键带状态指示灯，便于老师授课；
7.整机支持标准支架VESA和桌面锁附两种安装方式，满足不同场景的安装需求；
8.显示屏采用IP44防水防尘设计；
	4
	台
	含键鼠及USB翻页笔
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	真分集无线话筒套装
	1.波段范围（UHF）：不低于60Hz带宽（600MHz～700MHz）；
2.PLL双频道锁相环回路设计；
3.UHF200频道PLL数字锁定自动通讯功能；
4.显示屏显示功能(显示频率.频道.静噪.电平等)；
5.每通道有音量调节功能；
6.AF输出（采用“XLR”型插座分别输出，混合输出）；
7.发射功率可多级调节，高功率不低于10dBm，低功率不高于8dBm；
8.发射机采用发射机采用内置锂电池供电；
9.动态范围：88dB;
10.最大频偏：±45KHz；
11.频率响应：120Hz-16KHz(±3dB)；
12.综合信噪比：>73dB；
13.综合失真度：≤1%；
14.发射机工作时间8小时以上；
15.含1台一拖四接收机及4只手持式话筒
	1
	套
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	八路天线分配器
	八路分配器主机参数
1.频率范围：500 MHz --950MHz 
2.具备频谱扫描功能
3.扫描范围：500 MHz --950MHz 
4.具备18个独立频段，每个频段可独立调节增益，增益范围：5dB，10dB,15dB,20dB(±2dB)
5.输入/出阻抗：50欧姆
6.天线供电：+12V DC/150mA  中央点为正极
7.直流输出：12V DC/3A（MAX）*4组  中央点为正极
8.电源：100--240V AC，50/60Hz，12V DC/3A
9.连接器端口：BNC
	2
	套
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	室内180度壁挂天线
	技术特点：
1.指向性功能特点采用对数周期偶极振子阵列,能够在面向所需的覆盖区域时提供最佳接收效果。
2.可将天线固定在话筒支架上,也可固定在墙壁上或者吊在天花板上。
技术参数：
1.180度指向性
2.天线增幅器电压：8-12v
3.射频频率范围:500-950MHz            
4.输入阻抗：50欧姆
5.增益：≥6dB
6.接头类型：BNC
	1
	套
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	8路模拟调音台
	1.6路XLR平衡单声道输入,2路立体声输入
2.具备4路独立PAD衰减按键输入通道
3.每个输入通道设计独立NOISE-Gate噪声门开关
4.每个输入通道设计独立48V幻相电源开关
5.各个输入通道支持3段均衡调节
6.2组AUX SEND辅助输出
7.内置100种DSP数字效果器
8.4个话筒输入通道支持独立1*10段LED电平信号指示表，用于通道电平监视
9.内置USB音频播放功能，格式包含:WAV,WMA,APE,FLAC,MP3等
10.双通道耳机监听
11.2*10段点距LED电平表
12.2路GROUP OUT编组输出
13.双通道MAIN OUT立体声输出
14.高可靠性的,平滑60MM行程推子    
	2
	套
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	专业自动反馈抑制器
	1.2路线路/话筒输入，2路线路/话筒输出；
2.内置高端高速浮点数字信号处理器和自适应反馈陷波处理算法技术；
3.面板带有4*8段实时电平显示指示灯，精准显示输入/输出信号电平的大小；
4.面板带有通道静音，旁路和滤波器重置的快速按钮；
5.每路输入带15个自适应陷波滤波器，可按需配置动态/固定滤波器数量；
6.TCP/IP控制协议，连接PC电脑进行网页端进行各种详细参数的控制调节；
7.支持多档位模拟音量调节(-18dBV ~ 12dBV)，最大输入电平(1%失真)10V，信噪比(0dBv)≥93dB；
8.设备供电范围：AC100V---240V  50/60 Hz，功耗≤10W；
9.尺寸：432.5mm X 186mm X 44mm，2.35kg
	4
	套
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	无源全频音箱
	1.驱动单元 低音单元：≥12"，音圈直径 ≥75mm；高音单元 ≥1.75" ，音圈直径 ≥44mm。
2.频率响应 55Hz-18kHz（±3）
3.灵敏度 ≥96±2dB
4.最大声压级 ≥121±2dB
5.额定阻抗 8Ω
6.额定功率 ≥350W
7.指向性（H×V） 90°×40°（-6db）
8.支持悬挂安装，箱体需预设不少于6个M8吊挂点；支持嵌入式安装（安装时背部倒相孔需预留≥100mm间隙）
	10
	台
	支持嵌入式安装
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	支架
	特点：
1.全金属音箱壁架
2.材料：钢材
3.承重≥30公斤
4.重：≥3.6KG/对
5.架子伸缩长度：210MM~390MM
6.音箱支柱直径：约35
7.可左右调节角度，中间杆子可伸缩调节，架子稳重扎实，稳定性强
	10
	支
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	双通道专业数字功放
	1.双声道立体声专业数字功率放大器,全系列铝合金面板；
2. 有双声道.单声道和BTL桥接三种输出方式供选择，输出方式开关选择；                                                         
3.每声道音量可调；
4. 立体声工作最小负载阻抗为4Ω，BTL工作最小负载阻抗为8Ω；动态功率强劲，可实现低阻抗驱动。
5. 全系列配置XLR平行输入输出接口，更适合专业设备的应用习惯；
5. 标配APFC主动式功率因数校正电路，可以在电网波动较大的供电条件下也能稳定满功率工作，
6. 小信号的时候不会出现交越失真；
7. 内置先进的电压压限，可以避免输入电压出现异常或过大导致功率输出异常，出现削波失真影响听音体验以及危害音箱的高音单元。
8. 中高频比模拟功放更清晰，非常适合用于会议等多种不同场合的语言传输和扩声；
9. 效率要高，发热量更少，工作温度范围更宽；                        
10.各通道均配备LED工作状态指示；                                 
11.输入灵敏度：≤1000mV                                        
12.信噪比：≥95dB                                                   
13.频响：20Hz-20kHz（±2dB）                                                 
14.通道串扰：< -70dB                                              
15.转换速率：≥15V/uS                                                 
16.阻尼系数/8Ω@1Khz： ≥230                                
17.总谐波失真：≤0.3% （1kHz，正常工作条件）                               
18.额定功率：≥2X650W@8Ω ≥2X950W@4Ω ≥1900W@桥接8Ω
19.指示灯：“电源”, “削顶”, “信号”,“保护”,“温度”
保护：超温.直流.短路.连续信号限制 
	4
	台
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	专业音频处理器
	1.8路模拟输入8路模拟输出；
2.支持麦克风输入和线路输入自由切换；
3.每路输入带48V幻象电源，通过网页开关控制；
4.输入灵敏度调节，≥21 档，步长≤3dB，最大输入增益≥60dB；
5.增益调节.均衡器.噪声门.延时.压缩器.限幅器，分频器，自动增益等；
6.全功能矩阵混音功能，支持发送量调节；
7.TCP/IP协议，网页端进行各种参数调节控制；
8.RS-232.RS-485.GPIO接口提供完善的控制功能；
9.输入≥15段PEQ可调，输出≥15段PEQ可调；
10.60 个场景，人性化的操作界面，支持中英文快速切换；
11.供电范围：AC100V---240V  50/60 Hz；
	2
	台
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	智能时序电源管理器
	1.主机2.4寸LCD屏显示，显示电源当前电压.每路电源通道开关状态.日期，显示字幕中/英文两种语言可选择；
2.8路可控制电源通道，在显示屏操作控制每路电源通道状态；
3.8路可控制电源通道，每路延迟开启和关闭时间可设置（0-999S）；
4.设置日期，定时控制电源通道，不需人工操作，定时设置有循环模式和非循环模式，循环模式为按周循环，非循环模式为按时间段开启/关闭；
5.具有一个RS485串口，实现与中控系统的无缝连接；
6.每台设备可设置独立ID，ID号为ID1-ID16，可通过RS485串口级联，可实现16台远程集中控制；
7.外置短路信号触发本机开机；
8.定时点执行或外置短路信号触发产生干接点信号，可触发其他设备工作；
9.具有选择是否需要密码进入设置界面；
10.具有8路10A/16A电源通道插座，在面板上有2路10A电源通道插座；
11.可通过电源管理器控制面板远程控制本机开关机；
12.设备应具备远程控制功能，可通过以下方式之一实现：①4寸触摸控制屏；②手机/平板APP（支持WiFi/蓝牙）；③中控系统集成接口（RS232/485）。投标人可根据产品特性提供满足控制需求的方案。；
13.电源输出路数：8路万能插座+2路直通插座；
14.单路最大负荷：16A；
15.控制方式：面板按键.RS485.外置短路信号.电源管理器控制面板.4寸触摸控制屏；
16.电源总容量：220V/25A-32A；
17.供电电源：AC220/50Hz；
	2
	台
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	高清无缝混插矩阵主机箱
	1.一款专门为音视频信号的切换而设计的高性能智能矩阵开关设备，可兼容不同信号类型输入/输出信号卡；插入搭配的信号卡包括：HDMI.DVI.VGA.SDI.AV 无缝输入/输出信号卡，结合不同信号卡功能可以解决综合视听的问题。支持多个信号输入输出交叉矩阵切换，提供独立的视频信号和音频输入.输出端子；每路视频信号.音视频信号单独传输.单独切换，使信号传输衰减降至最低，图像和声音信号能高保真输出，可以与输入.输出信号卡任意搭配。
2.本产品带有断电现场保护.音视频同步或单独切换等功能，并具备 RS232 通讯接口和 TCP/IP（可选功能）控制，可方便与个人电脑.遥控系统或各种远端控制设备配合使用。它主要应用于广播电视工程.多媒体会议厅.大屏幕显示工程.电视教学.指挥控制中心等场合。
3.内置无缝切换卡，切换无黑屏，无闪屏，无需特效过渡。无缝输出支持 VGA/SDI/HDMI/DVI/AV信号格式，HDMI 完美支持隔行和逐行扫描输出。
4.采用触摸屏操控，内置7寸LCD真彩色显示屏和电容触摸屏；所有功能项及设置操作信息一目了然，让人机交互极具人性化
5.插卡式箱体结构：输入卡支持：AV.VGA.DVI.HDMI.SDI；输出卡支持：AV.VGA.DVI.HDMI.SDI，卡片式结构，极其容易扩展或更换。
6.视频处理能力：完全支持无缝切换；全彩色处理，无任何色彩丢失；支持帧率适配，内建图像缩放引擎，输入缩放到输出的任意分辨率转换。
7.音频处理能力：AV.VGA 等输入支持模拟音频输入混合；DVI.HDMI.SDI 输入支持模拟音频/数字音频选择混合；混合后的信号经切换后，支持内嵌音频输出（HDMI.SDI.DVI）
8.支持各种输入分辨率：800*600.1024*768.1280*720.1280*768.1280*800.1280*1024.1360*768.1366*768.1440*900.1400*1050.1600*900.1680*1050.1920*1080@60Hz.1920*1080@50Hz.1920*1080@30Hz.1920*1080@25Hz.1920*1200
9.支持切换状态和记忆功能：远程网络控制矩阵切换.RS232 切换.面板切换功能；具有掉电记忆功能和现场记忆功能：带有断电现场保护功能；并可保存和调用 10 个切换场景。
10.低功耗设计：持续老化 7*24 小时无异常。
11.支持协议：支持3D.HDMI1.4（部分）.HDCP.以及 DVI 1.0 协议。支持高色深，以及高达 3.25Gbps 速率； 支持一路 RJ45 网络口,一路 RS-232 通讯接口。
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	数字高清音视频输入卡
	1.支持HDMI1.3标准，兼容DVI信号；
2.最高分辨率支持1080p@60Hz；
3.输入信号卡具有字符叠加功能，可通过指令更改字符相关属性，相关指令详见指令表；
4.输入信号卡与其他输出分辨率不可调信号卡配合使用时，也可通过指令调节每路输入对应输出分辨率：1360x768.1024x768.1280x720.1280x800.1920x1080.1920x1200.1600x1200；
5.支持音视频HDMI内置同传与视频HDMI传输；
6.触摸屏选择输入音频为HDMI内置音频/外接模拟音频，默认为HDMI内置音频，外接输出音频凤凰端子输出为选择的音源，且具有断电记忆功能；
7.可通过触摸屏设置输出模拟音频内置/外接，默认内置；
8.HDMI无缝输出信号卡与其他输入信号卡进行无缝切换时，切换通道连接的输入信号源分辨率需保持一致。
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	数字高清音视频输出卡
	1.支持HDMI1.3标准，兼容DVI信号；
2.最高分辨率支持1080p@60Hz；
3.输出分辨率：支持不低于以下分辨率格式：1920×1080@60Hz、3840×2160@60Hz（4K）。其他常用分辨率（如720p、1080i等）应兼容支持。投标人可根据产品实际情况提供满足使用需求的分辨率支持范围。；
4.支持音视频HDMI内置同传与视频HDMI传输；
5.触摸屏选择输入音频为HDMI内置音频/外接模拟音频，默认为HDMI内置音频，外接输出音频凤凰端子输出为选择的音源，且具有断电记忆功能；
6.可通过触摸屏设置输出模拟音频内置/外接，默认内置；
7.HDMI无缝输出信号卡与其他输入信号卡进行无缝切换时，切换通道连接的输入信号源分辨率需保持一致。
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	真分集无线话筒（U段一拖二桌面话筒，方形底座、方杆）
	1.波段范围（UHF）：不低于60Hz带宽（600MHz～700MHz）；
2.PLL双频道锁相环回路设计；
3.UHF200频道PLL数字锁定自动通讯功能；
4.显示屏显示功能(显示频率.频道.静噪.电平等)；
5.每通道有音量调节功能；
6.AF输出（采用“XLR”型插座分别输出，混合输出）；
7.发射功率调节，高功率不低于10dBm，低功率不高于8dBm；
8.发射机采用内置锂电池供电；
9.动态范围：88dB;
10.最大频偏：±45KHz；
11.频率响应：120Hz-16KHz(±3dB)；
12.综合信噪比：>73dB；
13.综合失真度：≤1%；
14.发射机工作时间10小时以上；
15.支持12V/1A适配器供电；
16.含1台一拖二接收机及2只台式话筒
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	真分集无线话筒（U段一拖二领夹）
	1.波段范围（UHF）：不低于60Hz带宽（600MHz～700MHz）；
2.PLL双频道锁相环回路设计；
3.UHF200频道PLL数字锁定自动通讯功能；
4.显示屏显示功能(显示频率.频道.静噪.电平等)；
5.每通道有音量调节功能；
6.AF输出（采用“XLR”型插座分别输出，混合输出）；
7.发射功率调节，高功率不低于10dBm，低功率不高于8dBm；
8发射机采用内置锂电池供电；
9.动态范围：88dB;
10.最大频偏：±45KHz；
11.频率响应：120Hz-16KHz(±3dB)；
12.综合信噪比：>73dB；
13.综合失真度：≤1%；
14.发射机工作时间8小时以上；
15.含1台一拖二接收机及2只领夹式话筒
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	录播主机
	1.▲为保证音视频采集、编码、解码、互动、录制性能，要求主机采用嵌入式架构，内置不少于4核ARM架构处理器，内置不少于3个SOC数字信号处理模块。
2.▲主机运行内存≥4GB，存储容量≥1TB。
3.采用≥14英寸电容触控屏幕，屏幕分辨率≥1920*1080，表面硬度≥7H。可通过触控屏幕直接预监、导播画面，实现一键录像、直播、互动、视频回放、视频下载等操作。
4.为保证不影响授课，主机无风扇设计，主机噪声小于19dB（A）。
5.★支持≥5路RJ45接口，100M/1000Mbps自适应，支持IPv4、IPv6协议，其中≥2个支持PoE供电（兼容IEEE 802.3af/at标准）。支持双网卡，内、外网络隔离，摄像机使用独立内网，不占用学校IP资源。
6.▲支持≥2路HDMI IN，支持≥2路HDMI OUT，视频分辨率支持3840*2160。
7.支持≥2路MIC IN,支持 48V 幻象供电；支持≥2路LINE IN；支持≥1路 LINE OUT。
8.▲集成数字音频处理，支持自动回声消除(AEC)、自动啸叫抑制(AFC)、自动噪声抑制(ANS)、自动增益控制(AGC)、自动均衡、智能话筒混音、抗混响等数字音频算法。
9.支持≥5路视频接入和≥4路视频同步录制，包括电影画面、教师画面、学生画面、电脑画面、远程互动画面。支持4K视频录制，视频格式支持MP4、TS。
10.支持H.264、H.265视频编码，视频码率支持256Kbps～20Mbps可调，视频分辨率支持640x360～3840×2160可调；支持AAC音频编码。
11.支持≥4个USB接口，支持 UVC/UAC 协议，支持文件拷贝。
12.支持HID反向控制，可实现在触控屏上操作所接入的电脑。
13.▲支持≥1路RS232接口，可接入中控主机、导播键盘、控制面板等设备。
14.支持IOT物联管理，支持远程开机、关机、重启等管控功能。支持多种开关机模式，支持上电自启动、定时启动、手动启动等方式。
15.支持Reset复位键，可通过Reset复位键实现整机系统还原。
16.支持督导巡课、支持远程喊话。
17.支持三合一功能按键，可实现开机、关机、节能熄屏等功能。
18.采用直流电压安全供电。
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	录播软件
	1.软件集成本地导播和Web导播，包括实时视频预览、导播切换、云台控制、录制和直播，同时支持字幕、LOGO、屏幕显示信息（OSD）以及定制化的片头片尾等。
2.支持至少7路视频画面预监，支持至少4通道视频同步录制，支持MP4或TS格式。
3.具备开机自动录制、定时录制、循环录制功能，支持8组定时任务。
4.视频可存于本地硬盘或通过FTP上传，支持多种上传模式，用户可随时点播回放或下载。
5.支持至少4路画面直播，提供RTMP、HLS等多种直播模式，支持自动和定时直播。
6.支持手动、半自动、自动导播，可根据场景切换。
7.▲支持双路HDMI输入。
8.支持≥8种画面布局，内置≥9种转场效果。
9.★支持色键技术，能够精准地将人物从绿幕或蓝幕背景中分离出来，与任意背景融合，实现虚拟微课制作。
10.支持物联网管理，实现设备状态监控、固件版本查看、远程开关机、录像、直播控制，支持单台和批量终端的远程升级。
	4
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	全向声学麦克风
	1.类型：电容式
2.指向性：全指向
3.灵敏度：-35dB±2dB
4.频率响应：60Hz～18KHz
5.输出阻抗：250Ω平衡输出
6.工作信噪比：>65dB
7.48V幻象供电
8.自带60cm长可伸缩吊杆
	4
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	教师摄像机
	整机采用全景+特写双镜头设计，双镜头可同时输出全景视频画面和特写视频画面。最大支持3840x2160视频输出，同时兼容1920x1080输出。
一、教师特写相机规格要求
1.▲CMOS传感器，有效像素≥800万
2.镜头卡口类型：M12
3.教师特写镜头：焦距: f≥13mm，水平视场角:≥ 25°；
4.最低照度：0.5 Lux @ (F2.4，AGC ON)
5.电子快门：1/30s～1/10000s
6.白平衡：自动，室内，室外，一键式，手动，指定色温
7.数字降噪：2D&3D数字降噪
8.信噪比≥55dB
9.水平转动范围：±40°
10.垂直转动范围：+5°～-30°
11.最大转动速度：水平：30°/s，垂直30°/s
12.水平、垂直翻转：支持
13.图像冻结：支持
14.预置位数量：255
15.预置位精度：0.2°
二、全景摄像机技术规格
1.CMOS传感器，有效像素：≥468万 逐行
2.镜头卡口类型：M12
3.教师全景镜头：焦距: f≥7.3mm，水平视场角:≥43°
4.最低照度：0.5 Lux @ (F2.0，AGC ON)
5.电子快门：1/30s ~ 1/10000s
6.白平衡：自动，室内，室外，一键式，手动，指定色温
7.数字降噪：2D&3D数字降噪
8.信噪比≥55dB
9.背光补偿：支持
10.垂直转动范围：+0°～-24°
11.图像冻结：支持
12.水平、垂直翻转：支持
三、输入输出接口
1.USB接口：具备USB 3.0及以上标准接口（TYPE-C接口优先，或支持USB-A转TYPE-C实现同等功能），用于视频数据传输及设备控制。
2.网络接口：支持 10M/100M自适应，支持POE供电(802.3af)
3.线性输入接口：1路，Line In，3.5mm 音频输入接口
4.线性输出接口：1路，Line out，3.5mm 音频输出接口
5.指示灯：POWER 蓝色，STANDBY 绿色
四、网络视频输出规格
1.视频编码标准：H.265 / H.264 / MJPEG
2.全景/特写镜头视频分辨率：3840x2160，1920x1080
3.视频码率：32Kbps ~ 16384Kbps
4.码率控制：可变码率，固定码率
5.帧率：25/30fps
6.协议：TCP/IP，HTTP，HTTPS，NDI，SRT，RTSP，RTMP，Onvif，DHCP，GB28181，组播等
五、其他规格
1.输入电压：DC 12V/PoE (802.3af)
2.功耗：最大12W
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	学生摄像机
	整机采用全景+特写双镜头设计，双镜头可同时输出全景视频画面和特写视频画面。最大支持3840x2160视频输出，同时兼容1920x1080输出。
一、学生特写相机规格要求
1.▲CMOS传感器，有效像素：≥800万
2.镜头卡口类型：M12
3.学生特写镜头：焦距: f≥7.2mm，水平视场角:≥43°
4.最低照度：≤0.5 Lux @ (F2.4，AGC ON)
5.电子快门：1/30s～1/10000s
6.白平衡：自动，室内，室外，一键式，手动，指定色温
7.数字降噪：2D&3D数字降噪
8.信噪比：≥55dB
9.水平转动范围：±40°
10.垂直转动范围：+5°～-30°
11.最大转动速度：水平：≥60°/s，垂直≥30°/s
12.水平、垂直翻转：支持
13.图像冻结：支持
14.预置位数量：255
15.预置位精度：0.2°
二、学生全景摄像机技术规格
1.CMOS传感器，有效像素：≥490万 逐行
2.镜头卡口类型：M12
3.学生全景镜头：焦距: f≥2.2mm，水平视场角:≥110°
4.最低照度：≤0.5 Lux @ (F2.4，AGC ON)
5.电子快门：1/30s ~ 1/10000s
6.白平衡：自动，室内，室外，一键式，手动，指定色温
7.数字降噪：2D&3D数字降噪
8.信噪比：≥55dB
9.背光补偿：支持
10.垂直转动范围：+0°～-24°
11.图像冻结：支持
12.水平、垂直翻转：支持
三、输入输出接口
1.USB接口：具备USB 3.0及以上标准接口（TYPE-C接口优先，或支持USB-A转TYPE-C实现同等功能），用于视频数据传输及设备控制。
2.网络接口：支持 10M/100M自适应，支持POE供电(802.3af)
3.线性输入接口：1路，Line In，3.5mm 音频输入接口
4.线性输出接口：1路，Line out，3.5mm 音频输出接口
5.指示灯：POWER 蓝色，STANDBY 绿色
四、网络视频输出规格
1.视频编码标准：H.265 / H.264 / MJPEG
2.全景/特写镜头视频分辨率：3840x2160，1920x1080
3.视频码率：32Kbps ~ 16384Kbps
4.码率控制：可变码率，固定码率
5.帧率：25/30fps
6.协议：TCP/IP，HTTP，HTTPS，NDI，SRT，RTSP，RTMP，Onvif，DHCP，GB28181，组播等
五、其他规格
1.输入电压：DC 12V/PoE (802.3af)
2.功耗：最大12W
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	录播控制系统
	要求机身采用ABS塑料，握感舒适；
2.遥控器与接收器之间使用要求2.4G控制方式，空旷环境内，有效接收范围≥10米；接收器可内置在遥控器电池仓内；
3.支持鼠标操控功能，通过遥控器自身传感器，通过晃动遥控器，即可完成对电脑鼠标位置的移动；
4.支持通过遥控器按键，支持电脑音量控制功能，可直接调整所控电脑的系统音量大小。支持课件播放功能，可直接控制课件上下翻页；
5.▲支持通过遥控器直接控制录播主机进行导播切换，包括教师、学生、桌面画面切换，支持一键开启自动导播；

6.支持一键开/关听讲教室麦克风，控制数量≥3间；

7.通过遥控器自身按键组合即可完成遥控器与接收器的对拼功能，无需借助单独的软件；
8.遥控器按键≥15个，材质为硅胶材质，使用2节AA电池供电。
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	录播管理软件
	一、基础功能模块
1.★支持录播设备与录播平台、教室的三方绑定，实现录播平台对录播主机的远程集中管理，涵盖直播、录制、互动课堂、AI课堂分析、导播设置等全功能管控。
2.支持视频推拉流灵活管理，可自定义配置推流地址、码率、帧率及分辨率，支持多路视频流并行管控，精准控制单路视频流的启停操作。
3.支持与课表系统对接，实现录播计划与课程信息自动同步；支持即时创建录播、直播、互动课堂及AI课堂分析等教学业务需求。
4.支持录播视频自动上传，提供定时上传、限时上传等模式，优化资源存储策略与管理效率。
5.支持录播主机远程固件升级，保障系统持续更新，提升设备稳定性与安全性。
6.支持查看绑定设备的详细信息（主机型号、序列号、MAC地址、固件版本、磁盘容量及可用容量），实时掌握设备状态。
7.支持接入录播管理及应用平台，支撑督导巡课、直播、点播、名师课堂、名校网络课堂、资源中心、课程中心等多元化应用场景。
8.支持接入AI课堂分析平台，实现AI课堂数据的实时采集与传输。
二、直录播功能模块
1.支持一键启动录播/直播功能，兼容本地录制与云录制两种模式。
2.支持教师账号密码登录、验证码登录及二维码扫码登录，满足多样化身份验证需求。
3.支持查看当日课表及计划内容，以矩阵形式直观呈现计划与课表的对应关系，信息一目了然。
4.支持自定义选择≥6路视频流画面（含导播画面、电脑画面、教师全景、学生全景、教师特写、学生特写），灵活适配教学场景。
5.▲支持自动导播与手动导播双模式；手动导播支持自定义画面布局（含教师/学生/电脑全屏模式、电脑+教师/学生左右模式、电脑+教师画中画模式、电脑+教师+学生三画面模式）。
6.支持按日期、录制时间展示本地录制视频，支持回放、下载、删除等基础管理操作。
7.支持准时、提前、延迟开课/下课等教学场景，授课过程中实时展示当前授课时长。
8.▲支持教师即时调课，调课信息自动同步至录播平台，保障教学计划实时更新。
三、互动课堂模块
1.支持教师一键发起互动课堂，灵活选择参与互动的听课教室。
2.▲支持互动课堂实时直播，扩大教学覆盖范围。
3.主讲教师可实时查看听讲教室信息（含画面、教室名称、麦克风使用状态）。
4.支持主讲教师灵活切换听讲教室画面，保障教学互动流畅性。
5.▲支持主讲教师选择听讲教室连麦互动（连麦后自动开启听讲教室音频，主讲教师可调节音量）；支持多间听讲教室同时连麦，主讲端可自定义画面布局、切换/退出连麦教室。
6.▲支持主讲教师将任意听讲教室设为主讲教室，原主讲教室自动切换为听讲教室。
7.支持主讲教师选择听讲教室进行桌面共享（导播画面切换为共享桌面，自动开启麦克风，支持双向对话）。
8.支持课程进行中动态添加/删除听讲教室，提升教学互动灵活性。
9.支持听讲教室查看主讲教室基本信息（含画面、教室名称、麦克风状态）。
10.支持听讲教室调节互动音量，支持一键静音功能。
11.支持听讲教室申请连麦（连麦后可控制本教室音量，支持随时取消连麦）。
12.支持听讲教室申请共享桌面（共享后画面切换为本教室电脑桌面，支持随时取消共享）。
13.支持听讲教室申请成为主讲教室（成功后切换为主讲端，可发起互动）。
14.支持听讲教室随时退出听课（课程结束前可重新进入）。
四、AI课堂分析模块
1.支持即时开启AI课堂分析，实时采集课堂数据并推送至AI分析平台，支持课堂教学质量量化评估与可视化呈现。
2.支持按课表自动触发AI课堂分析或手动开启AI课堂分析，支持与AI课堂分析平台无缝对接，支持视频及 AI 分析结果的自动上传。
3.支持课中实时展示AI分析数据（含学生行为、教师行为、出勤人数、关注度、峰值抬头率、语音转写内容）。
4.下课后10分钟左右可在软件端查看AI课堂分析报告，支持报告下载。
5.支持教师登录个人空间，查看个人视频资源及对应的AI课堂分析结果。
五、AI精准考勤模块
1.支持即时开启课堂AI精准考勤，实时查看考勤结果（应到人数、实到人数）。
2.支持查看考勤详情（含出勤率、准达、迟到、未到、请假人数），实现学生考勤结果精准识别。
支持与平台无缝对接，考勤数据实时同步至巡课界面，便于督导实时掌握。
	4
	套
	

	34
	电子班牌
	10.1英寸触控会议门牌，操作系统：Android 9.0及以上版本（或同等性能的其他操作系统），支持后续系统升级；

硬件配置：运行内存不低于2GB，存储容量不低于16GB；
支持扫码、刷脸或刷卡对人员签到和会议室进行签到；左右滑动显示油画页面或后续会议安排；
	7
	台
	

	35
	户外电子展示牌
	1.分辨率：1920*1080P
2.尺寸：50英寸
3.对比度：1200:1
4.亮度：350cd/㎡
5.频率：60Hz
6.内存/存储：1G+32G
7.接口：DC、USB2.0*2、HDMI IN、RJ45
	2
	台
	

	36
	直播录播工作站
	1.▲CPU：CPU：不低于6核心、12线程，主频不低于2.5GHz，支持64位计算；或具备同等及以上性能的处理器
2.内存：配备DDR4 2666及以上规格内存条，总内存≥2×8GB。
3.硬盘：采用M.2固态硬盘，容量≥512GB；
5.▲显卡：显卡：支持DirectX 12及以上，具备硬件编码能力（支持H.264/H.265硬件编码加速），显存≥2GB；或多路视频采集与编码场景下能稳定运行的集成显卡。
	1
	台
	含录播软件及编辑软件

	37
	反看电视含支架
	1. 屏幕物理尺寸≥55英寸，屏幕分辨率≥3840*2160，支持HDMI接口。
2. 搭配移动支架或者壁挂式支架。
	1
	项
	

	38
	设备线材及配件
	HDMI成品线，SDI成品线，HDMI分配器，网线，3.5mm音频线，6.5mm音频线，转换器等各种设备线材和配件。
	1
	项
	

	39
	操作台
	1.常规三联操作台，尺寸约为1.8mX0.75mX0.7m（±0.05m）。
2.整体工艺采用模块化拼装结构，安装方便快捷。
3.控制台台面采用防火板制作，桌边防撞胶皮边。
3.主体框架选用优质冷轧钢板制作，箱体式结构。
4.表面处理经过酸洗、磷化、防腐、防锈等工艺后，采用静电喷塑。
	1
	张
	

	40
	可更换镜头式全画幅数码相机（电影摄影机）
	传感器：全画幅CMOS背照式影像传感器，尺寸≥35.6×23.8mm，总像素≥3400万。
2 视频分辨率与码流：支持4K（3840×2160）视频录制，最高码流≥600 Mbps，支持10-bit 4:2:2色彩采样。
3 动态范围：在S-Log模式下，动态范围≥14级。  
4 自动对焦：采用相位+对比度检测的快速混合式自动对焦，支持AI技术的人、动物、鸟类等多种主体识别。
5 机身防抖：内置5轴机身防抖系统，补偿效果≥5.0级快门速度。
6 录制功能：支持时间码输入/输出，支持代理文件同步录制，支持长时间连续录制不中断。
7 存储：配备双卡槽，至少一个卡槽兼容CFexpress（Type A或Type B）与SD（UHS-II）卡，另一个卡槽兼容SD（UHS-II）卡；或两个卡槽均兼容SD（UHS-II）卡。。
8 接口：具备USB Type-C接口（传输≥10Gbps，支持供电）、HDMI Type-A输出接口、3.5mm麦克风及耳机接口。
9 取景：配备0.5英寸OLED电子取景器，像素≥360万点；以及≥3.0英寸触摸翻转屏。
10 供电：使用7.2V锂离子电池，支持通过USB Type-C接口使用USB-PD协议进行快速充电。
	1
	台
	

	41
	标准变焦镜头
	镜头类型：标准变焦镜头

焦段范围：广角端≤24mm，长焦端≥70mm（或变焦倍率≥3倍）

画幅：全画幅（与机身匹配）

光圈：最大光圈≥F4（或恒定为F4优先）
	1
	个
	

	42
	摄像机三脚架
	云台：专业液压云台，带阻尼，摇镜头流畅无卡顿。
承重：≥ 5kg（能轻松支撑摄像机和镜头）。
水平仪/平衡：自带水平仪，带球碗调平结构。
	1
	台
	

	43
	双屏提词器
	1.双屏设计：主提词屏与副自检屏尺寸均≥22英寸，分辨率≥1920×1080全高清。
2 分光镜性能：分光镜性能：采用超薄专业镀膜分光镜，玻璃厚度≤2mm；透光率≥70%，反射率≤30%（或分光比T/R：70/30）；光损失率≤5%（该指标可通过透光率与反射率推导得出）；广视角设计，水平视角≥140°；成像效果要求：透过分光镜拍摄文稿清晰无重影，摄像机拍摄画面无穿帮（无分光镜边缘遮挡）。
3 框架材质：国标铝合金6061-T6精加工成型，表面喷砂阳极氧化处理，一体化手拧螺丝结构，免工具快速安装拆卸。
4 承重能力：整体承重≥15kg，支持专业摄像机、电影摄像机、系统摄像机、单反、微单等多种设备安装。
5 平衡调节：具备可调平衡燕尾板结构，前后调节范围≥47cm，无需额外配重即可实现重心平衡。
6 三脚架：专业冷轧钢材质三脚架，液压阻尼云台，工作高度80-160cm可调，承重≥30kg。
7 无线控制：2.4G无线静音文稿控制器，穿墙传输距离≥15米，支持文稿无级变速、暂停/播放、前后翻页、速进速退、字体大小调节。
8 软件兼容：支持Windows 7/8/10/11及Mac OS系统，兼容txt、rtf、word、html等多种文稿格式，支持一键镜像功能，支持实时内容更新不中断。
9 多语言支持：支持中文、英文、日文、韩文、俄文、法文、阿拉伯文及多种少数民族语言文稿显示。
10 供电与功耗：AC 100-240V宽电压输入，整机功耗≤30W。
	1
	台
	

	44
	无线领夹话筒
	一拖二无线领夹麦克风套装（2个发射器 + 1个接收器），配备便携式充电盒，支持收纳与充电
	2
	套
	

	45
	摄影灯(三灯套装)
	含柔光伞及反光板
	2
	套
	

	46
	可调光大功率聚光灯3灯套装
	照射总功率：≥100w
LED 光效：80~90IM/W                  
LED色温：5400K±200                    
显示指数：Ra>90
照射角度：40~80   
	1
	套
	

	47
	大号不锈钢旗板+大号四色布+大号柔光布
	1.四色布配置：每套含≥4种不同功能布面，包括：黑旗布（遮光挡光）、白旗布（反光补光）、柔光布（柔化光线）、绿/蓝抠像布各一（或绿/蓝任选配）
2.柔光布材质：十字格或全丝柔光布（人工丝绸），具有匀光、柔光、减光效果，可提供≥1.6档减光量（可选配1/4格、1/2格、全格等不同密度）
	2
	套
	

	48
	魔术腿套带沙袋（含横杆 万向节*2）
	魔术腿：C型支架，横杆可调，带沙袋（防风配重）。
	2
	套
	

	49
	交换机
	16口千兆桌面式
	1
	台
	

	50
	拍摄电动卷轴
	右电机，标准
	1
	台
	

	51
	幕布
	4米宽
黑白灰绿/4色
	1
	台
	

	52
	勿扰牌
	40*20cm
	1
	个
	

	53
	视频采集卡直播专用usb器4k高清hdmi相机适用
	接口：USB 3.0/3.2 Gen1
输入：HDMI 2.0（支持4K 60fps 输入）。
环出：带HDMI环出接口，方便外接监视器。
延时：超低延时。
	1
	台
	

	54
	单人讲台
	深橡木色
	1
	个
	

	55
	移动电脑桌
	黑石文色
	1
	个
	

	56
	安装调试及辅材
	本项目为交钥匙工程，投标人可在投标前自行踏勘现场，充分了解安装环境、管线走向、墙体结构等实际情况，报价中已包含基于踏勘结果的全部费用。投标人负责本项目清单内全部设备的现场安装、调试、系统集成（包含管理系统与电子班牌等设备的联动）及验收交付，并提供满足现场实际需求的全部辅材（包括但不限于符合4K传输标准的HDMI/SDI线缆、六类网线、平衡式音频线、国标电源线、线槽、线管、标识标签等），辅材数量及规格由投标人根据踏勘情况及项目实际需求自行确定，确保满足系统完整运行要求。投标人须完成LED显示屏拼装与平整度校准、音视频系统联调（含噪声/啸叫抑制）、录播与摄像机系统联动调试、灯光场景预设（不少于3种模式）、网络系统调试及整体压力测试（连续运行≥72小时，期间不允许出现单点失效、色块、闪屏、黑屏等异常现象，系统无死机重启）。施工应符合国家及行业相关标准，线缆须整理入槽、标识清晰。投标人须提供不少于16课时的现场操作培训，其中理论培训不少于8课时（涵盖系统架构、操作流程、常见故障处理），实操培训不少于8课时（涵盖LED屏控制、录播操作、音频调试），培训结束后确保采购人指定人员可在无辅助情况下独立完成全流程操作。验收时需提交完整的竣工资料（含系统连接图、管线图、设备参数设置记录等）。投标报价须包含上述全部费用，采购人不再另行支付。
	1
	套
	


二、商务条款

1.质保期（货物类项目为质保期）/服务期（服务类项目为服务期）
免费质保期叁年，叁年内免费上门服务。（免费质保期/服务期自通过甲方验收合格之日起计）

2.交付期、交付方式及交付地点

2.1 交付期：自合同签订之日起20个日历日内交货并完成安装调试。
2.2 交付方式：乙方负责将所有货物安全运送至交付地点，并负责现场安装、组装、调试，确保所有设备正常运行。
2.3 交付地点：新疆农业大学农业科技楼内采购人指定的具体位置（地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市沙依巴克区农大东路311号）。

3.货款支付

3.1 第一次付款：签订合同后，支付合同金额的30%的预付款。

3.2 第二次付款：根据甲方内部管理规定，全部设备功能、性能测试，满足招标文件及合同要求；系统集成、联调测试通过；相关技术文档、操作手册、培训记录等交付齐全；完成合同约定的全部服务内容（安装、集成、调试、培训等），支付至合同金额的 100%。

第五章  评标方法与评标标准

本项目采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。本项目选取3名中标候选人。

一、政府采购政策功能落实
1.小微型企业价格扣除

（1）对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小型和微型企业报价给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）对接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予/%的扣除，用扣除后的价格参加评审。
（3）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《企业声明函》。

（4）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定自行填写。

2.残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3.监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

4.小微型企业、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5.对本国产品的支持政策。

（1）政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第六章 投标文件格式”的“附件四 投标产品配置及分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值不足80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

（2）产品在中国境内生产的组件成本核算规则。产品在中国境内生产的组件成本，按照《中国境内生产的组件成本核算基本规则》计算（见国办发〔2025〕34号文附件1）。

（3）供应商需按照采购文件的要求对提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》。如未提供将不享受本国产品价格评审优惠。供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中标注“  /  ”的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
注：

1.本国产品标准适⽤于货物，包括政府采购货物项⽬和服务项⽬中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

评标过程中如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
二、评标办法和评标标准

	评分项目
	评分因素
	评审内容
	分值
	

	价格部分（30分）
	投标报价
	价格分采用低价优先法计算，即满足本招标文件要求的最低投标报价为评标基准价，其价格分为满分，其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×价格分分值（精确到小数点后两位）。

超过采购项目预算或最高限价的，为无效投标。
	30
	

	商务部分（18分）
	企业体系认证
	1.为确保产品高质量与产品工艺，所投LED电子大屏、LED一体机产品制造商通过智能制造能力成熟度认证（依据GB/T 39116-2020《智能制造能力成熟度模型》及GB/T 39117-2020《智能制造能力成熟度评估方法》），能力成熟度等级达到二级及以上得2分，一级得1分，未提供不得分。（提供认证证书扫描件或官方网站查询截图并加盖制造商公章）
2.为保障用户数据安全，所投核心产品制造商依据国家标准GB/T37988-2019 建立并通过数据安全能力成熟度模型等级2级及以上得2分，1级得1分，未提供不得分(提供认证证书扫描件加盖厂家公章)。

3.投标人所投LED电子大屏、LED一体机产品制造商依据国家标准GB/T 27922-2011《商品售后服务评价体系》通过售后服务认证，等级达到五星级的，得2分，达到四星级的，得1分，未提供不得分；须提供有效认证证书扫描件并加盖制造商公章，认证范围须涵盖所投同类产品的售后服务。

4.所投LED电子大屏、LED一体机产品制造商具备有效的ISO 9001质量管理体系认证证书的，得2分；须提供认证证书扫描件或国家认证认可监督管理委员会（www.cnca.gov.cn）官网查询截图并加盖制造商公章，认证范围须涵盖所投同类产品的设计、开发或生产，未提供不得分。
	8
	

	
	企业

业绩
	投标人在投标文件中提供近3年（以合同签订时间为准）以来相似项目的中标通知书（或合同原件扫描件），每提供一份有效业绩得2分，此项满分10分。 

注：若合同页数过多，则可只上传主要页（包括合同首页、采购具体内容、签约日期、双方盖章等内容）。业绩证明材料须清晰可辨认，否则视为无效业绩。
	10
	

	技术部分（52分）
	供货方案
	投标人按照项目实施方案的科学性、合理性、规范性和可操作性，提供项目实施方案，内容包含但不限于：①供货进度安排；②运输及货物防护保障措施；③ 安装调试实施方案；④验收方案，每个要素内容完整，阐述清楚的得1分；每有一项内容存在缺陷（缺陷指内容阐述不清晰，存在偏差或过于简略）的扣0.5分，每缺少一个要素扣1分，扣完为止。
	4分
	

	
	售后服务方案
	一、售后服务流程（满分1分）

提供统一受理渠道（400电话或在线工单系统），得0.5分；

明确闭环流程（含回访、满意度确认、工单归档），得0.5分。

二、售后服务人员配置（满分1分）

提供组织架构图，明确核心岗位（技术经理、现场工程师等），得0.5分；

列明各岗位人员数量（不少于5人），得0.5分；

三、响应时间与应急预案（满分1分）
承诺一般问题响应时限≤2小时，得0.5分；

承诺紧急故障响应时限≤30分钟，得0.5分；

四、质保期后服务（满分0.5分）

承诺终身维护（明确质保期后仍可获取原厂配件和技术支持），得0.5分；

五、备品备件清单（满分0.5分）

明确各备件最低库存数量（如：电源模组≥5块），得0.5分。
	4分
	

	
	培训方案
	投标人须编制培训方案，包含以下4个要素。评审委员会根据各要素中量化指标的满足情况逐项打分，每个要素满分1分，4个要素得分相加为总分。

① 培训目标与对象（满分1分）

明确具体培训目标（如“确保受训人员能独立操作与维护XX系统”），得0.4分；

明确培训对象分类（如系统管理员、终端用户等至少2类），得0.3分；

针对不同对象分别列出具体培训课程或目标，得0.3分。

② 培训核心内容（满分1分）

提供详细培训课程大纲或知识点列表（不少于5个模块），得0.4分；

明确理论与实践内容的配比（如理论:X%、实践:Y%），得0.3分；

提供教材、手册或电子文档清单（至少3份，如操作手册、维护指南等），得0.3分。

③ 培训方式与安排（满分1分）

明确培训形式（现场集中授课、线上直播、实操演练等，至少2种），得0.3分；

明确总课时数（不少于8课时）并提供详细日程安排表，得0.4分；

明确培训具体地点或线上接入方式，得0.3分。

④ 培训师资与资源（满分1分）

提供主讲讲师的专业背景、资质认证及项目经验介绍（至少2名讲师），得0.5分；

明确培训所需软硬件设施及教学环境保障措施，得0.5分。
	4分
	

	
	技术参数
	“响应供应商所提供的服务完全满足本项目采购需求，且全部非实质性技术参数（重要参数、一般参数）无负偏离，得40分；重要参数扣分（▲标注）：标注“▲”的重要技术参数共计__40__项，共40分，每出现1项负偏离，扣___1_分，本项最低计0分，所有标“▲"参数必须提供具备 CMA 或 CNAS 认证资质的第三方检测机构出具的检测报告扫描件或提供产品技术白皮书、功能截图等佐证材料；一般参数扣分（未标注▲）：未标注“▲”的一般技术参数每出现1项负偏离，扣0.2分，本项最低计0分，扣完为止。
	40分


	


第六章  投标文件格式 

投  标  文  件

项 目 名 称：               
项 目 编 号：               

      供应商名称 ：（电子签章）                   

日      期 ：

评分索引表

	评分项目
	在投标文件中的页码位置（注明在**节点下第**页，如“技术参数响应及偏离表I”第**页）

	
	

	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	

	
	

	
	


投标主要文件目录

一、资格审查响应对照表

二、符合性审查响应对照表

三、非实质性响应对照表

四、投标产品配置与分项报价表

五、技术参数响应及偏离表
六、商务条款响应及偏离表

七、开标一览表

八、供应商认为有必要提供的声明及文件资料
一、资格审查响应对照表
	序号
	资格审查响应内容
	是否响应

（填是或否）
	上传证明材料的图片（按顺序附到此对照表后面）

	通用资格条件

	1
	法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（身份证为正、反面）
	
	

	2
	最近一个年度的财务状况报告（成立不满一年不需提供）
	
	

	3
	依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）
	
	

	4
	具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
	
	

	5
	参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
	
	

	6
	未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单（提供网页截图或自拟承诺函）
	
	

	特定资格条件

	7
	……
	如该项目设定

	落实政府采购政策需满足的资格要求

	8
	……
	如该项目设定

	其他资格条件

	9
	法人授权书
	

	10
	投标保证金缴纳凭证
	如该项目收取

	
	
	


二、符合性审查响应对照表

	序号
	符合性审查响应内容
	是否响应

（填是或否）
	在投标文件中的页码位置（注明在**节点下第**页，如“技术参数响应及偏离表I”第**页）

	1
	报价未超预算
	
	

	2
	按照招标文件规定要求签署、盖章
	
	

	3
	供应商在报价时未采用选择性报价


	
	

	4
	符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）
	
	

	5
	未含有采购人不能接受的附加条件的
	
	

	6
	其他法律法规规定的无效情形
	
	


三、非实质性响应对照表

	序号
	非实质性响应内容
	是否响应

（填是或者否）
	上传证明材料的图片（按顺序附到此对照表后面）

	1
	《企业声明函》
	
	

	2
	《残疾人福利性单位声明函》
	
	

	3
	……
	
	


四、投标产品配置及分项报价表

	序号
	标的物名称
	品牌、规格、型号
	数量
	单位
	单价
	交付期/服务期
	产地
	总价

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	 

	本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为***%。


注：

1.单价和总价采用人民币报价，以元为单位。

2.货物项目填写“交付期”，服务项目填写“服务期”，只填写一个期限。

五、技术参数响应及偏离表

	序号
	招标要求
	投标响应
	超出、符合或偏离
	原因

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	


注：1、按照基本技术要求详细填列。

2.行数不够，可自行添加。

六、商务条款响应及偏离表

	项目
	招标文件要求
	是否响应
	投标人的承诺或说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	……
	
	


七、开标一览表
	项目名称
	  

	项目编号
	  

	投标报价
	￥                      元整

人民币 （大写）:                               

	交货期限/服务期限
	合同签订后                  天


供应商全称（公章）：        

法定代表人（授权代表）（签字或盖章）：

日期：

   

注：
投标总报价应包含本项目实施期间的所有含税费用。
供应商认为有必要提供的声明及文件资料

（格式自拟）

表一

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                                                    。

主要专业技术能力有：                                            。

                                     投标人名称（盖章）： 

______年____月____日
表二
参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的

书面声明

    我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标人名称（盖章）： 

______年____月____日
表三

法人授权书
本授权委托书声明：注册于 （供应商地址）  的  （供应商名称）    在下面签名的（法定代表人姓名、职务），现任我单位         职务，为法定代表人。在此授权（被授权人姓名、职务）作为我公司的合法代理人，就（采购项目名称、采购项目编号）采购活动以我公司的名义处理一切与之有关的事务。 

被授权人（供应商授权代表）无转委托权限。 

本授权书自法定代表人签字之日起生效，特此声明。

附：法定代表人身份证复印件 

附：被授权代表人身份证复印件 

法定代表人（签名或盖章）：              职务：             

被授权人（签名）：              职务：             

供应商名称（单位盖公章）：                              

日期：             

表四
投标函格式

致：新疆维吾尔自治区公共资源交易中心

根据贵方的GK            号招标文件，正式授权下述签字人_________________（姓名）代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物与服务。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予报价最低的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标时间起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标或中标后拒绝签订合同，我们的投标保证金可不予退还。

6.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

7.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在招标文件规定的时间内完成项目，交付买方验收、使用。

8.与本投标有关的正式通讯地址为：

地 址：                         邮 编：

电 话：                         传 真：

供应商开户行：                  账 户： 

授权代表人（签字）：            联系电话：

投标人名称（公章）：            

日 期：________年____月____

表五
 中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

备注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

投标人为中小企业时需提供本声明函，并完整填写从业人员、营业收入、资产总额等内容，否则评审时不能享受相应的价格扣除。

表六
中小企业声明函（工程、服务）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

备注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.投标人为中小企业时需提供本声明函，并完整填写从业人员、营业收入、资产总额等内容，否则评审时不能享受相应的价格扣除。

 表七
残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的服务或产品（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的服务或产品（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的服务或产品）。

本单位在本次政府采购活动中提供的残疾人福利单位产品报价合计为人民币（大写）      圆整（￥：     ）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

                                  供应商全称（盖章）：

                              日  期：

（备注：投标人如未提供此声明函，价格将不做相应扣除，但投标不会被拒绝；如未如实声明，需承担相应法律责任。）

表八

质疑函范本
	质疑项目
基本情况
	项目名称
	
	
	

	
	项目编号
	
	包  号
	

	
	采购人名称
	

	
	采购公告时间
	    年  月  日
	中标（成交）公告时间
	    年  月  日

	
	更正公告时间
（包含采购文件和采购结果更正公告）
	    年  月  日
	终止公告时间（包含废标和采购任务取消）
	    年  月  日

	质疑供应商基本信息
	单位名称
	

	
	地址
	
	邮编
	

	
	联系人
	
	联系电话
	

	
	授权代表
	
	联系电话
	

	质疑事项及相关请求（纸张不够另附）
	分    类
	□ 采购文件 □ 采购过程 □ 中标或成交结果

	
	请逐条列明质疑事项、事实依据和法律依据，并提供必要的证明材料。
质疑事项1：
事实依据：
法律依据：
相关请求：
质疑事项2
……

	签字
或盖人名章
	
	公章
	

	
	
	日期
	

	质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料或有效线索；质疑函存在《自治区公共资源交易中心公共资源交易质疑异议投诉举报处理实施细则》（新政资内发〔2022〕12号）第十四条所列情形的，交易中心不予受理。

2.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

3.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

4.一份质疑函只能针对一个项目提出质疑，且针对同一交易程序环节的质疑应当一次性提出。质疑对一个项目的不同包提出质疑的，应当将各包质疑事项集中在一份质疑函中提出，并在质疑函中列明具体分包号。
5.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字，提供本人及代理人身份证复印件，并在复印件上签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章，同时提供法人证书（营业执照）复印件、代理人身份证复印件并加盖法人公章。

7.质疑函份数要求：一式四份。


（和财政部的范本比较，有缺项，缺少获取招标文件时间）

表九
关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥  /  3。  /  的  /  4在中国境内生产。  /  的  /  5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 /  的中国境内生产的组件成本占比≥  /  。  /  的  /  在中国境内生产。  /  的  /  在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
    公司（单位）名称（加盖CA电子公章）：　        
         日期：　     年　  月　  日       

__________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

6.《声明函》中标注“  /  ”的地方无需填写。

注：本国产品标准适⽤于货物，包括政府采购货物项⽬和服务项⽬中涉及的货物。适⽤本国产品标准的货物具体是指《政府采购品⽬分类⽬录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，⽂物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电⼒、城市燃⽓、蒸汽和热⽔、⽔，⾷品、饮料和烟草原料，⽆形资产。

 














法定代表人  居民身份证复印件





（反面）














法定代表人  居民身份证复印件





（正面）











被授权人（授权代表） 居民身份证复印件





（正面）











被授权人（授权代表） 居民身份证复印件





（反面）
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