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[bookmark: _Toc647_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc3427][bookmark: _Toc15187]第一章  招标公告
[bookmark: _Toc213396945][bookmark: _Toc213397009][bookmark: _Toc213496267][bookmark: _Toc213396759][bookmark: _Toc856_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc217446031]项目概况
新疆农业大学三维可视化地下管网项目招标项目的潜在投标人应在新疆政府采购云平台https://www.zcygov.cn/获取招标文件，并于2026年07月23日11点00分（北京时间）前上传投标文件。
[bookmark: _Toc28359080][bookmark: _Toc28359003][bookmark: _Toc35393622][bookmark: _Toc35393791]一、项目基本情况：
项目编号：[2026]8296号-1
项目名称：新疆农业大学三维可视化地下管网项目
采购方式：公开招标
预算金额（元）：2800000.00
最高限价（元）：2800000.00
采购需求：
   标项名称:新疆农业大学三维可视化地下管网项目
[bookmark: _GoBack]   数量:1
   预算金额（元）：2800000.00元
   简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：新疆农业大学三维可视化地下管网项目，内容详见“第四章 招标项目技术要求”；
   备注：/
合同履约期限：本项目为交钥匙工程，项目建设周期为自合同签订起130天，完成信息测绘、平台部署、软硬件安装、集成对接等工作。
本项目（否）接受联合体投标。
二、申请人的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
[bookmark: _Toc28359081][bookmark: _Toc28359004]2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为非专门面向中小企业（含中型、小型、微型企业）采购项目；
3.本项目的特定资格要求：
（1）具有有效期内的测绘行政主管部门颁发的乙级（含）以上测绘资质证书；
（2）除单一来源采购外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；（3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加本项目同一包的采购活动。
[bookmark: _Toc35393792][bookmark: _Toc35393623]三、获取招标文件
时间：2026年06月30日至2026年07月07日，每天上午00:00至14:00，下午14:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）
地点：政采云平台线上
方式：投标人登录新疆政府采购云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取招标文件（登录政府采购云平台→项目采购→获取招标文件→申请，审核通过后可下载招标文件）。
售价（元）：0
[bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc35393793][bookmark: _Toc35393624]四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
[bookmark: _Toc35393625][bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc28359007][bookmark: _Toc35393794]提交投标文件截止时间：2026年07月23日 11:00（北京时间）
投标地点：请登录政采云投标客户端投标
开标时间：2026年07月23日 11:00（北京时间）
开标地点：投标人登录政采云平台https://www.zcygov.cn/，进入“项目采购-开标评标-右边选择对应项目点击“进入项目”进入开标大厅。
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
[bookmark: _Toc35393626][bookmark: _Toc35393795]六、其他补充事宜
[bookmark: _Toc28359008][bookmark: _Toc35393796][bookmark: _Toc35393627][bookmark: _Toc28359085]1.本项目实行电子招投标，供应商须登录政采云平台申请获取采购文件，并需要使用CA锁，登录政采云电子投标客户端制作投标文件，若供应商参与投标,自行承担与投标有关的一切费用。
2.各供应商应在开标前确保是新疆维吾尔自治区政府采购网正式注册入库的供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果的由供应商自行承担。
3.供应商可前往新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区，下载政采云电子投标客户端，安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。
4.供应商在开标时须携带制作加密电子投标文件所使用的CA锁，电脑须提前配置好浏览器，以便开标时在线解密。
5.投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”，投标截止时间以后上传递交的投标文件将被“政府采购云平台”拒收。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系：
1.采购人信息
名 称：新疆农业大学
地 址：乌鲁木齐市沙依巴克区农大东路311号
联系方式：18199870109
2.采购代理机构信息
名 称：新疆拓源工程管理咨询有限公司
地 址：乌鲁木齐市水磨沟区龙盛街898号万科中央公园S6栋5层
联系方式：13209920205、15099530785
3.项目联系方式
项目联系人：金山虎、黄莎莎
电 话：13209920205、15099530785
[bookmark: _Toc28983][bookmark: _Toc20968]
第二章  投标人须知
[bookmark: _Toc189727030][bookmark: _Toc213496268][bookmark: _Toc213396946][bookmark: _Toc217446032][bookmark: _Toc213397010][bookmark: _Toc213396760]一、投标人须知前附表
	序号
	名称
	内容

	1
	采购人
	名  称：新疆农业大学
地  址：乌鲁木齐市沙依巴克区农大东路311号
联系人：马明
电  话：18199870109

	2
	采购代理机构
	名  称：新疆拓源工程管理咨询有限公司
地  址：乌鲁木齐市水磨沟区龙盛街898号万科中央公园S6栋5层
项目联系人：金山虎、黄莎莎 
电  话：13209920205、15099530785 

	3
	项目名称
	新疆农业大学三维可视化地下管网项目

	4
	项目编号
	[2026]8296号-1

	5
	资金来源、预算金额及最高限价
	资金来源：单位自筹
预算金额（最高限价）：2800000.00元
投标人报价不得高于最高投标限价，如超过上述最高投标限价的投标无效。

	6
	采购需求
	新疆农业大学三维可视化地下管网项目，内容详见“第四章 招标项目技术要求”；

	7
	标段（包）划分
	/

	8
	合同履约期限
	本项目为交钥匙工程，项目建设周期为自合同签订起130天，完成信息测绘、平台部署、软硬件安装、集成对接等工作。

	9
	质量要求
	合格

	10
	落实的政府采购政策
	1、本项目为非专门面向中小企业（含中型、小型、微型企业）采购项目；根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，投标人在投标文件中提交了《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，评标时将给予小微企业进行价格10%的优惠，用优惠后的价格参与评审。
2、所属行业：软件和信息技术服务业
3、项目属性：服务
《中小企业声明函》中所列行业与采购文件所明确的行业不一致但不改变划型结果的不影响声明有效性。

	11
	投标人资格要求
	1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为非专门面向中小企业（含中型、小型、微型企业）采购项目；
3.本项目的特定资格要求：
（1）具有有效期内的测绘行政主管部门颁发的乙级（含）以上测绘资质证书；
（2）除单一来源采购外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；（3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加本项目同一包的采购活动。

	12
	投标保证金
	投标保证金的金额：
小写：50000.00元（大写：伍万元整）
投标保证金须在投标文件上传截止时间前确认到账。
一、投标保证金缴纳：
1.投标保证金应当以电汇、网银、保函等非现金形式提交；
2.缴纳投标保证金时需备注项目名称；
3.投标保证金上传截止时间：与投标文件上传截止时间相同；
投标保证金缴纳账户：
单位名称：新疆拓源工程管理咨询有限公司
账号：107675470537
开户行名称：中国银行乌鲁木齐市银川路支行
行号：104881006135
二、投标保证金退还：
1.未中标人的投标保证金将在中标通知书发出后5个工作日内退还；
2.中标人的投标保证金将在自采购合同签订之日起5个工作日内无息退还；
3.有下列情形之一的，投标保证金不予退还：详见总则第15.5条。
三、加盖公章的投标保证金缴纳凭证扫描件需装订在投标文件中相应位置。
注：投标人未按照招标文件的规定提交投标保证金的，将被视为投标无效。
财务部联系电话：0991-2338817

	13
	是否接受联合体投标
	不接受/接受

	14
	分包
	不允许/允许
本项目为非专门面向中小企业采购，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，中标供应商须将项目非主体、非关键性工作，总合同金额30%分包给中小企业，分包意向协议中小微企业占分包份额比例不低于60%。投标文件须附分包意向协议（格式自拟），未按约定比例分包的，视为违约。

	15
	投标文件上传截止时间及地点
	投标文件上传截止时间：2026年07月23日11时00分（北京时间）；
投标人应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传至“政府采购云平台”，否则投标无效。

	16
	采用电子招标投标
	具体要求：
1、投标文件解密时间：投标文件解密时间30分钟，开标前需投标单位用CA证书登录政采云平台开标大厅签到，在30分钟解密时间内输入CA证书PIN码解密投标文件。在30分钟解密时间内未进行解密的投标单位将导致投标无效。（解密时间开始时政采云平台将以短信形式向投标人在政采云平台预留的手机号发送短信通知，请投标人及时关注。）
2、投标人报价CA签字确认：报价文件开启后将开启签字时段，投标人须在20分钟内用CA证书对报价进行签字确认。
3、备注:（1）本次采购采用电子交易方式，电子交易平台为“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”。投标人参与本项目电子交易活动前，应注册成为政府采购平台投标人。编制电子投标文件前还需申领CA证书并绑定帐号.
（2）投标人编制电子投标文件应安装“电子招投标投标人客户端”软件，并按照本招标文件和电子招投标投标人客户端的要求编制并加密投标文件。未按规定加密的投标文件，将被电子招投标投标人客户端拒收。“电子招投标投标人客户端”请投标人自行前往“新疆政府采购网—下载专区—新疆维吾尔自治区全流程电子招投标项目管理系统--电子招投标投标人客户端”版块获取。
（3）投标人应当在投标截止时间前，将“电子招投标投标人客户端”生成的“电子加密投标文件”上传电子交易平台。
（5）服务与支持。各政府采购代理机构（含集采机构）及投标人对不见面开评标系统的技术操作咨询，可通过https://edu.zcygov.cn/luban/xinjiang-e-biding自助查询，也可在政采云帮助中心常见问题解答和操作流程讲解视频中自助查询，网址为：https://service.zcygov.cn/#/help，“项目采购—操作流程—电子招投标—政府采购项目电子交易管理操作指南-投标人”版面获取操作指南，同时对自助查询无法解决的问题可通过钉钉群及政采云在线客服获取服务支持。政采云热线人工号码：400-881-7190（工作时间：工作日08:00~20：00）

	17
	投标报价
	1、报价合理性：采购评审中出现下列情形之一的，评标委员会启动异常低价响应审查程序：
1.投标(响应)报价低于全部通过符合性审查供应商投标(响应)报价「平均值」50%的，即投标(响应)报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
2.投标(响应)报价低于通过符合性审查的「次低报价」供应商投标(响应)报价50%的，即投标(响应)报价<通过符合性审查供应商投标(响应)报价×50%；
3.投标(响应)报价低于采购项目「最高限价」45%的，即投标(响应)报价<采购项目最高限价×45%；
4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
2、投标人的报价包含提供的所有服务及相关工作范围内所有费用的总价。

	18
	踏勘现场
	不组织，投标人自行踏勘，无论投标人对现场考察与否，都将被视为熟悉履行合同有关的一切情况，投标人现场踏勘发生的费用自理。

	19
	投标答疑会
	不召开

	20
	近年财务状况年份要求
	银行出具的近1年内资信证明或2025年度经审计并赋码的财务审计报告

	21
	投标有效期
	从开标之日起60日历天

	22
	评标委员会的组建
	评标委员会构成：5人；
评标专家确定方式：经济、技术专家不少于评标委员会组成人员的三分之二，按相关规定从政府采购专家库中随机抽取。

	23
	评标办法
	综合评分法

	24
	是否授权评标委员会确定中标人
	否，推荐3名中标候选人。

	25
	履约保证金
	不需要缴纳
履约保证金的缴纳时间：/；

	26
	代理费用
	本次招标代理服务费参照发改价格[2011]534号及计价格[2002]1980号文件计算下浮30%计取。由中标单位在中标通知书领取前一次性支付给招标代理公司。

	27
	付款方式
	合同签订后,支付预付款20%；项目完成后支付至合同金额的60%，经验收合格出具书面验收报告后，支付至合同金额的95%，留合同金额的5%在合同执行完毕后付清。 

	28
	其他
	特别说明：
（1）投标企业严格遵守国家的法律法规及招标纪律，无违法违纪及商业贿赂行为。
（2）不管投标结果如何，供应商均应自行承担投标所需一切费用(应包括：劳务、管理、材料、制作、安装、调试、维修、利润、税金及政策性文件规定的各项应有费用以及垃圾处理、环保费、保险费、检验费、仓储费等；现场安全措施、服务期保证、质量保证、各种不利因素的影响产生的措施和风险费用以及设备的装卸费)。
（3）为保证本项目产品质量，良好的售后服务；最低报价不作为中标的唯一依据。
（4）各供应商的调研费、差旅费等费用自理。无论投标结果如何，供应商均应自行承担投标所需一切费用。
（5）采购文件中除（技术要求外）部分加标“★”、加粗、加下划线、废标、无效标、投标被拒绝字样的条款，为招标的实质性要求和条件，着重提醒各供应商注意，并认真查看采购文件中的每一个条款及要求，因误读采购文件而造成的后果，采购人概不负责。
（6）投标文件中有弄虚作假的内容，是指技术参数有负偏离的在偏离表中标注正偏离或无偏离的，其投标文件作废。在签订合同之前，采购人如发现供应商的投标文件有弄虚作假内容，采购人可拒绝与其签订合同。
（7）采购文件前后如出现不一致情况，以前附表为准。



二、总  则
[bookmark: _Toc183682342][bookmark: _Toc183582205][bookmark: _Toc217446034]1. 适用范围
1.1 本招标文件仅适用于本次招标项目。
[bookmark: _Toc183582206][bookmark: _Toc183682343][bookmark: _Toc217446035]2. 有关定义
2.1 “采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本项目采购人是新疆农业大学。
2.2 “采购代理机构”系指根据采购人的委托依法办理招标事宜的采购机构。本次招标的采购代理机构是新疆拓源工程管理咨询有限公司。
2.3 “采购单位”系指“采购人”和“采购代理机构”的统称。
2.4 “投标人”系指下载了招标文件拟参加投标和向采购人提供货物的投标人。
[bookmark: _Toc183582207][bookmark: _Toc217446036][bookmark: _Toc183682344][bookmark: _Toc217390843]3. 合格的投标人
合格的投标人应具备以下条件：
（1）本招标文件“招标公告”第二条规定的条件；
（2）遵守国家有关的法律、法规、规章和其他政策规定；
（3）下载招标文件并参与竞争。
[bookmark: _Toc183682345][bookmark: _Toc183582208][bookmark: _Toc217446037]4. 投标费用
投标人参加投标的有关费用由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc217446038][bookmark: _Toc183682346][bookmark: _Toc89075875][bookmark: _Toc77400779][bookmark: _Toc183582209]三、招标文件
[bookmark: _Toc217446039][bookmark: _Toc183682347][bookmark: _Toc183582210]5．招标文件的构成
5.1 招标文件是投标人准备投标文件和参加投标的依据，同时也是评标的重要依据，具有准法律文件性质。招标文件用以阐明招标项目所需的资质、技术、报价、招标程序、有关规定和注意事项以及拟签订的合同文本等。本招标文件包括以下内容：
（1）招标公告	
（2）投标人须知	
（3）投标文件格式	
（4）招标项目技术要求	
（5）评标办法	
（6）拟签订的合同文本	
5.2 投标人应认真阅读和充分理解招标文件中所有的事项、格式条款和规范要求。投标人没有对招标文件全面做出实质性响应是投标人的风险。没有按照招标文件要求作出实质性响应的投标文件，按无效处理。
[bookmark: _Toc183582211][bookmark: _Toc183682348][bookmark: _Toc217446040]6. 招标文件的澄清和修改
[bookmark: _Toc217446041][bookmark: _Toc208848971]6.1 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件，进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。
6.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人，不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。
7. 答疑会和现场考察。
[bookmark: _Toc183582214][bookmark: _Toc217446042][bookmark: _Toc77400780][bookmark: _Toc89075876][bookmark: _Toc183682351]7.1 本项目不组织答疑会和现场考察。
四、投标文件
[bookmark: _Toc217446043][bookmark: _Toc183682352][bookmark: _Toc183582215]8．投标文件的语言
8.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购人就有关投标的所有来往书面文件均须使用中文。投标文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文并加盖投标人公章后附在相关外文资料后面，否则，投标人的投标文件将作为无效投标处理。
8.2 翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。但不能故意错误翻译，否则，投标人的投标文件将作为无效投标处理。
[bookmark: _Toc183682353][bookmark: _Toc217446044][bookmark: _Toc183582216]9．计量单位
除招标文件中另有规定外，本招标项下的投标均采用国家法定的计量单位。
[bookmark: _Toc217446045]10. 投标货币
本次招标项目的投标均以人民币报价。
[bookmark: _Toc217446046]11. 联合体投标
详见“投标人须知前附表”第13条。
[bookmark: _Toc217446047]12. 知识产权
12.1 投标人应保证在本项目使用的任何产品或服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。
12.2 采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。
12.3 投标人如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在投标文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，投标人需提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权。
12.4 如采用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。 
[bookmark: _Toc217446048][bookmark: _Toc183582217][bookmark: _Toc183682354]13．投标文件的组成
投标人应按照招标文件的规定和要求编制投标文件。招标文件允许分包的，投标人拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。投标人编写的投标文件应包括下列部分：
[bookmark: _Toc183682355][bookmark: _Toc217446049][bookmark: _Toc183582218]一、投标函
二、身份证明书及授权委托书
三、投标报价明细表
四、投标人基本情况表
五、投标人类似项目业绩一览表
六、商务、技术需求偏离表
七、拟配备人员情况
八、实施方案
九、投标人认为需要提供的其他文件和资料
14．投标文件格式
14.1 投标人应严格按照招标文件第三章中提供的“投标文件格式”填写相关内容。除明确允许投标人可以自行编写的外，投标人不得以“投标文件格式”规定之外的方式填写相关内容。
14.2 对于没有格式要求的投标文件由投标人自行编写。
[bookmark: _Toc183582223][bookmark: _Toc183682360][bookmark: _Toc217446050]15．投标保证金
15.1 投标人投标时，必须按招标文件规定数额和形式缴纳投标保证金，并作为其投标文件的一部分。
15.2未按招标文件要求在规定时间前缴纳规定数额和形式的投标保证金，将被视为投标无效。
15.3 投标人所缴纳的投标保证金不计利息。
15.4未中标人的投标保证金，将在中标通知书发出后五个工作日内全额退还。中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人的投标保证金。
15.5发生下列情形之一的，采购代理机构将不予退还投标人缴纳的投标保证金：
[bookmark: _Toc217446051][bookmark: _Toc183582224][bookmark: _Toc183682361]（1）投标人在提交投标文件截止时间后撤回投标文件的；
（2）投标人在投标文件中提供虚假材料的；
（3）投标人不接受按投标文件规定对其投标报价进行修正的；
（4）除因不可抗力或投标文件认可的情形以外，中标人不履行与采购人签订合同的，在签订合同时向采购人提出附加条件；
（5）中标人未能在规定期限内与采购人签署合同协议书或提交履约保证金的；
（6）投标人与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；
（7）招标文件规定的其他情形；
（8）符合法律、法规规定的其他情形的。 
16．投标有效期
16.1 投标有效期详见投标人须知前附表。投标有效期短于此规定期限的，投标无效。
16.2 特殊情况下，采购人可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均应为书面形式。投标人可以拒绝上述要求，其投标保证金不被没收。拒绝延长投标有效期的投标人不得再参与该项目后续招标活动。同意延长投标有效期的投标人不能修改其投标文件，关于投标保证金的有关规定在延长的投标有效期内继续有效。
[bookmark: _Toc183682362][bookmark: _Toc183582225][bookmark: _Toc217446052][bookmark: _Toc183582228][bookmark: _Toc183682365][bookmark: _Toc217446055]17．投标文件的印制和签署
17.1 招标文件要求供应商法定代表人或者被授权代表签字处，均须加盖其 个人电子印章，并逐页加盖单位公章的电子印章。
[bookmark: _Toc183582226][bookmark: _Toc183682363][bookmark: _Toc89075877][bookmark: _Toc77400781][bookmark: _Toc217446053]18. 投标文件的密封和标注
本项目采用不见面开标，供应商须在投标截止时间前，将生成的“电子加密 响应文件”上传递交至“政府采购云平台”，投标截止时间以后上传递交的响应 文件将被“政府采购云平台”拒收。
[bookmark: _Toc183682364][bookmark: _Toc183582227][bookmark: _Toc217446054]19．投标文件的上传
供应商应在招标文件规定的投标截止时间前，将响应文件按供应商须 知第15条规定加密上传，投标截止时间以后上传递交的响应文件将被“政府采购云平台”拒收。
20．投标文件的修改和撤回
20.1 投标人在投标截止时间前，可以对所上传的投标文件进行补充、修改或者撤回。
20.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其上传的投标文件做任何修改或撤回投标。
20.3 投标文件中如果出现计算上或累加上的算术错误，可按以下原则进行修改：
（1）投标文件中投标函内容与投标报价明细表不一致的，以投标函为准；
（2）用小写金额和大写金额不一致，应以大写金额为准；
（3）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；
（4）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以投标函的总价为准，并修改单价。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的投标报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
[bookmark: _Toc183582231][bookmark: _Toc77400782][bookmark: _Toc217446056][bookmark: _Toc183682368][bookmark: _Toc89075878]五、开标和中标
[bookmark: _Toc183582232][bookmark: _Toc183682369][bookmark: _Toc217446057]21．开标
21.1 采购代理机构在招标文件规定的时间和地点组织招标活动，邀请下载招标文件并参与竞争的投标人参加开标，投标人未参加开标的，视同认可开标结果。
投标人不足3家的，不得开标。
21.2 开标时，采购代理机构可以邀请有关监督管理部门对开标进行现场监督。
21.3 宣布开标会开始。开标时间到，主持人宣布开标会开始并致辞，当众宣布参加开标会的现场监督人员、主持人、唱标、会议记录等招标工作人员，根据“投标人签到表”宣布参加投标的投标人名单
21.4宣布会场纪律和有关注意事项。
21.5开标时，投标单位完成在线解密后，由工作人员开始唱标
21.6唱标完毕后，如果投标人对所唱“报价一览表”内容有异议，应当立即提出。经现场监标人员确认，认为有必要重新唱标的，由唱标人员重新唱标。
22.资格审查及组建评标委员会
22.1公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。
22.2符合性审查。符合性审查是指依据招标文件的规定，从商务和技术角度对投标文件的有效性和完整性进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。
22.3评标委员会采用综合评分法对满足招标文件全部实质性要求的投标文件和投标报价进行综合评分。
22.4评标委员会根据综合评分情况，按照评标得分由高到低顺序推荐3名中标候选人，并编写评标报告。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。
22.5采购代理机构在评标结果后2个工作日内将评标报告送采购人确认。
[bookmark: _Toc183582238][bookmark: _Toc183682375][bookmark: _Toc217446063]23．中标通知书
23.1 中标通知书为签订中标合同的依据，是合同的有效组成部分。
23.2 中标通知书对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标人无正当理由放弃中标的，应当承担相应的法律责任。
23．3中标人的投标文件本应作为无效投标处理或者有招投标法律法规规章制度规定的中标无效情形的，采购代理机构在取得有权主体的认定以后，应当宣布发出的中标通知书无效，并收回发出的中标通知书（中标人也应当缴回），依法重新确定中标人或者重新开展招标活动。
[bookmark: _Toc217446064][bookmark: _Toc183582240][bookmark: _Toc183682377]六、签订及履行合同和验收
[bookmark: _Toc217446065]24. 签订合同
24.1 中标人在收到采购人发出的《中标通知书》后，应在法律法规规定的时间内与采购人签订采购合同。由于中标人的原因逾期未与采购人签订采购合同的，将视为放弃中标，取消其中标资格并将按相关规定进行处理。
24.2 采购人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。
24.3 中标人因不可抗力原因不能履行招标合同或放弃中标的，采购人可以与排在中标人之后第一位的中标候选人签订采购合同，以此类推。
24.4 中标人在合同签订之后三个工作日内，将签订的合同（扫描件）交至采购代理机构。
[bookmark: _Toc217446066]25. 合同分包（如有）
25.1 若本项目允许分包的，经采购人同意，中标人可以依法采取分包方式履行合同。这种要求应当在合同签订之前征得采购人同意，并且分包人履行分包项目的货物及技术要求等，必须与中标的一致。
25.2 招标合同实行分包履行的，中标人就招标项目和分包项目向采购人负责，分包人就分包项目承担责任。
[bookmark: _Toc217446067]26. 采购人增加合同标的权利
招标合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标投标人协商签订补充合同，但所有补充合同的招标金额不得超过原合同招标金额的百分之十。
[bookmark: _Toc217446068]27. 履约保证金
履约保证金金额：不需要缴纳
提交履约保证金的时间：中标人应于中标通知书发出之日起/个工作日内；
履约保证金有效期：自履约保证金交付之日至货物验收合格，合同约定的全部货物验收合格后，采购人应在/个工作日内无息退还保证金；
履约保证金提交方式：履约保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。
不予退还情形：
中标人出现以下行为时，采购人有权没收全部或部分履约保证金：
(1) 无正当理由放弃中标/拒绝按照中标结果签订合同或不履行合同义务；
(2) 未按合同约定完成服务或交付标的，经整改仍不合格；
(3) 擅自转包、分包或改变合同实质性内容；
(4) 存在弄虚作假、围标串标等违法违规行为。 
[bookmark: _Toc217446069]28. 履行合同
28.1 中标人与采购人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。
28.2 在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《中华人民共和国民法典》的有关规定进行处理。
[bookmark: _Toc217446070]29. 验收
[bookmark: _Toc217446071]中标人与采购人应严格按照国家财政部《关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）的要求进行验收。
[bookmark: _Toc217446074][bookmark: _Toc183582243][bookmark: _Toc183682380]七、投标纪律要求
[bookmark: _Toc217446075]30. 投标人不得具有的情形
投标人参加投标不得有下列情形：
（1）提供虚假材料谋取中标；
（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；
（3）与采购人、其他投标人恶意串通；
（4）向采购人、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；
（5）在招标过程中与采购人进行协商谈判；
（6）拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况。
有上述情形之一的投标人，属于不合格投标人，其投标或中标资格将被取消。
[bookmark: _Toc217446076]八、合同价款支付
[bookmark: _Toc217446077]31. 申请支付
31.1招标项目验收合格，采购人签署《验收结算书》后，向财政部门提出支付申请。采购人的自有资金，由采购人直接支付给中标人或者按照有关合同规定执行。
[bookmark: _Toc217446078]31.2 财政部门根据采购人的支付申请，并对采购合同进行审核后，直接支付给中标人。
[bookmark: _Toc217446079]九、质疑和投诉
32．质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人共和国政府采购法》、《政府采购质疑和投诉办法》、《财政部关于加强政府采购投标人投诉受理审查工作的通知》的规定办理。
32.1投标人认为招标文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。针对同一采购环节的质疑应一次性提出，提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目招标活动的投标人。
32.2潜在投标人已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。对招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。
32.3投标人可以委托代理人进行质疑和投诉。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。
代理人提出质疑和投诉，应当提交投标人签署的授权委托书。
32.4投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：
（一）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
（二）质疑项目的名称、编号；
（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
（四）事实依据；
（五）必要的法律依据；
（六）提出质疑的日期。
投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人或者其被授权人签字或盖章，并加盖公章。
接收质疑函的方式：书面形式
联系部门：新疆拓源工程管理咨询有限公司招标部
联系人及联系电话：金山虎、黄莎莎13209920205、15099530785
通讯地址：乌鲁木齐市水磨沟区龙盛街898号万科中央公园S6栋5层
32.5质疑投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向本办法第六条规定的财政部门提起投诉。
32.6投诉人投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、采购代理机构（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的投标人数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列内容：
（一）投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；
（二）质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；
（三）具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；
（四）事实依据；
（五）法律依据；
（六）提起投诉的日期。
投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
32.7投诉人应当根据《政府采购质疑和投诉办法》第七条第二款规定的信息内容，并按照其规定的方式提起投诉。
投诉人提起投诉应当符合下列条件：
（一）提起投诉前已依法进行质疑；
（二）投诉书内容符合本办法的规定；
（三）在投诉有效期限内提起投诉；
（四）同一投诉事项未经财政部门投诉处理；
（五）财政部规定的其他条件。

质疑函范本
一、质疑投标人基本信息
质疑投标人：                                        
地址：                          邮编：                                                   
联系人：                      联系电话：                              
被授权人：                                          
联系电话：                                            
地址：                         邮编：                                                
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：                                      
质疑项目的编号：               包号：                 
采购人名称：                                         
招标文件获取日期：                                           
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                                         
事实依据：                                          
                                                       
法律依据：                                          
                                                     
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：                                               
签字(签章)：                   公章：                      
日期：    




质疑函制作说明：
1.投标人提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑投标人若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“被授权人”的有关内容，并在附件中提交由质疑投标人签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑投标人若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑投标人为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑投标人为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人或者其被授权人签字或者盖章，并加盖公章。



[bookmark: _Toc19536][bookmark: _Toc5850_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc21780]
第三章  投标文件格式
投标文件封面示例


投标文件







项目名称：

项目编号：
            
投标人名称（盖章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

项目联系人： 

联系电话：

编制时间：

目录
[bookmark: _Toc217446082]
一、投标函
二、身份证明书及授权委托书
三、投标报价明细表
四、投标人基本情况表
五、投标人类似项目业绩一览表
六、商务、技术需求偏离表
七、拟配备人员情况
八、实施方案
九、投标人认为需要提供的其他文件和资料


（备注：投标人应按以上目录顺序编排投标文件，并标注相应页码。）















一、投标函
[bookmark: _Toc217446083]__________（采购人）：
我方全面研究了 “         （项目名称、项目编号）”项目招标文件，决定参加贵单位组织的本项目投标。我方授权    （姓名、职务）代表我方        （投标人的名称）全权处理本项目投标的有关事宜。
1、我方自愿按照招标文件规定的各项要求向采购人提供所需服务，总投标价为人民币         元（大写：          ），投标有效期      日历天。
2、一旦我方成交，我方将严格履行合同规定的责任和义务，合同履约期限：    ，并达到采购人要求。
3、我方同意按照招标文件的要求，向贵单位缴纳人民币        元（大写：            ）的投标保证金，并承诺如发生符合“第二章投标人须知”第15.5条的任何情况时，我方将不要求退还投标保证金。
4、我方承诺我方中标后将提供符合招标文件要求的检验检测报告。
5、我方提交的投标文件满足招标文件实质性要求。
6、我方愿意提供采购人可能另外要求的，与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。
7、我方完全理解采购人不一定将合同授予最低报价的投标人。

投标人名称（盖章）：
          法定代表人或被授权人（签字或盖章）：
通讯地址：
联系电话：
日    期：







2、 身份证明书及授权委托书

身份证明书
单位名称：                               。
地    址：                               。
姓    名：       性别：       年龄：      职务：       。 
身份证号码：                             。 
系                 的法定代表人，为参加              （项目名称）的投标、签署上述投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务权利的投标人。 
特此证明。
                       
附：法定代表人身份证正反面扫描件。



                       投标人名称（盖章）：                  
                        日   期：  年   月   日




授权委托书

__________________（采购人）：
本授权声明：                     （投标人名称）          （法定代表人姓名、职务）授权                        （被授权人姓名、职务）为我方 “              （项目名称、项目编号）” 项目投标活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜。
被授权人无权转让本授权，特此声明。
附：法定代表人及被授权人身份证正反面扫描件


投标人名称（盖章）：
         法定代表人或被授权人（签字或盖章）：
通讯地址：
联系电话：
日    期：

[bookmark: _Toc217446088]三、投标报价明细表
项目名称：
货币单位：人民币元
	序号
	服务名称
	数量
	单位
	单价（元）
	总价（元）
	备注

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	合计
	小写：     元
大写：


备注：
1、投标项目和数量满足本项目招标范围，内容由投标人结合自身情况填写。
2、投标人填报价格总价应与投标函载明价格一致，若不一致，以投标函为准。
3、此次报价包括所投项目相关人工费、专利费、税费、备件、交通等所有技术和服务费用。

       投标人名称（盖章）：         
                  法定代表人或被授权人（签字或盖章）：
            日    期：   年   月   日


四、投标人基本情况表
	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	成立时间
	
	企业性质
	

	社会统一信用代码
	
	注册资金
	

	法定代表人
	姓名
	
	电话
	

	项目联系人
	姓名
	
	电话
	

	
	邮箱
	

	开户银行
	
	账号
	

	经营范围
	

	备注
	


后附企业简介。
[bookmark: _Toc217446089]

[bookmark: _Toc3020][bookmark: _Toc128476878][bookmark: _Toc113901849][bookmark: _Toc142664978][bookmark: _Toc28946]4.1、具有独立承担民事责任的能力；
提供：法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明
一、如供应商是企业（包括合伙企业)，应提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”;
二、如供应商是事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”;
三、供应商是非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件;
四、如供应商是个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”;
五、如供应商是自然人，应提供有效的自然人身份证明。




[bookmark: _Toc113901850][bookmark: _Toc29872][bookmark: _Toc29355][bookmark: _Toc142664979][bookmark: _Toc128476879]4.2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
提供：（1）以开标截止时间点投标人未列入“信用中国”<www.creditchina.gov.cn>网站的“失信被执行人”和“重大税收违法失信主体”及“中国政府采购网”<www.ccgp.gov.cn>网站的“政府采购严重违法失信行为记录名单”，投标人提供网址查询截图，如未提供，开标截止时间后，由采购代理公司统一登陆网站查询上传投标文件的投标人信誉情况，并以保存的网页查询截图为准；
（2）银行出具的近1年内资信证明或2025年度经审计并赋码的财务报告，新成立企业无需提供。
新成立企业是指：营业执照申领时间至今未满一年的企业，新成立企业仅需提供近3个月内任意1个月银行出具的资信证明即可

财务状况报告（满足下述一条要求即可）：
要求1、经审计并赋码的财务报告（2025年度，包括“四表-注”，即资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注）或银行出具的资信/金证明。
要求2、财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的有效期内的投标担保函。
要求3、成立不足一个月（以响应文件递交截止之日为期限）的供应商无需提供。


[bookmark: _Toc113901851][bookmark: _Toc6233][bookmark: _Toc142664980][bookmark: _Toc16867][bookmark: _Toc128476880][bookmark: _Toc111556488]4.3、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
提供：①近6个月内任意1个月已依法缴纳税收的凭据；②近6个月内任意1个月已依法缴纳社会保险的凭据（依法免税的投标人，应提供相应证明文件，新成立企业或自然人无需提供）

依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料：
1、依法缴纳税收的证明材料：
供应商参加政府采购活动前一段时间（响应文件递交截止之日前六个月内任一个月）内缴纳税收的完税凭证（指各种完税证、缴款书、印花税票、扣（收）税凭证以及其他完税证明）。
2、依法缴纳社会保障资金的证明材料：
供应商参加政府采购活动前一段时间（响应文件递交截止之日前六个月内任一个月）内缴纳社会保险的凭据，其他组织和自然人也需要提供缴纳税收的凭据和缴纳社会保险的凭据。
3、依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。



4.4、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；


具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函

致：              （采购人名称）

我单位郑重承诺： 
我单位具备履行                        （项目名称）合同所必需的设备和专业技术能力；
特此承诺。 




投标人名称：               （盖章）


                                               日期： 年  月  日









[bookmark: _Toc4038][bookmark: _Toc142664981][bookmark: _Toc113901852][bookmark: _Toc32430][bookmark: _Toc128476881][bookmark: _Toc111556490]4.5、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

致：              （采购人名称）

我单位在参与            （项目名称）前三年内（以响应文件递交截止之日为期限）在经营活动中没有重大违法记录。
若贵方在本项目采购过程中发现我方参加政府采购活动前三年内有重大违法记录；我单位将无条件退出本项目的投标，并承担因此引起的一切后果。我方对此声明负全部法律责任。
特此声明！


备注：
若供应商在响应文件递交截止之日成立时间不足三年，以自成立以来的时间计取。


投标人名称：               （盖章）


                                               日期： 年  月  日



4.6、不存在与参加本项目的其它供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系承诺函

    采购人    ：
我公司参加贵单位组织的      (项目名称)招标活动，郑重承诺：在参加本项目里不存在与参加本项目的其它供应商负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系。我公司对上述承诺的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。特此承诺！




投标人名称：               （盖章）

                                               日期： 年  月  日
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4.7、未提供本采购项目的整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的承诺函

   采购人    ：
我公司承诺在     （项目名称）招标活动中，除单一来源采购项目外，未提供本项目整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。我公司对上述承诺的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。特此承诺！



投标人名称：               （盖章）

                                               日期： 年  月  日


4.8、投标保证金缴纳凭证

	投标保证金缴纳凭证




4.9、具有有效期内的测绘行政主管部门颁发的乙级（含）以上测绘资质证书

【须提供：须提供资质证书扫描件】


五、投标人类似项目业绩一览表

	序号
	采购人
	联系人
	联系电话
	项目名称
	完成时间
	合同金额
	项目描述

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


备注：
1.本表后附投标人近五年完成的类似业绩，须提供中标通知书、验收报告、合同（至少包括合同首页、标的页、签字盖章页、采购内容页）扫描件，未按要求提供不得分；
2.具体年份要求：2021年01月01日-投标文件上传截止时间前，业绩认定日期以合同签订日期为准。

  
[bookmark: _Toc217446090][bookmark: _Toc217446091]
六、商务、技术需求偏离表
商务条款偏离表
	序号
	主要商务条款
	是否
响应
	偏离说明

	1
	完全理解并接受对合格投标人、合格的服务质量和服务要求；
	
	

	2
	完全理解并接受对投标人的各项须知、规约要求和责任义务；
	
	

	3
	同意接受拟签订的合同文本所列述的各项条款；
	
	

	4
	同意按本项目要求缴付相关款项；
	
	

	5
	可提供货物来源证明或合法性证明；
	
	

	6
	投标有效期；
	
	

	7
	投标内容均涵盖招标要求及一切费用和伴随服务；
	
	

	8
	同意接受本项目履约期限、相关进度安排要求；
	
	

	9
	同意接受本项目的验收要求及验收标准；
	
	

	10
	同意采购人以任何形式对我方的投标文件内容的真实性和有效性进行审查、验证；
	
	

	11
	同意接受本项目付款的各项要求。
	
	


备注：1.对于上述要求，如投标人完全响应，则请在“是否响应”栏内打“√”，对打“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况；
2.投标人应认真填写本响应表，若评标委员会在评标期间，发现有虚假填写本响应表的，则将可能被视为存在两个投标方案，评标委员会将按本招标文件相关规定执行；
3.本表内容不得擅自修改。



技术需求偏离表
	序号
	名称
	招标文件条款号
	招标文件的要求
	投标文件的响应情况
	偏离
	说明

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


备注：
1、投标人应根据其提供的服务，对照招标文件“第四章招标项目技术要求”中的条款号逐项填写，“投标文件的响应”一栏应如实反映响应情况，不得完全复制招标文件内容，不得虚假响应，否则将视为未实质性响应招标文件要求，响应无效。
2、“第四章招标项目技术要求”，每项服务要求投标人须提供与技术要求相应的证明材料，例如产品检测报告、测试报告、鉴定证书、说明书等。

        

七、拟配备人员情况

1、项目负责人介绍应包括：姓名、性别、年龄、学历、参加工作时间等。
2、项目负责人近五年（2021年1月1日-投标文件上传截止时间前）的类似业绩（按下表填写）
	采购人名称
	项目名称
	采购内容
	服务时间
	备注

	
	
	
	
	


3、项目负责人简历格式自拟，后附身份证、资格证书（如有）、学历证书等扫描件。
4、项目配备人员
	类别
	姓名
	联系方式
	职称或职务
	常住地
	资格证明

	
	
	
	
	
	证书名称
	级别
	证号
	专业

	管
理
人
员
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	服
务
人
员
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	其
他
人
员
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：后附人员相关证书扫描件。


八、实施方案
                                   
[bookmark: _Toc31271_WPSOffice_Level1]根据第五章“评标办法”所需内容自拟格式
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[bookmark: _Toc14606][bookmark: _Toc21070][bookmark: _Toc20068]九、政府采购政策
1、以下《中小微企业声明函》、《监狱企业的证明文件》及《残疾人福利性单位声明函》供应商根据自身的实际情况选用（如有）。
2、供应商同时为小型（或微型）企业、监狱企业、残疾人福利性单位任两种或以上情况的，评审中只享受一次价格扣除（或评审得分优惠），不重复进行价格扣除。
3.中小企业划型标准规定
一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(（国发[2009]36号)，制定本规定。
　　二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。
　　三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。
　　四、各行业划型标准为：
　　（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。
　　（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。
　　（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。
　　（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。
　　（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。
　　（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。
　　（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。
　　（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。
　　（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。
　　（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。
　　五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。
　　六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。
　　七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。
　　八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。
　　九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。
十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。


[bookmark: _Toc31196]（一）中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
           
           企业名称（盖章）：
            日 期：  年  月  日
备注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。





[bookmark: OLE_LINK14][bookmark: OLE_LINK13]（二） 残疾人福利性单位声明函（如有）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加         单位的      项目采购活动提供本单位制造的服务（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


                单位名称（盖章）：
       日  期：


备注：须提供证明材料（能反映出企业残疾人的占比等情况的材料及残疾人证等）。



（三）监狱企业证明文件（如有）

1. 监狱企业证明（监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。）。
2.证明材料加盖投标人公章。



十、投标人认为需要提供的其他文件和资料

投标人认为需提供的其他补充资料。

第4章 
 招标项目技术要求
技术要求
[bookmark: _Toc27762]第一部分 建设要求
本项目通过开展地下管线测绘、管线三维建模、地上三维建模及地下管线探漏、地面阀门井处理等，建设智慧服务大厅、地下管线管理、报修管理、库房管理等应用系统，实现地上地下空间一体化可视、设施设备可管可控、运维流程可溯可查，有效提升校园基础设施运维效率与安全保障能力，推动校园管理向数字化、集约化、智慧化转型。
[bookmark: _Toc1905]1 建设目标
以校园地上地下数字化建设为基础，以保障校园后勤管理为出发点，对校园基础空间信息以及校园各类资源进行二三维一体化的浏览、查询、分析、控制等精细化管理，实现校园管线、报修、库房等业务的集中管控与高效协同，为校园安全运行、精细化管理与智慧化服务提供支撑，有效降低工作人员的工作难度及繁琐程度，降低维修及维护难度与成本，同时，具有良好的开放性，支持接入外部其它应用系统，实现在统一的校园空间信息中对业务信息的综合管理与浏览。
1）建立包含点、线、面数据的地下管线数据库，再结合真实空间属性信息完成管线、
特征点、井及附属设施的三维建模，完成校园地下管线测绘、管线三维建模、地上三维建模，建立精准、完整的地上地下一体化的校园三维模型。
2）搭建智慧服务大厅，实现地上地下一体化三维展示与校园运行态势可视化监管，支持与物联设备或系统对接，实现路灯、传感器等的在线控制，实现配电室、泵房实时信息、对用水用电进行实时监测、统计、分析，并通过统一认证与接口管理打通多系统协同。可视化能耗实现能耗设备与用能数据地图化展示、实时监测、异常预警与统计分析，支撑校园节能管理。
3）实现后勤维修、库房管理信息化，需支持移动端在线，能够在线上报及手机拍照上传，真实准确记录现场，满足报修方式多元化，库存物品进行自动统计审批及计算。
4）通过建设地上三维可视化及地下管网资源管理平台，实现对校园地上三维的可视化
直观展示、后勤业务紧密结合、以及地下管网资源的全面梳理与标准化、电子化、精细化管
理，辅助校园维修、施工等工作，全面保障地下管网资源的平稳运行。
5）建设校园电子地图导航系统，实现校园地图导航，实现校园地名搜索、路径导航，并依托高精度三维场景模型构建虚拟互动的三维数字孪生校园空间。
6）在三维地下管线建模基础上，现场安装监测设备，实现发生水淹故障自动预警，及时发现跑水漏水位置，实现漏水监测查询、分析、处理的全流程闭环管理；可视化网格管理对后勤设施进行空间化、可视化管控，支持状态监管、快速定位与异常处置，提升后勤运维效率。
2 建设原则
[bookmark: _Toc10621][bookmark: _Toc61000840]2.1系统可扩展性
软件平台应具有良好的可扩充、扩展能力，使用高内聚、低耦合的模块化开发方式，能够方便进行系统升级和更新，以适应各种不同业务的不断发展。
功能可扩展：能够增加新的功能，同时避免对平台进行大规模的修改。
容量可扩展：能够根据用户访问量的增加，平滑扩展平台的容量。容量的扩展不影响现有的系统架构和业务开展。
[bookmark: _Toc28969]业务可扩展：能够支撑新型运营模式与个性化管理需求，通过功能部件与模块灵活组合实现系统重组，兼顾系统通用性与校园管理特殊需求，能够根据用户需求增加业务功能，所选择的建设方案及设备要能适应系统扩展的、适应信息技术不断发展的，便于增加新的系统功能。
2.2系统安全性
满足国家信息安全等级保护、技防标准以及学校内部信息安全相关要求，同时结合整个系统运行的安全策略和机制，根据不同的业务要求和处理方式，设置不同的安全措施，具备动态权限管理和抗攻击能力。服务器符合信创要求，服务器操作系统采用国产系统，GIS 平台、数据库、运行模式均需经过学校数据中心确认。
2.3系统实用性
立足校园地下管线管理、设施运维、智慧管控等实际业务场景，坚持需求导向、实用优先，确保系统功能贴合日常工作流程，操作简洁直观。界面设计人性化、布局清晰合理，降低师生与管理人员使用门槛。根据不同权限系统可实现多部门登录、管线维护、修改等的要求，本次招标范围内系统与其他系统做对接需无偿开放，以便于不同系统之间数据共享及业务打通。项目建设完成后，中标方需对学校不同部门相关业务人员进行8-12人次系统性免费培训，确保熟练使用系统各项功能，能够独立进行系统操作。
2.4管线普查要求
本项目旨在通过地上三维建模与地下管线测绘，构建地上地下一体化的校园数字资源，为校园管理提供统一、精准的基础数据支撑。在此基础上，搭建地下管线平台，实现对校园地下管线的可视化浏览、查询、分析、更新，以及对接物联传感设备，全面提升地下管线管理与维护的智能化水平。同时，配套提供数据生产建模工具，支持针对校园局部变化快速完成地上模型的构建与更新，确保平台数据的现势性与可持续服务能力。
[bookmark: _Toc61000841][bookmark: _Toc18252]第二部分 建设内容
[bookmark: _Toc30377]为保障地下管线安全、有效运行，本次对我校老满城、亚心、陆港三校区开展现状地下管线测绘工作，总面积约2300亩。包含校内建筑周边到接入市政管网的全部校内管线分布情况，DOM、DEM数据获取、地面三维景观模型制作及三维场景整合等，建立地上地下三维可视化系统平台并进行系统培训，形成一个标准、完整、动态更新的地下管线三维数据库，实现地下管线信息的“查、看、量、算、析、管”一站式管理，地上三维部分主要老满城校区部分利用学校现有模型，根据实际需求在模型上进行修正修改满足技术要求；亚心校区和陆港校区需按招技术要求新建模型。 
普查包含但不限于给水（生活水、地热水、消防、绿化用水等）、排水（污水、废水、雨水、中水）、电力、通讯（信息、监控等光、电信息传输）、热力、天然气等管线，各种管径热力管道、廊道及检查井（阀门），所有地下燃气管和调压站（箱）等。通过地上三维建模与地下管线测绘，构建地上地下一体化的校园数字资源，为校园管理提供统一、精准的基础数据支撑。搭建地下管线平台，实现对校园地下管线、管廊的可视化浏览、查询、分析、更新，以及对接物联传感设备，全面提升地下管线管理与维护的智能化水平。
一、校园管网勘查探漏
1 地形图测绘
1.1现状资料调查
负责地下管线、地上建筑物及构筑物资料的收集、分类、整理，编制成现况图。要搜集的资料包括以下内容：
1）已有的各种地下管线图、地上建筑及构筑物图（纸质和电子版资料）；
2）各种管线、地上建筑及构筑物的设计图、施工图、竣工图及技术说明资料。
1.2技术依据
《全球定位系统(GPS)测量规范》（GBT 18314-2009）
《城市地下管线探测技术规程》（CJJ61-2017）
《城市工程地球物理探测标准》（CJJ/T7-2017）
《城市测量规范》（CJJ/T8-2011）
《卫星定位城市测量技术规范》（CJJ/T73-2019）
《国家基本比例尺地图图式第1部分：1:500 1:1000 1:2000地形图图示》（GB/T20257.1-2017）
《1:500 1:1000 1:2000地形图要素分类与代码》（GB14804）
《1:500 1:1000 1:2000外业数字测图规程》（GB/T 14912-2017）
《1:500 1:1000 1:2000地形图数字化规范》（GB/T 17160-2008）
《倾斜摄影测量实景三维建模技术规程》（T/GAAI 003-2023）
《数字测绘成果质量要求》（GB/T17941-2008）
《地下管线数据获取规程》（GB/T35644-2017）
《地下管线数据交换技术要求》（GB/T 29806-2013）
《管线测绘技术规程》（CH/T 6002-2015）
《管线要素分类代码与符号表达》（CH/T 1036-2015）
《管线信息系统建设技术规范》（CH/T 1037-2015）
《管线测量成果质量检验技术规程》（CH/T 1033-2014）
《城市综合地下管线信息系统技术规范》（CJJ/T269-2017）
《测绘成果质量检查与验收》（GB/T24356-2023）
《城市地下管线探测工程监理导则》（RISN-TG011-2010）
《城市地理信息系统设计规范》（GB/T 18578-2001）
《地方性管网普查及信息系统的技术规程及相关规定》
《管网普查过程中需要补充的相关规定》
《城市地下管线工程档案管理办法》（建设部令第 136 号）
未列明的标准规范等，以现行有效或新颁布的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范为准，标准规范不一致时以较严格者执行。
1.3基础测绘
根据《城市测量规范》的要求，对测区进行现状测量并编制1：500地形图，以满足地下管网普查要求。
具体内容包括：
1）平面控制测量
[bookmark: _Toc138663806][bookmark: _Toc138734451][bookmark: _Toc145832366][bookmark: _Toc129663502][bookmark: _Toc129664253][bookmark: _Toc145849138][bookmark: _Toc145848338][bookmark: _Toc129665080][bookmark: _Toc343247528][bookmark: _Toc132165284][bookmark: _Toc120263164][bookmark: _Toc138592334]收集分析测区内现有的控制资料，在现有控制资料的基础上对原有控制网进行加密，并作为测区首级平面使用，GPS控制网加密采用城市E级GPS控制测量方式，其主要技术指标如下：
E级GPS网观测的基本要求
	卫星高度角
	有效观测卫星数
	平均重复设站数
	时段长度
	数据采样间隔
	PDOP

	≥15°
	≥5
	≥1.6
	15分钟
	10-60秒
	≤6


2）图根控制测量
图根控制点通常采用一、二级导线加密或GPS-RTK测量方法直接加密，一、二级导线测量的基本要求如下：
	等级
	闭合环或附合导线长度（km）
	平均边长（m）
	测距中误差
	测角中误差
	导线全长相对闭合差

	一级
	≤3.6
	300
	≤15mm
	±5″
	1／14000

	二级
	≤2.4
	200
	≤15mm
	±8″
	1／10000


图根导线亦可采用GPS-RTK进行测量，快速双频GPS动态RTK其标称精度如下：实时动态RTK：
水平精度：±(10 + 1×10-6×D) mm
垂直精度：±(20 + 1×10-6×D) mm
RTK初始化时间：10秒
初始化可靠度：＞99.99%
RTK最佳工作距离：≤10km
最大RTK工作距离：30km
测量时，基站应架设在测区中央的高等级控制点上，并应采用能够覆盖测区的至少3个控制点进行校准，且分布均匀，需要布设的点在已知点围成的区域内。
RTK观测采用单基站的方式，观测时流动站的架设应稳固，流动站与基准站之间不得存在大功率的信号干扰区。
3）高程控制测量
高程控制测量采用四等水准测量方式，并对测区已有高程控制成果进行联测，四等水准测量精度按《城市测量规范》的要求执行。
4）地形图测绘
地形图测绘精度严格参照《规范》、《图式》等技术规范的要求执行。
1.4 管网普查内容要求
1、学校三校区范围内所有管径不小于DN20的水、电、气、热、通信、网络等管网及管廊的普查，含金属管、水泥管和PVC等材质的管道。地下管线探查范围及取舍按照最新《城市地下管线探测技术规程》执行，探测的管线包括给水（生活水、地热水、消防、绿化用水等）、排水（污水、废水、雨水、中水）、电力、通讯（信息、监控等光、电信息传输）、热力、天然气等管线，管线探测属性应包括：管线走向、埋深、材质、管径、阀井、表及特征点（包括起点、终点、分支点、转折点等）及平面坐标与高程；供区范围内所有的管线需标明和统计长度、大小、种类、数量、功能属性、材质、管径、平面位置、埋设方式、埋深、高程、走向、连接方式、权属单位、建设时间、运行时间、管线特征、附属设施、沿线地形等相关信息；所有被掩埋的阀门井需找出并加高砌筑；所有井、阀需分级编号并贴标示牌、系统建立档案管理；管线需普查到户表前，同时完成表籍普查，普查完成后需递交完整的管线图（纸质及电子版各一份）。
中标方进场后需完成编制进度计划、开展搜集资料、现场踏勘、仪器校验和方法试验、制定探测方案、编写技术设计书、制定安全施工管理措施、实地调查、仪器探查、探测成果的数据格式、数据结构是否具有开放性，管线探测成果文件编制、资料归档等内容、内外业衔接、管线图编绘、技术总结报告编写、成果提交和成果验收等工作内容探测工作将严格按照相关规范标准要求的技术方法开展地下管线的探测工作。
（1）按照资料调绘、现场踏勘、仪器校验、方法试验、编制项目设计书的技术方法进行地下管线探测的技术准备；
（2）按照实地调查、隐蔽管线点探查的技术方法进行地下管线埋深、断面、材质、埋设年代、权属单位、连接关系等内容要素信息的采集；金属管线隐蔽点探测采用感应法、夹钳法、直接法以及被动源法等电磁感应法进行探测。非金属管线隐蔽点根据管线的特征，采用实地调查、导向仪、示踪探测等方法进行探测。
（3）按照地下管线测量的技术要求，对管线点的地面标志进行平面位置和高程联测，计算管线点的三维坐标；
（4）探测成果的数据格式，须满足三维地下管线应用系统平台要求；
（5）按照地下管线综合图、地下管线专业图、地下管线横断面图的技术要求进行管线数据的内业编绘；
（6）探测过程中作业区之间接边和探测结果后，按照接边的技术要求进行接边检查；
（7）按照探测质量检验和测量质量检验两项内容的技术方法进行地下管线数据的质量检验；
（8）按照外业验收和内业成果资料验收的技术方法进行最终的成果验收，
提供的最终数据须满足国家现行规范及甲方要求。
2、运用普查数据形成完整供水供电管网分区，同时对校园管网设计监测建设方案，形成学校能耗管理需要的水电表位置、型号、数量等建设方案，为后期水电表安装提供专业设计报告。
4、提交管网普查成果内容
（1）地下管线普查技术设计书（纸质、电子）
（2）仪器设备清单及检验合格证（纸质）
（3）控制测量成果（纸质、电子）
（4）地下管线数据文件（MDB）（电子）
（5）地下管线点成果表（纸质、电子）
（6）地下管线质量自检报告（纸质、电子）
（7）1:500地下管线专业图（纸质、电子）
（8）地下管线普查技术总结（纸质、电子）
（9）探查仪器校验和探查方法试验报告（纸质、电子）
（10）地下管网信息管理系统
地下管线探测的精度符合以下规定：
（1）地下管线隐蔽管线点探查精度：平面位置限差δts=0.10h，埋深限差δth=0.15h(h为地下管线中心埋深，单位为厘米，当h＜1m时则以100cm代入计算）。
（2）地下管线明显管线点埋深量测精度：当地下管线中心埋深＜2m时，其量测埋深限差为±5cm；当埋深≥2m、＜4m时，其量测埋深限差为±8cm；当埋深≥4m时，其量测埋深限差为±10cm。
（3）地下管线点的测量精度：平面位置中误差ms不得大于±5cm（相对于邻近控制点），高程测量中误差mh不得大于±3cm（相对于邻近控制点）。
（4）地下管线图测绘精度：地下管线与邻近的建筑物、相邻管线以及规划道路中心线的间距中误差不得大于图上±0.5mm。
1.5 资料收集
在探测前及探测过程中，自行到校内有关单位收集各种管线的设计、施工、竣工等资料，并将管线位置转绘到1:500地形图上，编绘成现况调绘图，了解测区内有关的实际情况，制定相应的技术措施，现场踏勘的内容包括下列几个方面：
（1）察看测区地形、地貌、地物、交通情况，了解物理条件及各种可能干扰因素；
（2）核查测区内测量控制点的位置和保存情况。
（3）划分不同的作业区域，按区域或管线长度制定工作计划，确定实施方案。
（4）各管线产权单位指派熟悉本专业管线现状的技术人员协助测绘人员根据管线原始资料及管线现状，进行实地确认并开井调查，对不能确定的管线进行物理探测。
（5）采用测量仪器，根据各等级测量控制点，按全野外数据采集的作业方法，准确测定各管线点的坐标及高程。管线点测定结束后，管线坐标文件与属性文件导入计算机形成管线图，并叠加到地形图上，经过编辑整理，形成综合管线图及各专业管线图。
（6）将全部调查、测绘成果资料按《规程》要求进行整理，形成管线资料数据库及库线图数据文件，所有调查与测绘的成果均以图纸及电子文档两种介质进行存储。
1.6作业流程
[bookmark: _Toc26038]完成编制进度计划、开展搜集资料、现场踏勘、仪器校验和方法试验、制定探测方案、编写技术设计书、制定安全施工管理措施、实地调查、仪器探查、探测成果的数据格式、数据结构是否具有开放性，管线探测成果文件编制、资料归档等内容、内外业衔接、管线图编绘、技术总结报告编写、成果提交和成果验收等将严格按照相关标准规范要求开展地下管线的探测工作。
（1）按照资料调绘、现场踏勘、仪器校验、方法试验、编制项目技术设计书等进行地下管线探测的技术准备；
（2）按照实地调查、隐蔽管线点探查的技术方法进行地下管线种类、埋深、材质、管径、平面坐标、管线高程、埋设方式、连接方式、管线走向（排水）、权属单位等内容要素信息的采集；金属管线隐蔽点探测采用感应法、夹钳法、直接法以及被动源法等电磁感应法进行探测。非金属管线隐蔽点根据管线的特征，采用实地调查、钎探、现场指认、探地雷达等方法进行探测，对不能确定的管线进行物理探测。
（3）按照地下管线测量的技术要求，对管线点的地面标志进行平面位置和高程联测，计算管线点的三维坐标；
（4）形成地下管线外业探测的成果，数据格式须满足本项目要求；
（5）按照地下管线综合图、地下管线专业图的技术要求进行管线数据的内业编绘；
（6）探测过程中作业区之间接边和探测结果后，按照接边的技术要求进行接边检查；
（7）按照质量检验的内容和技术方法进行地下管线数据的质量检验；
（8）按照内外业验收的技术方法进行最终的成果验收，提供的最终数据须满足国家现行规范及甲方要求。
地下管线须查明的建（构）筑物、附属设施及其它特征点：
	管线种类
	地面建（构）筑物
	管线点

	
	
	特征点
	附属物

	给水及消防
	水源、泵房、水池、取用水构筑物
	出/入地点、进/出水口、给水接入点、弯头、抱箍、三通、四通、变径、变材、蒙板、伸缩器、终点、进出房点、预留口、交叉点、变坡点、一般管线点、偏心点、井边点、非探测区去向
	阀门、软连接、控制设备、阀门井、水表、水表井、消防井、消防栓

	排水
	暗沟地面出口、出口闸、排水泵站、化粪池、隔油池、沉淀池、污水处理站
	进水口、出水口、三通、四通、多通、隔栅、变材、变径、预留口、转折点、进出房点、交叉点、变坡点、一般管线点、偏心点、井边点、非探测区去向
	检查井、跌水井、水封井、冲洗井、雨落口、沉泥井、泵井、溢流井、连接暗井、排污装置、排气井、倒虹井、阀门、立管

	电力
	高压/低压配电房、高压环网开关站、箱式开关站、电力杆塔
	引上点、进出房点、预留口、井边点、交叉点、一般管线点、非探测区去向、电缆接头、电缆盘留点、偏心点、分支点
	电力井、低压开关柜、地面箱式变压器、通风井、电力盖板、电线杆、分线箱，以及校园照明的灯杆、景观灯、照明控制箱、路灯专用变压器、接线井、照明分线盒、灯箱、广告牌

	通信
	机楼、控制室、差转台、发射塔、放大器、交换站
	引上点、进出房点、预留口、井边点、交叉点、一般管线点、偏心点、分支点、非探测区去向
	人孔、手孔、交接箱、分线箱、杆塔

	燃气
	调压站、储气柜、计量站、调压箱
	弯头、三通、四通、变径、变材、管末、出地点、进出房点、预留口、交叉点、变坡点、一般管线点、偏心点、井边点、非探测区去向
	排水器、阀门、阀门井、放散装置

	热力
	锅炉房、泵站
	直线点、弯头、三通、 四通、变径、变材、管帽、预留 口、非探测区去向
	阀门、软连接、控制设备、换热设备、检修井、阀门井


二、管线三维建模要求
2.1 地下管网建模
地下管线具有隐蔽性强、数据量大、错综复杂等特点，因而管线模型要求层次清晰、形象生动，能够清晰、直观地反应地下管线的空间分布情况。基于地下管线测绘的数据成果，按照有关数据标准和规范，利用专业工具对地下管线和管点数据进行处理，生成校园地下管线三维模型，并对生成的模型进行质量检查和模型优化，最终入库存储，形成一套完整的地下管线三维模型数据库。
三维管网数据建模，将校内现有的相关管线建模。把管线探测结果快速生成三维管线模型。其中管线（包括圆管、方沟、管块、竖管等）、特征点（包括弯头、直通、三通、四通、五通、多通、变径、盖堵、管帽等）和井（方井、圆井、井室、偏心井、雨篦等）自动生成三维模型，生成时可以设置各管线类型、井、井盖材质；附属设施（包括蝶阀，球阀，排气阀，法兰，闸阀，压力表、控制柜、变压器、分线箱）。
管线三维模型建模，对地下管网按照真实空间属性信息进行三维建模，通过建模完成真三维场景的模拟化，能够支持在系统平台中实现真三维管理，并提供一套三维自动化参数化建模工具系统，具备三维自动化参数化建模的能力，可完成从原始管线数据进行数据接入、数据处理及三维管线数据模型构建等工作，并将成果数据入库。
本平台包括所有地下设施设备要素管理与分析，包含管网基础信息管理、管网显示控制、管网数据管理、管网模拟开挖、截面分析、管网维护、管网批量化导入、停水分析、电力自动放缆功能、管网历史建设管理等应用功能。实现了对校园不可视管网资源的可视化管理，对各类型管网资源信息进行综合性统计分析，实现精细化管理。
1.水管网管理
1）水管网基础信息管理：给排水管网相关数据应包含各类型水井、井盖材质、水管道、水管材质、连通器、水阀、泵房、水箱、水终端、建设年份、管道内容物等信息。
2）管网显示控制：多种水管网信息分图层显示，能够控制在地图中显示多种或一种类型的水管网信息。
3).管网三维可视化展现：系统基于室外三维地图，实现三维显示和丰富的水管线管理功能。能够在室外三维地图中直观化显示水井、水管道等管网要素的分布位置以及管网要素间的连接关系，以及管网要素的相关信息。
4）水管网批量导入：能够通过文件批量导入室外水井、水管道等水管网要素的属性及位置信息，并在地图中预览批量导入数据的分布位置，并可在预览后撤销导入操作，使系统数据回退到导入前状态。
5）水管网数据管理：能够在系统中自主标注室外水井、水管道、等资源的空间位置，以及对各类水管网要素属性信息进行管理，支持用户上传多张水管网要素照片，并能够对照片描述信息进行管理。
6）水管网信息浏览：能够显示指定水井内部的管网要素信息，包含水管道、阀门、连通器等水管网要素的详细信息。
7）水井周边信息查询：能够对指定水井周边水井的相关信息的查询，掌握周边井名称、类型等相关信息，并能够在地图中直观显示指定水井与临近井之间的直线距离。
8）水管网查询定位：支持在室外地图中对水管网资源要素进行定位，并通过地图对要素详细信息进行调用。
9）水管网维护：能够对水井、水管道等水管网要素的定期巡查和维护进行多级化、流程化申请、审批管理，保证水管网数据的真实，有效。
2.电力、通讯、燃气管网管理 
1）基础信息管理：校园电力管网相关数据应包含各类型电力井、电力管道、内容物、电表、光纤、网线、电缆、配电箱、变压器、配电站、开闭站、变电站、配电间、电力管网要素现状照片等信息，并能够对材质、类型、用途等电力管网相关要素进行管理。
2）管网数据管理：能够在系统中自主标注对井、管道、各类管网终端设备等资源进行在线标注和动态更新，高效编辑与维护地下管网资源的属性、空间、形状信息。
3）管网三维可视化：能够在三维地图中直观展示圈定范围内的三维地下管网分布情况，包括电力井、电力管道的空间的位置以及管网要素的详细信息。（需要提供系统截图）
4）电力管道自动放缆：具有自动放缆功能，能够根据起始点与终点，自动计算放置电缆路径，并放置电缆，实现电缆放置规划的辅助支持。
5）电力管网图层显示：能够根据用电类型在校园多种地图中显示各类型电缆空间分布情况。
6）电源管理：能够在校园地图中管理输入电源所在空间位置，并实现对于输入电源详细信息及管理单位、相关责任人等信息进行精细化管理，实现对输入电源的可视化管理。
7）配电室管理：能够对校园各类配电室的空间分布位置、设备信息、维保信息、相关负责人与电力管网的路由连通情况等进行全面精细化管理。
8）井周边信息查询：支持对指定井周边电力井的信息进行查询，掌握周边井名称等相关信息，并能够在地图中直观显示指定井与临近井之间的直线距离。
3.雨污水管网数据管理：利用校园现有雨污水管网图及现场勘探，核对结果绘制两个校区雨污水管网3D数据图。
4.水、电管网（含管廊）资源空间分析
1）停水停电分析：具有对管网停水停电情况空间分析功能，能够根据管网附属设备设施的开闭状态、管网运行状态等分析供停水停电影响范围，并以不同颜色标示停水影响范围。
2）管网截面分析：用户可以通过任意位置标注横截面来获取地下管网资源在横截面位置的信息状况，包括管道埋深、管道相对距离等。
3）管网模拟开挖分析：通过在三维地图上模拟开挖查看园区内地下水管道的影响范围，从而帮助用户服务于各类水管网建设施工、前期规划和管理工作。
4）管线埋深管控：通过设定水管线的埋设深度，可将水管线抬升过地面或下沉至地下，以便对水管线数据的管理。
5）管网建设历史查询：通过对管网的建设时间规划、材质和查询管网的使用情况，从而为校园后勤工作正常开展提供了有力保障。
6）自定义范围查询管网信息：能够在地图中通过自定义范围查询相关管网信息，并能够对范围内各种组件进行统计分析。
7）管道长度统计：能够按照管道长度进行排序，能够对管道信息进行统计分析，将统计结果以饼状图或柱状图进行表示，支持将统计结果图表保存成图片进行输出。
8）管道长度计算器：支持管道长度计算器功能，能够在管道列表或直接在地图中选择指定管道，计算所选择的管道的综合长度及平均长度。
9）管网统计分析：支持按照属性信息等指定条件对管网信息进行统计分析功能，并能够以图表方式展示统计分析结果，支持将统计图输出成图片进行存储，统计表以文件形成进行存储。
10）管网负责人分析：支持按照管网建设与维护负责单位对管道信息进行查询，并进行统计分析，支持以饼状图或柱状图的形式显示统计分析结果，并在地图中以不同颜色区分出查询的指定责任单位所负责区域。
11）管网数据概览：具有管网整体态势功能，通过该功能，能够查询整个项目区管网态势，例如井、管道等要素的数量、长度等信息，并支持将整体态势以图片方式进行存储。
2.2 地上三维建模
1、遥感数据要求：通过无人机航拍或遥感获取校园影像数据，通过校园倾斜影像数据
应建立校园三维模型，倾斜影像分辨率在0.05米以上，通过倾斜摄影模型数据进行数据导入、数据单体化、数据处理、数据修补等工作，完成三维场景三维瓦片缓存数据生产，并将数据成果入库，模型以国测2000坐标系为标准与校园空间信息数据坐标保持一致，要能够与空间信息数据进行叠加，实现无缝嵌套。
2、模型格式要求：应提供.3ds、.fbx、.3Dtiles等格式的模型文件。为达到精细化建模及后期平台应用，需对模型进行精细化修模，减少模型面数的同时保持原有的分辨率。对模型实行模块划分，校园每个建筑为独立模块，路面、地形、过境水系、绿化、路灯、井盖等为独立模块。
3、地表三维景观模型制作范围包括：新疆农业大学内的建筑物、路面、花坛、小品，树木、灯杆、停车场等；
校园内的重点建筑物三维模型要求能够真实、美观，具有建筑物名称，可供用户属性查询和点击查看。
三维模型的要求主要在以下方面：纹理结构、纹理贴图的大小、纹理贴图的格式、模型的面片数量。
具体制作要求如下：
（1）办公楼、教学楼等重点建筑物模型须真实反映建筑立面大于0.5m左右的凸凹结构、主要附属结构、楼层数，包括女儿墙、0.5米以上的屋檐、古建挑檐、房顶装饰物及塔形天线、出入口、窗口的凸凹结构和下穿结构，其余长、宽、高等任意维度变化大于0.5米的细节。此外，如需做室内模型,要求室内模型可以反映出建筑主要附属结构，建筑主要特征、色调与照片一致。
（2）住宅楼、门岗等建筑物模型须真实反映建筑立面大于0.5m左右的凸凹结构、主要附属结构、楼层数，包括女儿墙；0.5米以上的屋檐、出入口和下穿结构，其余长、宽、高等任意维度变化大于0.5米的细节。
（3）临街的围墙、栅栏（含与临街围墙相连的侧面围墙）、停车棚，以及与围墙相连的警卫室、门卫室等需要按实际位置、尺寸建模。
（4）地面模型（包括地面、斜坡、湖泊、沟渠、地面河流、水库、堤坝、花圃花坛）表现地面高差大于0.3m的结构，地形、景观绿地的草地须按影像中的实际范围、形状、种类建立模型，球场地面按实际贴图，也可采用与实际相似的公共纹理。
（5）道路需要表现双向两车道路面中心线、车行道分界线、车行道边缘线、人行横道线、距离确认线、出入口标线、导向箭头、路面文字标记等，交通路牌、路标、交通指示标志牌、广告牌等必须建模表现。
（6）校区内雕塑、座椅、步廊、路亭，城市、垃圾箱、公共厕所、饮水及清洗台，电话亭、邮箱、环境标识、告示板、宣传栏、计时装置、电子信息查询器、取款机、洗衣房等，户外健身设施、照明设施等必须按实际位置、尺寸建模。
（7）植被模型（包括道路行道树、绿地和景观植物）采用单面片表现形式，须基本反映树木的形态、高度、分布等主要特征；花坛中以具有一定间距单簇花为主的采用十字交叉面片双面贴图，成片的花则直接贴图，要求花的种类合适。严禁行道树同宽同高，树种应有相应变化，要求姿态、树冠大小、树冠颜色要有变化，高低错落，形态美观。
（8）采用实景照片作为纹理，纹理贴图质感要求与建筑外观保持一致且清晰可辨，保证门窗完整，贴图内不能存在人、车、植物、空调、衣物等非建筑物体。纹理需要处理电线杆、行人、车辆、绿植、等不属于建筑自身的遮挡，墙砖需要对齐。
（9）三维建筑模型的精度平面精度满足1：500地形图要求，高程中误差0.8米。
（10）配电室、水泵房进行三维室内模型制作，实现对我校配电室、水泵房数据进行标准化制作，空间信息应包含墙体、门、设施设备等图层数据，建筑物空间信息数据应能够反映建筑的名称、高度、类型、形态等。实现对我校空间数据的精细化管理。
（11）免费配套提供数据生产建模工具，支持针对校园局部变化快速完成地上三维模型的构建与更新，确保数据的现势性与可持续服务能力。支持导入dwg、fbx、osgb、osg、obj、rvt、3ds、jpg、bmp、png等二、三维数据以及常用的图片。支持导出osgb、obj、fbx、skp、3ds等三维数据格式，以及dwg、jpg、png等二维数据格式。
具备场景设计功能，能够建造简单到复杂的数字对象结构。支持可视化资源编辑、制作，应能够从素材库中调用资源模型，组成新的资源。支持对绘制的基本图形，如线条、圆、矩形、多边形等进行修改、移动旋转、复制、缩放等操作，从而实现灵活且高效的设计过程，满足各种制图需求。
具有点、线、面、体等功能，能够使用多边形建模、曲面建模等方式进行建模，提供细分建模、布尔建模等高级建模功能，以及精确编辑工具（如移动、旋转、缩放、挤出、壳等）。
支持将场景中的模型进行材质刷帖，并能进行UV变换。操作工具应包括移动、旋转和缩放，以调整对象在空间中的定位和尺寸；应提供镜像和复制功能，用以快速创建对称或重复元素；应具备删除功能，允许移除不必要的部件；应具备解组和编组功能，帮助用户高效管理和组织模型中的多个实体。
具有完备的全要素环境构建能力，能精确模拟现实世界中的气象、光影、材质等物理特征，达到照片级次世代效果，且无缝伴随图纸编辑的全过程。
1）地上三维建设包括：校园内部道路、水体、操场、绿地、广场、预留地、建筑物（含规划中）等要素类型。中标方所提供的空间信息数据应以矢量数据的形式存储于数据库中，应包含要素全部属性，要素信息属性与几何形态应同库存储，保障系统运行性能与恢复能力。
2）应建设道路拓扑格网相关属性信息。
3）应根据学校要求预置部分校内POI信息点。
4）空间信息数据应具有同源坐标；室内空间信息来源于电子图纸，应包含同源坐标，应建立系统矢量数据坐标与校园电子总图纸坐标的对应关系。
4、项目须包含服务期内未来5年我校新建、维修改造等所有地面、地下建筑物和管道的建模和修改以及地下管道的改造修改工作、系统升级工作，多个终端用户使用系统数据保持一致，且移动端与PC端应用使用同一数据源，保持系统数据同步更新，可通过移动端实现信息的便捷获取、统计。
2.3 建筑室内三维建模
对新疆农业大学老满城、亚心、陆港三校区的配电室、水泵房进行三维室内建模，能够准确展示墙体、门、设施设备等室内空间效果，为室内空间数据的精细化管理提供数据基础。针对通过如3DMAX建模的校园建筑物模型数据建库，对地上三维建设的数据成果内容，完成地上三维场景搭建，完成多源异构数据融合，完成三维场景缓存数据生产，并将数据成果入库。
[bookmark: _Toc6260]三、系统要求
[bookmark: _Toc23362][bookmark: _Toc61000876]3.1基本要求
基于后勤基础支撑平台实现对本项目所有建设的子系统集成，并预留接口供将来建设的子系统接入，需将学校已建设和未纳入到本次平台的其他数据，集成到地下管网平台系统的子应用系统内。系统支持对本项目所建设的应用系统进行集成，并预留接口供将来建设的系统接入，以及对接校园已建的能源监管平台、配电室智能化监测系统、智慧供热管理系统、路灯控制系统、水泵房管理系统等，将各数据集成到系统内，实现可视化大屏展示、物联网管理控制、一体化认证管理、接口统一管理。
3.2基础支持平台
系统可实现“手机移动端”、“电脑PC端”、“中心可视化大屏”三屏同步显示，且使用同一数据源，保持系统数据同步更新，可通过移动端实现校园各类后勤信息的便捷获取、统计、服务的申请及受理等。
1、系统认证管理能够保障用户在使用信息化应用系统时能够根据用户身份访问到相对应的服务资源。认证服务管理能够对用户信息进行验证，保障用户身份为系统中的合法用户。认证服务不但能够完成为信息化平台进行身份信息的认证服务，而且可以为今后建立的应用系统、信息平台等提供认证服务接口。
2、数据管理中心实现数据的采集、管理与交换功能，支持各种数据库和应用系统的同步任务，保障系统数据的动态更新和同步传输，为系统的数据挖掘提供原始的数据积累，通过数据采集对数据进行汇总抽取、标准化加工处理，保障系统数据的动态更新和同步传输。基于统一的数据标准为数据迁移、整合对接提供数据服务接口，实现不同数据源、不同结构的数据资源的全面兼容、无缝衔接；技术开发成果全面开源，保证完整移交给业主单位使用。
3、数据生产建模工具总体要求：本次项目数据生产建模工具须选择业界公认先进成熟的具有自主创新、自主知识产权、自主可控的工具软件，来保证为本次项目提供安全、可靠和稳定的地理信息数据处理及服务支撑。为保证数据生产建模工具软件能够长期安全、稳定、可靠、高效的支撑系统的运行，产品需要满足以下要求：
1) ★具备完整的售后服务体系，能够为项目提供全面的技术支撑，若投标人为非数据生产建模工具厂商，须提供针对本项目的售后服务承诺；若投标人为建模工具厂商需提供相关软件软著。
2) ★平台要具备国产操作系统、数据库以及中间件的兼容能力，投标人需提供下文所述信创要求兼容性证明材料复印件加盖产品厂商公章或承诺函。
3) 支持提供网络分析能力，支持用户在进行最佳路径分析、最近设施分析、连通性分析、关键设施查找和爆管分析等；支持根据用户创建或指定起始点，进行最佳路径的规划和分析。
4) ★具备空间数据加工处理的基础功能，如：数据编辑、数据处理、地图制图、数据导入导出、数据配准、专题图制作、投影转换、布局打印、地图瓦片生成功能等功能；投标人需提供上述功能界面证明材料复印件，并加盖产品厂商公章。
5) 本次建设涉数据类型较多源，数据生产建模工具软件需支持多种不同格式源数据的转入转出：如CAD的DWG、DXF、DGN等数据格式；可以导入E00、MIF、TAB等GIS数据格式；支持国家《地球空间数据交换格式》.VCT；支持多种影像数据格式，如MrSID、TIF、BMP、JPG，以及影像压缩格式ECW、SIT等。
6) ★支持国家三维模型瓦片行业标准：CH/T 9040-2023《空间三维模型瓦片数据格式》，支持倾斜摄影模型、BIM、手工建模、激光点云数据等三维数据生成格式，针对上述相关能力投标人需提供承诺函。
4、 数据库产品软件：本项目中涉及多种类多格式的地理信息数据、管线数据、三维模型、业务数据等。项目建设过程需要对数据进行有效管理及应用。因此需要通过国产专业数据库产品软件提供数据安全、数据管理、数据应用的能力支撑。
具体要求：
1) 产品需为国产集中式关系型数据库，必须提供软件著作权证书。具有跨操作系统平台的能力，Linux、麒麟、UOS等操作系统等；
2) 数据库产品通过中国信息安全测评中心或国家保密科技测评中心的安全可靠评测，获得安全可靠等级“I级”
3) ★针对国产处理器平台有专门的优化技术，要求在2 路国产处理器平台上 TPCC 测试中 100 仓数据量性能能达到 150 tpmC 以上，须提供工信部下属测评机构： 中国软件评测中心、 国家工业信息安全发展研究中心、工业和信息化部电子第五研究所、 中国电子技术标准化研究院、 中国信息通信研究院其中之一按信创测试大纲测试后出具的《产品质量测试报告》或《产品确认测试报告》，或提供具有CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告。
4) 支持ANSI SQL-2003以上标准；支持JDBC/ODBC标准接口；支持PL/pgSQL等过程语言。
5) 支持空间数据功能，支持丰富的原生几何数据类型，包括点、线、面、多点、多线、多面、几何集合等；支持EWKT、EWKB 和 Canonical 格式的几何对象；支持2D/3D 坐标系、坐标系转换和球体长度计算；支持空间数据分析函数和聚合函数等；
6) 支持全密态等值查询功能，全密态数据库提供数据整个生命周期中的隐私保护，涵盖网络传输、数据存储以及数据运行态，密态等值查询通过技术手段实现 数据库密文查询和计算，实现数据拥有者与数据管理者读取能力分离。
7) 支持AI功能，通过结合深度强化学习和全局搜索算法等AI技术，实现在无需人工干预的情况下，获取最佳数据库参数配置。索引推荐功能支持用户在数据库中直接进行操作，对用户输入的单条查询语句生成推荐的索引。
8) 在任意数据库实例出现故障时，集群内服务正常运行，数据不丢失，集群整体业务可用。在实例故障、节点故障等单数据库实例故障时，RPO时间等于0，RTO时间小于30s；
9) ★支持集群部署，具备集群扩展能力，可满足不同阶段部署需求，支持集群故障自动检测，隔离与恢复，集群稳定性强。数据库集群环境下，备节点数据目录被误删除时不需要人工干预支持仅依靠数据库集群软件自动拉起备库，与主节点数据一致，保证数据库服务高可用。需提供由工信部下属的专业测评机构出具的带有CNAS标识的测试报告。
10) ★在2 路国产处理器平台上，在不低于100张千万行表的数据规模下，持续10分钟的不低于1000并发操作，数据库的批量数据插入的事务处理能力可达120万次/秒、单值插入数据的的事务处理能力可达10万次/秒、删除数据的事务处理能力可达60万次/秒、单值数据查询的事务处理能力可达100万次/秒。须提供具有CNAS标识的第三方检测机构出具的检测报告，另外须提供操作截图。
5、物联网管理是智慧校园建设的基础数据平台，对下联接物联设备、屏蔽设备感知层的设备差异，对上支撑智慧应用、业务扩展。利用现场总线、边缘计算、统一API等实现传感设备和数据终端在任意位置的接入，从校园全局角度构建了异构通信网络、物联感知、海量数据的资源汇聚池。
（1）设备统一接入
获取第三方物联设备或系统提供相应API及对接服务，实现物联设备和系统的快速统一接入。
（2）远程实时控制
支持通过对接设备后台系统软件的方式，实现对路灯、阀门等物联设备进行远程开关、调节等状态进行展示的功能，实现无需现场处置，通过远程方式掌握现场情况，有效提升设备管控效率，降低运维成本，提升校园设施管理的智能化水平。
4、接口管理包含API接口管理、接口认证、接口参数验证、接口数据处理、接口消息通知、系统接口响应、系统接口测试、接口文件编辑。
1）接口建设：系统接口设计按照数据互通、资源共享的原则，与校园已建系统和设备进行对接，实现信息的快速获取和传递。同时充分考虑长期信息化发展，预留标准化接口，实现校园信息化建设的可持续性。对于未建设或即将建设的其他应用，系统须预留标准化的数据接口，待新的应用系统建设后系统可同步接入。
3）因该项目中大量使用无线物联网设备，中标方需确保所有数据进行有效传输。
4）其他实施要求：本次项目需充分考虑地下管网的勘探充分考虑学校基础设施的复杂性。
3.3管网二三维一体化系统
管网平台是集二三维一体化浏览、管线查询统计、分析研判、工程应用于一体的综合性管理平台，旨在实现地下管线数据、管廊可视化管理、高效查询、精准分析及便捷应用，直观的了解到地下管线的现状、分布和走向、管线间的相互关系，为管线日常运维、应急处置、工程设计提供全面技术支撑，涵盖功能、浏览、查询、统计、分析、应用等模块，具备管线在线更新建模、二三维自由切换等核心优势，可全方位满足地下管线全生命周期管理需求。
涵盖图层管理、地形透明调节、图例查看、地图测量、对象查询、双屏比对、出图、二三维切换、复位、全屏等全部核心操作。其中，图层管理可实现项目所有图层的加载显示、显示/隐藏切换及数据透明化管理（地形与影像数据不做透明化）；地图测量包含水平距离、垂直距离、空间距离、面积量算及清除等子功能；对象查询可通过选取视窗内管段、管点、模型等对象，查看其属性信息；其余功能可满足场景操作、视图切换等辅助需求。
涵盖飞行漫游、管线自定义标注、快速定位、坐标定位、地图标绘、地图打印、管线更新及浏览设置等功能。地图标绘支持地标、折线、多边形等多种标绘类型；浏览设置可开启地下浏览等。
可实现地下管线、管廊的快速检索与精准定位，涵盖空间查询、管径查询、特征查询材质查询、复合查询等查询类型。查询范围支持全部、圆域、多边形等多种选择，可根据管径条件、特征类型、材质要求等多类条件检索管线，支持多条件复合查询，所有查询操作可通过功能面板完成参数设置，查询结果可直观呈现并定位至具体位置。
涵盖汇总统计、管径分段统计、埋深分段统计、特征分类统计、材质分类统计、管径分类统计、附属物分类统计、道路统计、行政区统计等统计类型。可对管线长度、总数、类型进行汇总，按管径、埋深进行分段统计，按特征、材质、附属物进行分类统计，同时支持按道路、行政区划分区域统计，可生成统计列表及统计图，支持结果导出为excel文件，为管理决策提供数据支撑。
涵盖连通性分析、爆管分析、水平净距分析、垂直净距分析、碰撞分析、覆土分析、开挖分析、横断面、纵断面、管线流向。
涵盖工程管理、隐患管理等模块。支持新增、查看、编辑、删除管线项目工程；隐患管理可展示隐患状态、类型分布，支持隐患查询与统计。
校园遥感影像数据应与校园现状尽量保持一致，遥感影像数据需要及时更新。遥感影像数据应采用半年之内的影像，影像坐标须要与校园空间信息数据坐标保持一致，要能够与空间信息数据进行叠加，实现无缝嵌套。为了减少遥感影像数据对系统速度的影响，需要使用影像金字塔格式进行存储与发布。
3.4校园电子地图导航系统
1、地理信息系统
基于地图展示与搜索查询，根据不同用户的角色及权限，展示对应的功能与内容。为校园提供一个可视化、立体化宣传、展示、查询的窗口。
地图制作需遵循国家相关地理信息标准，结合的地上校园三维数据及实际地理环境，完成校内电子地图制作、道路绿地美化、路网制作及分类采集制作，校内电子地图呈现真实地理风貌，确保地形地貌清晰可辨、无失真，且确保地图数据精准、美观、实用。
支持通过微信公众号、或扫描二维码方式访问地上电子地图，地图内标注教学楼、实验室、宿舍、食堂、充电桩、快递等核心设施点位，支持多校区一键切换查看。
支持校内导航功能，支持GPS、北斗等，精准显示用户当前位置（起点），自定义选定终点；支持自定义选定起终点，点击“导航”，即可规划路线，提供步行、骑行等多种出行方式的个性化路线规划，支持跨楼宇导航，精准指引至楼宇出入口等具体点位。
支持主题路线漫游（如校园文化景点线、专业实验室线）与自定义路线漫游，为报考学生、远程访客提供沉浸式校园了解渠道，助力招生宣传。
支持关键词搜索、模糊搜索，分类搜索，周边范围搜索地名地址，按建筑类型（教学楼、宿舍、食堂）、设施类型（卫生间、充电桩、ATM）、服务类型（打印店、超市）等分类查询响应时间≤500ms，搜索准确率≥95%。
支持热门推荐，结合季节、迎新、活动、施工、预警等。
地图数据需要以3D视角，支持地图缩放、平移、拖拽等操作，可查看周边路网、绿地、楼宇等信息，点击POI或道路可查看详情。POI数据需要采集全量的校园数据，分类大于10类，属性信息要素全面。
地图导航路径能够支持多种方式，并能够设置临时管制区域，更新导航路线，规划时<2秒。
支持校园活动发布，支持用户后台编辑POI点，进行POI管理并支持新增、编辑、删除，导入导出维护管理。支持与现有业务系统、预留数据导入/导出接口，支持API接口调用，便于后续功能扩展及数据共享。
（1）需支持对接校园的统一身份认证系统，实现人员身份登录并赋予对应权限。
（2）需提供校园地图的展示，需提供地图平移、地图缩放、地图旋转、地图复位、楼层切换、地图纠错、测面、测距、屏幕截图等室内外一体化地图工具的使用。
（3）需提供地图纠错与意见反馈服务。
（4）需提供校区切换功能，在各个校区的地图之间进行自由切换。
（5）需提供地图切换功能，在校园的室内外一体化地图与三维仿真地图之间进行切换。
（6）需提供手机地图功能，用户可通过手机微信扫描地图二维码在移动端查看地图。
（7）需提供智能搜索服务，用户可通过中文、拼音、拼音首字母等方式对校园内的公共设施服务、单位机构、建筑物、房间、全景点、热门单位机构、道路等内容进行搜索与匹配；需支持对热门搜索与历史搜索的数据进行展示并进行快速搜索；需支持基于地图以某个位置为中心，搜索其周边的数据，搜索结果需根据符合度进行列表形式显示，支持与地图进行位置联动。
（8）需提供地图版本、地图俯视角度、地图比例尺等地图基本信息的展示与查看。
（9）需提供校园生活、购物、金融、快递等 POI 兴趣点的显示功能。
（10）需实现通过语音播报行进方向和距离；在模拟导航的过程中语音播报的同时进行地图联动，与行进方向路线对应，不能出现偏差；需实现模拟导航的暂停、继续和主动结束。
（11）需支持校园地图通过二维码和链接的方式进行位置分享功能，使用人可直接通过二维码或链接的方式直接定位到所分享位置。
（12）需支持在地图上对建筑、房间、机构的信息通过文字、图片、视频、音频的方式进行展示与介绍。
（13）支持把地图上的任意一点设为地图中心点，支持把地图上的任意一点设为起点、终点或者途径点。
2、三维数字孪生校园
（1）需以真实物理环境为蓝本，采用 UE 技术路线，实现虚拟 3D 孪生校园的建设，具备跨平台、无插件访问模式，可实现高沉浸式的场景展示和交互设计，支持高品质渲染、物理模拟、多样化的动画、粒子特效等多种高级能力，构建与现实场景无缝对接的虚拟体验。
（2）需支持跨平台无插件的访问模式与 3D 场景交互展示，具备渲染、物理模拟、动画、粒子特效能力。三维场景建设：对校园真实场景进行模拟，建立校园三维全景模型，使用实时渲染构建出逼真且美观的校园 3D 效果。并基于 3D 模型技术，高度还原学校建筑的外观与结构，对建筑的坐标、外立面等进行精细建模，并根据需求对建筑进行建筑材质、状态等维度的动态渲染，同时标注建筑的相关基础信息。
（3）需实现 3D 引擎中多项模拟和交互功能，以实现更真实的场景效果和交互体验。包括但不限于实时场景模拟、自动更新、快速绘制导航路线、轮盘式功能切换、与 GIS 平台对接渲染地形数据、快速切换天气和水体、场景流式加载、快速转换视图等。并需实现三维场景实时互动，包括与建筑互动显示详细信息，利用 3DUI 的方式显示结构化信息等。
（4）需支持全场景三维地形渲染、室内外三维建模、三维空间缓冲和加载、室外室内无缝切换、第一人称视觉贴地漫游、全尺度渲染和视野无极缩放显示、室内外模拟导航、昼夜切换、人物动画效果、高品质播放。
（5）需支持环境光的逼真还原，包括但不限于体积云、景深、PBR、发光贴图水面倒影。
（6）系统需提供多种登录方式，登陆方式包括：统一身份认证登录、账号登陆、游客访问；系统需支持标准化的统一身份认证对接服务；
（7）系统需支持用户与建筑物互动查看建筑物详情功能，需支持自由切换漫游方式，如行走、奔跑、飞行，对校园进行全方位游览；
（8）可展示导览点位的信息，包含视频、音频、图文信息，并且实现导览点位间的自由切换；
（9）需支持导览场景信息管理功能，可对地图的机构信息、标注信息、大楼信息以及绿化带等属性信息进行管理，管理操作需实现与地图的同步联动，需支持对属性数据的统一导入、导出。
3.5校园报修维修系统
提供了针对报修过程管理、报修数据管理、维修队伍管理、维修数据管理等功能，为学校提供全面的维修工作辅助管理，实现维修管理工作的效率提升。
报修管理系统提供了基于移动应用的快速报修管理功能，系统可预置故障区域、维修项目，用户通过点选确定报修区域与维修项目，报修人可手动对需要维修的物品拍照上传并添加故障描述、报修人联系方式以及地点定位，完成对故障的上报。
学校管理人员通过系统可查看到报修申请信息列表，包括报修编号、区域、项目、内容描述、报修人、报修时间等信息，查看报修记录并审核是否需要维修，根据报修项目内容和类别，通过系统完成对维修项目的派工，将维修项目快速分配给具体的维修人。维修人利用移动应用能够接收到管理人员派发的维修任务，如果派发的任务不属于自己负责范围可提交任务驳回，添加驳回理由；管理人员通过系统可对驳回的任务进行转派。维修人员根据任务所在的位置、报修描述到相应的位置进行维修，完成后对维修结果拍照上传，由管理人员通过审核确定是否维修完成，如果维修的结果不符合要求，可通过系统要求进行二次维修，以确保维修工作的质量。
系统针对维修项目提供了多种项目状态来表示当前项目所处的阶段，使项目相关人员能够对维修进度了解，包括待审核、已审核、待派工、待维修、维修中、待完工、已完工、待回访、已回访、待评价、已评价等状态，用户通过状态可明确维修所处的阶段。
管理人员可通过状态对维修项目分类查看和管理。用户针对特定项目还可查看项目具体的信息详情。
系统包含维修数据的统计分析功能，可按照天、周、月、年提供各阶段维修项目的统计数据，使管理者对不同时间段的维修数据一目了然。系统可根据报修受理时间、维修时间、维修评价等综合计算出维修工人效率、维修队伍效率、单位维修量统计、楼宇维修量统计等数据统计分析等。
其中：PC端功能
1、用户登录+报修
用户登录方式：本校师生和教职工可通过PC端登录，校外人员第三方公司人员等无校园统一认证账号的人员可在报修平台中录入用户信息从而实现登录系统进行授权操作。
报修人填写报修信息进行报修，例如维修区域、项目、故障描述（故障描述有常用模板供报修人选择）等。
2、待处理事项
主要处理事项有：待审核的、待受理的、待完工的、待回访的、待审核的大维修。
3、维修完工评价
报修单维修完成后，学生或者其他报修用户在我的报修中可进行评价打分。
4、报修情况统计报表查看
主要统计当前系统的报修总量，报修区域下的报修数量和处理情况，维修人员处理报修单据情况和当前待处理的数量，将所有人员的工作进行量化，方便数据查看和情况跟踪定位。
5、费用设置
主要设置维修工完工时的所需费用（如工时费、材料费、管理费用等）以及计算方式；
6、维修单位与设置
维修单位首先跟据机构授权进行提取，再跟据授权进行提取，如果用户有维修单位的添加编辑权限，则可查看所有的维修单位；维修单位下配置人员，根据不同人员类型进行添加，人员提取有报修系统角色的人员。
维修设置中区域和楼宇下都可以配置项目并配置承修单位和对应的业务操作人员。报修页面根据选择的维修区域，系统会先匹配楼宇下配置的项目，如果楼宇下未配置维修项目，则提示无可报修的项目，如果单位下配置了维修单位，没有设置服务的人员，系统提示异常，请检查维修设置。
7、人员排班设置
设置排班时间范围后，进行班次批次的设置，可设置授权单位下的值班人员；
8、维修工时和维修材料设置
管理员对日常维修所需要工时和材料明细录入系统，便于材料添加及统计核算。
9、工单查询管理
（1）异常工单
主要是针对单子在处理的过程中，由于异常原因将配置的维修工或者受理人，单位，服务单位等删除掉了，系统找不到对应的业务操作人员，则会在异常工单中统计到，可在异常工单中进行特殊处理。
（2）超时工单
对系统当前设置的超时时间，进行提取超时的工单，以便管理人员进行统计查看，当前单据因某种原因滞留一直未处理，进行督促处理,点击督办，给每个工单当前对应的责任人发送消息提醒；
（3）工单查询
主要是统计当前报修系统中，所有的有效报修单据，以及单据处理的状态。
10、督办提醒功能
在超时工单中增加可以批量进行督办提醒功能，点击督办，给每个工单当前对应的责任人发送消息提醒，同时在日志中记录日志。
11、拆单功能
报修人报修的单子有时候不是一个部门能完成的有时候还需要其他部门或者其他维修项目，但是此维修工已经完成，需要其他部门的维修，所以在维修工完工之前增加一个拆单的功能，维修工可以拆成一个新的报修单，然后对应的部门进行审核和受理，完工。
12、人员排班
设置好时间后，在人员班次中配置。
13、受理派工（维修工未完成工单情况统计）
受理人在派工时，可进行相关的操作，也可以不直接指派维修工；
响应不派工：通知报修人已收到报修单，但当前由于其他原因不能立即前往现场完工；
派工：直接指派维修师傅进行维修并选择对应的收费方式，也可在指派的同时打印报修单据。
转单：该项目不归受理人所在部门处理，或师生用户报修的故障项目不对，受理人可进行转到相应的处理单位或其故障项目下，进行对应的项目下的单位人员处理；
驳回：该项目不属于后勤维修范畴或者其他原因，说明原因，退回报修人；
暂停：报修项目由于某些原因暂时无法维修，进行暂停操作，停止系统计时；
不公开：设置报修单据不在前台网站展示，受理流程不受影响；
删除：重复报修或问题报修单可以直接删除，删除后，单据到工单垃圾箱中，也可进行恢复操作，恢复后，单据到待审核状态，进行相关的业务处理；
14、维修完工
维修完成后进行完工操作，支持添加所用的维修材料，维修前后照片上传等。
15、统计查询
对报修信息进行查询统计，包括数量分析（承修单位报修量统计、维修项目报修量统计、维修区域报修量统计、录单量统计、回访量统计）、用时分析（承修单位受理用时、承修单位完工用时、维修工完工用时统计）、费用分析（承修单位维修费统计、维修项目维修费统计、维修区域维修费统计、维修材料费用统计、签单单位费用统计、维修工工时费统计）、结果分析（维修工返修率统计、评价分析）等。
手机端功能
支持微信公众号或者微信小程序的方式实现，具体功能要求：
1、报修：服务对象进行故障的报修，填写故障项目、位置定位、故障描述、预约维修时间等，支持语音输入、故障照片上传。
2、报修评价：报修人可在我的报修里打开报修记录并对已完成的报修进行评价。
3、报修受理：维修管理者对报修信息处理，处理包括响应、派工、转单、驳回、暂停等操作。
4、报修完工：维修工或维修管理者对已经完成维修的报修项目进行完工操作，可输入维修工时、维修所用材料、应收费用、维修描述、完工前后照片等信息。
5、异常工单：异常工单的查询及处理。
6、报修督导：对滞留超过一定时长的报修工单进行督办提醒。
7、工单查询：对报修工单进行查询。
8、报修统计：对报修数量、用时情况、维修费用、环比进行分析统计。
3.6水电能耗数据可视化
可视化能耗则是将能耗感知设备基于校园地图进行可视化的呈现，并对接能耗感知设备监控数据，进行数据的统计和可视化的呈现。系统与学校已有的相关节水监管平台进行数据集成，形成可视化大屏，实现数据的总体分析与汇总，包括数据统计，用水分析，三维系统展示及各模块功能等等，实现数据统一管理等功能，满足学校发展需求。
（1）数据接入
数据接入主要涵盖水表、能耗两类计量数据及三维泵房、三维配电室的可视化与设备管控数据，其中水表数据接入覆盖校园各类用水计量点，采集实时与历史用水相关数据并满足相应技术及功能要求；能耗数据接入覆盖校园所有用电节点，采集各类用电参数及历史能耗数据，实现能耗可视化、分析及告警，接入设备实时监测数据，支持远程控制、异常告警联动及多终端访问，全面实现校园相关数据的接入、监测、管控与可视化。
（2）能耗管理
作为校园水电能耗全局管控核心模块，整合供水、供电、泵房、配电室全维度能耗数据，支持按区域、时间(以日、月、年、自定义时间段为单位)、用能类型开展多维度统计汇总，可视化展示能耗趋势、结构占比及同比 / 环比数据，结合大数据模型完成能耗异常识别、节能潜力分析与未来能耗评估预测，打造集能耗总量、人均能耗、单位面积能耗等的可视化驾驶舱，支持数据钻取，实现从全局到明细的分层级能耗管控，为校园能源管理顶层决策提供数据依据。
需支持基于校园地图对建筑、房间等位置的智能搜索，并自动偏心到搜索结果位置，并查看建筑、房间对应的能耗使用情况及明细数据，支持历史数据的查询、预警的明细数据的查看，后台设置阀值，实现能耗数据超出阀值后，设备基于地图闪烁预警；支持基于位置的单个设备能耗监控数据的统计、指定楼层的能耗总量统计、指定建筑的能耗总量统计，根据能耗数据统计，提供建筑能耗使用排行；需支持对能耗预警的记录进行查询、筛选和导出，对能耗预警阀值、预警周期等相关参数进行配置；支持按照建筑、设备、时间等多个维度进行预警规则的设置；
（3）供水管理
基于水表数据接入模块的实时与历史数据，联动校园地下给水管网三维模型，实时展示全校及各区域供水量、管网水压、水流流向及水表运行状态，支持按区域、楼栋、用水类型开展多维度用水分析，自动识别管网跑冒滴漏、流量突变、超定额用水等异常情况并实现精准定位与多渠道告警，生成标准化用水统计与设备运行报表，建立完善供水数据台账，在三维场景中实现用水数据与管段、水表、阀门等物理设备的联动展示与详情查询，打造全流程精细化供水管控体系。
（4）供电管理
整合能耗数据接入模块电力监测数据，联动校园配电系统三维模型，打造供电运行可视化看板，实时展示全校及各配电节点的电压、电流、功率、功率因数等核心电气参数与配电设备运行状态，支持按区域、用电类型、峰谷平时段开展精细化用电分析与负荷曲线绘制，通过可视化图表展示供电核心数据，自动生成用电统计、设备运行及异常告警报表，保障校园供电系统安全稳定运行。
（5）泵房管理
基于三维泵房可视化及设备监测数据接入模块，实时全局展示各泵房水泵启停、进出口压力、流量、水箱液位、电机温度等核心运行参数，对单台设备开展精细化监测并统计运行时长、效率与故障记录，支持在三维模型中实现设备漫游、参数查看，当出现压力超标、设备故障等异常时，对应设备在模型中高亮闪烁并通过多渠道即时告警，同时联动报修维修系统自动创建工单，生成泵房设备运维、运行统计及告警处理报表，实现泵房智能化无人化运维管理。
3.7配电室管理
基于三维配电室可视化及设备控制监测数据接入模块，打造配电室管理驾驶舱，集成所有配电室三维模型场景，实时展示高低压柜、变压器等设备的遥测参数、遥信状态及接地电阻等核心数据，当出现故障时，对应设备即时高亮告警并推送故障详情与处置建议，联动消防、报修系统实现快速处置，同时开展用电趋势与节能潜力分析，生成各类运维统计报表，支持在三维场景中巡检与故障应急演练，全面保障配电室安全高效运行。
3.8库房管理系统
以数据看板形式动态展示物资库存总量、分类库存、出入库频次、低库存预警及领用记录等，实现物资数据化监管，提升库房精细化管理水平。具备需求上报、需求审批、查询确认（含同意及驳回）、需求汇总、采购入库、出库、退库、领用申请、领用确认等基础功能，同时具备库房商品位置查询、定价管理、实时库存、库存盘点等功能；系统可设置库房名称、简称、类型、采购定价方式、供应定价方式、备注等信息。可对领用单位进行基本信息管理、用户角色权限设定、用户管理操作，可自动生成常用报表，也可对报表进行设计。
3.9校园路灯态势展示
对接学校路灯控制系统，将学校路灯运行信息及位置在校园地图中进行统一直观的展示，使管理部门能够便捷的获取路灯设备的详细信息和分布情况，简化对校内海量路灯的管理难度。
1.校园路灯可视化管理：实现对校园路灯进行精细化管理，包含路灯的型号、名称、维保单位等信息，实现对路灯的精细化管理。
2.校园路灯信息在线更新：在电子地图中标注路灯的位置，编辑路灯的属性信息。并能够通过关键字等查询条件，对校园路灯属性信息及所在位置进行全面掌握。并能够对路灯相关信息进行更新、删除。能够在多种地图模式之间实现校园路灯数据的同步更新。
3.校园路灯控制管理：支持在电子地图上基于路灯的空间位置对路灯开关状态进行远程控制。
4.校园路灯信息呈现：在校园地图中根据路灯的空间位置，全面掌握路灯的属性信息、运行状态、建设单位等详细信息。
5.校路灯空间分析：能够在地图中自定义范围查询范围内路灯相关信息。实现对区域内路灯资源信息的全面掌握。能够以图形化界面对校园路灯进行统计分析，并能够将统计结果进行导出。
6.校园路灯统计分析：能够对校园路灯建设情况进行全面的统计分析，以图形化的界面将统计分析结果进行呈现，并支持将统计分析数据通过多种方式进行存储。
3.10供热管理态势展示
对接智慧供热管理系统，以数据看板整合展示供热温度、压力、流量、供热量及换热站运行参数，直观呈现供热效果与系统状态，实现高效管理与维护。
3.11管廊水淹报警定位
在三维地下管线建模基础上，现场安装监测设备，实现发生水淹故障自动预警，实现漏水监测查询、分析、处理的全流程闭环管理，自带蓄电池需能够使用6年及以上，传输信号需稳定准确。根据现有管廊特点，选择不少于100个关键点位进行监测设备布置，在系统中能够对运行情况及位置信息能够直观展示，通过实时监测实现漏水位置快速定位，同时结合水暖管网阀门信息，迅速锁定控制方案，减少或降低损失。
3.12后台运维管理系统
主要完成应用系统的日常后台运维管理，是全面掌握、管理、监控各部门用户对平台使用情况的窗口，面向管理人员，提供首页、数据服务管理、日志管理、用户管理、平台配置等功能。
首页：展示系统总体运维情况，包括用户总数、当前在线用户数、系统访问量、服务巡检情况、服务访问情况等。
数据服务管理：显示目前已经发布的数据服务，可根据服务类型、服务名称等条件进行服务查询，还可对服务进行查看、删除、更新、保存等。
日志管理：主要是监控系统工作、服务和用户的状态，包括系统概况、系统分析、服务概况、服务分析、用户访问分析、用户行为分析。
用户管理：用户管理，实现对用户进行统一管理，包括增加、修改、删除、查询和用户授权等操作。
平台配置：平台界面配置，实现对平台logo、标题、轮播图片等的修改。根据实际需求，上传合适尺寸的图片，即可对平台风格进行调整。支持界面风格配置。
4、集成对接内容
[bookmark: _Toc11973]（一）信息编码标准集成	
建立统一的校园空间与业务信息编码标准体系，实现地下管线、地上三维模型、基础地理、业务数据的编码一致性。参照国家《城市地下管线探测技术规程》《基础地理信息要素分类与代码》及学校现有资产、楼宇、能耗编码规则，制定涵盖管线类型、管径、材质、楼宇区域、能耗点位、报修工单等维度的统一编码规则。通过数据管理中心完成编码标准的落地与校验，对接入的外部系统进行编码适配，确保全平台数据分类清晰、关联唯一、互通无冲突，为数据治理、统计分析、系统对接奠定基础。
[bookmark: _Toc2623]（二）业务数据集成	
依托数据管理中心构建统一的数据交换总线，实现校内各业务系统数据的双向流通与实时同步。核心集成内容包括：
1.基础数据共享：从学校统一身份认证、人事系统、学生系统同步获取师生、教职工基础信息，同步至校园报修维修系统、能耗可视化等业务模块；
2.业务数据互通：通过数据中台，与能源监管平台同步水表、电表实时数据与历史能耗数据；与智慧供热系统同步供热温度、压力、流量数据；与路灯控制系统同步路灯设备状态与运行数据；与配电室、水泵房管理系统同步设备监测数据，实现能耗、设备运行数据的统一汇聚；
3.数据同步机制：建立数据同步机制，核心业务数据，包括能耗数据、工单数据、基础数据等同步至数据中台，确保全平台数据一致性。
[bookmark: _Toc17701]（三）统一身份认证集成	
接校园统一身份认证平台，采用标准认证协议CAS4.0或SAML1.1协议完成系统身份认证能力集成。通过统一身份认证接口，实现地下管网系统、电子地图、报修维修、能耗可视化等核心业务模块与校园统一身份源的对接，用户无需单独注册账号，可直接使用校园统一账号密码登录系统。同时，完成认证信息的双向同步，支持用户角色、权限变更在统一身份平台生效后，实时同步至本平台，确保身份认证的安全性、统一性与高效性。
[bookmark: _Toc29860]（四）单点登录集成	
基于统一身份认证成果，实现校园业务系统单点登录集成，打通本平台与校园现有核心系统的登录链路。通过单点登录（SSO）技术，在用户完成校园统一身份认证后，可直接跳转至本平台各业务模块，无需重复登录；同时，支持从本平台跳转至信息门户外部系统，以及从信息门户一键进入本平台，实现“一次登录、全域通行”，提升用户操作效率，避免多账号切换困扰。
[bookmark: _Toc11519]（五）门户待办事宜、消息（短信）集成
与校园统一门户及消息中心深度集成，实现待办事宜、通知消息的统一展示与触达。将本平台中的报修工单待审核、待派工、待完工任务，能耗异常告警任务，库房物资审批任务等同步至校园统一门户的待办事宜模块，管理人员可在门户直接查看并处理相关业务，实现业务入口统一；对接校园短信网关与消息推送系统，支持报修工单状态变更、设备异常告警、工单催办等场景的消息推送。通过短信、校内消息双渠道触达相关人员，确保运维人员、师生、管理人员第一时间获取关键信息，提升业务响应速度。
[bookmark: _Toc14618]（六）移动端大厅集成
依托校园移动端服务大厅，提供移动客户端集成服务，实现本平台核心业务功能的移动端集成与轻量化适配。
1.功能入口集成：在移动端大厅新增专区，整合校园电子地图导航、快速报修、能耗查询、报修工单进度查询等核心功能，用户可通过移动端一键访问；
2.移动端消息触达：集成移动端消息推送能力，支持移动端接收工单通知、设备告警、审批结果等消息，实现移动端全流程业务闭环，提升校园后勤服务的移动化、便捷化水平。


[bookmark: _Toc3697]第三部分 采购需求清单
软件部分
	项目名称
	子系统
	子模块

	校园三维管网综合管理平台
	校园管网勘查探漏
	管网勘查探漏

	
	管线三维建模
	地下管网建模

	
	
	地上三维建模

	
	
	建筑室内三维建模

	
	校园综合业务平台系统
	基础支持平台

	
	
	管网二三维一体化系统

	
	
	校园电子地图导航系统

	
	
	校园报修维修系统

	
	
	水电能耗数据可视化

	
	
	配电室管理模块

	
	
	库房管理模块

	
	
	校园路灯模块

	
	
	供热管理模块

	
	
	管廊水淹报警定位模块



硬件部分（中标方需配备硬件及建设部分电路改造由中标方提供专业设计图纸和工程量清单）
	硬件要求

	序号
	功能
	技术参数
	数量
	单位

	
	电视显示屏
	1.百吋类纸屏，采用纳米蚀刻技术，可以在不影响画质和色彩的前提下，实现屏幕无眩光。电视画面在强光照射下清晰可见，亦不受杂光干扰。
2.采用全新的背光模组，能够呈现 Mini 级观影更鲜艳更自然的色彩画面。
3.支持 330Hz 解码,同时向下兼容 240Hz、144Hz、120Hz 解码等刷新率规格。
4.声学系统内置不少于20W声43学低音鼓，实现50Hz 深度低频下潜，低音震撼有力，可模拟出立体环绕声效。
5.产品外观：4K 全面屏
6.尺寸：≧100寸
7.产品能效：1级
8.DDR容量≧4GB、eMMC容量≧128GB
	1
	台

	
	管廊漏水监测定位模块
	1.模块具备定位功能，系统能够显示模块具体安装位置，在地下管廊能够三维体现。
2.支持无线、4G、网线等网络传输方式。
3.蓄电池采用全包封，具有防水、防撞、防火特性。
	≥100
	台

	
	扩声音响
	1. 采用高保真喇叭单元，具有大动态、高声压的特点。箱体源自国际专业音箱结构师设计，与单元有效共鸣，频响范围宽，灵敏度高；精准的分频器使各频段频响变得平滑，声像与相位准确，声音层次分明；
2.单元组成：LF 1x8"；HF 1x1.75"（1寸喉口）；
3.额定功率：250W；
4.峰值功率：1000W；
5.灵敏度：95dB；
6.最大声压级：118dB（额定）；
7.标准阻抗：8Ω；
8.频率响应：69Hz-19KHz；
9.分频点：2200Hz；
10.覆盖角度：90°（h水平）×50°（v垂直）；
11.表面处理：黑色环保水性耐磨油漆涂装；
12.为保证音频产品匹配效果最佳，音箱、功放、数字处理器需为同一品牌
	2
	只

	
	扩声功放
	1.双立体声四通道专业功放，每个通道均支持独立音量调节；
2.具备4路平衡式音频输入（卡侬接口）；
3.具备4路放大输出（NL4插座和纯铜接线柱）；
4.支持立体声模式、单声道模式和桥接模式；
5.前面板带有电源指示灯、信号指示灯及过载指示灯；
6.具有开机延时保护、过热保护、负载短路保护、直流保护、过载保护等多重保护设计。
7.输出功率：100W×4（8Ω）；150W×4（4Ω）；300W×2（8Ω桥接）
8.输入灵敏度：0.775V
9.信噪比：≥96dB
10.总谐波失真：＜0.2%
11.频率响应：20Hz-20KHz
12.输入阻抗：20KΩ(Balance)/10KΩ(Unbalance)

	1
	台

	
	反馈抑制器
	1.全自动高速反馈抑制器，机架式；
2.带液晶屏可直观显示当前模式和工作状态。
3.支持一键扫描功能，自动适应声学环境；
4.支持直通和移频两种工作模式；
5.直通模式20Hz-2KHz，移频模式100Hz-15KHz；
6.增益可提升量5-14dB；
7.输入输出均带有一个平衡和一个非平衡端口；
8.一组立体声LINE输入输出端口；
9.一组EFX输入输出端口，可连接效果器；
10.带接地回路通断功能；
	1
	台

	
	调音台
	1.10路话筒输入，8路（四组）立体声输入，其中9,10路话筒输入和立体声共用；
2.单声道输入通道每路带独立的48V幻像供电开关，单通道带100Hz低切功能；
3.话筒输入高中低三段均衡，13-16路立体声高低两段均衡，输入推子60mm，手感平滑；  
4.两个辅助输出，一个AUX发送，一个FX发送，AUX发送为推子前信号，FX发送为推子后信号，信号发送量都由旋钮控制；
5.输入每路带PFL按键，方便监听推子前信号；
6.每路输入带L-R开关(主输出开关）和G1-G2开关（两编组开关）；
7.USB播放功能，带液晶显示屏，可以显示歌曲名字和歌词，支持MP3,WAV等多种格式，中英文界面可选，循环模式可选；
8.带蓝牙功能，可以直接蓝牙输入音频；
9.带U盘录音功能；
10.可以连接电脑，通过声卡输入输出音频到电脑；
11.内置效果器，效果器延时时间和重复比例连续可调，效果可以加入主输入，也可以加入辅助AUX输出；
12.左右主输出，两个推子独立控制，60mm推子；两编组输出，两个推子独立控制，60mm推子；
13.立体声监听输出，可以耳机监听，也可以输出到监听音箱旋钮控制音量大小；
15、左右立体声辅助返回，旋钮控制返回音量大小，有选择开关选择加入主输出还是编组输出；带莲花接口的录音输出和输入，录音输入有独立开关控制，便于录音和回放操作；
16.调音台本底噪声低，信噪比好，性能稳定；
17.标准双12段电平指示标，准确显示电平大小；
18.独特的外观设计,精准的组装工艺，性能稳定可靠；
19.话筒输入可以选择卡龙或6.35接口，立体声输入可以选择RCA或6.35接口；
20.大功率外置电源，有效提升调音台性能。
21.可订制不带塑料侧板的款式，选配支架安装在19寸标准机柜上。
技术参数：
1、频率响应：20Hz~20KHz(+/-0.5dB)；
2、总谐波失真：<%1(额定条件：20HZ-20KHZ)；
3、等效输入噪音：≤-110dBm
输入通道均衡特性：                                   
1、低频：80Hz/±15dB；
2、中频：2.5KHz±15dB；
3、高频：12KHz/±15dB；
4、线路输入时的最大增益：≥20dB；
5、传声器输入时的最大增益：≥50dB；
输入阻抗：
1、话筒输入：≥1.0KΩ；
2、线路输出：≥10 KΩ；
3、辅助返回输入:20 KΩ；       
输出阻抗：
1、左总输出：≤300Ω；
2、右总输出：≤300Ω；
3、监听总输出：≤300Ω；
4、卡式输出：≤10KΩ；
5、辅助输出： ≤10KΩ；
6、效果器:模拟效果器，延时时间和重复次数可调；
7、整机功率：≤ 40W；  
8、输入电源： AC220V 50Hz；
	1
	台

	
	电源时序器
	1.8通道大功率电源输出，额定功率3200W，单路最大输出电流30A，总输入电流容量45A；
2.前面板具有输入电压实时显示功能，并内置直通电源输出接口；
3.前面板具备各通道开关状态指示灯；
4.前面板具备控制按键，可依次开启和反序关闭各通道电源，实现时序电源开关功能；
5.具备直通开关和时序控制切换按钮；
6.具备I/O(凤凰插)端口，可外接按键或驳接中控系统等，对各通道开关进行时序全开和全关等操作。
	1
	台

	
	集中控制主机
	1.主机内置CPU和超大内存支持各种编程逻辑的应用；
2.前面板内嵌LCD显示屏，可显示各种通讯状态；
3.带有手动电源开关、红外录入开关；
4.采用内嵌式红外录入和存储技术，稳定可靠；
5.支持串口数为18路双向RS-232、8路RS-485通讯串口；
6.支持8路红外编程接口、8路弱继电器以及32路I/O触发编程串口。投标文件中提供第三方有权机构出具的检测报告（须含有“CMA”标识）扫描件或影印件；
7.主机内置网络模块，支持同一网段255台组网以及跨网段组网。投标文件中提供第三方有权机构出具的检测报告（须含有“CMA”标识）扫描件或影印件；
8.实现远程控制及远程监控、报警等；
9.样品的绝缘系统主要依靠加强绝缘的隔离变压器和足够电气间隙与爬电距离提供防触电绝缘。投标文件中提供第三方有权机构出具的检测报告（须含有“CMA”标识）扫描件或影印件；
	1
	台

	
	WIFI解码器
	1.支持WIFI多点连接通讯功能，支持AP和Station工作模式；
2.支持NET端口通讯功能；
3.支持RS232/485串口双向通讯功能；
4.带有两个手动应急按键，支持一键重启、复位操作；
5.带有即时通讯、工作状态、电源指示灯，直观指示；
6.支持四路RS232/485串口双向通讯可连接各种串口通讯设备；
7.支持自定义各种数据转发功能，可便捷的加入各种有线或无线网络、串口通讯系统；
8.内置多种编程逻辑，可自定义各种单控、群控等模式；
9.编程数据可达128个指令集，每个指令集下可添加64段指令；
10.延时逻辑可达约6500S，内置8种常用波特率可选；
11.RS232/485通讯可自定义端口、波特率、指令、延时、模式功能；
12.TCP/IP通讯参数可设置，快速便捷的加入现有网络。
13.可配合无纸化会议系统实现场景模式调用，对环境、场景快速应用。
	1
	台

	
	可编程电源管理器
	1.8路强电或弱电开关量控制；
2.内置应急控制开关，可手动控制各路继电器；
3.支持手动和中控或电脑软件同时管理功能；
4.表面带蓝色电源指示和蓝色继电器开关指示灯；
5.2路RS-232/RS-485接口，方便控制和级联。
6.可编程定义各种逻辑开关动作(互锁、时序开关、同步动作等)；
7.采用内部RS-485分地址形式，可级联到16台设备；
8.设备接线方便，安装时只需要打开小的接线盒外壳可以接线和调ID码，无须打开整个表面外壳；
9.断电最后一次状态保存功能；
10.应用于灯光开关屏幕升降、会标升降、投影机电动吊架升降及其他开关量远程控制场合。
	1
	台

	
	附属设备机柜
	2U标准机柜，2000mm *600mm *600mm、含PDU
	2
	套

	
	三工位操作台
	速拼式操作台，主体框架采用无螺丝卡扣式组装方式，可实现快速组装随意组合，台体底座装有高度可调节水平地脚支撑，每个工位配备一组键盘抽屉和一组19寸机架和一块托盘。操作台面和侧板选用E1级环保实木颗粒板，台面前端镶嵌黑色橡胶手枕。铝型材屏风高度200mm，横截面厚度2mm，台面高度≥700mm，可以安装各型号显示器支架。金属框架选用优质冷轧钢板，整体框架厚1.5mm,前后门厚1.0mm, 木质台面厚度25mm，铝型材厚度2.0mm，操作台所有金属构件表面喷涂柔性磨砂哑光漆。
	1
	套

	
	工学人体座椅
	优质西皮，厚度1.3-1.5mm、撕裂强度>35N/mm、断裂伸长率<80%。高密度定型海绵.双层棉，密度为35-45kg/m3，优质气压棒,属框架，经久耐用；360°自由旋转，方便用户在办公桌前转向不同方向，五星尼龙脚架，配静音万向轮，适合在瓷砖或木地板上灵活移动。(颜色可选)
	3
	把

	
	施工及线缆、辅材
	传输线缆，网线、接插件、安装支架、多功能信息插等项目所需一切线缆及耗材
	1
	项

	
	台式电脑
	1.处理器:≥16核；
2.CPU:i7以上；
3.内存:32GB，DDR4，（≥667MHz全缓冲内存)；
4.显卡：GeForce RTX 3060Ti 显存8G以上；
5.硬盘：固态1T以上。
6.安全功能:智能USB屏蔽技术，仅识别键盘、鼠标，无法识别USB读取设备，有效防止数据泄露；有后IO安全盖板，保护键盘、鼠标等外设不被随意插拔
7.其他要求；所有配件均需要出厂全部预装，不得有任何拆离改配现象、机器出厂日期必须晚于合同签订日期。
8.售后服务：投标人所投产品厂家承诺3年保修及第二个自然日上门，购买后原厂官网可查验证，厂家在当地有维修站（官网可查询），提供官网截图证明,提供厂家大客户专家专人 400 和 800 售后服务热线电话；
	3
	台

	
	UPS主机、电池、电池柜及安装
	1.容量：30KVA模块式纯在线UPS电源，模块化设计；
2.配置蓄电池和配套电池柜，UPS主机须与蓄电池同一品牌，蓄电池外壳必须采用阻燃材料，符合：GB/T2408-2008中第8.3.2条FH-1（水平级）和第9.3.2条FV-0（垂直级）的要求；
3.支持360/380/400/415Vac，50/60Hz电网体系；
4.UPS具备对电池定期自动测试/放电/充电功能，并机可共用电池组；
5.具有输出过载、短路，电池欠压、过压；充电过温、短路；交流输入电压、频率、相序异常，UPS过温、风机故障等保护功能；
6.逆变器/旁路转换时间：0ms；
7.UPS蓄电池及支架:满足满负荷下后备60分钟时间要求，含成套配件；
8.提供UPS主机和蓄电池三年质保承诺函；为了后续维护的方便，所投产品厂家必须在乌鲁木齐设有直属服务网点；
	1
	套

	
	综合布线与系统集成施工
	安装调试按国家出台相关文件要求执行，美观安全，含集中培训方案及其费用。
	1
	项


	分项
	技术参数
	数量
	单位

	高性能服务器（托管）
	配置要求：
1.应用系统部署3台服务器（质保5年）。
2.交换机1台（质保5年）。
参数要求：(服务器)
1.2U机架服务器，非OEM产品，自主研发；
2.处理器：主频:≥2.2GHz，≥12核；
3.内存：配置3*64GB ECC DDR4内存,内存插槽数≥24个插槽；
4.硬盘：支持热插拔2.5英寸SAS/SATA/SSD硬盘，最多支持20个3.5寸或31个2.5寸硬盘（提供官网截图和链接证明），本次配置12盘位机箱，配置2块≥600GB SAS硬盘，配置1块≥960GB SSD固态硬盘，配置2块≥10TB SAS硬盘；
5.独立RAID卡大于1GB ；
6.网卡：本次配置2个GE网口，2个Intel万兆光口，4个万兆电口；
7.SSD存储：支持同品牌PCIe SSD服务器存储卡；具有自主研发的服务器加速功能；
8.电源：配置2个≥550W冗余热插拔电源，并提供配套的电源连接线；
9.风扇：配置4个热拔插对旋风扇，支持N+1冗余；
10.I/O扩展:PCI-E I/O扩展能力支持≥10个；
11.其他：机架安装导轨；
12.工作温度：可以在5ºC - 45ºC 正常工作；
13.服务器管理系统支持国产自研管理芯片。
★14.产品资质：投标时提供FCC认证证书、CCC认证证书、CQC认证证书和中国环境标志产品认证证书等复印件
15.提供TL9000认证证书、环境认证14001证书等复印件。
参数要求（交换机）：
1.采用CLOS架构；交换容量≥48 Tbps，包转发率≥16000 Mpps；主控引擎≥2，整机业务板槽位数≥3；
2.为满足机房里机柜的空间要求，要求设备高度≤4U，为适应机柜并排部署，设备机箱（包括业务板卡区）采用后出风风道设计；
3.为了简化管理，支持纵向虚拟化技术，支持把交换机和AP虚拟为一台设备，支持两层子节点，且子节点接入交换机支持堆叠；
4.支持业务板集成AC功能，业务单板+AC只占用1个业务槽位，实现对AP的接入控制、AP域管理、有线无线用户的统一认证管理，提供权威第三方测试报告；
5.支持统一用户管理,支持PPPoE、802.1X、MAC、Portal认证方式,支持基于流量和时长计费方式,支持分组分域分时授权方式；
6.支持基于真实业务流对任意业务流随时逐点检测，实时监控网络质量 ，并在任意时间地点检测链路质量，准确检测设备级、链路级、以及网络级丢包，秒级快速故障定位；
7.支持整机MAC地址≥1M，支持整机ARP表项≥256K、支持整机ACL表项≥256K；
8.支持GE/10GE端口200ms大缓存，支持5级H-QoS；
9.支持 MACsec，提供逐跳设备的数据安全传输，提供 2 级 CPU 保护机制，支持 1K CPU 硬件保护队列；
10.为了提高网络的时钟精确性，需支持1588v2时钟功能；
11.支持IPV4静态路由、RIP、OSPF、IS-IS、BGP4等，支持IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3、IS-ISv6、BGP4+，支持IPv4/IPv6等价路由、策略路由、路由策略，支持IPv4和IPv6双协议栈；
硬件配置要求：配置完整主机，冗余主控引擎、冗余交流电源；配置24个千兆电接口、24个万兆光接口（所有网络接口为业务板接口，非主控引擎板接口）。
	3
	台

	安装、调试及线缆、辅材
	安装、调试及线缆、辅材一批（含电源线、网络线、管材等）
	1
	项

	变频空调
	立式，3匹，1级能效，能效比4.62及以上，冷凝器、压缩机、蒸发器材质为铜，可制冷制热，外机最大噪音56DB及以下，内机噪音22DB及以下。
	1
	个

	展示间装饰
	房屋粉刷，地面做静电地板，原有机柜移机，暖气管线迁改，新做窗帘，现有装饰拆除等
	1
	项


四、集成对接内容
（一）信息编码标准集成	
建立统一的校园空间与业务信息编码标准体系，实现地下管线、地上三维模型、基础地理、业务数据的编码一致性。参照国家《城市地下管线探测技术规程》《基础地理信息要素分类与代码》及学校现有资产、楼宇、能耗编码规则，制定涵盖管线类型、管径、材质、楼宇区域、能耗点位、报修工单等维度的统一编码规则。通过数据管理中心完成编码标准的落地与校验，对接入的外部系统进行编码适配，确保全平台数据分类清晰、关联唯一、互通无冲突，为数据治理、统计分析、系统对接奠定基础。
（二）业务数据集成	
依托数据管理中心构建统一的数据交换总线，实现校内各业务系统数据的双向流通与实时同步。核心集成内容包括：
1.基础数据共享：从学校统一身份认证、人事系统、学生系统同步获取师生、教职工基础信息，同步至校园报修维修系统、能耗可视化等业务模块；
2.业务数据互通：通过数据中台，与能源监管平台同步水表、电表实时数据与历史能耗数据；与智慧供热系统同步供热温度、压力、流量数据；与路灯控制系统同步路灯设备状态与运行数据；与配电室、水泵房管理系统同步设备监测数据，实现能耗、设备运行数据的统一汇聚；
3.数据同步机制：建立数据同步机制，核心业务数据，包括能耗数据、工单数据、基础数据等同步至数据中台，确保全平台数据一致性。
（三）统一身份认证集成	
为实现统一认证和单点登录提供接口和通道，须支持跨平台和各种开发语言的应用系统接入平台，如目前学校各类应用系统所使用的.net、JAVA、PHP等多种开发语言；支持CAS4.0、SAML1.1协议，能将各类应用纳入认证范围，实现集中统一的认证。身份、授权、认证功能相互独立，可以灵活的与第三方产品对接。支持底层多种通用结构的认证技术协议，至少包括LDAP等。
接校园统一身份认证平台，采用标准认证协议CAS4.0或SAML1.1协议完成系统身份认证能力集成。通过统一身份认证接口，实现地下管网系统、电子地图、报修维修、能耗可视化4个核心业务模块与校园统一身份源的对接，用户无需单独注册账号，可直接使用校园统一账号密码登录系统。同时，完成认证信息的双向同步，支持用户角色、权限变更在统一身份平台生效后，实时同步至本平台，确保身份认证的安全性、统一性与高效性。
（四）单点登录集成	
基于统一身份认证成果，实现校园业务系统单点登录集成，打通本平台与校园现有核心系统的登录链路。通过单点登录（SSO）技术，在用户完成校园统一身份认证后，可直接跳转至本平台各业务模块，无需重复登录；同时，支持从本平台跳转至信息门户外部系统，以及从信息门户一键进入本平台，实现“一次登录、全域通行”，提升用户操作效率，避免多账号切换困扰
（五）门户待办事宜、消息（短信）集成
基于校园各类应用系统信息统一收发要求，所有业务系统待办任务、消息需通过短信、微信、邮件等通道发送的消息均须对接校园统一通信平台，由统一通信平台负责发送，包括回执消息的接收。信息发送须严格遵守各通信运营商对信息安全管理和企业用户授权的相关要求，包括但不限于信息审计、黑白名单设置和信息模板管理等要求。
与校园统一门户及消息中心深度集成，实现待办事宜、通知消息的统一展示与触达。将本平台中的报修工单待审核、待派工、待完工任务，能耗异常告警任务，库房物资审批任务等同步至校园统一门户的待办事宜模块，管理人员可在门户直接查看并处理相关业务，实现业务入口统一；对接校园短信网关与消息推送系统，支持报修工单状态变更、设备异常告警、工单催办等场景的消息推送。通过短信、校内消息双渠道触达相关人员，确保运维人员、师生、管理人员第一时间获取关键信息，提升业务响应速度。 
（六）移动端大厅集成
依托校园移动端服务大厅，提供移动客户端集成服务，实现本平台核心业务功能的移动端集成与轻量化适配。
1.功能入口集成：在移动端大厅新增专区，整合校园电子地图导航、快速报修、能耗查询、报修工单进度查询等核心功能，用户可通过移动端一键访问；
2.移动端消息触达：集成移动端消息推送能力，支持移动端接收工单通知、设备告警、审批结果等消息，实现移动端全流程业务闭环，提升校园后勤服务的移动化、便捷化水平。
项目建设过程中应符合现行国家、自治区以及高校行业有关规范和标准最新版本要求，如在项目建设过程有新出台的标准和规范，也应遵循。本项目应遵循的标准规范包含但不限于以下内容：
1、《智能建筑设计标准》(GB/T 50314-2006)
2、《综合布线系统工程设计规范》(GB 50311-2007)
3、《综合布线系统工程验收规范》(GB 50312- 2007)
4、《安全防范工程技术规范》(GB50348-2004)
5、《密码模块安全技术要求》GM/T 0028-2014
6、《信息系统密码应用基本要求》GM/T 0054-2018
7、《信息安全技术 云计算服务安全指南》GB/T 31167-2014
8、《信息安全技术 云计算服务安全能力要求》GB/T 31168-2014
9、《信息安全技术 网络安全等级保护基本要求》GB/T 22239-2019
10、《信息安全技术 网络安全等级保护测评要求》GB/T 28448-2019
11、《信息安全技术 网络安全等级保护安全设计技术要求》GB/T 25070-2019
12、教技厅〔2019〕3号《教育移动互联网应用程序备案管理办法》
13、《新农大办发〔2019〕6 号《新疆农业大学信息化建设规范V1.0》
14、《新农大办发〔2021〕31号《新疆农业大学信息化基础数据管理办法》（试行）
15、《新农大办发〔2021〕32号《新疆农业大学信息化项目建设管理办法》（试行）
16、《新疆农业大学信息(软件)系统验收规范(试行)》新农大发[2023] 47 号
二、集成费用要求
中标厂商须承担与数字化校园平台集成相关费用，包含中标厂商系统自身开发费用及平台厂商对接集成费用，能够实现系统对接移动校园平台（微信企业号）。系统采用本地化部署，数据集成到新疆农业大学数据中心，系统及相关设备可以实现校园网进行传输。
以《新疆农业大学“十四五”校园信息化建设发展规划》为基本纲要，按照学校要求提供公共服务的接口设计，提供完整使用文档，并配合学校完成与智慧校园基础平台及各应用系统集成。须提供完整的表结构，在服务期内，免费提供全数据接口。需与学校已有的平台及业务的无缝对接，主要从应用集成、数据集成、服务集成进行要求。
（一）应用集成
1、信息门户集成
在校方信息门户平台中，增加供应商系统入口，通过单点登录地址即可登录供应商业务系统。
2、移动门户集成
供应商业务系统须与校方现有移动门户进行应用集成。系统必须提供H5移动客户端集成服务，包含但不限于APP（IOS、Android）、微信企业号。务系统中功能独立的模块和服务（包含服务端和管理端），需支持拆分成微服务，可以独立上架到信息门户或移动门户中，在门户中点击后可直接访问，无需从该系统首页进入。
（二）数据集成
1、数据标准
严格遵循教育部2012年最新发布的《教育管理信息化标准》和《高等学校管理信息标准》等信息标准，参照《新疆农业大学信息标准规范》及《新疆农业大学信息标准代码》等文件，统一并完善涉及业务信息部分的数据信息标准的接入与下发，达到数据建模、信息采集、加工处理、数据交换过程中的规范化。提供数据库设计说明文档、完整的数据库字典（表结构、视图、表之间关联关系等）。
[bookmark: _Toc167863206][bookmark: _Toc177875765][bookmark: _Toc263769411][bookmark: _Toc178064736][bookmark: _Toc178064734][bookmark: _Toc167863204][bookmark: _Toc177875763]2、数据集成
（1）供应商业务系统采集、传输、使用、存储的数据均为校方资产。须实现与学校数据中心对接，同步复制全部业务数据至学校数据中心，为学校数据分析应用提供基础数据。
（2）供应商须提供系统完整数据表结构、数据字典说明文档，项目实施及售后服务期间，须需免费配合校方进行数据集成并提供技术支持。
[bookmark: _Toc178064740][bookmark: _Toc167863210][bookmark: _Toc177875769]（3）支持以视图、推送中间库、webservice等多种形式提供数据共享及交换，并提供完整使用文档。
（5）提供API接口及接口管理授权功能，供第三方对接或调用。数据集成接口支持包括JMS Topic、JMS Queue、Web Service、Tabled-Txt文件、XML文件等，支持操作系统的网络协议，包括FTP。  
三、系统管理要求
（一）信创要求（国产化如OS、算法、中间件）
为了确保系统及平台的稳定性和安全性，本项目要求系统采用国产化的操作系统、算法和中间件，以确保系统的可靠性和安全性。具体要求如下:
1、操作系统
系统应采用国产化的操作系统，如银河麒麟、中标麒麟、红旗Linux、统信UOS等，以确保系统的稳定性和安全性。
2、算法
系统应采用国产化的加密算法，以确保系统的高效性和准确性。
3、中间件
系统应采用国产化的中间件，如东方通、普元信息、宝兰德、中创中间件、金蝶天燕等，以确保系统的可扩展性和高并发性。
4、数据库
系统应采用国产化的数据库，如达梦、人大金仓等。
（二）界面风格要求
操作流程清晰简洁，用户界面风格统一美观大方，整体色调应与新疆农业大学主页保持一致，如主色、辅助色等。图标等UI设计风格应与移动门户（“智慧新农大”企业微信）和服务大厅保持一致。打开菜单窗口并行排列，给用户提供良好的操作体验。可自定义表单字段显示的位置及顺序，避免出现预留信息点过多，导致数据显示不直观的情况。  
（三）可靠性、稳定性
具有良好的运行保障体系，提供完善的存储、备份手段，提供故障恢复手段，确保系统的稳定性，应用系统生产的数据、数据库数据，必须定期备份，备份周期不得小于7天，重要数据必须每天备份。中标厂商须提供操作系统、数据库等正版软件授权。
（四）安全性、保密性：
系统设计时必须考虑整体的安全性，从数据访问操作、用户认证、数据加密等多个方面进行安全性设计，提高系统的安全性。系统应分别针对不同的应用和不同的环境，采取不同的措施，包括系统安全机制、数据存取权限控制和数据存储加密机制。
系统可以设置三级网络架构，即可以实现负责人、操作人、一般用户的权限分配。设备管理系统仍留在校园网甚至局域网内对外仅对特定服务器开放单一端口，加密签名校验确保来源可靠且数据保真，加密密钥本地保存，不在网络传递。
（1）遵守《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国数据安全法》《中华人民共和国保守国家秘密法》《中华人民共和国个人信息保护法相关规定，满足国家相关法律法规的要求。
（2）符合信息系统等级保护要求，符合信息系统风险评估要求。
（3）重要或敏感信息须加密存储，且采用加密方式进行传输，不得以明文形式存储及在网络中传输。
（4）需使用加密锁对软件进行保护的，必须采用电子加密锁，不得使用硬件加密锁。
（5）应用系统安全由软件开发方负责，必须及时进行漏洞检测和修补。
（6）应用系统数据由校方所有，未经学校允许，软件提供方不得获取、传播任何数据。
（五）可管理性
系统的设计必须符合学校实际业务处理流程，有很好的可管理性，业务流程清晰，权限划分合理，提供便捷的搜索功能、工作流控制功能、查询统计功能，满足用户业务的功能需求，能够支撑用户部门完成相应业务工作。
（六）敏感数据追踪
能清晰记录系统日志，需做到内部敏感数据的详细操作等可见、可查询、可追踪，日志存储时间不得小于90天。
（七）网络要求
应用系统必须能够基于IPv6环境提供相同服务。
[bookmark: _Toc15082][bookmark: _Toc4510][bookmark: _Toc17884_WPSOffice_Level1]上述标准应是最新且已实施的版本。投标人使用上述以外的标准和规范时应清楚地说明并提交用于替代的标准或规范，其中明显的差异点必须说明;当推荐的标准和规范等效于或优于技术要求时，才可能为招标人接受。
注：1、以上技术要求中引用的标准、规范如有对应标准、规范发布更新版本，按最新生效版本执行。
2、本项目所有技术参数均为基于实际使用需求制定的通用功能性、性能性指标，不指向任何特定品牌、型号、专利、商标、原产地或生产厂商，不具有排他性。投标人可根据自身投标方案，自行选用满足或优于本文件技术要求及商务要求的产品品牌与型号；投标时须明确标注所投产品的具体品牌、型号及对应技术参数，并对其响应性、合规性承担全部责任。


[bookmark: _Hlt101846155][bookmark: _Toc217446097][bookmark: _Toc208849007][bookmark: _Toc183682415][bookmark: _Toc183582280]第五章  评标办法
1. 总则
1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部第87号令）等法律法规、规章和相关规定，结合招标项目特点制定本评标办法。
1.2 评标工作由采购人负责组织，具体评标工作由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成。
1.3 评标工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则。
1.4 评标委员会按照招标文件规定的评标方法和标准进行评标，并独立履行下列职责：
（1）审查投标文件是否符合招标文件要求，并作出评价；
（2）要求投标投标人对投标文件有关事项作出解释或者澄清；
（3）推荐中标候选投标人名单，或者受采购人委托按照事先确定的办法直接确定中标投标人；
[bookmark: _Toc217446098]（4）向采购人或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。
1.5 评标过程严格保密。投标人对评标委员会的评标过程或合同授予决定施加影响的任何行为都可能导致其投标被拒绝。
1.6评标委员会决定投标文件的响应性应依据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
1.7评标委员会发现招标文件表述不明确或需要说明的事项，可提请采购人书面解释说明。发现招标文件违反法律、法规、规章和相关规定的，可以拒绝评标，并向采购人书面说明情况。
2. 评标方法
本项目评标方法为：综合评分法。
3. 评标程序
[bookmark: _Toc217446099]3.1资格审查

资格审查表
	序号
	审   查   标   准
	审查结果

	
	
	通过
	不通过

	1
	具有独立承担民事责任的能力；
【供应商满足以下条件之一即可：
供应商为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的“营业执照”；
供应商为事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”；
供应商是非企业机构的，应提供有效的“执业许可证”、“登记证书”等证明文件；
供应商是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”；
供应商是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。
分支机构参加投标的，应提供该分支机构或其所属法人/其他组织的相应证明文件；同时还应提供其所属法人/其他组织出具的授权其参与本项目的授权书（格式自拟，须加盖其所属法人/其他组织的公章）；对于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业的分支机构，可以提供上述授权，也可以提供其所属法人/其他组织的有关文件或制度等能够证明授权其独立开展业务的证明材料。】
	
	

	2
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
【（1）以开标截止时间点投标人未列入“信用中国”<www.creditchina.gov.cn>网站的“失信被执行人”和“重大税收违法失信主体”及“中国政府采购网”<www.ccgp.gov.cn>网站的“政府采购严重违法失信行为记录名单”，投标人提供网址查询截图，如未提供，开标截止时间后，由采购代理公司统一登陆网站查询上传投标文件的投标人信誉情况，并以保存的网页查询截图为准；
（2）银行出具的近1年内资信证明或2025年度经审计并赋码的财务报告，新成立企业无需提供。
新成立企业是指：营业执照申领时间至今未满一年的企业，新成立企业仅需提供近3个月内任意1个月银行出具的资信证明即可】。
	
	

	3
	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
【须提供：①相关设备或设施的购置发票或单据（任一）或提供承诺函；②提供具有履行合同所必需的专业技术能力相关证明材料或声明】。
	
	

	4
	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
【须提供：①近6个月内任意1个月已依法缴纳税收的凭据；②近6个月内任意1个月已依法缴纳社会保险的凭据（依法免税的投标人，应提供相应证明文件，新成立企业或自然人无需提供）】。
	
	

	5
	参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
【须提供：书面承诺（投标人自行承诺并承担后果，声明不实的，按《政府采购法》及相关法律法规中提供虚假材料的有关规定处理）】。 
	
	

	6
	本项目为非专门面向中小企业（含中型、小型、微型企业）采购项目；【大型、中型企业投标须提供《分包意向协议》以及接受分包的供应商的《中小企业声明函》】。
	
	

	7
	本项目的特定资格要求：（1）具有有效期内的测绘行政主管部门颁发的乙级（含）以上测绘资质证书【须提供：须提供资质证书扫描件】。
	
	

	8
	本项目的特定资格要求：（2）除单一来源采购外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；（3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加本项目同一包的采购活动。【提供书面承诺（投标人自行承诺并承担后果，声明函不实的，按《政府采购法》及相关法律法规中提供虚假材料的有关规定处理）】。
	
	

	审查结果（通过/不通过）
	
	

	备注：如果投标文件中有一项未通过上述审查标准，评标委员会将认定整个投标文件不响应招标件而予以无效处理，并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。


3.2符合性审查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
符合性审查表
	序号
	审   查   标   准
	审查结果

	
	
	通过
	不通过

	1
	投标文件的编制符合招标文件要求；
	
	

	2
	按照招标文件规定和要求加密、签字或盖章；
	
	

	3
	按照招标文件规定缴纳投标保证金；
	
	

	4
	投标报价不得高于设定的最高限价；
	
	

	5
	合同履约期限符合招标文件规定期限；
	
	

	6
	按照招标文件规定的格式要求编制投标文件，实质性响应招标文件内容；
	
	

	7
	投标文件不得附有采购人不能接受的条件。
	
	

	审查结果（通过/不通过）
	
	

	备注：如果投标文件中有一项未通过上述审查标准，评标委员会将认定整个投标文件不响应招标文件而予以无效处理，并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。


3.2.1在投标文件符合性审查过程中，如果出现评标委员会成员意见不一致的情况，按照少数服从多数的原则确定，但不得违背政府采购基本原则和招标文件规定。
[bookmark: _Toc183582287][bookmark: _Toc183682422][bookmark: _Toc217446104]3.3澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会签字）要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权人或者被授权人签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
3.4比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行综合比较与评价。
3.5推荐中标候选人名单。中标候选人数量应当根据招标文件确定，但必须按顺序排列中标候选人。
3.5.1评标委员会根据综合评分情况，按照评标得分由高到低顺序推荐3名中标候选人，并编写评标报告。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。
3.6编写评标报告。评标报告是评标委员会根据评标委员成员签字的原始评标记录和评标结果编写的报告，其主要内容包括：
（1）项目概况、开标日期和地点；
（2）参与竞争的的投标人名单和评标委员会成员名单；
（3）评审因素和评分标准；
（4）开标记录和评标情况及说明，包括投标无效投标人名单及原因；
（5）评标结果和中标候选人排序。
[bookmark: _Toc217446103]4. 评标细则及标准
4.1 评标委员会只对通过符合性审查的投标文件，根据招标文件的要求采用相同的评标程序、评分办法及标准进行评价和比较。
4.2 本次综合评分的因素是：商务、价格、技术服务、业绩、对招标文件的响应程度以及投标文件规范性等。
4.3 除价格因素外，评标委员会成员应依据投标文件规定的评审因素和评分标准进行比较打分。
4.4评标细则及标准的制定以科学合理、降低评标委员会自由裁量权为原则。
4.5评标委员会将按照下述评分标准对通过符合性审查的投标文件进行详细评标，投标人评标得分等于所有评委评分的算术平均值，结果保留两位小数。
评审因素权重表
	序号
	1
	2
	3

	评审因素
	投标报价
	技术、商务部分
	合计

	权重
	30%
	70%
	100%



技术、商务部分评审标准（70分）
商务部分评审标准（15）
	[bookmark: _Hlk115026609]序号
	评分项目
	评分标准
	分值

	1
	供应商类似业绩
	供应商近五年内（2021年1月1日-投标文件上传截止时间前，以合同签订日期为准）完成类似项目业绩（规模相近或优于本项目、类型相似、技术相似），每提供一项业绩得2分，最多得6分。
注：须提供中标通知书、验收报告、合同（至少包括合同首页、标的页、签字盖章页、采购内容页）扫描件，未按要求提供不得分；
	6分

	2
	供应商信誉
	具有ISO27001信息安全管理体系认证证书得1分；
须提供证书扫描件，未提供不得分。
	1分

	3
	项目服务团队配置
	1、拟派项目负责人具备测绘类专业或信息化、软件、系统集成类专业副高级及以上职称的得1分，具备测绘类专业或信息化、软件、系统集成类专业中级职称的得0.5分，不提供不得分。
2、投标人拟派人员具有信息系统项目管理师、网络工程师、系统集成项目管理工程师、软件设计师、系统架构设计师证书，得5分，每缺少一项扣1分，不提供不得分。
3、拟派项目组成员结构合理，人数10人以上，具有地理信息、测绘工程、计算机相关专业人员，并提供详细的人员配置表及相关证明材料，明确项目人员的职责，得2分。配备人员不满足或配备人员专业不齐全或资料不全一项扣1分，扣完为止。
说明：提供证书扫描件及开标前近3个月内中任意1个月供应商为上述人员缴纳社保证明材料；团队成员中一人同时具备多个证书时仅计1次；未提供或不符合要求的不得分。
	8分

	
技术部分评审标准（55分）

	序号
	评分项目
	评分标准
	分值

	1
	技术响应
	标记为“★”的参数是核心技术条款，有一条不满足扣3分；无“★”标记的指标是一般技术指标要求，一项不满足扣1分。扣完为止。
注：负偏离评审依据：①所提供技术参数低于招标文件要求的，视为负偏离；②技术参数响应条款（以投标文件内技术偏离表为准）与招标文件对比有缺项、漏项的，视为负偏离；③投标文件内技术偏离表完全复制招标文件技术参数的（不涉及具体参数指标的描述性技术要求除外），视为负偏离；④投标人提供的技术偏离表内容与招标参数要求提供的证明文件内容描述不一致，视为负偏离。
	24分

	2
	服务方案
	供应商针对本项目提供技术服务方案，方案内容包含但不限于①项目作业业态与服务范围；②现场施工方案；③地质背景及校园环境、管线布置理解；④工作方法选择；⑤项目技术要求；⑥数据处理方法、流程；⑦项目团队配置及规划；⑧工器具设备配置方案；⑨供货设备的质量保障措施及保证等。工作方法选择可靠、技术要求明确、工区现场情况熟悉、方案编制全部满足招标要求的得18分，每缺少一项内容扣2分，每项内容中每有一处内容缺陷扣1分，扣完为止。(缺陷是指：存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容遗漏、不符合项目需求等)。
	18分

	3
	进度控制方案
	进度控制方案包括但不限于：①进度控制目标；②进度控制要点；③进度控制措施等。内容齐全且完全满足项目要求得3分，每缺少一项内容扣1分，每项内容中每有一处内容缺陷扣0.5分，扣完为止。(缺陷是指：存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容遗漏、不符合项目需求等)。
	3分

	4
	质量控制方案
	质量控制方案包括但不限于：①质量控制目标；②质量控制要点；③质量控制措施。内容齐全且完全满足项目要求得3分，每缺少一项内容扣1分，每项内容中每有一处内容缺陷扣0.5分，扣完为止。(缺陷是指：存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容遗漏、不符合项目需求等)。
	3分

	5
	安全控制方案
	安全控制方案包括但不限于：①安全控制目标；②安全控制要点；③安全控制措施；④应急预案。内容齐全且完全满足项目要求得4分，每缺少一项内容扣1分，每项内容中每有一处内容缺陷扣0.5分，扣完为止。(缺陷是指：存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容遗漏、不符合项目需求等)。
	4分

	6
	售后服务
	投标人提供针对本项目的售后服务方案，方案内容包括但不限于①售后服务承诺；②售后服务体系；③培训计划；内容齐全且完全满足项目要求得3分，每缺少一项内容扣1分，每项内容中每有一处内容缺陷扣0.5分，扣完为止。(缺陷是指：存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、内容前后不一致、前后逻辑错误、涉及的规范及标准错误、地点区域错误、内容遗漏、不符合项目需求等)。
	3分



报价部分评审标准（30分）
	序号
	评审因素
	评审标准

	1
	投标报价
	评标基准价即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价。
投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30

	
	
	报价合理性审查：
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

	2
	政府采购价格折扣优惠政策说明
	中小企业
	本项目为非专门面向中小企业（含中型、小型、微型企业）采购项目；根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，执行价格评审优惠的扶持政策；

	
	
	监狱企业
	根据财库〔2014〕68号《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，能够提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的“属于监狱企业的证明文件”的监狱企业，视同小型。

	
	
	福利企业
	根据财库〔2017〕141号《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，符合享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位条件且提供自拟格式的《残疾人福利性单位声明函》的残疾人福利性单位，视同小型。

	评分注意事项：
    因落实政府采购政策进行价格调整的，评标委员会应记录价格调整的依据、计算过程及计算结果。


4.5.1投标人总分=报价部分得分+技术、商务部分得分，结果保留两位小数。
[bookmark: _Toc217446060]5. 终止招标
采购人、采购代理机构在发布招标公告、资格预审公告或者发出投标邀请书后，除因重大变故采购任务取消情况外，不得擅自终止招标活动。
终止招标的，采购人或者采购代理机构应当及时在原公告发布媒体上发布终止公告，以书面形式通知已经获取招标文件、资格预审文件或者被邀请的潜在投标人，并将项目实施情况和采购任务取消原因报告本级财政部门。已经收取招标文件费用或者投标保证金的，采购人或者采购代理机构应当在终止采购活动后5个工作日内，退还所收取的招标文件费用和所收取的投标保证金及其在银行产生的孳息。
[bookmark: _Toc217446061]6. 定标
6.1. 定标原则：本项目根据评标委员会推荐的中标候选人名单，按顺序确定中标人。
[bookmark: _Toc217446062]6.2. 定标程序
6.2.1 评标委员会将评标情况写出书面报告，推荐中标候选人，并按照综合得分高低标明排列顺序。本项目采用综合评分法，评标结果按评标后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的按照技术指标优劣顺序推荐。
6.2.2 采购代理机构在评标结束后两个工作日内将评标报告送至采购人。
6.2.3 采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内在评标报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。
6.2.4 根据采购人确定的中标人，采购人在招标公告发布的媒体上发布中标公告，同时向中标人发出中标通知书。
6.2.5 采购人不退回投标文件和其他投标资料。
[bookmark: _Toc208849022][bookmark: _Toc183582297][bookmark: _Toc183682432][bookmark: _Toc217446105]7. 评标专家在政府采购活动中承担以下义务：
7.1 遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责。
7.2 按照政府采购相关法律法规和招标文件的规定对投标人的资格条件和投标人提供的商务、价格、技术服务、业绩、对招标文件的响应程度以及投标文件规范性等方面进行评价，提供科学合理、公平公正的评标意见，参与起草评标报告，并予签字确认。
7.3 保守秘密。不得透露招标项目情况，不得泄漏投标人的投标文件及知悉的商业秘密，不得向投标人透露评标情况。
7.4 发现投标人在政府采购活动中有不正当竞争或恶意串通等违规行为，及时向政府采购评标工作的组织者或财政部门报告并加以制止。
发现采购人、采购代理机构及其工作人员在招标活动中有干预评标、发表倾向性和歧视性言论、受贿或者接受投标人的其他好处及其他违法违规行为，及时向财政部门报告。
7.5 配合采购人或者采购代理机构答复投标人质疑，配合投诉处理工作等事宜。
7.6 法律、法规和规章规定的其他义务。
8. 评标专家在招标活动中应当遵守以下工作纪律：
8.1 应邀按时参加评标活动。遇特殊情况不能出席或途中遇阻不能按时参加评标的，应及时告知财政部门或者采购人或者采购代理机构，不得私自转托他人。
8.2 不得参加与自己有利害关系的招标项目的评标活动。对与自己有利害关系的评标项目，如受到邀请，应主动提出回避。财政部门、采购人或采购代理机构也可要求该评标专家回避。
有利害关系主要是指三年内曾在参加该招标项目投标人中任职(包括一般工作)或担任顾问，配偶或直系亲属在参加该招标项目的投标人中任职或担任顾问，与参加该招标项目投标人发生过法律纠纷，以及其他可能影响公正评标的情况。
8.3 评标过程中关闭通讯设备，不得与外界联系。
8.4 评标过程中，不得发表影响评标公正的倾向性、歧视性言论；不得以任何明示或暗示的方式要求参加该招标项目的投标人以澄清、说明或补正为借口，表达与其原投标文件原意不同的新意见；不得以招标文件没有规定的方法和标准作为评标的依据；不得违反规定的评标格式评分和撰写评标意见；不得拒绝对自己的评标意见签字确认。
[bookmark: _Toc3329][bookmark: _Toc22113]
第六章  拟签订的合同文本
本合同仅供参考，最终以与采购人实际签订合同为准
合同编号：                                     
甲方（采购人）：                    
住所地：                                                             
乙方（成交人）：                    
住所地：                          
乙方于    年  月   日参加了 （采购人） 组织的“  （项目名称、项目编号）  ”政府采购活动，经评审小组评审确定乙方为 （包及包名称）  成交人，按照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》和相关的法律法规规定，以及采购文件要求，经甲乙双方协商一致，签订本政府采购合同。
第一条 合同标的
服务名称：
服务内容：
技术标准：
……
第二条  合同总金额
合同总金额为人民币（大写）：             （￥        ） 
此价格为合同执行不变价，不因国家政策变化而变化，该价款包括所投项目相关人工费、保险费、税费，及服务过程工作人员的往返交通、住宿、餐食、差费、杂费等所有技术和服务费用，除此之外，甲方不再向乙方支付其他任何费用。
……
第三条  服务交付
1、交付日期： 
2、交付地点：
……
第四条  服务标准
1、甲方应当符合国家、行业验收标准，以及合同约定。乙方应对提交的服务成果作出全面检查和整理，并列出清单，作为甲方验收和使用技术条件依据，清单应随提交的服务成果交给甲方。
2、乙方在指定地点提交服务成果后，甲乙双方应依据采购文件、响应文件等文件材料的要求共同验收。
……
第五条  款项支付
1、服务成果交付甲方，经甲乙双方共同验收合格后由甲方负责办理支付手续。
2、允许并鼓励乙方提供电子发票，甲方自收到发票之日起     个工作日内支付资金，并不得附加未经约定的其他条件。
3、付款方式 
3.1合同签订后,项目完成，经验收合格出具书面验收报告后，支付合同金额的95%，留合同金额的5%的进度款，经再次验收合格后付款。
……
第六条  甲方责任
1、及时办理付款手续。
2、协助乙方办理有关事宜。
3、对合同条款及所知悉的乙方商业秘密负有保密义务。
……
第七条  乙方责任
1、保证所提供服务为响应文件承诺服务，符合相关法律法规规定并且满足甲方的需求，保证服务质量。
2、保证其所供服务不存在侵犯第三方知识产权的行为，否则由此产生的损失由乙方承担。
……
第八条  违约责任
1、乙方所供服务成果及与之配套项目等不符合合同约定标准，甲方有权拒收。
2、因甲方过错而给乙方造成的损失，由甲方负担。
……
第九条  不可抗力
甲乙双方的任何一方由于不可抗力不能履行合同时，应当及时通知对方不能履行或不能完全履行的情况和理由；在取得有关主管机关证明以后，允许延期履行、部分履行或者终止履行合同的，根据情况可部分或全部免予承担违约责任。
……
第十条  保密
乙方在合同履行期间知悉甲方的工作秘密（包括相关业务信息），不得透露或以其他方式提供给合同双方以外的其他方（包括乙方内部与本合同无关的任何人员），乙方的保密责任不因本合同的终止而终止。
……
第十一条  争议解决
甲乙双方在合同履行中发生争议，应通过协商解决。如协商不成，可以向合同签订地法院提起诉讼。
……
第十二条  合同生效及其他
1、除采购文件规定且甲方事先书面同意外，乙方不得部分或者全部转让、分包履行其应履行的合同项下的义务。
2、合同由甲、乙双方法定代表人（或者被授权代表）签字并加盖单位公章。 
3、本合同一式  份，甲方  份，乙方  份。
……
第十三条   合同履约期限
本合同合同履约期限为  年；合同履约期限自     年    月   日起至   年   月   日止。
……
第十四条  下列文件为本合同不可分割部分
1、政府采购采购文件（包括澄清、修改）；
2、乙方响应文件；
3、成交通知书；
4、成交人在评审过程中做出的有关澄清、说明、承诺或者补正文件；
5、政府采购委托协议书；

甲    方：                             乙    方：
单位名称(公章)：                       单位名称(公章)：
法定代表人（被授权代表）签字：         法定代表人（被授权代表）签字：                
电    话：                             电    话：
年   月   日                           年   月   日
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