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[bookmark: _Toc647_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc16705][bookmark: _Toc3427][bookmark: _Toc3619]第一章  招标公告
[bookmark: _Toc217446031][bookmark: _Toc213396759][bookmark: _Toc213396945][bookmark: _Toc213397009][bookmark: _Toc856_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc213496267]项目概况
新疆农业大学标准化考场建设项目招标项目的潜在投标人应在新疆政府采购云平台https://www.zcygov.cn/获取招标文件，并于2026年07月20日11点00分（北京时间）前递交投标文件。
[bookmark: _Toc17055][bookmark: _Toc18799][bookmark: _Toc35393791][bookmark: _Toc28359003][bookmark: _Toc35393622][bookmark: _Toc28359080]一、项目基本情况：
项目编号：[2026]13327号
项目名称：新疆农业大学标准化考场建设项目
采购方式：公开招标
预算金额（元）：1200000.00
最高限价（元）：1200000.00
采购需求：
   标项名称:新疆农业大学标准化考场建设项目
   数量:1
   预算金额（元）：1200000.00元
   简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：新疆农业大学标准化考场建设，内容详见“第三章 招标项目技术要求”；
   备注：/
合同履约期限：合同签订生效后30个日历天内完工。
本项目（否）接受联合体投标。
[bookmark: _Toc22849][bookmark: _Toc25613]二、申请人的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
[bookmark: _Toc28359081][bookmark: _Toc28359004]2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为非专门面向中小企业（含中型、小型、微型企业）采购项目；
3.本项目的特定资格要求：（1）除单一来源采购外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加本项目同一包的采购活动。
[bookmark: _Toc27544][bookmark: _Toc35393792][bookmark: _Toc35393623][bookmark: _Toc23890]三、获取招标文件
时间：2026年06月26日至2026年07月03日，每天上午00：00至14：00，下午14：00至23：59（北京时间，法定节假日除外）
地点：政采云平台线上
方式：投标人登录新疆政府采购云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取招标文件（登录政府采购云平台→项目采购→获取招标文件→申请，审核通过后可下载招标文件）。
售价（元）：0
[bookmark: _Toc35393793][bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc30047][bookmark: _Toc35393624][bookmark: _Toc19017]四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
[bookmark: _Toc28359007][bookmark: _Toc35393625][bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc35393794]提交投标文件截止时间：2026年07月20日 11:00（北京时间）
投标地点：请登录政采云投标客户端投标
开标时间：2026年07月20日 11:00（北京时间）
开标地点：投标人登录政采云平台https://www.zcygov.cn/，进入“项目采购-开标评标-右边选择对应项目点击“进入项目”进入开标大厅。
[bookmark: _Toc25790][bookmark: _Toc17172]五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
[bookmark: _Toc35393626][bookmark: _Toc35393795][bookmark: _Toc20614][bookmark: _Toc28224]六、其他补充事宜
[bookmark: _Toc28359085][bookmark: _Toc35393796][bookmark: _Toc35393627][bookmark: _Toc28359008]1.本项目实行电子招投标，供应商须登录政采云平台申请获取采购文件，并需要使用CA锁，登录政采云电子投标客户端制作投标文件，若供应商参与投标,自行承担与投标有关的一切费用。
2.各供应商应在开标前确保是新疆维吾尔自治区政府采购网正式注册入库的供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果的由供应商自行承担。
3.供应商可前往新疆政府采购网（http://www.ccgp-xinjiang.gov.cn/）下载专区，下载政采云电子投标客户端，安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。
4.供应商在开标时须携带制作加密电子投标文件所使用的CA锁，电脑须提前配置好浏览器，以便开标时在线解密。
5.投标供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”，投标截止时间以后上传递交的投标文件将被“政府采购云平台”拒收。
[bookmark: _Toc23915][bookmark: _Toc4168]七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系：
1.采购人信息
名 称：新疆农业大学
地 址：乌鲁木齐市沙依巴克区农大东路311号
联系方式：13565929600
2.采购代理机构信息
名 称：新疆拓源工程管理咨询有限公司
地 址：乌鲁木齐市水磨沟区龙盛街898号万科中央公园S6栋5层
联系方式：13209920205、15099530785
3.项目联系方式
项目联系人：金山虎、黄莎莎
电 话：13209920205、15099530785


[bookmark: _Toc28983]

[bookmark: _Toc21238][bookmark: _Toc6686]第二章  投标人须知
[bookmark: _Toc213396946][bookmark: _Toc25573][bookmark: _Toc9038][bookmark: _Toc213396760][bookmark: _Toc217446032][bookmark: _Toc189727030][bookmark: _Toc213397010][bookmark: _Toc213496268]一、投标人须知前附表
	序号
	名称
	内容

	1
	采购人
	名  称：新疆农业大学
地  址：乌鲁木齐市沙依巴克区农大东路311号
联系人：刘凯辉
电话：13565929600

	2
	采购代理机构
	名  称：新疆拓源工程管理咨询有限公司
地  址：乌鲁木齐市水磨沟区龙盛街898号万科中央公园S6栋5层
项目联系人：金山虎、黄莎莎 
电  话：13209920205、15099530785 

	3
	项目名称
	新疆农业大学标准化考场建设项目

	4
	项目编号
	[2026]13327号

	5
	资金来源、预算金额及最高限价
	资金来源：校级专项经费
预算金额（最高限价）：1200000.00元
投标人报价不得高于最高投标限价，如超过上述最高投标限价的投标无效。

	6
	采购需求
	新疆农业大学标准化考场建设，内容详见“第三章 招标项目技术要求”；

	7
	标段（包）划分
	/

	8
	合同履约期限
	合同签订生效后30个日历天内完工

	9
	质量标准及质保期
	合格、货物综合验收合格之日起3年。

	10
	落实的政府采购政策
	1、本项目为非专门面向中小企业（含中型、小型、微型企业）采购项目，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，投标人在投标文件中提交了《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，评标时将给予10%的价格优惠，用优惠后的价格参与评审。
2、所属行业：工业
3、项目属性：货物
《中小企业声明函》中所列行业与采购文件所明确的行业不一致但不改变划型结果的不影响声明有效性。

	11
	投标人资格要求
	1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为非专门面向中小企业（含中型、小型、微型企业）采购项目；
3.本项目的特定资格要求：（1）除单一来源采购外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加本项目同一包的采购活动。

	12
	投标保证金
	投标保证金的金额：
小写：20000.00元（大写：贰万元整）
投标保证金须在投标文件上传截止时间前确认到账。
一、投标保证金缴纳：
1.投标保证金应当以电汇、网银、保函等非现金形式提交；
2.缴纳投标保证金时需备注项目名称；
3.投标保证金上传截止时间：与投标文件上传截止时间相同；
投标保证金缴纳账户：
单位名称：新疆拓源工程管理咨询有限公司
账号：107675470537
开户行名称：中国银行乌鲁木齐市银川路支行
行号：104881006135
二、投标保证金退还：
1.未中标人的投标保证金将在中标通知书发出后5个工作日内退还；
2.中标人的投标保证金将在自采购合同签订之日起5个工作日内无息退还；
3.有下列情形之一的，投标保证金不予退还：详见总则第15.5条。
三、加盖公章的投标保证金缴纳凭证扫描件需装订在投标文件中相应位置。
注：投标人未按照招标文件的规定提交投标保证金的，将被视为投标无效。
财务部联系电话：0991-2338817

	13
	是否接受联合体投标
	不接受/接受

	14
	分包
	不允许/允许

	15
	投标文件上传截止时间及地点
	投标文件上传截止时间：2026年07月20日11时00分（北京时间）；
投标人应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传至“政府采购云平台”，否则投标无效。

	16
	采用电子招标投标
	具体要求：
1、投标文件解密时间：投标文件解密时间30分钟，开标前需投标单位用CA证书登录政采云平台开标大厅签到，在30分钟解密时间内输入CA证书PIN码解密投标文件。在30分钟解密时间内未进行解密的投标单位将导致投标无效。（解密时间开始时政采云平台将以短信形式向投标人在政采云平台预留的手机号发送短信通知，请投标人及时关注。）
2、投标人报价CA签字确认：报价文件开启后将开启签字时段，投标人须在20分钟内用CA证书对报价进行签字确认。
3、备注:（1）本次采购采用电子交易方式，电子交易平台为“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”。投标人参与本项目电子交易活动前，应注册成为政府采购平台投标人。编制电子投标文件前还需申领CA证书并绑定帐号.
（2）投标人编制电子投标文件应安装“电子招投标投标人客户端”软件，并按照本招标文件和电子招投标投标人客户端的要求编制并加密投标文件。未按规定加密的投标文件，将被电子招投标投标人客户端拒收。“电子招投标投标人客户端”请投标人自行前往“新疆政府采购网—下载专区—新疆维吾尔自治区全流程电子招投标项目管理系统--电子招投标投标人客户端”版块获取。
（3）投标人应当在投标截止时间前，将“电子招投标投标人客户端”生成的“电子加密投标文件”上传电子交易平台。
（5）服务与支持。各政府采购代理机构（含集采机构）及投标人对不见面开评标系统的技术操作咨询，可通过https://edu.zcygov.cn/luban/xinjiang-e-biding自助查询，也可在政采云帮助中心常见问题解答和操作流程讲解视频中自助查询，网址为：https://service.zcygov.cn/#/help，“项目采购—操作流程—电子招投标—政府采购项目电子交易管理操作指南-投标人”版面获取操作指南，同时对自助查询无法解决的问题可通过钉钉群及政采云在线客服获取服务支持。政采云热线人工号码：400-881-7190（工作时间：工作日08:00~20：00）

	17
	投标报价
	1、报价合理性：采购评审中出现下列情形之一的，评标委员会启动异常低价响应审查程序：
1.投标(响应)报价低于全部通过符合性审查供应商投标(响应)报价「平均值」50%的，即投标(响应)报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
2.投标(响应)报价低于通过符合性审查的「次低报价」供应商投标(响应)报价50%的，即投标(响应)报价<通过符合性审查供应商投标(响应)报价×50%；
3.投标(响应)报价低于采购项目「最高限价」45%的，即投标(响应)报价<采购项目最高限价×45%；
4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
2、投标人的报价包含提供的所有货物及相关工作范围内所有费用的总价。

	18
	踏勘现场
	不组织，投标人自行踏勘，无论投标人对现场考察与否，都将被视为熟悉履行合同有关的一切情况，投标人现场踏勘发生的费用自理。

	19
	投标答疑会
	不召开

	20
	近年财务状况年份要求
	银行出具的近1年内资信证明或2025年度经审计并赋码的财务审计报告

	21
	投标有效期
	从开标之日起60日历天

	22
	评标委员会的组建
	评标委员会构成：5人；
评标专家确定方式：经济、技术专家不少于评标委员会组成人员的三分之二，按相关规定从政府采购专家库中随机抽取。

	23
	评标办法
	综合评分法

	24
	是否授权评标委员会确定中标人
	否，推荐3名中标候选人。

	25
	履约保证金
	（1）缴纳金额：/
（2）提交履约保证金的时间：中标人应于中标通知书发出之日起/个工作日内；

	26
	代理费用
	本次招标代理服务费参照发改价格[2011]534号及计价格[2002]1980号文件计算下浮30%计取。由中标单位在中标通知书领取前一次性支付给招标代理公司。

	27
	付款方式
	以实际签订合同为准。

	28
	核心产品
	网上巡查SIP路由/视频分发平台

	29
	支持本国产品
	1.支持本国产品
1.1本国产品标准(依据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》国办发〔2025〕34号)
本国产品应当符合以下条件：
（一）在中国境内生产
产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。属性改变是指经过制造、加工或者组装等工序，产生完全不同于原材料、组件的新产品，并具有新的名称和特征（用途）。属性改变不包括以下细微操作：
1.为确保产品在运输或者储存期间保持某种状态而进行的操作；
2.为产品运输或者销售进行的包装或者展示；
3.在产品或者其包装上粘贴或者印刷品牌、标志、标识以及其他用于区别的标记；
4.简单的上漆、磨光和分装；
5.其他不属于属性改变的情形。
（二）在中国境内生产的组件成本占比达到规定比例产品在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，计算公式为：（产品在中国境内生产的组件成本/产品总成本）≥规定比例。
财政部会同有关行业主管部门，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比应当达到的规定比例。在分产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，符合本通知第一条第（一）项条件的产品在政府采购活动中视同本国产品。
（三）特定产品的关键组件、关键工序符合相关要求对特定产品，在符合本通知第一条第（一）项和第（二）项条件的基础上，应当符合财政部会同有关行业主管部门确定的其关键组件、关键工序在中国境内生产、完成等要求。
财政部会同有关行业主管部门自本通知施行之日起5年内，在充分征求有关内外资企业、行业协会商会等方面意见的基础上，分类施策、稳妥推进，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比要求，以及特定产品的关键组件、关键工序相关要求，并根据不同行业的发展情况，在出台具体产品相关要求时，设置3-5年过渡期，逐步建立政府采购中本国产品标准体系和动态调整机制。
1.2 本国产品标准的适用范围
本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
1.3 对本国产品的支持政策
政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
1.4有关证明文件
可享受本国产品支持政策的投标人应按照招标文件格式要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件。投标人提供虚假《关于符合本国产品标准的声明函》、虚假证明文件谋取中标的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。
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	其他
	特别说明：
（1）投标企业严格遵守国家的法律法规及招标纪律，无违法违纪及商业贿赂行为。
（2）不管投标结果如何，供应商均应自行承担投标所需一切费用(应包括：劳务、管理、材料、制作、安装、调试、维修、利润、税金及政策性文件规定的各项应有费用以及垃圾处理、环保费、保险费、检验费、仓储费等；现场安全措施、服务期保证、质量保证、各种不利因素的影响产生的措施和风险费用以及设备的装卸费)。
（3）为保证本项目产品质量，良好的售后服务；最低报价不作为中标的唯一依据。
（4）各供应商的调研费、差旅费等费用自理。无论投标结果如何，供应商均应自行承担投标所需一切费用。
（5）采购文件中除（技术要求外）部分加标“★”、加粗、加下划线、废标、无效标、投标被拒绝字样的条款，为招标的实质性要求和条件，着重提醒各供应商注意，并认真查看采购文件中的每一个条款及要求，因误读采购文件而造成的后果，采购人概不负责。
（6）投标文件中有弄虚作假的内容，是指技术参数有负偏离的在偏离表中标注正偏离或无偏离的，其投标文件作废。在签订合同之前，采购人如发现供应商的投标文件有弄虚作假内容，采购人可拒绝与其签订合同。
（7）采购文件前后如出现不一致情况，以前附表为准。


[bookmark: _Toc29583][bookmark: _Toc16164]
二、总  则
[bookmark: _Toc183582205][bookmark: _Toc183682342][bookmark: _Toc217446034]1. 适用范围
1.1 本招标文件仅适用于本次招标项目。
[bookmark: _Toc183682343][bookmark: _Toc183582206][bookmark: _Toc217446035]2. 有关定义
2.1 “采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本项目采购人是新疆农业大学。
2.2 “采购代理机构”系指根据采购人的委托依法办理招标事宜的采购机构。本次招标的采购代理机构是新疆拓源工程管理咨询有限公司。
2.3 “采购单位”系指“采购人”和“采购代理机构”的统称。
2.4 “投标人”系指下载了招标文件拟参加投标和向采购人提供货物的投标人。
[bookmark: _Toc183582207][bookmark: _Toc217446036][bookmark: _Toc217390843][bookmark: _Toc183682344]3. 合格的投标人
合格的投标人应具备以下条件：
（1）本招标文件“招标公告”第二条规定的条件；
（2）遵守国家有关的法律、法规、规章和其他政策规定；
（3）下载招标文件并参与竞争。
[bookmark: _Toc183582208][bookmark: _Toc183682345][bookmark: _Toc217446037]4. 投标费用
投标人参加投标的有关费用由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc217446038][bookmark: _Toc183582209][bookmark: _Toc89075875][bookmark: _Toc183682346][bookmark: _Toc77400779][bookmark: _Toc28712][bookmark: _Toc2770]三、招标文件
[bookmark: _Toc183682347][bookmark: _Toc217446039][bookmark: _Toc183582210]5．招标文件的构成
5.1 招标文件是投标人准备投标文件和参加投标的依据，同时也是评标的重要依据，具有准法律文件性质。招标文件用以阐明招标项目所需的资质、技术、报价、招标程序、有关规定和注意事项以及拟签订的合同文本等。本招标文件包括以下内容：
（1）招标公告	
（2）投标人须知	
（3）招标项目技术要求	
（4）评标办法	
（5）拟签订的合同文本	
（6）投标文件格式	
5.2 投标人应认真阅读和充分理解招标文件中所有的事项、格式条款和规范要求。投标人没有对招标文件全面做出实质性响应是投标人的风险。没有按照招标文件要求作出实质性响应的投标文件，按无效处理。
[bookmark: _Toc183582211][bookmark: _Toc183682348][bookmark: _Toc217446040]6. 招标文件的澄清和修改
[bookmark: _Toc208848971][bookmark: _Toc217446041]6.1 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件，进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。
6.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人，不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。
7. 答疑会和现场考察。
[bookmark: _Toc183682351][bookmark: _Toc77400780][bookmark: _Toc89075876][bookmark: _Toc183582214][bookmark: _Toc217446042]7.1 本项目不组织答疑会和现场考察。
[bookmark: _Toc4858][bookmark: _Toc22496]四、投标文件
[bookmark: _Toc183582215][bookmark: _Toc217446043][bookmark: _Toc183682352]8．投标文件的语言
8.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购人就有关投标的所有来往书面文件均须使用中文。投标文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文并加盖投标人公章后附在相关外文资料后面，否则，投标人的投标文件将作为无效投标处理。
8.2 翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。但不能故意错误翻译，否则，投标人的投标文件将作为无效投标处理。
[bookmark: _Toc183682353][bookmark: _Toc183582216][bookmark: _Toc217446044]9．计量单位
除招标文件中另有规定外，本招标项下的投标均采用国家法定的计量单位。
[bookmark: _Toc217446045]10. 投标货币
本次招标项目的投标均以人民币报价。
[bookmark: _Toc217446046]11. 联合体投标
详见“投标人须知前附表”第13条。
[bookmark: _Toc217446047]12. 知识产权
12.1 投标人应保证在本项目使用的任何产品或服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。
12.2 采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。
12.3 投标人如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在投标文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，投标人需提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权。
12.4 如采用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。 
[bookmark: _Toc183682354][bookmark: _Toc183582217][bookmark: _Toc217446048]13．投标文件的组成
投标人应按照招标文件的规定和要求编制投标文件。招标文件允许分包的，投标人拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。投标人编写的投标文件应包括下列部分：
[bookmark: _Toc183682355][bookmark: _Toc217446049][bookmark: _Toc183582218]一、投标函
二、身份证明书及授权委托书
三、投标报价明细表
四、投标人基本情况表
五、投标人类似项目业绩一览表
六、商务、技术需求偏离表
七、拟配备人员情况
八、实施方案
九、投标人认为需要提供的其他文件和资料
14．投标文件格式
14.1 投标人应严格按照招标文件第六章中提供的“投标文件格式”填写相关内容。除明确允许投标人可以自行编写的外，投标人不得以“投标文件格式”规定之外的方式填写相关内容。
14.2 对于没有格式要求的投标文件由投标人自行编写。
[bookmark: _Toc183582223][bookmark: _Toc183682360][bookmark: _Toc217446050]15．投标保证金
15.1 投标人投标时，必须按招标文件规定数额和形式缴纳投标保证金，并作为其投标文件的一部分。
15.2未按招标文件要求在规定时间前缴纳规定数额和形式的投标保证金，将被视为投标无效。
15.3 投标人所缴纳的投标保证金不计利息。
15.4未中标人的投标保证金，将在中标通知书发出后五个工作日内全额退还。中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人的投标保证金。
15.5发生下列情形之一的，采购代理机构将不予退还投标人缴纳的投标保证金：
[bookmark: _Toc183682361][bookmark: _Toc217446051][bookmark: _Toc183582224]（1）投标人在提交投标文件截止时间后撤回投标文件的；
（2）投标人在投标文件中提供虚假材料的；
（3）投标人不接受按投标文件规定对其投标报价进行修正的；
（4）除因不可抗力或投标文件认可的情形以外，中标人不履行与采购人签订合同的，在签订合同时向采购人提出附加条件；
（5）中标人未能在规定期限内与采购人签署合同协议书或提交履约保证金的；
（6）投标人与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；
（7）招标文件规定的其他情形；
（8）符合法律、法规规定的其他情形的。 
16．投标有效期
16.1 投标有效期详见投标人须知前附表。投标有效期短于此规定期限的，投标无效。
16.2 特殊情况下，采购人可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均应为书面形式。投标人可以拒绝上述要求，其投标保证金不被没收。拒绝延长投标有效期的投标人不得再参与该项目后续招标活动。同意延长投标有效期的投标人不能修改其投标文件，关于投标保证金的有关规定在延长的投标有效期内继续有效。
[bookmark: _Toc183682362][bookmark: _Toc217446052][bookmark: _Toc183582225][bookmark: _Toc183582228][bookmark: _Toc183682365][bookmark: _Toc217446055]17．投标文件的印制和签署
17.1 招标文件要求供应商法定代表人或者被授权代表签字处，均须加盖其 个人电子印章，并逐页加盖单位公章的电子印章。
[bookmark: _Toc77400781][bookmark: _Toc89075877][bookmark: _Toc183682363][bookmark: _Toc183582226][bookmark: _Toc217446053]18. 投标文件的密封和标注
本项目采用不见面开标，供应商须在投标截止时间前，将生成的“电子加密 响应文件”上传递交至“政府采购云平台”，投标截止时间以后上传递交的响应 文件将被“政府采购云平台”拒收。
[bookmark: _Toc217446054][bookmark: _Toc183582227][bookmark: _Toc183682364]19．投标文件的上传
供应商应在招标文件规定的投标截止时间前，将响应文件按供应商须 知第15条规定加密上传，投标截止时间以后上传递交的响应文件将被“政府采购云平台”拒收。
20．投标文件的修改和撤回
20.1 投标人在投标截止时间前，可以对所上传的投标文件进行补充、修改或者撤回。
20.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其上传的投标文件做任何修改或撤回投标。
20.3 投标文件中如果出现计算上或累加上的算术错误，可按以下原则进行修改：
（1）投标文件中投标函内容与投标报价明细表不一致的，以投标函为准；
（2）用小写金额和大写金额不一致，应以大写金额为准；
（3）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；
（4）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以投标函的总价为准，并修改单价。
同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的投标报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
[bookmark: _Toc217446056][bookmark: _Toc183682368][bookmark: _Toc77400782][bookmark: _Toc183582231][bookmark: _Toc89075878][bookmark: _Toc2844][bookmark: _Toc28317]五、开标和中标
[bookmark: _Toc183682369][bookmark: _Toc217446057][bookmark: _Toc183582232]21．开标
21.1 采购代理机构在招标文件规定的时间和地点组织招标活动，邀请下载招标文件并参与竞争的投标人参加开标，投标人未参加开标的，视同认可开标结果。
投标人不足3家的，不得开标。
21.2 开标时，采购代理机构可以邀请有关监督管理部门对开标进行现场监督。
21.3 宣布开标会开始。开标时间到，主持人宣布开标会开始并致辞，当众宣布参加开标会的现场监督人员、主持人、唱标、会议记录等招标工作人员，根据“投标人签到表”宣布参加投标的投标人名单
21.4宣布会场纪律和有关注意事项。
21.5开标时，投标单位完成在线解密后，由工作人员开始唱标
21.6唱标完毕后，如果投标人对所唱“报价一览表”内容有异议，应当立即提出。经现场监标人员确认，认为有必要重新唱标的，由唱标人员重新唱标。
22.资格审查及组建评标委员会
22.1公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。
22.2符合性审查。符合性审查是指依据招标文件的规定，从商务和技术角度对投标文件的有效性和完整性进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。
22.3评标委员会采用综合评分法对满足招标文件全部实质性要求的投标文件和投标报价进行综合评分。
22.4评标委员会根据综合评分情况，按照评标得分由高到低顺序推荐3名中标候选人，并编写评标报告。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。
22.5采购代理机构在评标结果后2个工作日内将评标报告送采购人确认。
[bookmark: _Toc183582238][bookmark: _Toc183682375][bookmark: _Toc217446063]23．中标通知书
23.1 中标通知书为签订中标合同的依据，是合同的有效组成部分。
23.2 中标通知书对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标人无正当理由放弃中标的，应当承担相应的法律责任。
23．3中标人的投标文件本应作为无效投标处理或者有招投标法律法规规章制度规定的中标无效情形的，采购代理机构在取得有权主体的认定以后，应当宣布发出的中标通知书无效，并收回发出的中标通知书（中标人也应当缴回），依法重新确定中标人或者重新开展招标活动。
[bookmark: _Toc217446064][bookmark: _Toc26990][bookmark: _Toc7762][bookmark: _Toc183582240][bookmark: _Toc183682377]六、签订及履行合同和验收
[bookmark: _Toc217446065]24. 签订合同
24.1 中标人在收到采购人发出的《中标通知书》后，应在法律法规规定的时间内与采购人签订采购合同。由于中标人的原因逾期未与采购人签订采购合同的，将视为放弃中标，取消其中标资格并将按相关规定进行处理。
24.2 采购人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的任何协议，所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。
24.3 中标人因不可抗力原因不能履行招标合同或放弃中标的，采购人可以与排在中标人之后第一位的中标候选人签订采购合同，以此类推。
24.4 中标人在合同签订之后三个工作日内，将签订的合同（扫描件）交至采购代理机构。
[bookmark: _Toc217446066]25. 合同分包（如有）
25.1 若本项目允许分包的，经采购人同意，中标人可以依法采取分包方式履行合同。这种要求应当在合同签订之前征得采购人同意，并且分包人履行分包项目的货物及技术要求等，必须与中标的一致。
25.2 招标合同实行分包履行的，中标人就招标项目和分包项目向采购人负责，分包人就分包项目承担责任。
[bookmark: _Toc217446067]26. 采购人增加合同标的权利
招标合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标投标人协商签订补充合同，但所有补充合同的招标金额不得超过原合同招标金额的百分之十。
[bookmark: _Toc217446068]27. 履约保证金
履约保证金金额：/
提交履约保证金的时间：中标人应于中标通知书发出之日起7个工作日内；
履约保证金有效期：自履约保证金交付之日至货物验收合格，合同约定的全部货物验收合格后，采购人应在7个工作日内无息退还保证金；
履约保证金提交方式：履约保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。
不予退还情形：
中标人出现以下行为时，采购人有权没收全部或部分履约保证金：
(1) 无正当理由放弃中标/拒绝按照中标结果签订合同或不履行合同义务；
(2) 未按合同约定完成服务或交付标的，经整改仍不合格；
(3) 擅自转包、分包或改变合同实质性内容；
(4) 存在弄虚作假、围标串标等违法违规行为。 
[bookmark: _Toc217446069]28. 履行合同
28.1 中标人与采购人签订合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同规定的义务，保证合同的顺利完成。
28.2 在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《中华人民共和国民法典》的有关规定进行处理。
[bookmark: _Toc217446070]29. 验收
[bookmark: _Toc217446071]中标人与采购人应严格按照国家财政部《关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）的要求进行验收。
[bookmark: _Toc217446074][bookmark: _Toc10884][bookmark: _Toc219][bookmark: _Toc183582243][bookmark: _Toc183682380]七、投标纪律要求
[bookmark: _Toc217446075]30. 投标人不得具有的情形
投标人参加投标不得有下列情形：
（1）提供虚假材料谋取中标；
（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；
（3）与采购人、其他投标人恶意串通；
（4）向采购人、评标委员会成员行贿或者提供其他不正当利益；
（5）在招标过程中与采购人进行协商谈判；
（6）拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况。
有上述情形之一的投标人，属于不合格投标人，其投标或中标资格将被取消。
[bookmark: _Toc217446076][bookmark: _Toc5144][bookmark: _Toc19046]八、合同价款支付
[bookmark: _Toc217446077]31. 申请支付
31.1招标项目验收合格，采购人签署《验收结算书》后，向财政部门提出支付申请。采购人的自有资金，由采购人直接支付给中标人或者按照有关合同规定执行。
[bookmark: _Toc217446078]31.2 财政部门根据采购人的支付申请，并对采购合同进行审核后，直接支付给中标人。
[bookmark: _Toc6667][bookmark: _Toc15305][bookmark: _Toc217446079]九、质疑和投诉
32．质疑、投诉的接收和处理严格按照《中华人共和国政府采购法》、《政府采购质疑和投诉办法》、《财政部关于加强政府采购投标人投诉受理审查工作的通知》的规定办理。
32.1投标人认为招标文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。针对同一采购环节的质疑应一次性提出，提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目招标活动的投标人。
32.2潜在投标人已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。对招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。
32.3投标人可以委托代理人进行质疑和投诉。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。
代理人提出质疑和投诉，应当提交投标人签署的授权委托书。
32.4投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：
（一）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
（二）质疑项目的名称、编号；
（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
（四）事实依据；
（五）必要的法律依据；
（六）提出质疑的日期。
投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人或者其被授权人签字或盖章，并加盖公章。
接收质疑函的方式：书面形式
联系部门：新疆拓源工程管理咨询有限公司招标部
联系人及联系电话：金山虎、黄莎莎13209920205、15099530785
通讯地址：乌鲁木齐市水磨沟区龙盛街898号万科中央公园S6栋5层
32.5质疑投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向本办法第六条规定的财政部门提起投诉。
32.6投诉人投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、采购代理机构（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的投标人数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列内容：
（一）投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；
（二）质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；
（三）具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；
（四）事实依据；
（五）法律依据；
（六）提起投诉的日期。
投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
32.7投诉人应当根据《政府采购质疑和投诉办法》第七条第二款规定的信息内容，并按照其规定的方式提起投诉。
投诉人提起投诉应当符合下列条件：
（一）提起投诉前已依法进行质疑；
（二）投诉书内容符合本办法的规定；
（三）在投诉有效期限内提起投诉；
（四）同一投诉事项未经财政部门投诉处理；
（五）财政部规定的其他条件。

质疑函范本
[bookmark: _Toc26414]一、质疑投标人基本信息
质疑投标人：                                        
地址：                          邮编：                                                   
联系人：                      联系电话：                              
被授权人：                                          
联系电话：                                            
地址：                         邮编：                                                
[bookmark: _Toc11710]二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：                                      
质疑项目的编号：               包号：                 
采购人名称：                                         
招标文件获取日期：                                           
[bookmark: _Toc27031]三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                                         
事实依据：                                          
                                                       
法律依据：                                          
                                                     
质疑事项2
……
[bookmark: _Toc31521]四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：                                               
签字(签章)：                   公章：                      
日期：    




质疑函制作说明：
1.投标人提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑投标人若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“被授权人”的有关内容，并在附件中提交由质疑投标人签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑投标人若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑投标人为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑投标人为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人或者其被授权人签字或者盖章，并加盖公章。



[bookmark: _Toc20068][bookmark: _Toc16013][bookmark: _Toc5805]
第三章  招标项目技术要求
[bookmark: _Hlk173223487][bookmark: _Hlk173223876][bookmark: _Toc15082][bookmark: _Toc17884_WPSOffice_Level1]一、商务要求
（1）验收标准：标准化考点建设严格执行以下现行最新规范：《国家教育考试标准化考点规范（暂行）》；《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范（2017 版）》；《国家教育考试标准化考点建设视频会议系统技术暂行规范》；《新疆维吾尔自治区国家教育考试标准化考点建设技术规范（2019 版）》；同时满足 GB/T 36449-2018《电子考场系统通用要求》等国家现行通用技术标准，系统所用设备必须满足上述规范要求。
（2）本项目为升级改造，需要和原有设备及学校管理平台无缝对接，包含指挥中心环境改造、教室原有36个高清摄像机迁移，所有设备及系统安装调试及互通。
（3）质保期：3年
（4）售后服务：投标人和制造商在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持和服务
①投标产品质量保证期3年，3年考试保障服务。
②主要设备（标准化考场摄像机、拾音器）必须提供不低于招标文件数量的1%套设备备用，价格包含在投标总价内,考试期间，中标人可以在12小时内从备品库调拨备用设备；其余设备备品配件需在8小时内可快速调配，保障故障及时更换。
③电话咨询
投标人应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。
④故障响应
投标人应在2小时内做出响应，4小时内提供更高层级的技术支持，12小时内不能解决问题则必须提供备用产品，使采购人能够正常使用。
⑤技术升级
在质保期内，如果产品技术升级，应及时通知采购人，如采购人有相应要求，投标人应对采购人购买的产品进行升级服务。
⑥质保期外服务要求
质量保证期过后，投标人应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。
质量保证期过后，采购人需要继续由原供应商提供售后服务的，该供应商应以优惠价格提供售后服务。
⑦备品备件及易损件
投标人售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件，常用的、容易损坏的备品备件及易损件的价格清单须在投标文件中列出。
（5）交货期：合同签订生效后30个日历天内完工。
（6）交货地点：采购方指定的地方。
（7）按照《国家教育考试网上巡查系统互联关键设备检测及联调测试方案》进行系统自测，新建系统必须与已建标准化考点系统互联互通。
（8）签订合同前携带相关软硬件在3日内完成互联互通的视音频流畅测试，在规定时间无法完成互联互通视音频的流畅性，将取消其第一中标候选人资格。保证所招标设备与原系统的整体无缝联接，充分保证标准化考点系统的整体性和互联互通顺畅，确保国家教育考试各级各类考试顺利进行。
（9）本次招标采购的系统及设备需与已经建设完成的国家教育考试标准化考点相关系统及设备能够相互兼容实现互联互通,必须与现有校级、自治区巡查和指挥系统平台无缝接入，实现互联互通，能够跨互联网对网上巡查和视频指挥相关设备进行统一的远程监控、管理和维护。
[bookmark: _Toc3804]二、技术需求
详见采购清单
三、集成对接要求
（一）建设规范依据
（1）政策文件
1）《中华人民共和国网络安全法》
1）《中华人民共和国密码法》
2）《新疆农业大学信息化项目建设管理办法（试行）》
3）《新疆农业大学信息（软件）系统验收规范（试行）》
4）《新疆农业大学信息系统集成标准规范（试行）》
5）《新疆农业大学信息化基础数据管理办法（试行）》
6）《新疆农业大学数据可视化大屏设计规范（试行）》

（2）技术规范文件
项目建设过程中应符合现行国家、自治区以及高校行业有关规范和标准最新版本要求，如在项目建设过程有新出台的标准和规范，也应遵循。本项目应遵循的标准规范包含但不限于以下内容：
1）《密码模块安全技术要求》‌GM/T 0028-2024；
2）《信息系统密码应用基本要求》GB/T 39786-2021；
3）《信息安全技术 云计算服务安全指南》GB/T 31167-2023；
4）《信息安全技术 云计算服务安全能力要求》GB/T 31168-2023；
5）《信息安全技术 网络安全等级保护基本要求》GB/T 22239-2019；
6）《信息安全技术 网络安全等级保护测评要求》GB/T 28448-2019；
7）《信息安全技术 网络安全等级保护安全设计技术要求》GB/T 25070-2019。
8）教技厅〔2019〕3号《教育移动互联网应用程序备案管理办法》
9）新农大办发〔2024〕16 号《新疆农业大学信息化建设规范V2.0》
10）新农大办发〔2021〕31号《新疆农业大学信息化基础数据管理办法》（试行）
11）新农大办发〔2021〕32号《新疆农业大学信息化项目建设管理办法》（试行）
12）《新疆农业大学信息(软件)系统验收规范(试行)》新农大发[2023] 47 号

（二）集成费用要求
中标厂商须承担与数字化校园平台集成相关费用，包含中标厂商系统自身开发费用及平台厂商对接集成费用。
（三）系统集成要求：
以《新疆农业大学“十五五”校园信息化建设发展规划》为基本纲要，按照学校要求提供公共服务的接口设计，提供完整使用文档，并配合学校完成与智慧校园基础平台及各应用系统集成。须提供完整的表结构，在服务期内，免费提供全数据接口。需与学校已有的平台及业务的无缝对接，主要从应用集成、数据集成、服务集成进行要求。
1、应用集成
（1）统一身份认证集成
1）供应商业务系统须与校方现有认证平台进行统一身份认证集成。参照校方认证平台提供的认证接口，进行认证集成开发，实现统一身份认证集成，教职工、学生等各类用户通过信息门户平台即可直接登录供应商业务系统而无需二次认证。
2）为实现统一认证和单点登录提供接口和通道，须支持跨平台和各种开发语言的应用系统接入平台，如目前学校各类应用系统所使用的.net、JAVA、PHP等多种开发语言；支持CAS4.0、SAML1.1协议，能将各类应用纳入认证范围，实现集中统一的认证。身份、授权、认证功能相互独立，可以灵活的与第三方产品对接。支持底层多种通用结构的认证技术协议，至少包括LDAP等。
3）取消本地认证。如需开通本地认证，通过申请审核批准方可执行。
2、信息门户集成
在校方信息门户平台中，增加供应商系统入口，通过单点登录地址即可登录供应商业务系统。
3、移动门户集成
供应商业务系统须与校方现有移动门户进行应用集成。系统必须提供H5移动客户端集成服务，包含但不限于APP（IOS、Android）、微信企业号。供应商业务系统中功能独立的模块和服务（包含服务端和管理端），需支持拆分成微服务，可以独立上架到信息门户或移动门户中，在门户中点击后可直接访问，无需从该系统首页进入。
4、 学校基础数据集成
涉及学校组织岗位、教职工、学生、各类编码信息由学校组织岗位中心提供和维护，业务系统不得自行建设维护，以保证组织岗位信息统一。
1）数据标准
严格遵循教育部2012年最新发布的《教育管理信息化标准》和《高等学校管理信息标准》等信息标准，参照《新疆农业大学信息标准规范V2.0》及《新疆农业大学信息标准代码》等文件，统一并完善涉及业务信息部分的数据信息标准的接入与下发，达到数据建模、信息采集、加工处理、数据交换过程中的规范化。提供数据库设计规范、完整的数据库字典（表结构、视图、表之间关联关系等）。
[bookmark: _Toc263769411][bookmark: _Toc178064736][bookmark: _Toc167863206][bookmark: _Toc177875765][bookmark: _Toc167863204][bookmark: _Toc177875763][bookmark: _Toc178064734]2、数据集成
（1）供应商业务系统采集、传输、使用、存储的数据均为校方资产。须实现与学校数据中心对接，同步复制全部业务数据至学校数据中心，为学校数据分析应用提供基础数据。
（2）供应商须提供系统完整数据表结构、数据字典说明文档，项目实施及售后服务期间，须需免费配合校方进行数据集成并提供技术支持。
（3）要求供应商免费完成对我校原业务系统数据的平滑迁移（用户纸质数据和历史数据），并确保迁移到新系统中数据的准确性。
[bookmark: _Toc167863210][bookmark: _Toc177875769][bookmark: _Toc178064740]（4）支持以视图、推送中间库、webservice等多种形式提供数据共享及交换，并提供完整使用文档。
（5）提供API接口及接口管理授权功能，供第三方对接或调用。数据集成接口必须支持包括JMS Topic、JMS Queue、Web Service、Tabled-Txt文件、XML文件、支持操作系统的网络协议，包括FTP。
3、服务集成
1）消息集成
    基于校园各类应用系统信息统一收发要求，所有业务系统待办任务、消息需通过短信、微信、邮件等通道发送的消息均须对接校园统一通信平台，由统一通信平台负责发送，包括回执消息的接收。
信息发送须严格遵守各通信运营商对信息安全管理和企业用户授权的相关要求，包括但不限于信息审计、黑白名单设置和信息模板管理等要求。
（四）系统管理要求：
1.信创要求
为了确保系统的稳定性和安全性，本项目要求系统采用国产化的操作系统、算法、中间件和数据库，以确保系统的可靠性和安全性。具体要求如下：
（1）操作系统
系统应采用国产化的操作系统，以确保系统的稳定性和安全性。
（2）算法
系统应采用国产化的加密算法，以确保系统的高效性和准确性。
（3）中间件
系统应采用国产化的中间件，以确保系统的可扩展性和高并发性。
（4）数据库
系统应采用国产化的数据库。
（5）浏览器
系统应兼容国产电脑常使用的浏览器。
（6）文件格式
系统所提供的文件在线预览、编辑、下载等功能均需支持OFD格式。
2.界面风格要求
操作流程清晰简洁，用户界面风格统一美观大方，整体色调应与新疆农业大学主页保持一致，如主色、辅助色等。图标等UI设计风格应与移动门户（“智慧新农大”企业微信）和服务大厅保持一致。打开菜单窗口并行排列，给用户提供良好的操作体验。可自定义表单字段显示的位置及顺序，避免出现预留信息点过多，导致数据显示不直观的情况。系统建设涉及数据可视化展示的需遵照《新疆农业大学数据可视化大屏设计规范（试行）》 进行建设，保证与学校“数智新农”风格统一。
3.可靠性、稳定性
具有良好的运行保障体系，提供完善的存储、备份手段，提供故障恢复手段，确保系统的稳定性，应用系统生产的数据、数据库数据，必须定期备份，备份周期不得小于7天，重要数据必须每天备份。要求基于Linux环境进行系统部署，数据库要求采用主流数据库。中标厂商须提供正版软件授权。
4.安全性、保密性：
系统设计时必须考虑整体的安全性，从数据访问操作、用户认证、数据加密等多个方面进行安全性设计，提高系统的安全性。系统应分别针对不同的应用和不同的环境，采取不同的措施，包括系统安全机制、数据存取权限控制和数据存储加密机制。
（1）遵守《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国数据安全法》《中华人民共和国保守国家秘密法》《中华人民共和国个人信息保护法》相关规定，满足国家相关法律法规的要求。
（2）符合信息系统等级保护要求，符合信息系统风险评估要求。
（3）重要或敏感信息须加密存储，且采用加密方式进行传输，不得以明文形式存储及在网络中传输。
（4）需使用加密锁对软件进行保护的，必须采用电子加密锁，不得使用硬件加密锁。
（5）应用系统安全由软件开发方负责，必须及时进行漏洞检测和修补。
（6）应用系统数据由校方所有，未经学校允许，软件提供方不得获取、传播任何数据。
5.可管理性
系统的设计必须符合学校实际业务处理流程，有很好的可管理性，业务流程清晰，权限划分合理，提供便捷的搜索功能、工作流控制功能、查询统计功能，满足用户业务的功能需求，能够支撑用户部门完成相应业务工作。
6.敏感数据追踪
能清晰记录系统日志，需做到内部敏感数据的详细操作等可见、可查询、可追踪，日志存储时间不得小于90天。
7.网络要求
系统必须基于IPv6环境部署。

[bookmark: _Toc27492][bookmark: _Toc17637890]四、其他要求
（1）本次项目投标人必须考虑到各系统设备的高度集成对接及兼容性。如在集成实施过程中，出现设备对接兼容性问题，采购方有权对涉及该问题的投标人不予付款，并追究问题所造成的损失赔偿。
（2）参数中“★”部分为招标文件重要技术参数和条款。投标人所投产品须符合招标文件对产品“★”要求，未响应、未满足、未按要求提供资料等，将进行评分扣分处理。
（3）设备技术招标参数以设备类明细表参数为准。
（4）本项目所采购的设备要求符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范》，必须与现有市级、自治区级巡查和指挥系统平台无缝接入，实现巡查、指挥平台互联互通，实现对考点视（音）频信号的实时调取及转发。
（5）设备的安装需根据现场具体情况，但需严格遵守《新疆国家教育考试标准化考点建设技术标准》。
（6）所有施工均不得影响学校正常的教育教学秩序，施工时间只能在假期或者夜间施工。
（7）供应商须具备满足项目属地现场实施、技术支持、持续运维的落地服务保障体系，可依托自有区域服务力量或本地合规合作机构完成全周期售后工作，保障现场服务响应效率。
（8）售后服务要求：本次项目招标的所有软硬件产品及设备必须提供三年的免费质保和3年考试保障服务。
（9）本项目为交钥匙工程。
本招标文件所列数据参数和服务要求由用户单位提供，如有产品品牌描述或指向某品牌的指标描述均为参考指标，此项参数指标作为衡定同类产品的依据，供应商可投同等档次或者性能更优产品。
投标人应当在投标文件中列出完成本项目并通过验收所需的所有各项服务等明细表及全部费用。中标人必须确保整体通过用户方及有关主管部门验收，所发生的验收费用由中标人承担；投标人应踏勘现场，如投标人因未及时踏勘现场而导致的报价缺项漏项废标、或中标后无法完工，投标人自行承担一切后果。
如对本招标文件有任何疑问或要求澄清，请按本招标文件的规定提出，否则视同理解和接受 。
五、采购清单
	序号
	设备名称
	规格参数
	数量
	单位

	1
	液晶显示屏
	1.屏幕尺寸不小于46寸，LED光源；分辨率：1920*1080，双边拼缝≦3.5mm，水平可视角度≧178°，垂直可视角度≧178°，响应时间≦8ms；
2.屏幕亮度不低于500cd/m2；
3.设备符合CCC强制性产品认证并提供相关证书； 
4.设备符合液晶节能产品认证并提供相关证书；
5.设备具备电源备份冗余功能，以保障单台电源故障设备正常运行；
6.设备具备智能温控功能，可根据设备运行温度，调节风扇转速；
7、含金属底座及框架，根据环境定制。
	12
	套

	2
	大屏控制器
	1、采用金属结构机箱，插卡式设计，具有灵活多变的扩展性能；外壳防护等级符合GB/T4208-2017中IP20的要求；（需提供具备CMA/CNAS资质的第三方有效检测报告，同等效力检测报告均可接受）
2、可自定义输入接口种类，输入板卡类型：HDMI2.1、DP1.4、HDMI2.0、DP1.2、12G-SDI、HDMI1.4、HDMI1.3、DVI、3G-SDI、IP、HDBaseT、CVBS、VGA；(标配16路HDMI输入)；
3、可自定义输出接口种类，输出板卡类型：HDMI2.0、DP1.2、HDMI1.3、DVI、HDBaseT(标配12路HDMI输出)；
★4、设备的HDMI2.1及DP1.4输入最大分辨率不低于8K@30Hz。（需提供具备CMA/CNAS资质的第三方有效检测报告，同等效力检测报告均可接受）
5、为满足各种显示布局需求，设备单一输出口可实现24个图层同时显示，支持任意叠加，大小可任意设置；
6、支持分组屏管理，最多可同时管理8组屏幕，每组屏幕相应的输出口分辨率可分别设定，以应对异形屏或复杂场景下多种显示终端的混合控制。
7、支持输入字符叠加功能，可在各个输入信号中嵌入字符，对输入信号进行标识，画面显示输入信号的同时显示嵌入的字符，用户可设置字符的位置、背景等参数。
8、为满足系统兼容性需求，设备支持视频输入和输出接口的EDID管理，包括预设分辨率设置、自定义分辨率设置、EDID模板导入导出、高级时序设置。
9、设备支持输入源画面进行任意截取，可快速实现不同截取参数的输入源快速开窗调用，截取后可作为一个新输入源，不影响原输入源的使用。
10、采用 Web 端控制，操作实时响应，采用 1000M/100M 自适应网络接口，支持不少于50个户同时访问。
★11、内嵌B/S拼接器配置软件，无需安装应用程序，支持在Windows、MAC、麒麟（Kylin）、 iOS、 Android、 Linux等操作系统环境下进行操作,轻松实现跨平台、跨系统的交互与访问控制。（需提供具备CMA/CNAS资质的第三方有效检测报告，同等效力检测报告均可接受）
12、支持在线对设备进行自检，所有板卡状态均可检测，可实现设备故障快速定位，降低设备运营维护成本。
13、支持实时模式和预编模式两种模式，实时模式下，实现用户编辑的实时上屏显示，操作体验流畅，预编模式下，用户可在不影响当前播出画面的情况下对图层进行编辑，确认无误后一键推送上屏。
14、 场景管理，可将不同预设参数保存为场景，场景可以设置为图片或视频，一键调用，最大支持不少于500个场景。
15、支持输入板卡、输出板卡的热插拔功能，设备无需关机重启和设置，更换板卡后快速恢复之前图层数据，保证画面正常播放。
16、 设备背板的最大交换速率不低于300Gb/s，最大程度保障输入输出板卡之间的视频信息交换及分发。
17、可通过移动终端进行无线控制，实现配屏、图层编辑、信号切换、场景保存/调取、场景轮巡等操作。
18、无需外加监视卡可回显所有输入，用户可通过PC端或移动端APP，可实时查看当前设备输出画面内容以及所有输入信号画面内容。
19、为保障使用安全，设备应具备ESD防护设计，满载时，视频接口可保证4KV时图像不闪，8KV时物理接口不会损坏。
20、对设备输入、输出I/O接口进行保护，避免过电压、过电流的冲击，通道间相互独立，且彼此互补，以保障使用安全。
21. 设备可满足低温极限工作温度不高于-25℃（可冷启动正常），高温极限工作温度不低于65℃。设备可满足高温高湿工作环境为65℃&85%RH。
22、产品通过CCC认证，可提供产品认证证书。
23、产品生产商通过ISO9001、ISO14001、ISO45001管理体系认证，可提供体系认证证书。
	1
	台

	3
	考场拾音器
	1、拾音器应能清晰拾取考场内环境声音；
2、拾音器应与摄像机音频输入接口阻抗等电气性能相匹配；
3、具有1个音频输出接口和1个电源输入接口；
4、拾音器符合《GB/T 30148-2013》电磁兼容抗扰度要求；
5、拾音器辐射骚扰限值和传导骚扰限值应符合GB/T 9254-2008中等级B的规定；
6、设备接通额定电源后，输出音量不应存在时大时小、时有时无现象；
7、设备接通额定电源后，输出声音不应发出由电源产生的异常声等非拾音环境中的杂声现象；
	97
	台

	4
	网上巡查网络高清智能球机
	1、≥400万7寸红外网络高清智能球机，采用1/2.5" CMOS传感器，最小照度可达0.005Lux，0Lux with IR；
2、采用4.8mm-110mm镜头, ≥ 23倍光学变倍、≥16倍数字变倍；
3、视频编码标准支持H.265/H.264，音频编码标准支持G.711/MP2L2/AAC等，最大图像尺寸2560×1440；
4、最高输出帧率为30fps、输出分辨率支持2560×1440/1920×1080/1280×960/1280×720；
5、支持Micro SD/SDHC/SDXC卡(≥256G)本地存储；
6、具有智能报警功能，支持越界侦测、区域入侵侦测、音频异常侦测和移动侦测等报警类型；
7、支持宽动态、透雾、强光抑制、3D定位和电子防抖；
8、水平及垂直：水平范围360°，垂直范围-15°～90°，水平转速：0.1°～160°/s，速度可设，水平预置点速度：240°/s，垂直速度：垂直转速：0.1°～120°/s，速度可设，垂直预置点速度：200°/s；
9、支持≥300个预置点；
10、8条巡航扫描，每条可设置≥32个预置点，支持断电记忆；
11、支持标准SIP2.0，支持统一SIP URI统一命名规则、分级命名；
12、具有≥1个RJ45 10M/100M自适应以太网口、≥1对音频输入/输出接口、≥1对报警输入/输出接口； 
13、红外照射距离≥150米；
14、防护等级：IP66，TVS 4000V 防雷、防浪涌、防突波，符合GB/T17626.5 四级标准；
15、提供相应功能证明材料（包括但不限于检验报告、官网和功能截图等）；
16、★符合标准：符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范》JY/T-KS-JS-2017-1。
17、★内置视音频编码算法嵌入式软件自主可控，提供国家权威机构证明材料。
18、为保障系统互联互通，设备需完全兼容本项目SIP路由/视频分发平台；
19、★要求与现有校、市级巡考管理平台无缝对接，完全兼容统一，投标人需提供承诺函（格式自拟）。 
	2
	台

	5
	智能巡查网络高清摄像机
	1、≥400万智能半球网络摄像机
2、采用1/2.7"CMOS；
3、最低照度彩色≤0.0005Lux、黑白0.0001Lux、0 Lux with IR；
4、采用≤2.8mm定焦镜头,水平视场角≥98°；
5、视频压缩标准支持H.265/H.264；音频压缩标准支持G.711/MP2L2/AAC等；
6、分辨率可达≥2560×1440；支持Micro SD卡(最大支持≥256G)本地存储；
7、具有≥2个内置麦克风，≥1个内置扬声器；
8、具有RJ45 10M/100M自适应以太网口、音频输入接口、音频输出接口、报警输入接口、报警输出接口；
9、支持DC12V/PoE供电；红外照射距离可达30米；
10、★内置GPU芯片，支持深度学习算法，算力不低于1.5T，支持用户根据不同应用切换不同的模型；
11、系统内存≥60MB；智能内存≥400MB；机身存储空间≥2GB；
12、补光距离≥30m；
13、具有越界侦测，区域入侵侦测，进入区域侦测，离开区域侦测，物品遗留侦测，物品拿取侦测，徘徊侦测，人员聚集侦测，快速运动侦测，停车侦测，场景变更侦测，音频陡升/陡降侦测，音频有无侦测，虚焦侦测等功能；
14、移动侦测，遮挡报警，硬盘满，硬盘错误，网络断开，IP地址冲突，非法访问，视频质量诊断；
15、产品符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范》JY/T-KS-JS-2017-1；
16、★内置编码算法嵌入式软件，提供软件著作权证明材料（供应商或制造商提供均可）。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               17、★要求与现有校级巡考管理平台无缝对接，完全兼容统一，实现与国家教育考试网上巡查平台及国家教育考试综合管理平台的互联互通，投标人需提供承诺函（格式自拟）。                                                                                                          
	97
	台

	6
	网上巡查视频安全存储平台
	1、支持≥64路网络视频输入；
2、支持接入视频1/4/6/8/9/16/25/32/36/64多画面分割预览
3、支持≥64路视频并发录像，录像分辨率支持4MP、3MP、1080p、720p及以下分辨率；
4、★具有≥16个SATA接口和≥1个eSATA接口；具有≥2个HDMI和≥2个VGA输出接口；
5、具有≥2路音频输出、≥1路语音对讲输入接口、≥2个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口、≥1个RS485、≥1个RS232、≥4个USB接口；
6、具有≥16路报警输入，≥8路报警输出接口。
7、★单盘最大容量支持≥14TB硬盘，支持不同品牌的监控级和企业级硬盘混合接入,支持 SATA硬盘和SSD硬盘混合接入；
8、具有磁盘阵列功能， 支持 RAIDO、 RAIDl、 RAID5、 RAID6、 RAIDlO、 RAID50、 RAID60、 JBOD 模式：支持一键创建 RAID5 阵列功能；
9、可接入H.265、H.264、MPEG4、MJPEG视频编码格式的网络摄像机，可接入
G. 71 lalaw、G.711ulaw、PCM、G.726、 AAC、MP2L2、G.729、G.722. 1音频编码格式的IPC；
10、支持手动录像/抓图、定时录像/抓图、事件录像/抓图、移动侦测录像/抓图、报警录像/抓图等模式；
11、支持≥16路同步回放，支持即时回放、事件回放、标签回放、智能回放、外部文件回放等模式；
12、★符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范》JY/T-KS-JS-2017-1，《电子考场系统通用要求》GB/T 36449-2018，《公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》（GB/T 28181-2022）；
13、★内置集中存储嵌入式管理软件，提供软件著作权证明材料；
14、提供相应功能证明材料（包括但不限于检验报告、官网功能截图等）；
15、设备需与本项目所有摄像机、现有巡考管理平台无缝对接、完全兼容，符合国家教育考试网上巡查相关技术规范，中标后按要求完成互联互通实测。
	2
	台

	7
	网上巡查SIP路由/视频分发平台
	★1.平台为嵌入式设备，采用国产处理器，国产操作系统，B/S应用架构。授权用户可通过Web浏览器远程登录到系统界面，查看系统运行状态、进行系统配置及运维管理等操作。（需提供具备CMA/CNAS资质的第三方有效检测报告，同等效力检测报告均可接受）
2.支持TCP/IP、TCP、UDP、SIP、RTP、RTCP、DHCP、PPPOE、NTP等协议，支持动态和静态IP模式。
3.支持反向通道技术，可通过设备域名解析出设备ip等信息。
4.支持向多个上级多注册，可实现唯一域名、唯一用户完成多级注册。
5.支持对路由经过进行修改，实现跨级互联。
6.支持媒体流的汇聚、转发功能。
7.实时图像的传输采用SIP协议作会话控制，采用RTP/RTCP协议传输音视频流。实时流请求支持通过直接请求和通过转发请求两种模式。
8.支持TCP或UDP两种网络传输协议的视频流转发。
9.多个用户并发访问同一个音视频资源的情况下，通过视频转发模块与视频编码设备建立单路连接，可采用组播、分发或广播的方式将音视频流转发给用户。
10.支持1对多、多对1、多对多音视频转发；支持多级转发。
11.支持对H.264、H.265、MPEG4等视频编码格式的视频流进行转发。
12.具有设备状态监测功能接口，支持检测设备硬件资源占用率情况及工作状态。
13.具有设备配置查询接口，支持对设备参数查询和设置，包括码流、码流类型、视频编码格式、码率上限、音频编码格式等参数。
★14.具有OSD配置接口，支持按计划对设备OSD进行切换，可根据考试任务定时自动切换。（需提供具备CMA/CNAS资质的第三方有效检测报告，同等效力检测报告均可接受）
15.支持采用引导模式进行逻辑考场与物理考场绑定，并可进行巡查视频OSD信息的一键设置和还原。
16.支持根据考试任务从考务平台获取逻辑考场编排数据。
17.支持对巡查摄像机、存储设备、解码设备、转发设备信息进行管理维护，可对设备信息进行增加、删除、修改、查询。
18.支持批量搜索添加巡查摄像机。
19.支持设备运行状态监测功能，可检测设备实时运行状态，并可统计出处理器、内存当前的使用率，以及存储空间及网络带宽的总体使用率。
20.支持设备运行状态指示功能，具有设备运行状态指示灯，包括电源指示灯、网络指示灯。
21.支持网络运行状态监测功能，可监测设备一定时间内上行方向和下行方向的实时流量。
22.支持服务状态监测功能，可对平台中运行服务的状态进行监测，并可重启服务。
23.支持异常情况监测功能，可对终端视频请求、本地设备接入、下级设备接入等异常情况进行监测。
24.支持对摄像机网络在线状态进行监测并显示。
25.支持远程管理功能，可远程对设备进行关机、重启控制。
26.支持设备在线版本升级，可自动检测程序的版本信息。
27.支持本地设备信息统计，可查看接入设备总数、在线设备数量、离线设备数量。
28.支持下级设备接入统计，可查看接入设备总数、已接入设备正常数量统计、已接入设备异常数量统计。
29.支持对前端视频资源进行智能推荐，包括关注最多、点播最多。
★30.具有硬件加密狗，可实现平台软硬件加密绑定。（需提供具备CMA/CNAS资质的第三方有效检测报告，同等效力检测报告均可接受）
31.支持SIP互联、终端访问的地址可信认证。
32.支持用户通过用户名和密码登录。
★33.支持设备接入可信认证，不符合规定设备类型的设备无法接入平台。（需提供具备CMA/CNAS资质的第三方有效检测报告，同等效力检测报告均可接受）
34.支持标准SIP2.0
35.SIP地址解析、信令转发。
36.流媒体的NAT穿越。
37.SIP URI统一命名规则、分级命名、联合定位。
38.SIP URI组、用户、树形列表管理。SIP终端的接入认证功能。SIP终端访问呼叫过程控制。SIP终端远程访问权限控制。
39.建立SIP路由器间的信任关系。多级注册。媒体流的汇聚。
★40.内置网上巡查SIP路由/视频分发平台软件具有自主知识产权，提供网上巡查SIP路由/视频分发平台软件著作权登记证书复印件或扫描件（原厂或投标人均可）。
★41.设备按照《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范(2017版)》接入到学校现有网上巡查系统，通过学校现有平台完成与市、自治区巡查系统互联、互通，投标人需提供承诺函（格式自拟）。
	1
	台

	8
	网上巡查音视频矩阵解码器
	1.具有≥12路HDMI输出接口，输出分辨率支持3840×2160(仅奇数口)、1920×1080、1280×720；
2.支持≥96个解码通道，解码能力支持≥12路1200W，或24路800W，或36路500W，或60路300W，或96路1080P及以下分辨率视频同时解码；
3.画面分割数支持1/4/6/8/9/12/16/25/36；
4.≥2个RJ45 10M/100M/1000Mbps自适应以太网接口；≥2个光口100base-FX/1000base-X；
5.支持光电自适应；
6.具有≥12路音频输出接口、具有≥1个RS232串行接口、≥1个RS485串行接口；
7.★符合JY/T-KS-JS-2017-1规定的H.264视频编码标准，图像分辨率应支持720P和1080P并可选。应能根据需要扩展G.711 和 AAC 音频编码标准，并支持Program Stream 系统流和 TransitionStream 传输流的封装。应兼容符合2007规范规定的MPEG4视频编码格式，MPEGLayer II音频编码标准。（需提供具备CMA/CNAS资质的第三方有效检测报告，同等效力检测报告均可接受）
8.解码通道可单路或多路，视频输出接口支持DVI、HDMI 等高清接口。
9.应具有以太网接口，支持TCP/IP协议;应支持SIP、RTP、RTCP等网络协议。
10.具有报警联动，报警时能自动切换到对应视频通道。（需提供具备CMA/CNAS资质的第三方有效检测报告，同等效力检测报告均可接受）
11.符合《国家教育考试网上巡查系统视频标准技术规范》JY/T-KS-JS-2017-1；
12.符合《电子考场系统通用要求》GB/T 36449-2018；
13.★内置网络数字矩阵画面分割器嵌入式管理软件，提供设备对应嵌入式软件著作权登记证书复印件/扫描件（设备原厂或投标人持有均可）
14.★要求设备能够通过学校现有巡查系统管理软件管理，完成视频解码、配置管理等操作。投标人提供承诺函。（承诺函格式自拟）
	1
	台

	9
	智能监考平台(考点)
	1.数据同步：支持从上级平台拉取考试任务、场次、机构分析服务器数据、机构摄像头通道数据、通道分析子任务数据。
2.智能分析服务器：支持新增设备，支持批量导入；支持查看设备在线状态。支持关闭、重启分析服务。可同时接管多台智能分析设备。
3.摄像机：支持新增设备，支持批量导入.
4.教室管理:支持批量导入，新增考场。显示教室编码、教室名称、教室别名、学生数量、已绑定摄像机、更新时间；支持对教室绑定摄像机，支持修改，删除教室。
5.AI能力对接:支持更新分析服务器模型，通过从AI中台拉取或者从本地上传模型。
6.数据推送:支持向AI中台推送审核正常数据，审核异常数据。
7.录像任务：支持新增任务，支持配置任务，修改，删除。支持查看任务详情，支持查看录像文件分析进度。支持通过导入记录查看分析结果。支持对常用的mp4、mkv等视频格式进行分析，支持考场视频录像H264/H265编码文件分析处理。
8.考试任务：支持新增任务，支持配置任务，修改，删除。支持用户将考场的摄像头终端或硬盘录像机接入智能巡查分析服务器。支持查看任务中每个教室的分析详情，每个教室的分析任务支持开启和暂停。
9.定时任务：支持管理向分析服务器推流的频率，向平台推送分析结果的频率以及管理检测分析服务器心跳的频率，支持设置向上级推送审核结果、分析结果的能力。
10.结果列表：支持查看录像任务和实时任务分析结果。实时任务支持查看教室名称、摄像机名称、行为名称、学生人数、分析人数、分析状态、分析时间。支持查看每个教室分析任务详情，包括行为名称，分析设备名称、检测时间、考场照片、考场动态、平台审核、考场上报。
11.录像任务结果支持查看文件名、文件路径、行为名称、分析人数、分析状态、分析时间。支持每个文件分析出来的所有异常行为详情，包括行为名称，分析设备名称，检测时间，考场照片，考场动态。
结果统计：支持按照场次统计每个场次试卷收发情况，监考员异常情况，考生异常行为总数，环境异常总数。
12.数据总览：显示每个考场里面考生异常数量，监考员异常数量，收发卷异常数，考场环境异常数。支持查看异常结果视频和异常行为截图。
13.智能巡查：实时监控页面支持1,4，9画面切换，显示实时视频流，每个监控画面支持显示网速，最新的异常行为，异常行为包括异常行为名称，发生时间，查看详情。支持显示异常统计。待审核异常详情界面显示当前考场，异常行为，发生时间，异常行为片段，异常行为截图，支持点击确认正常行为，异常行为，支持查看本考场所有异常行为，包含待审核，审核异常，审核正常，并统计待审核，审核异常，审核正常数量。
14.智能监考：支持统计可疑行为、审核正常行为、审核异常行为、考场处理行为；支持查看异常行为图像，支持查看异常行为图像，异常行为录像支持查看6s的短视频。视频长度可以自定义设置，最大支持12s。支持按照场次，行为类型筛选数据。
15、★智能监考平台（校级）软件提供软件著作权证书复印件或扫描件。
16、★要求投标人承诺，须实现与综合管理平台对接，能与自治区国家教育考试综合管理平台进行数据交互。
	1
	套

	10
	智能分析平台服务器
	CPU：16核，频率2.5GHz；
内存：32GB；
硬盘：4×4T；
网口：2个RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口；
操作系统：支持CentOS 7.9及以上版本、国产服务器操作系统（麒麟、统信 UOS 等）主流系统。
	1
	台

	11
	标准化考点时钟同步服务器
	1、时间来源：北斗卫星、GPS 卫星、4G-LTE；
2、守时方式：内置 RTC 电池、温补晶振，支持 卫星失锁守时、断电守时；
3、授时精度：用户终端同步授时精度：1ms；
4、输出接口：具有 RJ45 10M/100M 自适应以太 网口；
5、天线接口：具有天线接口，标配 30 米天线；
6、供电方式：AC220V 50Hz；
7、平均故障间隔时间：大于 50000 小时；
8、安装方式：机架式安装。
★9、内置网络时钟智能授时服务嵌入式软件(提供软件著作权证书复印件)。
	1
	套

	12
	硬盘
	10TB  SATA3 监控级硬盘
	32
	块

	13
	接入交换机
	24个10/100/1000TX，4个SFP千兆光口；交换容量（全双工）≥336Gbps；包转发率（整机）≥108Mpps；支持基于端口的VLAN。
	8
	台

	14
	核心交换机
	1、 24 个千兆电口，24个千兆光口，
2.交换容量：≥38.4Tbps/168Tbps，                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        3、包转发率：≥7200Mpps；
4、支持基于端口的VLAN。
	1
	台

	15
	光模块
	千兆单模光纤模块 
	16
	个

	16
	防火墙
	1.网络层吞吐量≥3Gbps，应用层吞吐量≥1Gbps，入侵防御、网管防病毒吞吐量≥300MB，并发连接数≥100万，新建连接数≥3万。1U机箱，单电源，标准配置板载≥6个千兆电≥2个千兆光，包含访问控制、地址转换、静态路由、动态路由、策略路由、流量控制、VPN等基础功能和入侵防御、web应用防护、网关防病毒，含三年特征库升级授权；
2.支持静态路由、策略路由和多播路由协议，并支持BGP、RIP、OSPF等动态路由协议；
3.支持IPv4/IPv6双栈模式，实现网络与其他支持IPv4或IPv6协议的主机进行正常通信；
4.默认具备入侵防御检测引擎，支持对各类漏洞利用攻击进行检测与防护，内置不低于10000种漏洞规则，同时支持在控制台界面通过漏洞ID、漏洞名称、危险等级、漏洞CVE标识、漏洞描述等条件查询漏洞特征信息，支持用户自定义IPS规则；
5.支持应用控制策略全流程管理，包含安全策略的变更时间、变更类型和策略变更用户，并对变更内容记录日志；
6.支持实时检测当前网络的整体安全状况，显示当前安全风险问题，并提供建议便于快速开展日常安全运维；
7.为了有效识别网络中主机的外联，支持对网络中僵尸主机进行检测，产品内置僵尸主机检测特征库不少于80万种；
8.为确保业务流量在密码改造后依然支持应用层防护，产品支持https解密功能，支持TCP代理和SSL代理；
9.产品网关杀毒支持对压缩文件进行病毒拦截与检测，支持压缩层数在10层以上；
10.为确保在地址转换和ipv6等场景下的溯源问题，产品支持对请求报文头的X-Forward-For字段检测，并对非法源IP进行日志记录和联动封锁；
11.支持对接云威胁情报，实现对威胁流量进行实时检测&拦截，实现失陷外联实时阻断，保护资产安全；
12.所投产品具备中国网络安全审查技术与认证中心（CCRC）颁发的《网络关键设备和网络安全专用产品安全认证证书》，证书在有效期内，可在认证中心官网核验。
13.所投产品持有中国网络安全审查技术与认证中心（CCRC）颁发的IT产品信息安全认证（评估保障级EAL4增强级/EAL4+）有效证书，符合现行CCRC-IR-033:2026 认证实施规则要求。
14.产品提供不少于3年产品质保服务和软件升级服务;
	1
	台

	17
	机柜
	根据现场情况定制（壁挂或落地）
	8
	套

	18
	机柜
	42U，600mm*800mm*2000mm
	1
	个

	19
	安装调试及线材线缆
	系统安装调试、旧设备线路的拆除及搬运、主控室的改造、运输、培训、互联互通等，国标电源线、六类网线、线槽、插排、配电箱、光纤、HDMI等以及辅材辅料。
	1
	项





[bookmark: _Toc4190][bookmark: _Toc28039][bookmark: _Hlt101846155][bookmark: _Toc183682415][bookmark: _Toc217446097][bookmark: _Toc183582280][bookmark: _Toc208849007]第四章  评标办法
[bookmark: _Toc13873][bookmark: _Toc23062]1. 总则
1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部第87号令）等法律法规、规章和相关规定，结合招标项目特点制定本评标办法。
1.2 评标工作由采购人负责组织，具体评标工作由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成。
1.3 评标工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则。
1.4 评标委员会按照招标文件规定的评标方法和标准进行评标，并独立履行下列职责：
（1）审查投标文件是否符合招标文件要求，并作出评价；
（2）要求投标投标人对投标文件有关事项作出解释或者澄清；
（3）推荐中标候选投标人名单，或者受采购人委托按照事先确定的办法直接确定中标投标人；
[bookmark: _Toc217446098]（4）向采购人或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。
1.5 评标过程严格保密。投标人对评标委员会的评标过程或合同授予决定施加影响的任何行为都可能导致其投标被拒绝。
1.6评标委员会决定投标文件的响应性应依据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
1.7评标委员会发现招标文件表述不明确或需要说明的事项，可提请采购人书面解释说明。发现招标文件违反法律、法规、规章和相关规定的，可以拒绝评标，并向采购人书面说明情况。
[bookmark: _Toc2562][bookmark: _Toc7528]2. 评标方法
本项目评标方法为：综合评分法。
[bookmark: _Toc6226][bookmark: _Toc32423]3. 评标程序
[bookmark: _Toc217446099]3.1资格审查

资格审查表
	序号
	审   查   标   准
	审查结果

	
	
	通过
	不通过

	1
	[bookmark: OLE_LINK6]具有独立承担民事责任的能力；
【供应商满足以下条件之一即可：
供应商为企业（包括合伙企业）的，应提供有效的“营业执照”；
供应商为事业单位的，应提供有效的“事业单位法人证书”；
供应商是非企业机构的，应提供有效的“执业许可证”、“登记证书”等证明文件；
供应商是个体工商户的，应提供有效的“个体工商户营业执照”；
供应商是自然人的，应提供有效的自然人身份证明。
分支机构参加投标的，应提供该分支机构或其所属法人/其他组织的相应证明文件；同时还应提供其所属法人/其他组织出具的授权其参与本项目的授权书（格式自拟，须加盖其所属法人/其他组织的公章）；对于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业的分支机构，可以提供上述授权，也可以提供其所属法人/其他组织的有关文件或制度等能够证明授权其独立开展业务的证明材料。】
	
	

	2
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
[bookmark: OLE_LINK7]【（1）以开标截止时间点投标人未列入“信用中国”<www.creditchina.gov.cn>网站的“失信被执行人”和“重大税收违法失信主体”及“中国政府采购网”<www.ccgp.gov.cn>网站的“政府采购严重违法失信行为记录名单”，投标人提供查询截图，如未提供，开标截止时间后，由采购代理公司统一登陆网站查询上传投标文件的投标人信誉情况，并以保存的网页查询截图为准；
（2）银行出具的近1年内资信证明或2025年度经审计并赋码的财务报告，新成立企业无需提供。
新成立企业是指：营业执照申领时间至今未满一年的企业，新成立企业仅需提供近3个月内任意1个月银行出具的资信证明即可】。
	
	

	3
	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
【须提供：①相关设备或设施的购置发票或单据（任一）或提供承诺函；②提供具有履行合同所必需的专业技术能力相关证明材料或声明】。
	
	

	4
	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
【须提供：①近6个月内任意1个月已依法缴纳税收的凭据；②近6个月内任意1个月已依法缴纳社会保险的凭据（依法免税的投标人，应提供相应证明文件，新成立企业或自然人无需提供）】。
	
	

	5
	参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
【须提供：书面承诺（投标人自行承诺并承担后果，声明不实的，按《政府采购法》及相关法律法规中提供虚假材料的有关规定处理）】。 
	
	

	6
	[bookmark: OLE_LINK8]（1）除单一来源采购外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加本项目同一包的采购活动。【须提供：书面承诺（投标人自行承诺并承担后果，声明函不实的，按《政府采购法》及相关法律法规中提供虚假材料的有关规定处理）】。
	
	

	审查结果（通过/不通过）
	
	

	备注：如果投标文件中有一项未通过上述审查标准，评标委员会将认定整个投标文件不响应招标件而予以无效处理，并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。


3.2符合性审查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
[bookmark: _Toc9195][bookmark: _Toc31320]符合性审查表
	序号
	审   查   标   准
	审查结果

	
	
	通过
	不通过

	1
	投标文件的编制符合招标文件要求；
	
	

	2
	按照招标文件规定和要求加密、签字或盖章；
	
	

	3
	按照招标文件规定缴纳投标保证金；
	
	

	4
	投标报价不得高于设定的最高限价；
	
	

	5
	合同履约期限符合招标文件规定期限；
	
	

	6
	按照招标文件规定的格式要求编制投标文件，实质性响应招标文件内容；
	
	

	7
	投标文件不得附有采购人不能接受的条件。
	
	

	审查结果（通过/不通过）
	
	

	备注：如果投标文件中有一项未通过上述审查标准，评标委员会将认定整个投标文件不响应招标文件而予以无效处理，并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。


3.2.1在投标文件符合性审查过程中，如果出现评标委员会成员意见不一致的情况，按照少数服从多数的原则确定，但不得违背政府采购基本原则和招标文件规定。
[bookmark: _Toc183682422][bookmark: _Toc183582287][bookmark: _Toc217446104]3.3澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会签字）要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权人或者被授权人签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
3.4比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行综合比较与评价。
3.5推荐中标候选人名单。中标候选人数量应当根据招标文件确定，但必须按顺序排列中标候选人。
3.5.1评标委员会根据综合评分情况，按照评标得分由高到低顺序推荐3名中标候选人，并编写评标报告。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。
3.6编写评标报告。评标报告是评标委员会根据评标委员成员签字的原始评标记录和评标结果编写的报告，其主要内容包括：
（1）项目概况、开标日期和地点；
（2）参与竞争的的投标人名单和评标委员会成员名单；
（3）评审因素和评分标准；
（4）开标记录和评标情况及说明，包括投标无效投标人名单及原因；
（5）评标结果和中标候选人排序。
[bookmark: _Toc28326][bookmark: _Toc14645][bookmark: _Toc217446103]4. 评标细则及标准
4.1 评标委员会只对通过符合性审查的投标文件，根据招标文件的要求采用相同的评标程序、评分办法及标准进行评价和比较。
4.2 本次综合评分的因素是：商务、价格、技术服务、业绩、对招标文件的响应程度以及投标文件规范性等。
4.3 除价格因素外，评标委员会成员应依据投标文件规定的评审因素和评分标准进行比较打分。
4.4评标细则及标准的制定以科学合理、降低评标委员会自由裁量权为原则。
4.5评标委员会将按照下述评分标准对通过符合性审查的投标文件进行详细评标，投标人评标得分等于所有评委评分的算术平均值，结果保留两位小数。
评审因素权重表
	序号
	1
	2
	3

	评审因素
	投标报价
	技术、商务部分
	合计

	权重
	30%
	70%
	100%


技术、商务部分评审标准（70分）
	
评分项目
	分值
	标准

	商务部分（6分）

	企业业绩
	6分
	供应商近三年内（2023年1月1日-投标文件上传截止时间前，以合同签订日期为准）完成类似项目的业绩，每个项目业绩得2分，最多得6分。
注：须提供采购合同（至少包括合同首页、标的页、签字盖章页、采购内容页）扫描件，证明材料需清晰可辨认，证明资料残缺不全、模糊难辨或未提供不得分。

	技术部分（64分）

	
评分项目
	分值
	标准

	产品性能指标
	40分
	投标人需对招标技术需求和采购清单进行逐条响应：
投标文件内容响应招标文件要求，全面满足招标文件技术指标、参数要求的得40 分， 以此为基础；
1、基本参数响应：低于或无法提供招标文件规定的相应技术指标、参数、要求的，每处扣0.5分，扣完为止；
2、投标人需对带★号标注部分根据要求进行实质性响应，不满足或不提供扣2分，扣完为止。投标文件中需根据评分要求提供相关证明材料。
注1：负偏离评审依据：①所提供产品技术参数低于招标文件要求的，视为负偏离；②技术参数响应条款（以投标文件内技术偏离表为准）与招标文件对比有缺项、漏项的，视为负偏离；③投标文件内技术偏离表完全复制招标文件技术参数的（不涉及具体参数指标的描述性技术要求除外），视为负偏离；④投标人提供的投标文件中产品技术偏离表、产品技术规格书和产品检测报告内描述的同一产品技术参数响应值不一致的，视为负偏离。
注2：①投标人提供的资质文件或证明文件，采购人在签订合同前有权查验真伪，若投标人无法提供原件或在原件基础上篡改的，均属于虚假投标。
②采购人有权要求中标人提供样机测试重要技术功能，若无法满足招标文件中要求的技术功能，则视为虚假应标。
③发现任何一种虚假投标行为，采购单位将取消虚假投标人的中标资格，同时采购单位将依照政府采购法律法规对虚假应标人上报至财政监管部门。

	实施方案
	10分
	根据项目需求提供实施方案，内容包括但不限于：①项目人员安排（包含但不限于主要人员名单及基本情况介绍、在本项目中承担的职责等）；②供货方案（包含但不限于产品来源、供货计划、供货时间、包装和运输方式等）；③质量管控方案（包括但不限于质量管控的标准、方法和程序等）；④测试（调试）方案（包含但不限于人员安排、测试步骤、测试标准等）。
以上方案内容完整齐全，符合项目实际需求的，得10分；每缺少一项方案内容的，扣2.5分，每一项内容存在缺陷的扣1分，扣完为止；未提供不得分。（缺陷是指：①该项内容描述前后不一致，项目信息与本项目实际信息不一致；②该项内容描述不符合国家相关法律法规、政策文件、规范标准要求；③该项内容阐述的方式方法、内容描述，明显不符合本项目实际采购需求；④该项内容套用其他项目内容；⑤不利于本项目采购需求的实现等情形中的任意一种情形）

	技术升级方案
	2分
	根据项目需求提供技术升级方案，内容包括但不限于：①技术升级服务内容；②技术保障措施。
以上方案内容完整齐全，符合项目实际需求的，得2分；每缺少一项方案内容的，扣1分，每一项内容存在缺陷的扣0.5分，扣完为止；未提供不得分。（缺陷是指：①该项内容描述前后不一致，项目信息与本项目实际信息不一致；②该项内容描述不符合国家相关法律法规、政策文件、规范标准要求；③该项内容阐述的方式方法、内容描述，明显不符合本项目实际采购需求；④该项内容套用其他项目内容；⑤不利于本项目采购需求的实现等情形中的任意一种情形）

	售后服务方案
	12分
	根据项目需求提供技术升级方案，内容包括但不限于：①应急预案；②故障响应措施；③质保承诺（包含超出质保期后的服务承诺）；④备品备件；⑤售后服务团队实力，提供不少于两名技术人员的驻场服务（1名网络信息安全工程师，1名电工作业员，提供职业技术证书（或职称证书）及操作证）；⑥考试保障服务。
以上方案内容完整齐全，符合项目实际需求的，得12分；每缺少一项方案内容的，扣2分，每一项内容存在缺陷的扣1分，扣完为止；未提供不得分。（缺陷是指：①该项内容描述前后不一致，项目信息与本项目实际信息不一致；②该项内容描述不符合国家相关法律法规、政策文件、规范标准要求；③该项内容阐述的方式方法、内容描述，明显不符合本项目实际采购需求；④该项内容套用其他项目内容；⑤不利于本项目采购需求的实现等情形中的任意一种情形）



报价部分评审标准（30分）
	序号
	评审因素
	评审标准

	1
	投标报价
	评标基准价即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价。
投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30

	
	
	因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。
根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发[2025]34号），对符合规定的本国产品报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

	2
	政府采购价格折扣优惠政策说明
	中小企业
	根据工信部等部委发布的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），按照本次政府采购标的所属行业的划型标准（采购文件载明的行业），符合条件的中小企业须提供采购文件提供格式的《中小企业声明函》。投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

	
	
	监狱企业
	根据财库〔2014〕68号《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，能够提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的“属于监狱企业的证明文件”的监狱企业，视同小型。

	
	
	福利企业
	根据财库〔2017〕141号《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，符合享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位条件且提供自拟格式的《残疾人福利性单位声明函》的残疾人福利性单位，视同小型。

	评分注意事项：
因落实政府采购政策进行价格调整的，评标委员会应记录价格调整的依据、计算过程及计算结果。
报价合理性审查：
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。


4.5.1投标人总分=报价部分得分+技术、商务部分得分，结果保留两位小数。
[bookmark: _Toc32266][bookmark: _Toc19080][bookmark: _Toc217446060]5. 终止招标
采购人、采购代理机构在发布招标公告、资格预审公告或者发出投标邀请书后，除因重大变故采购任务取消情况外，不得擅自终止招标活动。
终止招标的，采购人或者采购代理机构应当及时在原公告发布媒体上发布终止公告，以书面形式通知已经获取招标文件、资格预审文件或者被邀请的潜在投标人，并将项目实施情况和采购任务取消原因报告本级财政部门。已经收取招标文件费用或者投标保证金的，采购人或者采购代理机构应当在终止采购活动后5个工作日内，退还所收取的招标文件费用和所收取的投标保证金及其在银行产生的孳息。
[bookmark: _Toc9633][bookmark: _Toc13487][bookmark: _Toc217446061]6. 定标
6.1. 定标原则：本项目根据评标委员会推荐的中标候选人名单，按顺序确定中标人。
[bookmark: _Toc217446062]6.2. 定标程序
6.2.1 评标委员会将评标情况写出书面报告，推荐中标候选人，并按照综合得分高低标明排列顺序。本项目采用综合评分法，评标结果按评标后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的按照技术指标优劣顺序推荐。
6.2.2 采购代理机构在评标结束后两个工作日内将评标报告送至采购人。
6.2.3 采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内在评标报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。
6.2.4 根据采购人确定的中标人，采购人在招标公告发布的媒体上发布中标公告，同时向中标人发出中标通知书。
6.2.5 采购人不退回投标文件和其他投标资料。
[bookmark: _Toc183582297][bookmark: _Toc208849022][bookmark: _Toc183682432][bookmark: _Toc217446105][bookmark: _Toc9][bookmark: _Toc17480]7. 评标专家在政府采购活动中承担以下义务：
7.1 遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责。
7.2 按照政府采购相关法律法规和招标文件的规定对投标人的资格条件和投标人提供的商务、价格、技术服务、业绩、对招标文件的响应程度以及投标文件规范性等方面进行评价，提供科学合理、公平公正的评标意见，参与起草评标报告，并予签字确认。
7.3 保守秘密。不得透露招标项目情况，不得泄漏投标人的投标文件及知悉的商业秘密，不得向投标人透露评标情况。
7.4 发现投标人在政府采购活动中有不正当竞争或恶意串通等违规行为，及时向政府采购评标工作的组织者或财政部门报告并加以制止。
发现采购人、采购代理机构及其工作人员在招标活动中有干预评标、发表倾向性和歧视性言论、受贿或者接受投标人的其他好处及其他违法违规行为，及时向财政部门报告。
7.5 配合采购人或者采购代理机构答复投标人质疑，配合投诉处理工作等事宜。
7.6 法律、法规和规章规定的其他义务。
[bookmark: _Toc5375][bookmark: _Toc8952]8. 评标专家在招标活动中应当遵守以下工作纪律：
8.1 应邀按时参加评标活动。遇特殊情况不能出席或途中遇阻不能按时参加评标的，应及时告知财政部门或者采购人或者采购代理机构，不得私自转托他人。
8.2 不得参加与自己有利害关系的招标项目的评标活动。对与自己有利害关系的评标项目，如受到邀请，应主动提出回避。财政部门、采购人或采购代理机构也可要求该评标专家回避。
有利害关系主要是指三年内曾在参加该招标项目投标人中任职(包括一般工作)或担任顾问，配偶或直系亲属在参加该招标项目的投标人中任职或担任顾问，与参加该招标项目投标人发生过法律纠纷，以及其他可能影响公正评标的情况。
8.3 评标过程中关闭通讯设备，不得与外界联系。
8.4 评标过程中，不得发表影响评标公正的倾向性、歧视性言论；不得以任何明示或暗示的方式要求参加该招标项目的投标人以澄清、说明或补正为借口，表达与其原投标文件原意不同的新意见；不得以招标文件没有规定的方法和标准作为评标的依据；不得违反规定的评标格式评分和撰写评标意见；不得拒绝对自己的评标意见签字确认。
[bookmark: _Toc29350][bookmark: _Toc14587][bookmark: _Toc22113]
第五章  拟签订的合同文本
[bookmark: _Toc6788]本合同仅供参考，最终以与采购人实际签订合同为准
 甲方（买方）：新疆农业大学
地址：
电话：
乙方（卖方）：
地址：
电话: 
新疆农业大学（以下简称甲方）与                   （以下简称乙方）就               采购事宜，根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》等规定，本着平等、自愿、互利、互惠的原则，经各方协商一致，订立本合同。  
[bookmark: _Toc23833]一、合同标的
1、货物
乙方按照甲方提供的采购计划在商定的时限内保质、保量、及时组织配送，合同一经签订不得随意更改，同时，所供货物的品种、规格、数量、质量、价格、保质期等方面的标准应符合本合同约定的验收标准。
2、货物的名称、生产厂家、品牌、规格型号及价格详见附表：
	中标明细

	序号
	产品名称
	生产厂家/品牌
	注册证号
	规格型号
	单位
	固定单价（元）
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	说明：含运输费、装卸费、技术指导、增值税


3、本合同为固定总价，本合同合计人民币小写：   元；大写： 元整。包含增值税。合同价格已包括货物供给、货物包装、运输费、安装费、调试、装卸费和保险等的全部费用及相关税费。乙方应保证甲方除支付合同约定货款之外无需再行支付其他任何费用和款项。 
4、价格清单表是基于乙方在完全理解本项目材料所需为前提，同时甲方对清单中的名称、规格、材质及数量等没有校对的义务，乙方在合同有效期内不得对清单的综合费用提出任何费用的增加。实际供货数量以双方签字确认的数量为准。 
5、货物的证件要求和乙方责任：
（1）乙方必须按照相关要求提供符合国家省、市有关管理规定的各种证件（如：营业执照、生产企业许可证、合格证书）等证明文件。
（2）乙方提供的上述各种证件必须完整、真实、有效，协议期内，证件到期更换时乙方应及时向甲方提供更换后的有效证件。
（3）乙方向甲方承诺其具备履行本合同项下义务所需要的各类资质，如果因为应当具备资质而不具有资质，发生事故造成人身伤亡、财产毁损并牵连甲方承担连带责任的，乙方无条件地承诺甲方因上述连带责任支付的赔偿款项全部由乙方承担。
6、履约保证金
（1）缴纳金额：/
（2）提交履约保证金的时间：中标人应于中标通知书发出之日起/个工作日内；
[bookmark: _Toc12508]二、质量保证
1、产品质量标准（含环保标准）：执行最新国家及行业标准、国家和地方行政主管部门的有关规定。没有国家和行业标准以及国家和地方行政主管部门的有关规定，按照甲方验收标准或者符合合同目的的特定标准履行。
2、乙方保证本合同货物是全新的、未使用过的、标识清楚，并符合国家技术规格和国家质量标准的出厂原装合格产品，产品型号、数量、规格及技术、质量标准、售后服务必须满足甲方采购要求。
3、乙方保证向甲方提供的货品必须资质齐全、信誉好、质量高、性价比合理、售后有保障的产品。因产品资质或质量问题引发的安全事故或纠纷，乙方应积极配合甲方的调查和处理。
4、乙方提供的货物进入甲方后，应接受国家、省、市有关行业主管部门的抽查或检查。由此发生的资质、标识或产品质量问题的罚没事项归责于乙方的均由乙方自行承担。
5、货物在交货过程中，发生意外事故和故障损失，如撞、刮、裂、损等均由乙方承担责任。
6、乙方提供的产品，如验收时发生过期、失效等问题时，由乙方全部负责，且自收到甲方书面通知后7日内无条件予以补充或调换。
[bookmark: _Toc20730]四、质量保证期
1、质保期自甲方书面验收合格之日起计算。
2、乙方提供产品的具体质保期以相关产品生产厂家提供的质保期为准。
3、在质量保证期内，因产品质量出现问题，乙方负责免费更换，并承担与更换有关的运费、安装、调试、保险等一切费用。
[bookmark: _Toc5273]五、交货时间、地点
1、乙方接到甲方提交的采购计划后，须在甲方指定的时间内按计划送货到甲方指定地点；做到货、票、产品合格证及该批次检验报告同行，并有责任配合甲方管理人员做好入库验收登记工作，核对实物与计划相符、实物与票据相符，有问题的及时调整或换货。
2、到货地点和接货单位（或接货人） 新疆农业大学。甲方指定的接货人为：姓名：           电话号码：           ；双方明确，除该指定接货人外，其他任何人员（包括甲方的其他任何工作人员）签署的接货单，甲方均不予认可。
3、在交付时，乙方必须向甲方提供质量合格证书等一切相关资料及配件，否则，甲方有权不予付款且不承担违约责任。
[bookmark: _Toc15172]六、产品包装及运输
１、包装必须与运输方式相适应，包装方式的确定和包装费用均由乙方负责;由于不适当的包装而造成的货物有任何的损坏由乙方负责。
２、提供的全部货物必须采用相应的标准的保护措施进行包装。包装应适于远距离运输，并有良好的防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等保护措施，以确保货物安全运抵现场。乙方应承担因其包装或防护措施不妥而引起货物锈蚀、损坏和丢失的任何损失的责任或费用。
3、包装费、运输费、装卸费和保险费均已包含在合同单价内。
4、运输途中的货物安全问题均由乙方负责。
[bookmark: _Toc6753]七、验收
1、在交货前，乙方应确保制造商对货物的有关内在和外观质量、规格、性能、数量和重量进行准确的和全面的检验，并出具货物符合合同规定的证书。该证书将作为申请付款单据的必要条件。但不应视为是对质量、规格、性能、数量的最终定论。质量证书应附有写明制造商检验的细节和结果的说明。
2、数量: 乙方交货时，甲乙双方应各指定一名工作人员对货物数量进行统计，交货完成后，就甲方验收合格的货物数量，由双方各自指定的工作人员在随货通行单上签字确认，随货通行单一式肆份，作为今后双方结算的依据之一。
3、如果在合同规定的质量保证期内，发现货物的质量或规格与合同规定不符，或货物有缺陷，包括内在隐蔽瑕疵或使用不合适的原材料或不科学的设计等，甲方有权要去乙方无条件予以更换，亦有权根据质量保证条款向乙方主张质保责任，并在乙方构成违约或侵权时主张索赔。
4、自产品交货后当日，甲方应依照双方在本合同中约定的质量要求和技术标准，对产品的质量进行验收。验收不合格的，应及时向乙方提出书面异议，乙方应在接到异议及检测报告后及时进行更换，直至验收合格，如果因乙方供货质量原因造成的甲方受到的损失，乙方还应承担相应违约责任并承担相应赔偿。
5、乙方提供货物的有效期至少在注册证有效期的三分之一以上，如发现有效期少于三个月的，甲方库房管理员有权拒绝验货，特殊产品双方另行协商。如乙方供货的的库房存货到达有效期期限，乙方应尽可能协调更换过期产品。
[bookmark: _Toc19617]八、货款的支付
1、合同签订后，招标人支付30%的预付款，交货验收后支付剩余设备款，具体以合同签订为主。
2、甲方支付上述款项前，乙方应提供符合甲方财务做账要求的正规全额增值税发票，否则，甲方有权拒付款项且不承担违约责任。 
4、甲方将上述款项支付至乙方指定的如下银行账户：
开户行：
账户名称：
银行账号：
甲方向以上账户付款，即为完成本合同项下对乙方相应的付款义务。乙方对上述账户信息的准确性和可用性承担全部责任。若上述账户状态或信息发生任何变更，乙方应提前7个工作日使甲方获悉，否则甲方不对乙方迟延收到或未能收到任何款项承担责任。 
[bookmark: _Toc11337]九、违约责任
1）乙方应严格按照合同约定的时间交货，如乙方延迟交货，甲方有权追究延迟交货的违约责任。乙方必须确保投标的产品和供货的产品一致，如发现供货产品生产厂家、质量和招标时不符的情况，甲方有权立即要求乙方退货、解除合同，并要求乙方承担违约供货产品货款20%的违约金。
2）如果乙方提供的货物因质量问题或者设计瑕疵，导致甲方使用过程中安全事故等不良后果的，全部责任均由乙方承担，并赔偿由此给甲方带来的全部损失，同时，剩余未付货款作为违约金全部归甲方所有。
3)合同签订后，乙方应严格按照中标价格履行合同，如乙方因价格原因，拒绝供货或不能根据合同约定的品种、规格、数量、质量等标准和要求向甲方配送货物，无法满足甲方采购需要，甲方有权解除合同，同时，乙方按合同总额的20%向甲方承担违约责任。
4）上述条款中约定的违约金如不能弥补甲方实际损失的，以甲方实际损失为准（包括但不限于第三方索赔、律师费、诉讼费、鉴定费、公证费、差旅费等甲方采取诉讼途径发生的一切费用）。
5）乙方销售代表在合同签订及履行过程中，不得实施商业贿赂。若有商业贿赂行为，按照有关规定执行，或与甲方相关工作人员串通，做出损害甲方利益的任何行为，每次按合同总金额的20%的数额向甲方承担违约金。
[bookmark: _Toc14981]十、争议的解决
本合同如发生纠纷，当事人双方应当及时协商解决，协商不成时，可提交甲方所在地法院诉讼解决。
[bookmark: _Toc5862]十一、合同的生效与文本
1、本合同经双方法定代表人签字或单位盖章或双方委托代理人签字成立生效。
2、本合同一式陆份，甲方执伍份，乙方执壹份，具有同等法律效力。
[bookmark: _Toc119]十二、其他
1、本合同首尾部分签字页双方提供的双方信息，为双方确认的各方准确有效的送达地址信息，如有变更应书面通知对方，未通知视为未变更。双方同意按前述地址向对方送达各类文件、函件等，寄出及发送时间为送达时间。
2、与本合同有关的招投标文件、答疑附件、合同附件等均是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，其他未尽事宜从其规定。

[bookmark: _Toc19417]（以下无正文，为本合同签署页）


[bookmark: _Toc23537][bookmark: _Toc21780][bookmark: _Toc5850_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc4774]第六章  投标文件格式
[bookmark: _Toc2319][bookmark: _Toc8128]投标文件封面示例


投标文件







项目名称：

项目编号：
            
投标人名称（盖章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

项目联系人： 

联系电话：

编制时间：

目录
[bookmark: _Toc217446082]
一、投标函
二、身份证明书及授权委托书
三、投标报价明细表
四、投标人基本情况表
五、投标人类似项目业绩一览表
六、商务、技术需求偏离表
七、拟配备人员情况
八、实施方案
九、投标人认为需要提供的其他文件和资料


（备注：投标人应按以上目录顺序编排投标文件，并标注相应页码。）














[bookmark: _Toc10460][bookmark: _Toc7850]
一、投标函
[bookmark: _Toc217446083]__________（采购人）：
我方全面研究了 “         （项目名称、项目编号）”项目招标文件，决定参加贵单位组织的本项目投标。我方授权    （姓名、职务）代表我方        （投标人的名称）全权处理本项目投标的有关事宜。
1、我方自愿按照招标文件规定的各项要求向采购人提供所需货物，总投标价为人民币         元（大写：          ），投标有效期      日历天。
2、一旦我方成交，我方将严格履行合同规定的责任和义务，合同履约期限：    ，并达到采购人要求。
3、我方同意按照招标文件的要求，向贵单位缴纳人民币        元（大写：            ）的投标保证金，并承诺如发生符合“第二章投标人须知”第15.5条的任何情况时，我方将不要求退还投标保证金。
4、我方承诺我方中标后将提供符合招标文件要求的检验检测报告。
5、我方提交的投标文件满足招标文件实质性要求。
6、我方愿意提供采购人可能另外要求的，与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。
7、我方完全理解采购人不一定将合同授予最低报价的投标人。

投标人名称（盖章）：
          法定代表人或被授权人（签字或盖章）：
通讯地址：
联系电话：
日    期：







2、 [bookmark: _Toc10970][bookmark: _Toc9235]身份证明书及授权委托书

1.身份证明书
单位名称：                               。
地    址：                               。
姓    名：       性别：       年龄：      职务：       。 
身份证号码：                             。 
系                 的法定代表人，为参加              （项目名称）的投标、签署上述投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务权利的投标人。 
特此证明。
                       
附：法定代表人身份证正反面扫描件。



                       投标人名称（盖章）：                  
                        日   期：  年   月   日




2.授权委托书

__________________（采购人）：
本授权声明：                     （投标人名称）          （法定代表人姓名、职务）授权                        （被授权人姓名、职务）为我方 “              （项目名称、项目编号）” 项目投标活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜。
被授权人无权转让本授权，特此声明。
附：法定代表人及被授权人身份证正反面扫描件


                      投标人名称（盖章）：   
[bookmark: OLE_LINK1]             法定代表人或被授权人（签字或盖章）：
日    期：  年   月   日

[bookmark: _Toc15387][bookmark: _Toc12567][bookmark: _Toc217446088]三、投标报价明细表
项目名称：
货币单位：人民币元
	序号
	名 称
	品牌
	型号
	数量
	单位
	产地
	单价（元）
	总价（元）
	备 注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	...
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计总价（元）：
	



备注：
1、投标项目和数量满足本项目招标范围，内容由投标人结合自身情况填写。
2、投标人填报价格总价应与投标函载明价格一致，若不一致，以投标函为准。
3、报价货币为人民币报价,投标人的报价应包含货物及其包装、运输、安装、调试、培训费、人工费、管理费、税费等货物交付正常使用前的全部费用，采购人无需再另外支付任何费用。

       投标人名称（盖章）：         
                   法定代表人或被授权人（签字或盖章）：
            日    期：   年   月   日


[bookmark: _Toc13593][bookmark: _Toc8832]四、投标人基本情况表
	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	成立时间
	
	企业性质
	

	社会统一信用代码
	
	注册资金
	

	法定代表人
	姓名
	
	电话
	

	联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	邮箱
	
	网址
	

	开户银行
	
	账号
	

	经营范围
	

	备注
	



[bookmark: _Toc217446089]

[bookmark: _Toc3020][bookmark: _Toc113901849][bookmark: _Toc142664978][bookmark: _Toc128476878][bookmark: _Toc29782][bookmark: _Toc28946][bookmark: _Toc32339]4.1、具有独立承担民事责任的能力；
提供：法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明
一、如供应商是企业（包括合伙企业)，应提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”;
[bookmark: _Toc19664]二、如供应商是事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”;
三、供应商是非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件;
四、如供应商是个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”;
[bookmark: _Toc6951]五、如供应商是自然人，应提供有效的自然人身份证明。




[bookmark: _Toc29872][bookmark: _Toc29355][bookmark: _Toc113901850][bookmark: _Toc128476879][bookmark: _Toc142664979][bookmark: _Toc17705]4.2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
提供：（1）以开标截止时间点投标人未列入“信用中国”<www.creditchina.gov.cn>网站的“失信被执行人”和“重大税收违法失信主体”及“中国政府采购网”<www.ccgp.gov.cn>网站的“政府采购严重违法失信行为记录名单”，投标人提供查询截图，如未提供，开标截止时间后，由采购代理公司统一登陆网站查询上传投标文件的投标人信誉情况，并以保存的网页查询截图为准；
（2）银行出具的近1年内资信证明或2025年度经审计并赋码的财务报告，新成立企业无需提供。
新成立企业是指：营业执照申领时间至今未满一年的企业，新成立企业仅需提供近3个月内任意1个月银行出具的资信证明即可

财务状况报告（满足下述一条要求即可）：
要求1、经审计并赋码的财务报告（2025年度，包括“四表-注”，即资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注）或银行出具的资信/金证明。
要求2、财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的有效期内的投标担保函。
要求3、成立不足一个月（以响应文件递交截止之日为期限）的供应商无需提供。


[bookmark: _Toc16867][bookmark: _Toc113901851][bookmark: _Toc6233][bookmark: _Toc142664980][bookmark: _Toc128476880][bookmark: _Toc192][bookmark: _Toc111556488]4.3、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
提供：①近6个月内任意1个月已依法缴纳税收的凭据；②近6个月内任意1个月已依法缴纳社会保险的凭据（依法免税的投标人，应提供相应证明文件，新成立企业或自然人无需提供）

依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料：
1、依法缴纳税收的证明材料：
供应商参加政府采购活动前一段时间（响应文件递交截止之日前六个月内任一个月）内缴纳税收的完税凭证（指各种完税证、缴款书、印花税票、扣（收）税凭证以及其他完税证明）。
2、依法缴纳社会保障资金的证明材料：
供应商参加政府采购活动前一段时间（响应文件递交截止之日前六个月内任一个月）内缴纳社会保险的凭据，其他组织和自然人也需要提供缴纳税收的凭据和缴纳社会保险的凭据。
3、依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。



[bookmark: _Toc30485]4.4、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；


具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函

致：              （采购人名称）

我单位郑重承诺： 
我单位具备履行                        （项目名称）合同所必需的设备和专业技术能力；
特此承诺。 




投标人名称：               （盖章）


                                               日期： 年  月  日









[bookmark: _Toc113901852][bookmark: _Toc4038][bookmark: _Toc142664981][bookmark: _Toc32430][bookmark: _Toc22265][bookmark: _Toc128476881][bookmark: _Toc111556490]4.5、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

致：              （采购人名称）

我单位在参与            （项目名称）前三年内（以响应文件递交截止之日为期限）在经营活动中没有重大违法记录。
若贵方在本项目采购过程中发现我方参加政府采购活动前三年内有重大违法记录；我单位将无条件退出本项目的投标，并承担因此引起的一切后果。我方对此声明负全部法律责任。
特此声明！


备注：
若供应商在响应文件递交截止之日成立时间不足三年，以自成立以来的时间计取。


投标人名称：               （盖章）


                                               日期： 年  月  日



[bookmark: _Toc29716]4.6、不存在与参加本项目的其它供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系承诺函

    采购人    ：
我公司参加贵单位组织的      (项目名称)招标活动，郑重承诺：在参加本项目里不存在与参加本项目的其它供应商负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系。我公司对上述承诺的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。特此承诺！




[bookmark: OLE_LINK2]投标人名称：               （盖章）

                                               日期： 年  月  日
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[bookmark: _Toc5659]4.7、未提供本采购项目的整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的承诺函

   采购人    ：
我公司承诺在     （项目名称）招标活动中，除单一来源采购项目外，未提供本项目整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。我公司对上述承诺的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。特此承诺！



投标人名称：               （盖章）

                                               日期： 年  月  日


[bookmark: _Toc11401][bookmark: _Toc29937]
五、投标人类似项目业绩一览表

	序号
	采购人
	联系人
	联系电话
	项目名称
	完成时间
	合同金额
	项目描述

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



备注：
1.本表后附投标人近三年完成的类似业绩，须提供采购合同（至少包括合同首页、标的页、签字盖章页、采购内容页）扫描件等证明材料；
2.具体年份要求：2023年01月01日-投标文件上传截止时间前，业绩认定日期以合同签订日期为准。

    
[bookmark: _Toc217446090][bookmark: _Toc217446091][bookmark: _Toc14048][bookmark: _Toc9455]
六、商务、技术需求偏离表
商务条款偏离表
	序号
	主要商务条款
	是否
响应
	偏离说明

	1
	完全理解并接受对合格投标人、合格的服务质量和服务要求；
	
	

	2
	完全理解并接受对投标人的各项须知、规约要求和责任义务；
	
	

	3
	同意接受拟签订的合同文本所列述的各项条款；
	
	

	4
	同意按本项目要求缴付相关款项；
	
	

	5
	可提供货物来源证明或合法性证明；
	
	

	6
	投标有效期；
	
	

	7
	投标内容均涵盖招标要求及一切费用和伴随服务；
	
	

	8
	同意接受本项目供货期、相关进度安排要求；
	
	

	9
	同意接受本项目的验收要求及验收标准；
	
	

	10
	同意采购人以任何形式对我方的投标文件内容的真实性和有效性进行审查、验证；
	
	

	11
	同意接受本项目付款的各项要求。
	
	


备注：1.对于上述要求，如投标人完全响应，则请在“是否响应”栏内打“√”，对打“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况；
2.投标人应认真填写本响应表，若评标委员会在评标期间，发现有虚假填写本响应表的，则将可能被视为存在两个投标方案，评标委员会将按本招标文件相关规定执行；
3.本表内容不得擅自修改。

       


[bookmark: _Toc3626]技术需求偏离表
	序号
	货物名称
	招标文件条款号
	招标文件的要求
	响应文件的响应
	偏离
	说明

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


备注：
1、投标人应根据其提供的货物，对照招标文件“第三章招标项目技术要求”中的条款号逐项填写，“投标文件的响应”一栏应如实反映响应情况，不得完全复制招标文件内容，不得虚假响应，否则将视为未实质性响应招标文件要求，响应无效。
2、“第三章招标项目技术要求”，每项产品要求投标人须提供与采购需求参数相应的证明材料，例如产品检测报告、测试报告、产品合格证、鉴定证书、制造商产品彩页、制造商官网截图、制造商产品说明书或相应实物照片等。

    
[bookmark: _Toc19914][bookmark: _Toc18362]
七、拟配备人员情况

1、项目负责人介绍应包括：姓名、性别、年龄、学历、参加工作时间等。
2、项目负责人近三年（2023年1月1日-投标文件上传截止时间前）的类似业绩（按下表填写）
	采购人名称
	项目名称
	采购内容
	服务时间
	备注

	
	
	
	
	


3、项目负责人简历格式自拟，后附身份证、资格证书（如有）、学历证书等扫描件。
4、项目配备人员
	类别
	姓名
	联系方式
	职称或职务
	常住地
	资格证明

	
	
	
	
	
	证书名称
	级别
	证号
	专业

	管
理
人
员
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	服
务
人
员
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	其
他
人
员
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：后附人员相关证书扫描件。


[bookmark: _Toc21118][bookmark: _Toc22704]八、实施方案
                                   
[bookmark: _Toc31271_WPSOffice_Level1]根据第四章“评标办法”所需内容自拟格式
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[bookmark: _Toc26182][bookmark: _Toc14606]九、投标人认为需要提供的其他文件和资料

1、以下《中小微企业声明函》、《监狱企业的证明文件》及《残疾人福利性单位声明函》投标人根据自身的实际情况选用（如有）。
2、投标人同时为小型（或微型）企业、监狱企业、残疾人福利性单位任两种或以上情况的，评审中只享受一次价格扣除（或评审得分优惠），不重复进行价格扣除。
（一）中小企业声明函
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. （标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2. （标的名称），属于（招标文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
企业名称（盖章）：
日 期：
从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报



[bookmark: OLE_LINK13][bookmark: OLE_LINK14]（二） 残疾人福利性单位声明函（如有）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加         单位的      项目采购活动提供本单位制造的服务（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


                单位名称（盖章）：
       日  期：


备注：须提供证明材料（能反映出企业残疾人的占比等情况的材料及残疾人证等）。



（三）监狱企业证明文件（如有）

1. 监狱企业证明（监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。）。
2.证明材料加盖投标人公章。



（四）关于符合本国产品标准的声明函（如有）

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

 

公司（单位）名称（盖章）：　        

日期：　     年　  月　  日         

__________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。


（2）本国产品成本占比承诺函（如有）

致:[采购人/采购代理机构名称]
本单位就参与[项目名称           、编号          ]政府采购项目，郑重承诺如下:
本单位为该项目(或采购包)提供的符合本国产品标准的产品成本之和，占所提供全部产品成本之和的比例为     %。本承诺内容真实有效，若存在虚假承诺，愿意承担相应法律责任，放弃中标(成交)资格，并接受政府采购监管部门处罚。

承诺人(供应商公章)：
法定代表人(签/章)：
日期：  年  月  日

注：若供应商所投产品均符合本国产品标准，且已提供《声明函》，可不填写《承诺函》。




（五）投标保证金缴纳凭证

	投标保证金缴纳凭证





[bookmark: _Toc2964]（六）其他
投标人认为需提供的其他补充资料。
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